Додаток 1

До Оголошення

Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі.

Технічне завдання для закупівлі зимових шин для належного, безперебійного експлуатування службового автотранспорту

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Розмір | Марка | Модель | Індекс швидкості/  навантаження | Одиниця виміру | К-ть |
| 1 | 265/65R17 | Bridgestone | BLIZZAK DM-V2 | 112/R | шт. | 4 |
| 2 | 255/45R18 | TOURADOR | WINTER PRO TSU2 XL | 103/V | шт. | 4 |
| 3 | 245/65R17 | Mirage | MR-W662 | 107/T | шт. | 4 |
| 4 | 225/60R17 | Paxaro | PAXARO INVERNO SUV XL FR | 103/H | шт. | 4 |
| 5 | 215/55R17 | Paxaro | PAXARO WINTER XL | 98/V | шт. | 4 |
| 6 | 215/50R17 | PAXARO | INVERNO XL FR | 95/V | шт. | 12 |
| 7 | 245/70R16 | Hankook | Winter i\*cept evo2 SUV W320A | 107/T | шт. | 4 |
| 8 | 265/70R16 | Mirage | MR-W662 | 112/T | шт. | 16 |
| 9 | 235/75R16 | Sailun | ICE BLAZER WST3 | 108/T | шт. | 4 |
| 10 | 235/70R16 | Nexen | WINGUARD SPORT 2 SUV | 106/T | шт. | 28 |
| 11 | 225/75R16 | Matador | MP92 SIBIR SNOW | 104/T | шт. | 32 |
| 12 | 225/55R16 | Nexen | WINGUARD SPORT XL | 99/H | шт. | 4 |
| 13 | 215/70R16 | Nexen | WINGUARD SNOW G 3(WH21) | 100/T | шт. | 32 |
| 14 | 215/65R16 | Mirage | MR-W562 | 98/H | шт. | 32 |
| 15 | 215/60R16 | VOYAGER | WINTER XL | 99/H | шт. | 32 |
| 16 | 205/55R16 | Paxaro | WINTER | 91/T | шт. | 30 |
| 17 | 195/65R15 | PAXARO | WINTER | 91/T | шт. | 44 |
| 18 | 185/65R15 | PAXARO | WINTER | 88/T | шт. | 62 |
| 19 | 185/60R15 | PAXARO | WINTER | 84/T | шт. | 32 |
| 20 | 185/65R14 | DIPLOMAT | WINTER ST | 86/T | шт. | 20 |
| 21 | 175/70R14 | PAXARO | WINTER | 84/T | шт. | 8 |
| 22 | 175/70R13 | DIPLOMAT | WINTER ST | 82/T | шт. | 28 |
| 23 | 235/65R16C | Matador | NORDICCA VAN | 115/113/R | шт. | 8 |
| 24 | 225/65R16C | PAXARO | VAN WINTER | 112/110/R | шт. | 4 |
| 25 | 205/75R16C | Nexen | WINGUARD WT1 | 113/111/R | шт. | 12 |
| 26 | 215/65R16C | Matador | NORDICCA VAN | 109/107/R | шт. | 8 |
| 27 | 195/60R16C | Nexen | WINGUARD WT1 | 99/97/T | шт. | 12 |
| 28 | 225/70R15C | PAXARO | VAN WINTER | 112/110/R | шт. | 8 |
| 29 | 195/70R15C | PAXARO | VAN WINTER | 104/102/R | шт. | 4 |
| **Разом** | | | | | | 496 |

*Аналог товару (еквівалент) розглядатись не буде.*

**Дата виготовлення:** не раніше 2022 року

**Відвантаження товару:** поставка здійснюється партіями не пізніше 01.11.2022, але протягом 3-х робочих днів з моменту заявки Замовника

**Гарантія на товар:** гарантія на товар відповідно до нормативно-технічної документації.

**Вимоги до якості:** Якість та комплектність товару повинні відповідати технічній документації, діючим на території України ДСТУ, ГОСТ, ТУ, ТУ У, ISO 9001:2015 вимогам до якості, умовам Договору та підтверджується сертифікатом якості та/або паспортом виробника та/або копія сертифікату відповідності, та/або декларація постачальника.

Під час постачання товару учасник зобов’язується дотримуватися загальних засад цивільного законодавства та усіх вимог нормативно-правових актів, що регламентують господарську діяльність, у тому числі з питань захисту довкілля.

Учасник гарантує, що на всі шини поширюється гарантія від заводського браку.

У разі постачання неякісного Товару, виникнення несправності Товару протягом гарантійного строку, Учасник забезпечує за свій рахунок заміну такого неякісного Товару якісним, за свій рахунок і передачу Замовнику протягом 14-ти днів.Товар підлягає поверненню та обміну, якщо під час шиномонтажу виявилися один з таких дефектів: неприпустимий дисбаланс або неправильна геометрія або здуття. У вартість товару входить доставка до місця поставки товару, навантаження та розвантаження товару.

Учасник несе відповідальність за якість поставленого товару.

«З умовами технічного завдання ознайомлені, з вимогами погоджуємось»

Датовано: "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[Підпис] [прізвище, ініціали, посада уповноваженої особи учасника]М.П. (у разі наявності печатки)