**Додаток 3**

*до тендерної документації на закупівлю –*

*«Фарба »*

*ДК 021:2015: код44810000-1 – Фарби*

**Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі**

*"Всі посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом «або еквівалент».*

**Товар буде використовуватися в освітніх закладах тому повинен відповідати нормам діючого законодавства.**

Товар повинен бути новий**,** без зовнішніх пошкоджень, не брудний, в оригінальній упаковці. Товар не повинен містити небезпечні для організму речовини. Показники безпеки (токсичні елементи тощо) повинні відповідати вимогам чинного законодавства. При поставці товару повинна дотримуватися цілісність оригінальної упаковки з необхідними реквізитами виробника. Упаковка не повинна бути деформованою або пошкодженою. Товар повинен бути упакований таким чином, щоб уникнути його пошкодження та псування під час транспортування.

Кожна партія товару повинна супроводжуватися видатковою накладною та діючими документами, що підтверджують якість товару дійсні на території України. Якість товарів повинна відповідати вимогам, встановленим до нього загальнообов’язковими на території України нормами, правилами (ГОСТ, ДСТУ, ТУУ).

Для підтвердження якості товару учасники мають надати:

- Паспорти якості на товар. Інформація, що міститься у паспорті якості повинна повністю підтверджувати відповідність продукції вимогам Замовника. На пігмент (колор) достатньо одного паспорта якості на будь-який колір.

- Висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи на кожне найменування продукції.

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні івідповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам)), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля (надати гарантійний лист).

Навантаження, доставка та розвантаження товару, що є предметом закупівлі здійснюється за рахунок Учасника за адресою вказану замовником (згідно Додатку №2 до Проекта договору). Учасник має врахувати можливість доставки товару малими партіями, протягом 3 днів з моменту отримання заявки від Замовника.

Учасник має вказати конкретне найменування товару, що пропонується (включаючи торгову марку), яке має відповідати всім документам, що надаються у складі пропозиції, включно із документами, що підтверджують якість.

Таблиця 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Назва товару** | **К-ть, шт.** | **Характеристика** |
| 1 | Емаль алкідна ПФ-266 жовто-коричнева не менше 2,8кг | 77 | Фарба – емаль алкідна (для підлоги)  Фасування – не менше 2,8 кг  Призначення: для покриття металевих і дерев’яних поверхонь.  Емаль має бути стійкою до впливу навколишнього середовища, опадів і УФ випромінювання, що дозволяє застосовувати емаль для фарбування внутрішніх і зовнішніх поверхонь. Фарба має бути придатною для фарбування конструкцій, які постійно піддаються механічним навантаженням, забруднюються та вимагають постійного миття миючими засобами.  Фарба має мати високу адгезію з поверхнями. Економічною до використання.  Поверхні можна мити, в тому числі миючими засобами, при цьому фарба має не втрачати свої захисні якості, зберігати блиск, та колір.  Вологостійка, та стійка до стирання.  Вміст ЛОС ≤ 500 г/л  Розхід на одношарове нанесення: 100 – 180 гр/м2.  Термін придатності – не менше 24 місяці від дати виготовлення |
| 2 | Емаль алкідна ПФ-266 червоно-коричнева не менше 2,8кг | 170 |
| 4 | Емаль алкідна ПФ-115 біла, не менше 0,9 кг | 1 | Фарба – емаль алкідна  Фасування – не менше 0,4 кг, 0,9 кг, 2,8 кг  Призначення: для покриття металевих і дерев’яних поверхонь, бетонних, штукатурних, шпакльованих поверхонь, цегли.  Емаль має бути стійкою до впливу навколишнього середовища, опадів і УФ випромінювання, що дозволяє застосовувати емаль для фарбування внутрішніх і зовнішніх поверхонь. Фарба має бути придатною для фарбування конструкцій, які постійно піддаються механічним навантаженням, забруднюються та вимагають постійного миття миючими засобами  Вміст ЛОС ≤ 500 г/л  Час висихання - 24 години при температурі + 18-23 ° С.  Ступінь блиску: глянець  Час висихання «до відлипання»: 4-6 год.  Розхід на одношарове нанесення: 0,1 – 0,2 кг/м2.  Строк (термін) придатності: не менше 24 місяці від дати виготовлення. |
| 5 | Емаль алкідна ПФ-115 біла, не менше 2,8 кг | 125 |
| 6 | Емаль алкідна ПФ-115 жовта, не менше 0,9 кг | 2 |
|  | Емаль алкідна ПФ-115 жовта, не менше 2,8 кг | 31 |
| 7 | Емаль алкідна ПФ-115 темно-коричнева, не менше 2,8 кг | 6 |
| 8 | Емаль алкідна ПФ-115 синя, не менше 2,8 кг | 5 |
| 9 | Емаль алкідна ПФ-115 синя, не менше 0,9 кг | 1 |
| 10 | Емаль алкідна ПФ-115 блакитна, не менше 2,8 кг | 49 |
| 11 | Емаль алкідна ПФ-115 блакитна, не менше 0,9 кг | 1 |
| 12 | Емаль алкідна ПФ-115 салатна, не менше 2,8 кг | 15 |
| 13 | Емаль алкідна ПФ-115 фіолетова, не менше 2,8 кг | 4 |
| 14 | Емаль алкідна ПФ-115 фіолетова, не менше 0,9 кг | 2 |
| 15 | Емаль алкідна ПФ-115 зелена, не менше 2,8 кг | 55 |
| 16 | Емаль алкідна ПФ-115 зелена, не менше 0,9 кг | 1 |
| 17 | Емаль алкідна ПФ-115 темно-сіра, не менше 2,8 кг | 10 |
| 18 | Емаль алкідна ПФ-115 темно-сіра, не менше 0,9 кг | 1 |
| 19 | Емаль алкідна ПФ-115чорна, не менше 2,8 кг | 12 |
| 20 | Емаль алкідна ПФ-115 червона, не менше 0,9 кг | 106 |
| 21 | Емаль алкідна ПФ-115 червона, не менше 0,4 кг | 3 |
| 22 | Емаль алкідна ПФ-115 помаранчева, не менше 2,8 кг | 12 |
| 23 | **Фарба водоемульсійна, фасадна** для зовнішніх робіт, не менше 14 кг | 45 | * Фарба для зовнішніх робіт для первинного та ремонтного фарбування фасадів будівель шкіл та дитячих садочків,тощо. * Повинна бути нетоксичною і пожежобезпечною, не містити легколетучих органічних розчинників, важких металів, фенолів, алкилфенолэтоксилата і аміаку,виготовлена **на основі акрилової дисперсії .**   **атмосферних опадів**  **Характеристика :**  Вміст ЛОС ≤ 40 г/л  Фасування – не менше 14 кг  Колір - білий  Час висихання -5 годин  Миюча фарба -так  Аерозольна фарба – ні  Основа фарби – водно-дисприсійна  Ступінь блиску - матова  Тип використання - для зовнішніх робіт.  Строк (термін) придатності: не менше 24 місяці від дати виготовлення. |
| 24 | **Фарба водоемульсійна** для внутрішніх робіт (стіни, стеля), не менше 14 кг | 68 | Багатоцільова інтер'єрна фарба з мінімальними емісіями й без розчинників для виняткової адгезії на практично всіх основах призначена для декоративного фарбування стін і стелі всередині приміщень  Сфера застосування:  - у школах  - дитячих садках, тощо.  Характеристики:  Вміст ЛОС ≤ 30 г/л  Фасування – не менше 4 кг,14 кг  З мінімальною емісією, без розчинників;  Акрилова;  Матова;  Без активних крейдувальних і матувальних субстанцій;  Має високу адгезію;  Не жовтіє;  Тонкошарова, копіює фактуру основи;  Придатна для миття і високо стійка до водних побутових, дезінфікуючих і очисних засобів;  Легко наноситься.  Інтер’єрна фарба призначена для використання тільки у житлових приміщеннях. Фарба легко наноситься, добре вкриває стіни.  Допускається вологе прибирання готових покриттів.  Матеріал не вимагає ідеального вирівнювання поверхонь. За рахунок матової фактури всі дрібні нерівності візуально приховає сама інтер’єрна фарба.  Стійка до миття, Вигідна витрата, Глибокоматова фактура, Паропроникна – стіни “дихають”, Зручна в нанесенні.  Строк (термін) придатності: не менше 24 місяці від дати виготовлення. |
| 25 | **Фарба водоемульсійна,** для внутрішніх робіт (стіни, стеля), не менше 4 кг | 3 |
| 26 | Колор концентрат 100мл (в асортименті) | 104 | Для декоративного оздоблення фасадних і внутрішніх поверхонь, а також для колорування білих дисперсійних акрилових, латексних, клейових фарб і синтетичних штукатурок.  Не повинен містити розчинників. вигорати, мати високу криючу здатність, стійкий до стирання, атмосферостійкий.  Фасування – не менше 100мл  Колір-в асортименті  Речовина: Акрилова дисперсія Склад: Пігментні з'єднання, мінеральні наповнювачі, функціональні добавки, вода. Гранично допустима концентрація летючих органічних з'єднань (ЛОС) для матеріалів категорії А / c, згідно з директивою ЄС, становить 40 г / л (2010) даний продукт містить <40 г / л ЛОС. Розчинник: Вода (max 10%) Час висихання: До нанесення наступного шару - 2 години. Строк (термін) придатності: не менше 36 місяців від дати виготовлення. |

**Доставка товару** : поставка товару виконується Постачальником за власний кошт та на адресу Підпорядкованого освітнього закладу Відділу освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради згідно заявки Замовника.

**Строк поставки товару** – до 17.07.2023 року.

Товар поставляється Продавцем відповідно до терміну поставки товару з моменту підписаннядоговору та заявки Замовника**.**

**Умови оплати**: Оплата товару Замовником здійснюється після отримання товару. Розрахунок за поставлений товар проводиться шляхом безготівкового перерахування коштів на рахунок Постачальника протягом 30 банківських днів після оформлення та підписання видаткової накладної на товар. В разі затримки бюджетного цільового фінансування - розрахунок проводиться з дати отримання фінансування.

***Постачальник визначає ціну з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, в тому числі на доставку до місця поставки, страхування та ін*.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Учасник процедури закупівлі або інша уповноважена посадова особа** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(підпис) МП (за наявності)* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(ініціали та прізвище)* |