**ДОДАТОК 2**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**44610000-9 Цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску (Міні АЗС та приладдя до неї)**

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування | Опис |
| 1. **C:\Users\VITALII\Downloads\IMG_0517_res_900px.jpgЄмність 10 куб** | 1. **Комплект технологічного обладнання на люк: :**  * Лінія наповнення * Лінія деаерації з клапаном * Лінія видачі * Замірна лінія   **2. Майданчик під ТРК з укриттям**   * Сходи |
| 1. **C:\Users\VITALII\Downloads\Telegram Desktop\photo_2023-02-09_23-36-18.jpgКолонка ХАКО 100-1**   **5** | **Технічні характеристики**  Номінальна продуктивність л/хв.: 50  Погрішність ±0,25%  Кранів на один бік 1  Видів палива 1  Робочі температури : 40/+50°С  Живлення 230/50 Hz+/- 2Hz  Довжина шлангу , м: 4  Дисплей світлодіодний  Габарити (Ш х В х Д), мм: 800 х 490 х 900 мм  Маса, кг : 30 |
| 1. **C:\Users\VITALII\Downloads\ALISONIC_ExD_SS-500x500.png Уровнемір** | **Технічні характеристики**  Застосовується для контролю рівня палива, що дозволяє вимірювати три основні параметри:  Рівень палива  Рівень підтоварної води  Температуру палива  Магнітострикційний датчик вимірює рівень з високою роздільною здатністю 0,01 мм і точністю 0,25 мм по всій довжині рівня  Висота вимірювання від 0.4 м до 5.5. м  Алюмінієвий корпус із ступенем захисту IP 68.  Напруга живлення: 12...30 В постійного струму  Чутливість вимірювання рівня: ± 0,05 мм  Точність вимірювання температури в діапазоні -20 ÷ +50 |
| 1. **Чіп система з**   C:\Users\VITALII\Downloads\7.png**RFID –картам** | **Контроль та ідентифікація**  **Контроль** доступу на отримання палива за RFID-картами – ідентифікація водіїв  **Ведення обліку** виданого палива за допомогою програмного забезпечення  **Блокування** відвантаження палива  **Отримання звітів** про видачу палива із зазначенням співробітників, часу та обсягу виданого палива |

Рік виготовлення: не раніше 2022 року.

Гарантійний термін експлуатації: не менший, ніж 12 місяців з дати виготовлення.

**Учасник гарантує, що:**

* Технічні, якісні характеристики товару передбачають застосування заходів із захисту довкілля.
* Товар не внесено до Переліку товарів, заборонених до ввезення на митну територію України, що походять з Російської Федерації, згідно Постанови Кабінету Міністрів від 30.12.2015 №1147 "Про заборону ввезення на митну територію України, що походять з Російської Федерації", зі змінами чинними на момент подання тендерної пропозиції.

**Вимоги до Учасника у складі тендерної пропозиції:**

* Місце поставки Товару:територія, що підпорядкована Замовнику – вулиця Долинська, 44 А, місто Калуш, Івано-Франківська область, 77300.
* Поставка Товару здійснюється, транспортом Учасника та за власний рахунок Учасника.

***Посада, прізвище, ініціали, підпис керівника підприємства Учасника. Печатка\*\****

***(Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством (за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями підприємствами, установами).***

***\*Примітка: у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз "або еквівалент"***