**Додаток 3**

*до тендерної документації*

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**ДК 021:2015:** **39710000-2 - Електричні побутові прилади «Кондиціонери»**

Технічні характеристики та вимоги на кондиціонери:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування товару** | **Технічні характеристики** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1. | Кондиціонер 7 | Тип компресора: Inverter  Температурний діапазон роботи:  На охолодження: 16 … +49 °C  На обігрів: -15 … +30 °C  Клас енергоефективності: А++  Продуктивність:  Холод – 2,60 кВт; Тепло – 2,61 кВт  Джерело електроживлення: 220-240В/50Гц/1Ф  Номінальна споживана потужність:  Холод – 0,85 кВт; Тепло – 0,63кВт  Рівень шуму:  Внутрішній блок 53/48/43/38 дБ (А)  Зовнішній блок: 61 дБ (А)  Тип холодагенту: R-32  Діаметр труб: Газ – 9мм., Рідина – 6мм.. | шт. | 10 |
| 2. | Кондиціонер 9 | Тип компресора: Inverter  Температурний діапазон роботи:  На охолодження: 16 … +49 °C На обігрів: -15 … +30 °C  Клас енергоефективності:  А++  Продуктивність: Холод – 2,70 кВт; Тепло – 2,90 кВт Джерело електроживлення: 220-240В/50Гц/1Ф Номінальна споживана потужність:  Холод – 0,80 кВт; Тепло – 0,85кВт Рівень шуму:  Внутрішній блок 53/48/43/38 дБ (А)  Зовнішній блок: 61 дБ (А)  Тип холодагенту: R-32  Діаметр труб: Газ – 9мм., Рідина – 6мм.. | шт. | 3 |
| 3. | Кондиціонер 12 | Тип компресора: Inverter  Температурний діапазон роботи:  На охолодження: 16 … +49 °C  На обігрів: -15 … +30 °C  Клас енергоефективності: А++  Продуктивність:  Холод – 3,50 кВт; Тепло – 3,80 кВт  Джерело електроживлення: 220-240В/50Гц/1Ф  Номінальна споживана потужність:  Холод – 1,18 кВт; Тепло – 1,10кВт  Рівень шуму:  Внутрішній блок 53/49/45/39 дБ (А)  Зовнішній блок: 62 дБ (А)  Тип холодагенту: R-32  Діаметр труб: Газ – 9мм., Рідина – 6мм.. | шт. | 1 |

Товар повинен відповідати даним технічним характеристикам Замовника, або аналог (з кращими технічними характеристиками, але не гіршими)

Загальні вимоги:

1. Інформація про відповідність запропонованого до поставки Товару технічним та якісним вимогам Замовника підтверджується шляхом надання Учасником у складі тендерної пропозиції наступних документів:

- Спроможність учасника поставити запропоноване обладнання повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа виробника або представництва або філії виробника або офіційного дистриб’ютора або іншого представника виробника, якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у необхідній кількості та в терміни.

- Декларацію про відповідність вимогам Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого ПКМУ від 16 грудня 2015 року №1077 з додатком.

2.Учасник має застосувати заходи із захисту довкілля під час виконання договору про закупівлю (підтвердити довідкою довільної форми).

3. Запропонований Учасником товар обов’язково повинен відповідати усім наведеним у цьому Додатку технічним вимогам, характеристикам і комплектації та іншим нормам, встановленим чинним законодавством України для даного виду товарів **(**в складі пропозиції на підтвердження надати технічний паспорт/інструкція з експлуатації (українською мовою)/інший документ із зазначенням технічних характеристик).

4. Товар повинен бути доставлений таким чином, що забезпечує його збереження при перевезенні та вантажно-розвантажувальних роботах. Поставка товару здійснюється транспортом Учасника за рахунок Учасника, завантажувальні та розвантажувальні роботи та роботи з монтажу Товару за рахунок Учасника. Поставка за адресою: 34400, Рівненська область, м.Вараш, м-н Вараш, 25В.

5. Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат, в тому числі витрат на доставку, розвантаження, занесення кондиціонерів до місця їх використання та монтажу, монтаж кондиціонерів, пусконалагоджувальні роботи, страхування товару, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат, тощо.

6. Учасник несе всі витрати, пов’язані із заміною товару неналежної якості.

7. Устаткування має бути новим, раніше ніде не встановленим і не використаним для демо-цілей. Устаткування має поставлятися в фірмовій упаковці виробника. Рік випуску не раніше 2023. Учасник повинен надати гарантійного листа.

8. Гарантійний термін – не менше 24 місяців з дати продажу обладнання. Учасник повинен надати гарантійного листа.

*Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.*

***Якщо пропозиція Учасника не відповідає Технічним вимогам, то вона буде відхилена, як така, що не відповідає вимогам тендерної документації.***