***ДОДАТОК №2***

***До Тендерної документації***

**Технічна специфікація**

**на закупівлю:**

**ДК 021:2015:77110000-4: Послуги, пов’язані з виробництвом сільськогосподарської продукції (Послуги з передпосівної підготовки ґрунту, посіву, догляду за посівами на території Ладанської ОТГ)**

**Загальні вимоги:**

* Послуги Учасником надаються сільськогосподарською технікою, обладнанням, якими володіє або користується на договірних засадах Учасник відповідно до вимог технології кожної технологічної операції та ТЕХНІЧНИХ ВИМОГ, з використанням паливно-мастильних матеріалів Учасника.
* Технічне обслуговування, охорону сільськогосподарської техніки, дотримання вимог пожежної безпеки та охорони праці, харчування працівників, які будуть залучені для виконання робіт, забезпечує Учасник.
* Строки надання послуг повинні відповідати середньостатистичним строкам для даної місцевості та відповідної технологічної операції. Надання послуг повинно бути розпочато не пізніше 3 (трьох) календарних днів після отримання письмової заявки Замовника у строки, визначені у такій заявці. Письмова заявка надається Замовником Виконавцю шляхом надсилання її на електронну адресу Виконавця, вказану в Договорі.
* Учасник повинен надати послуги, якість яких відповідає стандартам, технічним умовам та/або вимогам, що ставляться до такого виду послуг.
* Учасник в складі пропозиції повинен надати гарантійний лист про застосування під час виконання послуги заходів із захисту довкілля.

**Послуги з передпосівної підготовки ґрунту, посіву, догляду за посівами:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Технологічна операція** | **Орієнтовні строки виконання технологічної операції, площа, кількість** | **Агротехнічні (технічні) вимоги до технологічної операції** | **Примітка** |
| Дискування | Березень-квітень 2023 року  103,1 га | 1. Глибина обробітку 18-20 см. Перекриття суміжних проходів – 15–20 см. Відхилення середньої глибини обробітку від заданої, не більше ± 1 см;  2. Кількість фракції ґрунту розміром від 1 до 5 см не менше 90%, в тому числі фракції розміром від 1 до 2,5 см не менше 75%;  3. Не допускається утворення брил крупніше 10 см;  4. Підрізання бур'янів 100%. | Надання послуг необхідно буде здійснювати на земельних ділянках, що належить на праві постійного користування ДП «ДГ «Івківці» МІП ім.В.М.Ремесла НААН України», розташованій на території Ладанської ОТГ. Кадастрові номери земельних ділянок 7424183700:03:000:0602; 7424183700:03:000:0594 конкретні межі земельної ділянки, що буде оброблятися, визначаються представником Замовника під час надання послуг.  Пропозиція Учасника включає в себе всі витрати, податки та збори, передбачені законодавством що сплачуються або мають бути сплачені при наданні послуг.  Учасник повинен надати послуги за технічними і якісними характеристиками у кількості, та якості вказаних Замовником у Технічних вимогах. |
| Передпосівна культивація | За добу або в день сівби. Березень-квітень 2023 року  103,1 га | 1. Рівномірний обробіток на глибину в межах 6…12 см;  2. В обробленому шарі вміст грудочок розміром до 25 мм – не менше 80 %;  3. Поверхня поля після проходу знаряддя повинна бути рівною, гребенистість – не більше 2 см;  4. Середньоквадратичне відхилення глибини обробітку ґрунту – 1,5 см. |
| Посів | Березень-квітень 2023 року  103,1 га | 1. Відхилення від норми висіву насіння – до 1,5%. Нерівномірність висіву насіння окремими сошниками – не більше 3%, дроблення насіння – не більше 0,3%. |
| Внесення пестицидів | Протягом вегетації,  2 рази.  206,2 га | Необроблені поворотні смуги та пропуски між суміжними проходами не допускаються |

*\*Якщо в технічній специфікації міститься посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. У разі якщо таке посилання є необхідним, то слід розуміти у значені «або еквівалент».*