**Додаток № 3 до тендерної документації**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі**

***Поточний ремонт покрівлі Висунського сільського будинку культури Березнегуватської селищної ради, розташованого за адресою: вул. Широка, 33, с.Висунськ Баштанського району Миколаївської області (ДК 021:2015 - 45260000-7 - Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи)***

У тих випадках, коли у технічному завданні містяться посилання на конкретні торговельні марки чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника – слід читати як **«або еквівалент»**.

Тривалість надання послуг з поточного ремонту – до 31.05.2024 року.

Технічне завдання – Дефектний акт.

Наявність розрахунку вартості виконання робіт з надання послуги поточного ремонту (розрахунок вартості бажано надати у програмному комплексі АВК або в інших програмних комплексах, які розроблено на підставі державних і галузевих нормативів (норм) у відповідності до кошторисних норм України).

Вид договірної ціни – тверда.

**Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції вимогам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації (інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі), учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати:**

1. Для Учасників – юридичних осіб: копія Статуту (положення, іншого установчого документу в залежності від організаційно-правової форми або «Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії» з відповідним кодом доступу завдяки якому можливо здійснити пошук установчих документів юридичної особи за посиланням: https://online.minjust.gov.ua/edr-search.

Для Учасників фізичних осіб-підприємців: копія свідоцтва про державну реєстрацію такої особи або копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

У разі, якщо учасник здійснює діяльність на підставі модельного статуту, необхідно надати рішення засновників про створення такої юридичної особи та документ, в якому зафіксовано рішення здійснювати діяльність на підставі модельного статуту.

Якщо тендерна пропозиція подається об'єднанням учасників, до неї обов'язково включається документ про створення такого об'єднання.

Створення об’єднання учасників (об’єднань підприємств) підтверджується статутом та рішенням про утворення об’єднання або установчим договором або засновницьким договором.

2. Довідка, складена у формі таблиці, яка містить відомості про Учасника:

• реквізити (адреса - юридична та фактична, електронна пошта, телефон, інформація про реквізити обслуговуючого банку);

• керівництво (посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефон для контактів).

3. Сканкопія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або витяг з реєстру платників податку на додану вартість (якщо Учасник є платником податку на додану вартість) та сканкопія свідоцтва платника єдиного податку або витягу з реєстру платників єдиного податку (якщо Учасник є платником єдиного податку).

4. Копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду/облікової картки фізичної особи-платника податків (для фізичних осіб).

5. Договірну ціну, дефектний акт, локальний кошторис (підписаний сертифікованим інженером-проектувальником з інженерно-будівельного проектування у частині кошторисної документації).

**1. Технічні та інші вимоги:**

1.1. Якщо пропозиція учасника містить не весь перелік робіт з надання послуги або зміну обсягів та складу робіт з надання послуги (та/або не враховані в ціні пропозиції усі пункти дефектного акту), ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам закупівлі та відхиляється Замовником.

1.2. Учасник відповідає за одержання усіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів, якщо такі необхідні для виконання робіт з надання послуги, та самостійно несе усі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

1.3. До ціни пропозиції не включаються витрати, пов’язані з укладанням договору. Усі витрати, що переможець закупівлі передбачає нести при виконанні договору, учасник має врахувати в загальній ціні пропозиції. Не враховані у загальній ціні витрати оплачуватися Замовником окремо не будуть.

**2. Вимоги до матеріальних ресурсів:**

2.1. Матеріали, які будуть використовуватися при проведенні робіт з поточного ремонту, повинні мати належну якість, відповідати технічним вимогам їх використання та бути дозволені до використання в установах для дітей (в т.ч. школи, дитячі садки).

Надійність та якість послуги і змонтованих матеріальних ресурсів, досягнення показників щодо можливості їх експлуатації протягом гарантійного строку повинні відповідати усім технологіям монтажу та умовам, передбаченим виробниками, вимогам нормативних актів чинного законодавства України, що ставляться до робіт такого характеру, а також вимогам Замовника.

Усі посилання у закупівлі на конкретні торговельну марку чи фірму, джерело його походження або виробника, вважати такими, що містять вираз «або еквівалент». У разі зазначення учасником в кошторисній документації будівельних матеріалів, виробів, конструкцій (далі – матеріали), що є еквівалентами, вказаним Замовником матеріалам, то такі матеріали учасника повинні мати рівноцінні або кращі технічні та якісні характеристики ніж матеріали, визначені Замовником.

Якщо учасник пропонує використання еквівалентних матеріалів, то у складі пропозиції учасник має надати порівняльну таблицю щодо порівняння технічних та якісних характеристик матеріалів учасника з матеріалами замовника.

Ціни на матеріали, які учасник включає до кошторисного розрахунку при складанні договірної ціни на виконання робіт з надання послуги поточного ремонту, не мають перевищувати середні по регіону.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| **на** Поточний ремонт покрівлі Висунського сільського будинку культури Березнегуватської селищної ради, розташованого за адресою: вул. Широка, 33, с.Висунськ Баштанського району Миколаївської області (ДК 021:2015 - 45260000-7 - Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи) | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Умови виконання робіт | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | |
| №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | (Демонтаж) Монтаж покрівельного покриття з  профільованого листа при висоті будівлі до 25 м | | м2 | 19,5 |  | |
| 2 | Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами | | м2 | 32 |  | |
| 3 | Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дощок | | м2 | 19 |  | |
| 4 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель | | м2 | 19 |  | |
| 5 | Улаштування крокв з дощок | | м3 | 0,25 |  | |
| 6 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і  брусків під покрівлю з листової сталі | | м2 | 17,6 |  | |
| 7 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа  при висоті будівлі до 25 м | | м2 | 20,05 |  | |
| 8 | Улаштування з листової сталi пояскiв, сандрикiв,  пiдвiконних вiдливiв | | м | 28 |  | |
| 9 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з  готових елементів | | м | 16 |  | |
| 10 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм  при нанесенні за 3 рази | | м2 | 16 |  | |
| 11 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази (укоси) | | м2 | 3 |  | |
| 12 | Просте фарбування стель полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | | м2 | 19 |  | |
| 13 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та  стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 | | м2 | 16 |  | |
| 14 | Розбирання цементних покриттів підлог | | м2 | 42 |  | |
| 15 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою  до 0,5 т | | т | 0,25 |  | |
| 16 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м  без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | | м3 | 9 |  | |
| 17 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином  по каменю стін фасадів | | м2 | 5 |  | |
| 18 | Улаштування бетонних ступенів | | м3 | 7,3 |  | |
| 19 | Улаштування стрічкових фундаментів із бутового  каменю | | м3 | 9 |  | |
| 20 | Улаштування підстильного шару піщаного | | м3 | 2 |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 21 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група  ґрунту 1-2 | м3 | 2 |  |
| 22 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині  із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 24,5 |  |
| 23 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних  плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої  суміші | м2 | 41,5 |  |
| 24 | Улаштування покриття з плиток полiвiнiлхлоридних  площею покриття понад 10 м2(ПЛИТКА ТАКТАЛЬНАЯ  300Х300 | м2 | 0,9 |  |
| 25 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на  розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до  7 шт | м2 | 4,5 |  |
| 26 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0,04 |  |
| 27 | Монтаж металоконструкцій огороджень | т | 0,36 |  |
| 28 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз  ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 9,8 |  |
| 29 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь  емаллю ПФ-115 за 2 рази | м2 | 9,8 |  |
| 30 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними  блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у  кам'яних стінах | м2 | 3,75 |  |
| 31 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними  блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у  кам'яних стінах | м2 | 3,75 |  |
| 32 | (Демонтаж) Улаштування з листової сталi пояскiв,  сандрикiв, пiдвiконних вiдливiв | м | 28 |  |
| 33 | Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі | м2 | 70 |  |
| 34 | Розбирання лат [решетування] з дощок суцільних | м2 | 70 |  |
| 35 | Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дощок | м2 | 40 |  |
| 36 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | м3 | 2,5 |  |
| 37 | Мурування зовнішніх простих стін із каменів керамічних  або силікатних кладкових при висоті поверху понад 4 м | м3 | 2,5 |  |
| 38 | Улаштування крокв з дощок | м3 | 0,9 |  |
| 39 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і  брусків під покрівлю з листової сталі | м2 | 70 |  |
| 40 | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар | м2 | 70 |  |
| 41 | Укладання по фермах прогонiв iз дошок  (контробрешітка) | м3 | 0,15 |  |
| 42 | Нанесення механізованим способом в один шар  покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і  вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій | м2 | 60 |  |
| 43 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа  при висоті будівлі до 25 м | м2 | 70 |  |
| 44 | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків,  підвіконних відливів | м | 28 |  |
| 45 | Готування цементного розчину вручну | м3 | 11,48 |  |
| 46 | Навантаження сміття вручну | т | 6,8 |  |
| 47 | Перевезення сміття до 7 км | т | 6,8 |  |
|  | | | | |