**АДМІНІСТРАЦІЯ КОРАБЕЛЬНОГО РАЙОНУ**

**МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

**Протокол** **Уповноваженої особи**

**адміністрації Корабельного району Миколаївської міської ради**  ***від 07.11.2023 №585/01/2023***

Перелік змін, що вносяться до тендерної документації відповідно до пункту 54 постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178 (зі змінами). Проведення процедури відкритих торгів з урахування особливостей на закупівлю робіт: «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Калиниченка від проспекту Богоявленського до вулиці Сімферопольської у Корабельному районі міста Миколаєва, код відповідно до Єдиного закупівельного словника - ДК 021-2015: 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь**»**

**м. Миколаїв - 2023**

**Перелік змін, що вносяться:**

1. Викладено у редакції:

**ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ**

**(НОВА РЕДАКЦІЯ)**

**на закупівлю робіт:** «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Калиниченка від проспекту Богоявленського до вулиці Сімферопольської у Корабельному районі міста Миколаєва, код відповідно до Єдиного закупівельного словника - ДК 021-2015: 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь»

2. Викладено у редакції:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Подання та розкриття тендерної пропозиції** | | |
| 1 | Кінцевий строк подання тендерної пропозиції | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 12.11.2023 09.00*.*  Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель. |

3. Викладено у редакції:

**Додаток № 3 до тендерної документації**

*ФОРМА лист-згода з інформацією НА БЛАНКУ (У РАЗІ НАЯВНОСТІ).*

*УВАГА! УЧАСНИКИ ПОВИННІ ДОТРИМУВАТИСЬ ВСТАНОВЛЕНОЇ ФОРМИ, ЗМІСТУ ТА ПОРЯДКУ ЗАПОВНЕННЯ.*

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі**

Ми, (назва Учасника), надаємо у складі своєї тендерної пропозиції інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі.

1. **Предмет закупівлі:** «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці

Калиниченка від проспекту Богоявленського до вулиці Сімферопольської у Корабельному районі міста Миколаєва, код відповідно до Єдиного закупівельного словника - ДК 021-2015: 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь».

1. **Місце виконання робіт:** покриття по вулиці Калиниченка від проспекту Богоявленського до вулиці Сімферопольської у Корабельному районі, м. Миколаїв, Миколаївської області, 54049, Україна.
2. **Строк виконання робіт:** визначається договором, до 31.12.2023 року.
3. **Обсяг виконання робіт:** 2927,6 м2
4. **Вимоги щодо виконання робіт (підтвердження відповідності, процесів і**

**методів виробництва згідно з технічними умовами, стандартами):**

Учасник зобов’язаний використовувати при виконанні будівельних робіт тільки ті матеріали і вироби, що передбачені проектом. Будь-яка зміна матеріалів, виробів або технологій будівельних робіт можна тільки з відома та погодження Проектувальника та наступним узгодженням з Замовником.

Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на роботи та матеріали, запропоновані на відкритих торгах, та самостійно несе, всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

Усі матеріали і вироби, що використовуються на будівельних роботах, повинні мати відповідні сертифікати включно з протипожежними і санітарно-гігієнічними. Застосування матеріалів і виробів повинно виконуватися у суворій відповідності до вимог діючих державних будівельних норм, на конкретний матеріал, або технології, що затверджені Держбудом України.

Учасник Гарантує Замовнику виконати об'єм виконанних/наданих робіт відповідно до вимог ДБН В.2.3-4:2015 "Автомобільні дороги. Частина І. Проектування Частина II. Будівництво", ДБН В.2.3-5:2018  "Вулиці та дороги населених пунктів", ДСТУ 4100:2014, ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій», ДСТУ Б В.2.7-119:2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний». ДСТУ Б В.2.7-89-99 «Матеріали на основі органічних в’яжучих для дорожнього і аеродромного будівництва», ДСТУ Б 13.2.7-127:2015 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастикові. Технічні умови» та чинного законодавства. Визначення вартості виконання робіт згідно Настанови з визначення вартості будівництва, затверджена Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01 листопада 2021 року № 281, умов договору та чинного законодавства, відомчим будівельним нормам. **У тендерній пропозиції при розрахунку кошторисної вартості предмета закупівлі передбачити окремим вартісним показником кошти на покриття ризику у розмірі 2 %.**

Виявлені недоліки (дефект у виконаних роботах) будуть ліквідовані Учасником/Підрядником за свій рахунок і в межах граничних термінів узгоджених з Замовником у договорі.

**6. Загальні вимоги:**

На етапі укладання договору учасник-переможець надає Замовнику розрахунок ціни тендерної пропозиції з обґрунтуваннями у вигляді **Кошторисної документацію, розробленої у програмному комплексі АВК-5.**

**7. Порядок виконання робіт:** визначено договором та цією тендерною документацією.

**8.Вимоги щодо безпеки при виконанні робіт:**

Під час виконання робіт Учасник/Підрядник зобов’язаний виконувати встановлені законодавством України та інших нормативно-правових актів, а також відповідність вимогам ДБН, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони здоров’я та природоохоронного законодавства.

*Технічна специфікація*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Роздiл 1. Підготовчі роботи |  |  |  |
|  | Формувальне обрізування дерев висотою до 5 м | шт | 10 |  |
|  | Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття із застосуванням фрези, ширина фрезерування 1000 мм, за глибини фрезерування 5 см | м2 | 45 |  |
|  | Розбирання асфальтобетонних покриттів  механізованим способом (фрезерований матеріал, 245м2) | м3/м2 | 24,5/245 |  |
|  | Розбирання цементно-бетонних покриттів, 15м2 | м3/м2 | 5,25/15 |  |
|  | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм | м2 | 2927,9 |  |
|  | Демонтаж плит i кілець діаметром більше 1000 мм | м3/шт | 4,05/15 |  |
|  | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т | 49,175 |  |
|  | Перевезення сміття до 15 км | т | 1130,975 |  |
|  | Роздiл 2. Будівельно-монтажні роботи |  |  |  |
|  | Установлення опор iз плит i кілець діаметром більше 1000 мм (нових) | м3/шт | 4,05/15 |  |
|  | Плити перекриття кілець 2ПП 15-2 | шт | 15 |  |
|  | Встановлення чавунних люків | шт | 15 |  |
|  | Люк чавунний для колодязів важкий | шт | 15 |  |
|  | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія  3.900.1-14 випуск 1 | шт | 15 |  |
|  | Роздiл 3. ТИП1 (Нова конструкція) |  |  |  |
|  | Улаштування основ з ПЩС С5 товщиною 21см. | м2 | 2927,9 |  |
|  | Улаштування покриття з АСГ Др.Щ.А.НП.1. БНД70/100 товщиною 60 мм. | м2 | 2927,9 |  |
|  | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі  [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 | т | 418,10412 |  |
|  | Планування узбіч автогрейдером середнього типу з холостим ходом в зворотному напрямку | км од.с | 0,882 |  |

Погоджуємося надати всі послуги визначені технічною специфікацію та договором.

**Технічні характеристики:**

При розрахунку ціни тендерної пропозиції враховуються послуги/роботи по вивезенню будівельного сміття. Учасник/Підрядник гарантує про відсутність забруднення в процесі виконання робіт або виконання ним розроблених заходів із захисту довкілля.

Погоджуємося з тим, що Учасник/Підрядник повинен використовувати обладнання та матеріали, які не спричиняють школи довкіллю, забезпечити унеможливлення розсипання зібраного сміття, що є наслідком виконання робіт, в процесі його прибирання та перевезення, не допускати забруднення навколишнього середовища паливно-мастильними матеріалами, які використовуються в процесі експлуатації машин та механізмів при виконанні робіт/наданні послуг.

**Якісні характеристики:**

Гарантуємо, що роботи/послуги, які становлять предмет закупівлі, будуть надані якісно та відповідати встановленим чинним законодавством України нормам, характеристикам, правилам тощо. Зокрема: з урахуванням галузевих норм ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт», Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.02.2012 №54 «Про затвердження Технічних правил ремонту і утримання вулиць і доріг населених пунктів» та інших норм та правил, що діють в період виконання робіт/надання послуг. Експлуатаційний стан доріг після виконання робіт/надання послуг буде відповідати ДСТУ-3587-97 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану».

Розуміємо, що нагляд за якістю виконанням робіт/надання послуг, контролю за їх виконанням відповідно технічного завдання (специфікації) покладено на представників від Замовника, які мають відповідну кваліфікацію та у разі не якісного виконання роботи/надання послуг не оплачують та вживаються заходи, спрямовані на покрашення якості, інше (визначено в договорі).

Гарантійний строк експлуатації становить 10 (десять) років від дня прийняття об’єкта замовником, крім окремих конструктивних елементів, згідно ДБН В.2.3-4:2015 "Автомобільні дороги. Частина І. Проектування Частина II. Будівництво", ДБН В.2.3-5:2018  "Вулиці та дороги населених пунктів" та ДСТУ 4100:2014 «Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування», а саме:

* покриття дорожнього одягу – 5 років;
* основа дорожнього одягу – 8 років;
* дорожні знаки – 7 років.

**Інші характеристики та вимоги:**

Визначаємо вартість робіт, які пропонується виконати за Договором на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення необхідних рішень по об'єкту капітального ремонту/поточного ремонту, згідно умов їх виконання з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, то сплачуються або мають були сплачені, вартості матеріалів (приймаються за відповідними обґрунтованими цінами), вартості експлуатації будівельних машин (спецтехніки) та механізмів, інших витрат підтверджених обґрунтованими розрахунками. Не обґрунтована і не врахована Учасником (мною/нами) вартість матеріалів, витрат тощо не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх покриття вважаються врахованими у загальній ціні (моєї/нашої) пропозиції. Остаточно виводиться вартість всього комплексу робіт/надання послуг з/без ПДВ.

Ми, *(назва* У*часники),* уважно вивчили тендерну документацію та провели, згідно зазначених обсягів робіт/послуг розрахунок ціни з урахуванням усіх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартості матеріалів, інших витрат. Вартість нашої тендерної пропозиції та всі інші ціни чітко визначені нами.

Якщо під час виконання робі/надання послуг і виникне необхідність одержання дозволів, ордерів, ліцензій, сертифікатів, висновків або інших документів, то ми самостійно будемо нести всі витрати на їх отримання.

Якщо ми будемо визнані Переможцем торгів, ми беремо на себе зобов'язання підписати Договір із Замовником не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації (в тому числі проекту договору) та нашої тендерної пропозиції. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору може бути продовжений до 60 днів.

Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції торгів згідно з умовами тендерної документації, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

Ми гарантуємо, що послуги будуть такими, що не мають негативного впливу на навколишнє середовище.

З вищевикладеним – згоден.

**Керівник організації – учасника процедури закупівлі**

**або інша уповноважена посадова особа**

**або Учасник – фізична особа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(підпис) (П.І.Б.)**

**(Печатка – у разі наявності)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**