***Додаток 2***

***до тендерної документації***

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**Природний газ**

**код ДК 021:2015 09120000-6 Газове паливо**

1. Предмет закупівлі: ДК 021:2015 – 09120000-6 Газове паливо (природний газ )

2. Кількість товару – 177817 м. куб.

3 Місце поставки Товару: за адресами місцезнаходження об'єктів Замовника, які включено до Договору розподілу з Оператором ГРМ АТ «Вінницягаз» №094217NZNLFB100 ЕІС код: 56XS00017NZNL00Y.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Товар** | **Одиниця виміру** | **Відповідність стандарту** | **Кількість** |
| Природний газ «ДК 021:2015 - 09120000-6 газове паливо» | ***м. куб.*** | **ГОСТ 5542-87** | 177817 |

Закупівля здійснюється щодо предмету закупівлі в цілому та включає вартість послуг, пов’язаних з транспортуванням газу до точки входу в газорозподільну систему, до якої підключено об’єкти Замовника, а саме, витрати на оплату послуги замовленої потужності, що здійснюється відповідно до норм Кодексу ГТС за тарифами, встановленими НКРЕКП. Закупівля не включає вартість послуг з розподілу природного газу, що є предметом регулювання окремого договору між Замовником та Оператором ГРМ.

Якість, фізико-хімічні показники (ФХП) та інші характеристики природного газу, який постачається замовнику, повинні відповідати вимогам, визначеним Кодексом газотранспортної системи, затвердженим постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30.09.2015 № 2493 (далі — Кодекс № 2493), Кодексом газорозподільних систем, затвердженим постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30.09.2015 № 2494 (далі — Кодекс № 2494). Товар запропонований учасником повинен відповідати вимогам ДСТУ 5542-87 (ГОСТ 5542-87)/

За одиницю виміру кількості природного газу при його обліку приймається один кубічний метр (куб. м), приведений до стандартних умов: температура (t) = 20 градусів за Цельсієм, тиск (Р) = 760 мм ртутного стовпчика (101,325 кПа).

Передача газу відбувається на межах балансової належності об'єктів Замовника і Оператора ГРМ відповідно до актів розмежування ділянок обслуговування (пункти призначення).

*\*Якщо у цій специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».*

*Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».*