**ДОДАТОК № 2**

**до тендерної документації**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
на надання послуги з виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж режимоутворюючих об’єктів культурної спадщини міста Стрий**

**Загальні положення.**

1.1.Це технічне завдання є невід’ємною частиною договору на надання послуг з виготовлення технічної документації із землеустрою, що складений за результатами проведення тендерних торгів на закупівлі робіт.

1.2.Технічне завдання передбачає отримання твердих та встановлених меж режимоутворюючих об’єктів культурної спадщини міста Стрий Львівської області.

1.3.Приймання робіт замовником здійснюється після надання розробником погоджувальних висновків, щодо відповідності вимогам

1. **Підстава для виготовлення технічної документації із землеустрою**

1.1.Рішення Стрийської міської ради Львівської області від 03.11.2022р. №1356 «Про надання згоди на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж історичного ареалу міста Стрий Львівської області»

1.2. Історико – архітектурний опорний план м.Стрий Львівської області з визначення меж і режимів використання історичного ареалу та зон охорони пам’яток», затвердженим наказами Міністерства культури та інформаційної політики України від 02.04.2020 №1639 та від 20.06.2022р. №209 (коригування).

1.3.Даний вид документації виконується для формування меж, межових знаків, встановлення суміжних землевласників (землекористувачів) для завдань із забезпечення містобудівної діяльності на регіональному та місцевому рівнях.

1.4.Площа знімань – територія в межах  **міста Стрий (1,68 тис.га)**  Межі знімань узгоджуються з замовником додатково.

1. **Перелік основних нормативно-технічних вимог, якими необхідно користуватись під час проектування та проведення робіт.**

 2.1. Земельний Кодекс України;

 2.2. Закон України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність»;

 2.3.Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

 2.4. Закону України «Про землеустрій»

 2.5.Закон України «Про охоронну культурної спадщини»;

 2.6. ПОСТАНОВА КАБІНЕТу МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 13 березня 2002 р. N 318 «Про затвердження Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць» ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ);

2.7.Основні положення створення та оновлення топографічних карт масштабів 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:1 000 000, затверджені наказом Головного управління геодезії, картографії та кадастру України від 31.12.1999 № 156 і погоджені з Воєнно-топографічним управлінням Генерального штабу Збройних сил України;

2.8.Умовні знаки для топографічної карти масштабу 1:10 000, затверджені наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 09.07.2001 р. за № 254;

2.9.Постанова КМУ «Про містобудівний кадастр» від 25.05.2011 р. за №559;

2.10.Наказ від 02.12.2016 р. за №509 «Про затвердження Порядку використання геодезичної референтної системи координат УСК-2000 при здійсненні робіт із землеустрою»;

1. **Вихідні дані**

-цифрові карти, що створювались в попередні роки на зазначену територію;

-видавничі (складальні) оригінали топографічних карт відповідного або більшого масштабу або їх копії;

-тиражні кольорові аналогові примірники топографічних карт відповідного або більшого масштабу;

-аналогові та цифрові ортофотоплани, цифрові масиви трансформування матеріалів аерофотозйомки, що створювались для складання або оновлення топографічних карт відповідного або більшого масштабу;

-матеріали цифрових моделей рельєфу на відповідну територію, що готувались для створення ортофотопланів або для підготовки рельєфу при проведенні робіт зі складання або оновлення топографічних карт відповідного або більшого масштабу;

-матеріали космічної та аерофотозйомки;

-інші матеріали.

7.2.Вихідні матеріали повинні забезпечити точність, достовірність та повноту відображення стану місцевості для метричної та семантичної інформації, що встановлена відповідними нормативними документами для цифрової топографічної основи зазначеного масштабу.

1. **Вимоги до виконавців робіт**

8.1. В процесі планування та виконання відповідних топографо-геодезичних та топографо-землевпорядних робіт у кожному окремому технологічному процесі обов'язкова наявність сертифікованих інженера-землевпорядника та інженера-геодезиста, який підтверджується наявними діючими сертифікатом.

1. **Вимоги щодо представлення результатів та приймання робіт.**

5.1.Етапи та терміни виконання робіт визначаються календарним планом, який є складовою частиною договору між замовником та виконавцем. Результати робіт передаються Замовнику у термін, визначений календарним планом.

5.2.Приймання результатів робіт здійснюється в установленому порядку у відповідності до вимог нормативних документів зі складанням відповідного акту.

5.3.Замовник перевіряє хід і якість робіт у відповідності до чинного законодавства та укладеного договору між замовником та виконавцем.

5.4.Результати виконаних робіт передаються замовнику в друкованому та електронному вигляді.

1. **Вимоги до друкованих матеріалів, які передаються замовникові**

6.1.Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки (на паперових носіях в 3-ох примірниках та в електронному вигляді);

6.2. Витяг з Державного земельного кадастру (на паперових носіях в 3-ох примірниках)

*\*всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».*