**Додаток 2**

до тендерної документації

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

послуг з **«Поточного (ямкового) ремонту методом вирізання та гарячого асфальтування асфальтобетонного покриття та пневмо-струменевим методом ліквідації вибоїн доріг (вулиць) м.Андрушівка», код 45230000-8:** **Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь** **за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника.**

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | **Поточний (ямковий) ремонт методом вирізання та гарячого асфальтування асфальтобетонного покриття та пневмо-струменевим методом ліквідації вибоїн доріг (вулиць) м.Андрушівка** |
| Код ДК 021:2015 | **45230000-8** |
| Назва товару/**послуги** номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару/послуги, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві | Послуга з **«Поточного (ямкового) ремонту методом вирізання та гарячого асфальтування асфальтобетонного покриття та пневмо-струменевим методом ліквідації вибоїн доріг (вулиць) м.Андрушівка»**, код **45230000-8: Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь** за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника. |
| Кількість поставки товару/ **Обсяг надання послуг**/ Обсяг виконання робіт | **3000 м2** вирізання та гаряче асфальтування  **3650м2** пневмо-струменеве |
|  |  |
| Місце поставки товару/ надання послуг/ виконання робіт | Територія **м. Андрушівка** |
| Строк поставки товару/ надання послуг/ виконання робіт | **до 31 травня 2024 року включно** |

Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби — планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість надання послуг / виконання робіт відповідно до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.

1. Послуги надаються відповідно до положень ДСТУ-Н Б В.3.2-5:2016 «Настанова з ліквідації вибоїн покриття нежорсткого дорожнього одягу автомобільних доріг» (далі - ДСТУ-Н Б В.3.2-5:2016). ДСТУ-Н Б В.3.2-5:2016 установлені вимоги до організації та технології надання послуг з ліквідації вибоїн покриття, а також до матеріалів та контролю якості робіт. Надання послуг здійснюється **на підставі кошторисної документації, складеної на основі дефектного акту**, затвердженого Замовником.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ***Поточний (ямковий) ремонт методом вирізання та гарячого асфальтування*** асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, в т.ч. навантаження та вивезення сміття | **м2** | **3000,00** |
| 2 | ***Поточний (ямковий) ремонт пневмо-струменевим методом*** | **м2** | **3650,00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування робіт і витрат | Од. виміру | Метод  №1+№2 |
| **м.Андрушівка** ,вул.Зазулiнського (вiд с.Гальчин до повороту на вул.Лисенка) | м2 | 420+500 |
| **м.Андрушівка** ,вул.Зазулiнського (вiд вул.Лисенка до вул.Київська) | м2 | 250+400 |
| **м.Андрушівка,** вул.Корольова | м2 | 340+300 |
| **м.Андрушівка,** вул.Шкiльна | м2 | 50+150 |
| **м.Андрушівка,** вул.Воб’яна | м2 | 300+300 |
| **м.Андрушівка,** вул.Житомирська | м2 | 300+500 |
| **м.Андрушівка,** вул.Шевченка | м2 | 140+200 |
| **м.Андрушівка,** вул.Клубна | м2 | 400+400 |
| **м.Андрушівка,** вул.I.Франка | м2 | 450+500 |
| **м.Андрушівка,** вул.Благовiщенська | м2 | 0+100 |
| **м.Андрушівка,** вул.Київська | м2 | 350+300 |

1. Підрядник гарантує відповідність якості виконаних робіт діючим нормам та Технічним правилам ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів.
2. Ціна пропозиції повинна бути розрахована відповідно до Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» з усіма змінами та доповненнями. Ціна пропозиції Учасника формується на підставі вартості, до складу якої включаються прямі, загальновиробничі та інші витрати, прибуток, кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій, кошти на сплату податків, зборів, обов'язкових платежів.

Ціна пропозиції Учасника складається у форматі Договірної ціни, який наведено у додатку 30 Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва».

Кошторисний прибуток розраховується на рівні показника 7,65 грн/л.год.

Адміністративні витрати розраховується на рівні показника 3,89 грн/л.год.

**Кошти на покриття ризиків та кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами не передбачено.**

Вид договірної ціни – **тверда.**

1. **Учасник закупівлі на підтвердження технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі під час подання тендерної пропозиції повинен надати Замовнику наступні документи:**

**- Дефектний акт;**

**- Договірну ціну;**

**- Зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта;**

**- Локальний кошторис на роботи;**

**- Підсумкову відомість ресурсів до локального кошторису;**

**- Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису;**

**- Пояснювальну записку до договірної ціни.**

1. Учасник повинен надати послуги, якість яких відповідає умовам чинного законодавства, нормативно-правовим актам з питань дотримання вимог санітарних норм та охорони праці та навколишнього природного середовища (захисту довкілля).

Під час надання послуг необхідно застосовувати заходи із захисту довкілля, зокрема:

- не допускати розливу нафтопродуктів, мастил та інших хімічних речовин на ґрунт, асфальтове покриття;

- під час експлуатації автотранспорту викид відпрацьованих газів не повинен перевищувати допустимі норми;

- не допускати складування сміття у несанкціонованих місцях;

- компенсувати шкоду, заподіяну в разі забруднення або іншого негативного впливу на природне середовище.

Для надання послуг повинні використовуватися якісні матеріали, машини і механізми, які відповідають вимогам діючого природоохоронного законодавства, а також застосовуватися інші необхідні заходи із захисту довкілля.

Способом документального підтвердження Учасником застосовування зазначених вище заходів із захисту довкілля під час надання послуг є **довідка, складена Учасником у довільній формі, підписана Уповноваженою особою учасника з накладанням печатки, в якій Учасник гарантує застосування цих заходів.**

1. На виконання Законів України «Про дорожній рух», «Про автомобільні дороги» та Правил Дорожнього руху посадові особи, які відповідають за поточний ремонт автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів, мостів, шляхопроводів, інших споруд, зобов'язані:

- при виникненні умов, що створюють загрозу безпеці дорожнього руху, здійснювати заходи для своєчасної заборони або обмеження руху, а також відновлення безпечних умов для руху;

- впроваджувати у повному обсязі заходи щодо безпеки дорожнього руху при здійсненні ремонту доріг, вулиць та залізничних переїздів; шляхопроводів, інших споруд;

- позначати місця виконання послуг, місця, де залишено на дорозі, вулиці, машини і механізми, будівельні матеріали тощо, відповідними дорожніми знаками, огороджувальними і направляючими засобами, а в темний час доби і при тумані - сигнальними вогнями, передбаченими діючими нормами;

- по закінченні заходів з надання послуг з поточного ремонту на дорозі, вулиці, негайно привести їх у стан, що забезпечує безперешкодний і безпечний рух транспортних засобів і пішоходів, та впорядкувати зони відчуження;

- у разі забруднення проїзної частини доріг, вулиць, невідкладно здійснювати заходи для їх очищення і своєчасного попередження учасників дорожнього руху про загрозу безпеці руху, що виникла;

- обладнувати їх технічними засобами регулювання дорожнього руху, тощо.

Технічні засоби - спеціальні технічні засоби, призначені для організації та регулювання дорожнього руху (дорожні знаки, інформаційні табло, дорожня розмітка, сигнальні стовпчики, транспортні та пішохідні огородження різних типів, світлофорне обладнання тощо).

Дорожні знаки мають перевагу перед дорожньою розміткою і можуть бути постійними, тимчасовими та із змінною інформацією. Тимчасові дорожні знаки розміщуються на переносних пристроях, дорожньому обладнанні або закріплюються на щиті з фоном жовтого кольору і мають перевагу перед постійними дорожніми знаками.

Дорожні знаки застосовуються відповідно до цих Правил і повинні відповідати вимогам національного стандарту.

Дорожні знаки повинні розміщуватися таким чином, щоб їх було добре видно учасникам дорожнього руху як у світлу, так і в темну пору доби. При цьому дорожні знаки не повинні бути закриті повністю або частково від учасників дорожнього руху будь-якими перешкодами.

Способом документального підтвердження Учасником застосовування заходів щодо безпеки дорожнього руху а саме: заходи для своєчасної заборони або обмеження руху з використанням обладнання їх технічними засобами регулювання дорожнього руху є **довідка, складена Учасником у довільній формі, підписана Уповноваженою особою учасника з накладанням печатки.**