Додаток

до листа Держбуду України та Держжитлокомунгоспу України

від 24 лютого 2005 р. № 7/8-134, № 4/3-260

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ЗАТВЕРДЖЕНО

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

Дефектний акт

на виконання робіт/надання nослуг

**Поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги по** **вул.I.Франка** **м.Андрушівка,** **Житомирська область**

Особливі умови виконання робіт /надання послуг

Обсяги виконання робіт

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Дорожнi роботи |  |  |  |
| 1 | Лiквiдацiя вибоїн щебеневих покриттiв, при глибинi вибоїни до 150 мм | 1 м2 | 15,0 |  |
| 2 | Холодне фрезерування асфальтобетонного nокриття фрезою шириною фрезерування 1 м при глибинi фрезерування 5 см | 1000 м2 | 0,450 |  |
| 3 | Перевезення смiття до 5 км | т | 45,0 |  |
| 4 | Розлив в'яжучих матерiалiв автоrудронатором мiсткiстю 10000 л | т | 0,45 |  |
| 5 | Емульсiя бiтумна дорожна | т | 0,45 |  |
| 6 | Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см iз асфалъrобетонної сумiшi асфальтоукладачем, nри ширинi укладання 2,5 муніципалітет  | 1000 м2 | 0,450 |  |
| 7 | Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплі [асфальтобетон щiльний] (дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються у верхнiх шарах покриттiв, дрiбнозернистi, тип Б, марка 1 | т | 54,0 |  |
| 8 | Лiквiдацiя вибоїн мащиною для лiквiдацiї вибоїн пневмо-струменевим методом при глибинi вибоїн 50 мм | 1 м2 | 500,0 |  |
| Склав | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(організація, посада, підпис, ім’я, прізвище) |
| Перевірив | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(організація, посада, підпис, ім’я, прізвище) |