**Додаток № 1**

**до оголошення спрощеної закупівлі**

**Технічні характеристики Твердопаливного котла**

|  |  |
| --- | --- |
| Теплова продуктивність, не менше | 62.кВт |
| Приєднувальні розміри димового борову | 245 мм. |
| ККД, не менше | 86% |
| Рекомендований внутрішній діаметр димоходу | 250.мм. |
| Орієнтовна опалювальна площа, не менше | 620 кв.м. |
| Водяна ємність котла, не менше | 222 л. |
| Споживання електроенергії, не більше | 160 Вт. |
| Площа теплообмінника, не менше | 5,3 кв. м. |
| Мінімальна температура теплоносія, не менше | 58 С |
| Максимальна температура теплоносія, не менше | 85 С |
| Об’єм топки, не менше | 264 л. |
| Товщина сталі, не менше | 6 мм. |
| Номінальний тиск води | 2 бар. |
| Випробувальний тиск води | 3 бар. |
| Ширина топки, не менше | 500 мм. |
| Глибина топки, не менше | 650 мм. |
| Діаметр патрубків мережевої води | 50 мм. |
| Розмір завантажувальної деревини | 300х370 мм. |
| Теплообмінник | Не трубчастого типу |
| Кількість контурів | Одноконтурний |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Рекомендована площа перерізу димоходу | 483 кв. см. |
| Мінімальна висота димоходу | 6 м. |
| Електронне керування | Так |
| Вентилятор | Так |
| Автоподача палива | Ні |
| Вага | 730 кг. |
| Висота | 2060 мм. |
| Ширина | 780 мм. |
| Довжина | 1390 мм. |
| Гарантійний термін експлуатації не менше | 5 років. |

**2. Строк поставки товару: три дні** з моменту підписання договору.

**3. Місце поставки товару (дислокація) та кількість:** 34 ДПРЧ 4 ДПРЗ ГУ ДСНСУ у Львівській області м. Соснівка, вул. Львівська, 4, - 1 шт. та 21 ДПРЧ 4 ДПРЗ ГУ ДСНСУ у Львівській області м. Радехів, вул. Стоянівська, 21, - 1 шт. Червоноградського району Львівської області

**4. Якісні характеристики:**

4.1. Вимоги щодо показників товару :

Товари, що постачаються повинні мати необхідні копії сертифікатів якості виробника або іншій подібний документ, що підтверджує відповідність товару вимогам, встановленим до нього загальнообов’язковими на території України нормами і правилами, повинен бути оформлений відповідно до вимог законодавства України.

Якість товарів повинна відповідати вимогам відповідних чинних нормативних документів (ГОСТ, ДСТУ, ТУ тощо), які діють на момент проведення процедури закупівлі, далі – на строк виконання угоди. Неякісний товар підлягає обов’язковій заміні, але всі витрати пов’язані із заміною товару несе постачальник.

**5. Витрати які Учасник включає в ціну товару:**

Ціна включає в себе всі витрати на транспортування, навантаження та розвантаження, страхування та інші витрати, сплату податків і зборів тощо.

**6. Загальні умови поставки товарів:**

6.1. При поставці товару повинні надаватися супровідні документи, що підтверджують його походження, якість, відповідність державним стандартам. При прийомі товару, обсяг товару має відповідати обсягу, який зазначена у супровідних документах. Приймання Товару за кількістю і якістю здійснюється представником Замовника.

6.2. На запропонований товар під час його транспортування, виробництва, тощо повинні застосовуватися заходи із захисту довкілля, передбачені законодавством України.

6.3. Доставка та розвантаження товару здійснюється за рахунок та силами Постачальника.