**Додаток №2**

**Технічна специфікація**

**на закупівлю:**

**ДК 021:2015: 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Візок медичний з боковинами для перевезення пацієнтів ВМп-4; Візок Медичний з гідравлічним регулюванням ВМп-9, НК 024:2019 код 31163 - Каталка лежача адаптаційна)**

|  |  |
| --- | --- |
| Медико-технічні вимоги на Візок медичний з боковинами для перевезення пацієнтів ВМп-4 - 2 штДК 021:2015 код 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичногопризначення різні (НК 024:2019 код 31163 - Каталка лежача адаптаційна) | Відповідність ТАК/НІ з обов’язковим посиланням на відповідну сторінку інструкції або паспорту |
| Конструкція із металічного профіля та листа |  |
| Колеса, що самоорієнтуються дозволяють розвертати візок на місці |  |
| Наявність чотирьох колес діаметром 125 мм, два з яких обладнані гальмівною системою |  |
| Наявність бокових огороджень |  |
| Дозволена обробка поверхонь возика дезінфікуючими розчинами |  |
| Максимальна вантажопід’ємність не менше 160 кг |  |
| М’який елемент має основу ДСП 16 мм, поролон 30 мм з щільністю 25 кг/м3 |  |
| М’який елемент вкритий вінілсшкірою |  |
| Габаритні розміри візка не повинні перевищувати: |  |
| Довжина не менше 2220мм |  |
| Ширина не менше 650 мм |  |
| Висота не менше 850 мм |  |
| Вага не більше 44 кг |  |
| Максимальне навантаження до 160 кг |  |
| Гарантійне обслуговування повинно бути не менше ніж 12 (дванадцять) місяців |  |
| Інструкція з експлуатації українською або російською мовою  |  |
| Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-13485:2018 в якому повинно бути зазначено «Проектування та розроблення, виробництво, реалізація та обслуговування ліжок та меблів медичних, код ДКПП 32.50.30-50.00; меблів медичних спеціальних код ДКПП 32.50.30-50.99» (надати копію) |  |
| Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-9001:2015 в якому повинно бути зазначено «Проектування та розроблення, виробництво, реалізація та обслуговування ліжок та меблів медичних, код ДКПП 32.50.30-50.00; меблів медичних спеціальних код ДКПП 32.50.30-50.99» (надати копію) |  |
| Наявність гарантійного листа від виробника або його офіційного представника в Україні про можливість постачання та термін постачання апаратів (надати оригінал відповідного документу) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Медико-технічні вимоги на Візок Медичний з гідравлічним регулюванням ВМп-9 – 2 штДК 021:2015 код 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні ((НК 024:2019 код 31163 - Каталка лежача адаптаційна) | Відповідність ТАК/НІ з обов’язковим посиланням на відповідну сторінку інструкції або паспорту |
|  | Каркасна конструкція  |  |
|  | Каркас виготовлений з металевого профілю пофарбованим методом порошкового фарбування |  |
|  | Покриття конструкції стійке до дезінфікуючих засобів |  |
|  | Гідравлічний механізм підйому ложа |  |
|  | Регулювання висоти ложа здійснюється циклічним натисканням педалі, яка приводить в дію гідравлічний вузол  |  |
|  | Педалі підйому ложа розташовані з обох боків візка |  |
|  | Має бокові огородження для безпечного транспортування пацієнтів |  |
|  | Бокові огородження в опущеному положенні не виступають за габарити візка, що дає можливість максимально близько під’їхати до лікарняного ліжка. В піднятому положенні, завдяки надійній фіксації, унеможливлюється самовільне опускання огорожі, чим гарантується безпечне переміщення пацієнта.  |  |
|  | Ступінчате регулювання кута нахилу підголівника має достатню кількість положень для забезпечення комфортного транспортування. |  |
|  | Кут нахилу підголівника не менше 45º |  |
|  | Візок оснащений чотирма саморієнтованими колесами з гумовим покриттям  |  |
|  | Два колеса мають гальмівний пристрій |  |
|  | Діаметр колеса не менше 125 мм |  |
|  | М’які елементи жорстко закріплені на каркасній основі |  |
|  | М’який елюент виготовлений на основі ДСП 16 мм |  |
|  | Поролон ложе має щільність 25 кг/м³ |  |
|  | Габаритні розміри не повинні перевищувати: |  |
|  | Ширина 680 мм |  |
|  | Довжина 2250 мм |  |
|  | Висота ложе мінімальна 616 мм |  |
|  | Висота ложе максимальна 1016 мм |  |
|  | Вантажопідйомність не менше 160 кг |  |
|  | Гарантійне обслуговування повинно бути не менше ніж 12 (дванадцять) місяців |  |
|  | Інструкція з експлуатації українською або російською мовою (надати копію). |  |
|  | Післягарантійне обслуговування |  |
|  | Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-13485:2018 в якому повинно бути зазначено «Проектування та розроблення, виробництво, реалізація та обслуговування ліжок та меблів медичних, код ДКПП 32.50.30-50.00; меблів медичних спеціальних код ДКПП 32.50.30-50.99» (надати копію) |  |
|  | Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-9001:2015 в якому повинно бути зазначено «Проектування та розроблення, виробництво, реалізація та обслуговування ліжок та меблів медичних, код ДКПП 32.50.30-50.00; меблів медичних спеціальних код ДКПП 32.50.30-50.99» (надати копію) |  |
|  | Наявність гарантійного листа від виробника або його офіційного представника в Україні про можливість постачання та термін постачання апаратів (надати оригінал відповідного документу) |  |
|  | Декларація про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів. |  |