|  |  |
| --- | --- |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   | ЗАТВЕРДЖЕНО |
|   |   |
|   |   |
|   | ( назва організації, що затверджує ) |
|   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) |
|   |   |
|   | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. |
|   |   |
|   |   |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** |
|   |   |
| **на капітальний ремонт** Поточний ремонт покрівлі Будинку культури Баштанської міської ради за адресою:Миколаївська обл., м.Баштанка, вул.Героїв Небесної Сотні,40 |
|   |   |
| Умови виконання робіт  |
|   |   |
| Об'єми робіт |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястихазбестоцементних листів | м2 | 1640 |   |
| 2 | Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами | м2 | 1640 |   |
| 3 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів,коньків тощо з листової сталі | м | 722 |   |
| 4 | Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дощок | м2 | 120 |   |
| 5 | Улаштування крокв з дощок | м3 | 1,62 |   |
| 6 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок ібрусків під покрівлю з листової сталі | м2 | 1640 |   |
| 7 | Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриттяз антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхнідерев'яних конструкцій | м2 | 2336 |   |
| 8 | На кожний наступний шар нанесення вогнезахисногопокриття з антипірену додавати до норми 13-70-1 | м2 | 23,36 |   |
| 9 | Улаштування гідроiзоляцiї в один шар | м2 | 1640 |   |
| 10 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листапри висоті будівлі до 25 м | м2 | 1640 |   |
| 11 | Навішування водостічних лійок з готових елементів | м | 13,6 |   |
| 12 | Улаштування з листової сталі поясків, коньків | м | 256 |   |
| 13 | Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін | м | 196 |   |
| 14 | Влаштування снігоутримувача | м | 256 |   |
| 15 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листапри висоті будівлі до 25 м | м2 | 12 |   |
| 16 | Улаштування з листової сталі єндових поверхонь | м | 42 |   |
| 17 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок зготових елементів | м | 471 |   |
| 18 | Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних укосів(Карниз)по каменю та бетону цементно-вапнянимрозчином з драбин | м2 | 40 |   |
| 19 | Навантаження сміття вручну |  т | 45,98 |   |
| 20 | Перевезення сміття до 5 км | т | 45,98 |   |
|   |
|   |   |   |   |   |   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |
|   |   |   |   |   |   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |