Капітальний ремонт  будівлі дошкільного навчального закладу №130 м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Знаменська,5А, в частині заміни вікон та
входних дверей, як заходи з енергозбереження з усунення аварії в бюджетній установі	

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01	
на загальнобудівельні роботи	
Будівля дошкільного навчального закладу №130	

№
Ч.ч..	Обґрунту-
вання
(шифр
норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці,
грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.год.	
 	 	 	 	 	Всього	експлуа-
тації
машин	Всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації
машин	
не зайнятих
обслуговуванням
машин	
 	 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що
обслуговують 
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	на одини-
цю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	Перелiк нарахувань: 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1,2	    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 1. Розбирання і демонтаж 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	1 поверх	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	=============	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	КБ10-20-4
к дем.=0,8
к=1,15	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів
готовими блоками площею більше 3 м2 з
металопластику в кам'яних стінах житлових
і громадських будівель	100м2	1,8077								
2	КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів,
відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,962								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3	КБ10-25-3
к дем.=0,8
к=1,15	(Демонтаж) Установлення пластикових
підвіконних дошок	100м	0,962								
 	 	2 поверх	 	 								
 	 	============	 	 								
4	КБ10-20-1
к дем.=0,
8к=1,15	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів
готовими блоками площею до 1 м2 з
металопластику в кам'яних стінах житлових
і громадських будівель	100м2	0,007								
5	КБ10-20-2
к дем.=0,8
к=1,15	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів
готовими блоками площею до 2 м2 з
металопластику в кам'яних стінах житлових
і громадських будівель	100м2	0,0171								
6	КБ10-20-4
к дем.=0,
8к=1,15	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів
готовими блоками площею більше 3 м2 з
металопластику в кам'яних стінах житлових
і громадських будівель	100м2	0,551425								
7	КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів,
відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,3165								
8	КБ10-25-3
к дем.=0,
8к=1,15	(Демонтаж) Установлення пластикових
підвіконних дошок	100м	0,3165								
9	КР13-7-2
к дем.=0,8	(Демонтаж) Скління металевих рам
двошаровими склопакетами площею до 1 м2	100м2	0,13209								
 	 	Двері	 	 								
 	 	=============	 	 								
10	КБ10-28-1
к=1,15
к дем.=0,8	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів
готовими дверними блоками площею до 2
м2 з металопластику  у кам'яних стінах	100м2	0,06098								
11	КБ10-28-2
к дем.=0,8	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів
готовими дверними блоками площею понад
2 до 3 м2 з металопластику  у кам'яних
стінах	100м2	0,21645								
12	КБ10-28-3
к=1,15
к дем.=0,8	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів
готовими дверними блоками площею
більше 3 м2 з металопластику  у кам'яних
стінах	100м2	0,53565								
13	КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів,
відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,014								
14	КБ10-25-3
к дем.=0,
8к=1,15	(Демонтаж) Установлення пластикових
підвіконних дошок	100м	0,014								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
15	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну
кількість: 0,115+0,038+3,623+1,292+3,623+1,
292+0,002+1,695+1,695	1 т	13,375								
16	С311-22-М	Перевезення сміття до 22 км	т	13,375								
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 2. Вікна 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	1 ПОВЕРХ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	========	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
17	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2
(товщиною 50мм)
кількість: 96,2х0,5	100м2	0,481								
18	КР7-17-9
к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати
кількість: 96,2х0,5	100м2	0,481								
19	КБ10-20-4
к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею більше 3 м2 з
металопластику в кам'яних стінах житлових
і громадських будівель	100м2	1,8054								
20	& С123-16-2
варіант 1	Блоки віконні  металопластикові	м2	180,54								
21	С1551-34-
СП
варіант 1	Розширювальний профіль В=40мм
кількість: 268х1,1	м	294,8								
22	С1551-34-
СП
варіант 2	Підставний профіль 
кількість: 96,2х1,1	м	105,82								
23	 С1555-
229-2ПР	Фасадний профіль для вікна ОК-1	м	22,5								
24	С111-
1851-2	Турбовинт 7,5х150 (150мм від кутів, не
більше 600мм	шт	900								
25	С1550-38-
1-О
варіант 1	Монтажна піна	л	38,816								
26	 С111-
1747-1З	Стрічка ПСУЛ-50х6 (зонішня)	м	268								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
27	КБ10-25-3
к=1,15	Установлення пластикових підвіконних
дошок	100м	0,962								
28	 С123-382-
3	Дошки пiдвiконнi металопластикові
кількість: 96,2х1,02	м	98,124								
29	 С1550-38-
1-О
варіант 1	Монтажна піна	л	13,353								
30	КБ10-25-4
к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,962								
31	 С113-
1711-4
варіант 3	Відлив із оцинкованої сталі 
кількість: 96,2х1,037	м	99,7594								
32	 С111-
1747-1П	Стрічка ALENOR BF-FR (зовнішня під
відливом)	м	96,2								
33	 С111-136-
22	Саморіз	шт	339,59								
34	КБ7-57-10
к=1,15	Улаштування пароізоляціної і
гідроізоляційної стрічок	100м шва	3,642								
35	 С111-
1747-1С
варіант 2	Пароізоляційна стрічка ALENOR OВМT
внутрішня	м	364,2								
36	КР6-26-5	Навішування москітних сіток	100 м2	1,8054								
37	С123-33-1	Москітна сітка	шт	42								
38	КР6-27-4	Установлення замків безпеки	100 шт	0,42								
39	 С111-950-
1-1Г	Дитячий замок безпеки	шт	42								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	2 ПОВЕРХ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	===========	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
40	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2
(товщиною 50мм)
кількість: 31,65х0,5	100м2	0,15825								
41	КР7-17-9
к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати
кількість: 31,65х0,5	100м2	0,15825								
42	КБ10-20-1
к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 1 м2 з металопластику
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель	100м2	0,007								
43	КБ10-20-2
к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 2 м2 з металопластику
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель	100м2	0,0171								
44	КБ10-20-4
к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею більше 3 м2 з
металопластику в кам'яних стінах житлових
і громадських будівель	100м2	0,551425								
45	 С123-16-2
варіант 1	Блоки віконні  металопластикові	м2	57,5525								
46	С1551-34-
СП
варіант 1	Розширювальний профіль В=40мм	м	96,35								
47	С1551-34-
СП
варіант 2	Підставний профіль 	м	31,65								
48	С111-
1851-2	Турбовинт 7,5х150 (150мм від кутів, не
більше 600мм	шт	330								
49	 С1550-38-
1-О
варіант 1	Монтажна піна
кількість: 0,393+0,641+11,856	л	12,89								
50	С111-
1747-1З	Стрічка ПСУЛ-50х6 (зонішня)	м	96,35								
51	КБ10-25-3
к=1,15	Установлення пластикових підвіконних
дошок	100м	0,3165								
52	С123-382-
3	Дошки пiдвiконнi металопластикові
кількість: 31,65х1,02	м	32,283								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
53	С1550-38-
1-О
варіант 1	Монтажна піна	л	4,393								
54	КБ10-25-4
к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,3165								
55	 С113-
1711-4
варіант 3	Відлив із оцинкованої сталі 
кількість: 31,65х1,037	м	32,82105								
56	 С111-
1747-1П	Стрічка ALENOR BF-FR (зовнішня під
відливом)	м	31,65								
57	 С111-136-
22	Саморіз	шт	111,73								
58	КБ7-57-10
к=1,15	Улаштування пароізоляціної і
гідроізоляційної стрічок	100м шва	1,28								
59	 С111-
1747-1С
варіант 2	Пароізоляційна стрічка ALENOR OВМT
внутрішня	м	128								
60	КР6-26-5	Навішування москітних сіток	100 м2	0,575525								
61	С123-33-1	Москітна сітка	шт	15								
62	КР6-27-4	Установлення замків безпеки	100 шт	0,15								
63	 С111-950-
1-1Г	Дитячий замок безпеки	шт	15								
 	 	СКЛОПАКЕТИ 2 ПОВЕРХУ	 	 								
 	 	====================	 	 								
64	КР13-7-2	Скління металевих рам двошаровими
склопакетами площею до 1 м2	100м2	0,13209								
65	С111-1880
варіант 2	Склопакет, опір теплопередачі,
двохкамерний з двома склами , аргоном,
R=0.76; 32мм /4i-10-4-10Ar Ar-4i,
металопластиковим  профілем 70мм,
ширина 70мм, камер-5	м2	13,209								
66	С123-528
варіант 1	Штапики для склопакетів	пм	63								
67	КБ10-25-3
к=1,15	Установлення пластикових підвіконних
дошок	100м	0,044								
68	С123-382-
3	Дошки пiдвiконнi металопластикові
кількість: 4,4х1,02	м	4,488								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
69	 С1550-38-
1-О
варіант 1	Монтажна піна	л	0,611								
70	КБ10-25-4
к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,044								
71	 С113-
1711-4
варіант 3	Відлив із оцинкованої сталі 
кількість: 4,4х1,037	м	4,5628								
72	С111-1701	Мастика "Гермобутіл-С"	т	0,001292								
73	 С111-136-
22	Саморіз	шт	15,532								
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 3. Двері 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	1-ий і 2-ий ПОВЕРХИ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	======================	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
74	КБ10-28-1
к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею до 2 м2 з
металопластику  у кам'яних стінах	100м2	0,06098								
75	КБ10-28-2
к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею понад 2 до 3 м2
з металопластику  у кам'яних стінах	100м2	0,21645								
76	КБ10-28-3
к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею більше 3 м2 з
металопластику  у кам'яних стінах	100м2	0,53565								
77	 С123-201-
1
варіант 1	Блоки дверні металопластикові
кількість: 6,098+21,645+53,565	м2	81,308								
78	С1551-34-
СП
варіант 1	Розширювальний профіль В=40мм
кількість: 125,4х1,1	м	137,94								
79	С1551-34-
СП
варіант 2	Підставний профіль 
кількість: 33,8х1,1	м	37,18								
80	 С1550-38-
1	Монтажна піна
кількість: 1,13+3,31+7,14	л	11,58								
81	С111-
1851-2	Турбовинт 7,5х150 (150мм від кутів, не
більше 600мм	шт	380								
82	 С1555-
229-2ПР
варіант 1	Фасадний профіль для дверей Д-8	м	13								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
83	КБ10-25-3
к=1,15	Установлення пластикових підвіконних
дошок	100м	0,014								
84	 С123-382-
3	Дошки пiдвiконнi металопластикові
кількість: 1,4х1,02	м	1,428								
85	С1550-38-
1-О
варіант 1	Монтажна піна	л	0,194								
86	КБ10-25-4
к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,014								
87	 С113-
1711-4
варіант 3	Відлив із оцинкованої сталі 
кількість: 1,4х1,037	м	1,4518								
88	 С111-
1747-1П	Стрічка ALENOR BF-FR (зовнішня під
відливом)	м	1,4								
89	 С111-136-
22	Саморіз	шт	4,942								
90	КБ7-57-10
к=1,15	Улаштування пароізоляціної і
гідроізоляційної стрічок
кількість: 157,8+125,4+32,4	100м шва	3,156								
91	 С111-
1747-1С
варіант 2	Пароізоляційна стрічка ALENOR OВМT
внутрішня	м	157,8								
92	 С111-
1747-1З	Стрічка ПСУЛ-50х6 (зонішня)	м	125,4								
93	 С111-
1747-1П
варіант 2	Стрічка ALENOR BF-FR (зовнішня  під
низом дверей)
кількість: 33,8-1,4	м	32,4								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 4. Опорядження внутрiшнє 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	1 ПОВЕРХ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	---------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Укоси віконні	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	=============	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
94	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці до 5 м2	100м2	1,072								
95	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних
та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	1,072								
96	КБ15-63-2
к=1,15	Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї	100м2	1,072								
97	С111-741	Листи гіпсокартонні для перегородок,
товщина 12 мм
кількість: 107,2х1,05	м2	112,56								
98	 С111-
1647-1	Клей Перлфікс
кількість: 10х107,2	кг	1072								
99	КБ15-56-3
к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу "ізогіпс"]
товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2
рази	100 м2	1,072								
100	С111-
1896-И
варіант 1	Шпатлівка Ізогіпс	кг	107,2								
101	КБ15-56-3
к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази	100 м2	1,072								
102	С1555-
101-2	Шпаклівка Сатенгіпс	кг	107,2								
103	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	1,072								
104	С111-
1844-1К	Кутики пластикові	м	268								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	Ремонт опорядження навколо віконних
прорізів	 	 								
 	 	===================================	 	 								
105	КБ15-56-3
к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази	100 м2	0,5463								
106	 С111-
1896-И
варіант 1	Шпатлівка Ізогіпс	кг	54,63								
107	КБ15-56-3
к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази	100 м2	0,5463								
108	 С1555-
101-2	Шпаклівка Сатенгіпс	кг	54,63								
109	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,5463								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	Стіни підвіконня	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	=================	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
110	КБ8-22-2
к=1,15	Мурування внутрішніх стін в монолітно-
каркасних будівлях з газобетонних блоків
підвіконня	1 м3	4,64								
111	 С111-81-1	Газобетонні блоки
кількість: 4,64х0,99	м3	4,5936								
112	С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М100	м3	0,019								
113	КБ15-56-3
к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази (загальна товщина 2мм)	100 м2	0,148								
114	КБ15-56-4
к=2; к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу "ізогіпс"],
на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати
або вилучати	100 м2	0,148								
115	С111-
1896-И
варіант 1	Шпатлівка Ізогіпс
кількість: 14,8х2	кг	29,6								
116	КБ15-56-3
к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази (загальна товщина 2мм)	100 м2	0,148								
117	КБ15-56-4
к=2; к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"], на кожний шар товщиною  0,5
мм додавати або вилучати	100 м2	0,148								
118	 С1555-
101-2	Шпаклівка Сатенгіпс
кількість: 14,8х2	кг	29,6								
119	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,148								
 	 	2 ПОВЕРХ	 	 								
 	 	------------------	 	 								
 	 	Укоси віконні	 	 								
 	 	===============	 	 								
120	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці до 5 м2	100м2	0,3854								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
121	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних
та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,3854								
122	КБ15-63-2
к=1,15	Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї	100м2	0,3854								
123	С111-741	Листи гіпсокартонні для перегородок,
товщина 12 мм
кількість: 38,54х1,05	м2	40,467								
124	 С111-
1647-1	Клей Перлфікс
кількість: 10х38,54	кг	385,4								
125	КБ15-56-3
к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази	100 м2	0,3854								
126	 С111-
1896-И
варіант 1	Шпатлівка Ізогіпс	кг	38,54								
127	КБ15-56-3
к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази	100 м2	0,3854								
128	 С1555-
101-2	Шпаклівка Сатенгіпс	кг	38,54								
129	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,3854								
130	С111-
1844-1К	Кутики пластикові	м	96,35								
 	 	Ремонт опорядження навколо віконних
прорізів	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	===================================	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
131	КБ15-56-3
к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази	100 м2	0,192								
132	С111-
1896-И
варіант 1	Шпатлівка Ізогіпс	кг	19,2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
133	КБ15-56-3
к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази (загальна товщина 2мм)	100 м2	0,192								
134	С1555-
101-2	Шпаклівка Сатенгіпс	кг	19,2								
135	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,192								
 	 	УКОСИ ДВЕРЕЙ 1-ий і 2-ий ПОВЕРХИ	 	 								
 	 	===============================	 	 								
136	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці до 5 м2	100м2	0,5016								
137	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних
та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,5016								
138	КБ15-63-2
к=1,15	Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї	100м2	0,5016								
139	С111-741	Листи гіпсокартонні для перегородок,
товщина 12 мм
кількість: 50,16х1,05	м2	52,668								
140	С111-
1647-1	Клей Перлфікс
кількість: 10х50,16	кг	501,6								
141	КБ15-56-3
к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази	100 м2	0,5016								
142	 С111-
1896-И
варіант 1	Шпатлівка Ізогіпс	кг	50,16								
143	КБ15-56-3
к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази (загальна товщина 2мм)	100 м2	0,5016								
144	 С1555-
101-2	Шпаклівка Сатенгіпс	кг	50,16								
145	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,5016								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
146	 С111-
1844-1К	Кутики пластикові	м	125,4								
 	 	Ремонт опорядження навколо дверних
прорізів	 	 								
 	 	===================================	 	 								
147	КБ15-56-3
к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази	100 м2	0,1881								
148	 С111-
1896-И
варіант 1	Шпатлівка Ізогіпс	кг	18,81								
149	КБ15-56-3
к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази	100 м2	0,1881								
150	& С1555-
101-2	Шпаклівка Сатенгіпс	кг	18,81								
151	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,1881								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 5. Зовнiшнє оздоблення 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	1 ПОВЕРХ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	=============	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Укоси віконні зовнішні	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	===================	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
152	КР11-20-1	Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних
укосів по каменю та бетону цементно-
вапняним розчином з землі та риштувань	100м2	0,536								
153	КБ15-74-1	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по
каменю і бетону декоративною сумішшю з
наповнювачем, величина зерен 2 мм	100м2	0,536								
154	С111-2014-4	Фарба грунтуюча  Ceresit  CT 16	кг	30,552								
155	С111-2012-2	Штукатурка декоративна (короїд) Ceresit  СT
35	кг	209,04								
156	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,536								
 	 	Стіни підвіконня	 	 								
 	 	===============	 	 								
157	КБ15-74-1	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по
каменю і бетону декоративною сумішшю з
наповнювачем, величина зерен 2 мм	100м2	0,148								
158	С111-2014-4	Фарба грунтуюча  Ceresit  CT 16	кг	8,436								
159	С111-2012-2	Штукатурка декоративна (короїд) Ceresit  СT
35	кг	57,72								
160	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,148								
 	 	2 ПОВЕРХ	 	 								
 	 	=============	 	 								
 	 	Укоси віконні зовнішні	 	 								
 	 	=====================	 	 								
161	КР11-20-1	Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних
укосів по каменю та бетону цементно-
вапняним розчином з землі та риштувань	100м2	0,1927								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
162	КБ15-74-1	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по
каменю і бетону декоративною сумішшю з
наповнювачем, величина зерен 2 мм	100м2	0,1927								
163	С111-2014-4	Фарба грунтуюча  Ceresit  CT 16	кг	10,984								
164	С111-2012-2	Штукатурка декоративна (короїд) Ceresit  СT
35	кг	75,153								
165	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,1927								
 	 	ЗОВНІШНІ УКОСИ ДВЕРЕЙ 1-ий і 2- ий
ПОВЕРХИ	 	 								
 	 	====================================	 	 								
166	КР11-20-1	Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних
укосів по каменю та бетону цементно-
вапняним розчином з землі та риштувань	100м2	0,2508								
167	КБ15-74-1	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по
каменю і бетону декоративною сумішшю з
наповнювачем, величина зерен 2 мм	100м2	0,2508								
168	С111-2014-4	Фарба грунтуюча  Ceresit  CT 16	кг	14,296								
169	С111-2012-2	Штукатурка декоративна (короїд) Ceresit  СT
35	кг	97,812								
170	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,2508								

 	

Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв	

 	
№
Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування 	Одиниця 
виміру	Кількість	Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.	у тому числі:	Обґрунтування
ціни	
 	 	 	 	 	 	відпускна
ціна, грн.	транс-
портна
складова, 
грн.	заготі-
вельно-
складські
витрати,
грн.	 	
 	 	 	 	 	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	 	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	I. Витрати труда	 	 	 	 	 	 	 	
1	1	 Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	4168,24		 	 	 	 	
2	 	 Середній розряд робіт, що виконуються 
робітниками-будівельниками	розряд	4,0		 	 	 	 	
3	 	 Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	78		 	 	 	 	
4	 	 Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин 	розряд	4,7		 	 	 	 	
5	 	 Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням
автотранспорту при перевезенні ґрунту і
будівельного сміття	люд.год	4,16		 	 	 	 	
6	 	 Витрати  робітників, заробітна плата яких
враховується в складі:	 	 		 	 	 	 	
6.1	 	    загальновиробничих витрат	люд.год	510,04		 	 	 	 	

 	  Разом  кошторисна трудомісткість	люд.год	4760,44	 	 	 	 	 	

 	  Середній розряд робіт	розряд	4,0	 	 	 	 	 	

 	 	II. Будівельні машини і механізми	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
7	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,4459056		 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
8	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	1,088544		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
9	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т	маш. год	14,
536545606		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
10	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві,
вантажопідйомність 1 т	маш. год	4,983696		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
11	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські,
вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	24,
508381929		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
12	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні,
вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	9,271096416		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
13	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	7,569576		 	 	 	 	
14	С311-22-М	Перевезення сміття до 22 км	т	13,375		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
 	 	 Разом по розділу II	грн.	 		 	 	 	 	
 	 	      в тому числі енергоносії:	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Бензин	кг	1,369	 	 	 	 	 	
 	 	Дизельне паливо	кг	100,152	 	 	 	 	 	
 	 	Електроенергія	кВт-год	38,732	 	 	 	 	 	
 	 	Мастильні матеріали	кг	7,875	 	 	 	 	 	
 	 	Гідравлічна рідина	кг	1,699	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
15	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	3,781803		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
16	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	63,
648492827		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
17	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79
кН [0,59 т]	маш. год	5,018958		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
18	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні,
вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	7,84806		 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
19	КБМ270-125	Люльки одномісні самопідйомні,
вантажопідйомність 120 кг	маш. год	65,213694		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
20	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	44,
311468041		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
21	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	0,128064		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
22	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	37,9973388		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
23	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	42,68559627		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	III. Будівельні матеріали, вироби і
комплекти	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
24	С123-16-2
варіант 1	Блоки віконні  металопластикові	м2	238,0925						
 	 	 	 	 						
25	С123-201-1
варіант 1	Блоки дверні металопластикові	м2	81,308						
 	 	 	 	 						
26	С113-1711-4
варіант 3	Відлив із оцинкованої сталі 	м	138,59505						
 	 	 	 	 						
27	С142-10-2	Вода	м3	0,91698						
 	 	 	 	 						
28	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,9795						
 	 	 	 	 						
29	С111-81-1	Газобетонні блоки	м3	4,5936						
 	 	 	 	 						
30	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	110,03326						
 	 	 	 	 						
31	С111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна
непластифікована	кг	262,1367						
 	 	 	 	 						
32	С111-950-1-
1Г	Дитячий замок безпеки	шт	57						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
33	С112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-
6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, ІІІ сорт	м3	0,003917						
 	 	 	 	 						
34	С123-382-3	Дошки пiдвiконнi металопластикові	м	136,323						
 	 	 	 	 						
35	С111-1608	Дрантя	кг	1,73347						
 	 	 	 	 						
36	С111-1647-1	Клей Перлфікс	кг	1959						
 	 	 	 	 						
37	С111-1644	Клей гумовий N88-Н	кг	1,09635						
 	 	 	 	 						
38	С111-1844-
1К	Кутики пластикові	м	489,75						
 	 	 	 	 						
39	+С111-741	Листи гіпсокартонні для перегородок,
товщина 12 мм	м2	205,695						
 	 	 	 	 						
40	С111-1701	Мастика "Гермобутіл-С"	т	0,001292						
 	 	 	 	 						
41	С111-617	Мастика тіоколова будівельного
призначення КБ-0,5	кг	1,40015						
 	 	 	 	 						
42	С111-623	Мило тверде господарське 72%	шт	0,13209						
 	 	 	 	 						
43	С1550-38-1	Монтажна піна	л	11,58						
 	 	 	 	 						
44	С1550-38-1-
О
варіант 1	Монтажна піна	л	70,257						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
45	С123-33-1	Москітна сітка	шт	57						
 	 	 	 	 						
46	+С1551-34-СП
варіант 2	Підставний профіль 	м	174,65						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
47	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	6,33851						
 	 	 	 	 						
48	С111-1747-
1С
варіант 2	Пароізоляційна стрічка ALENOR OВМT
внутрішня	м	650						
 	 	 	 	 						
49	С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М100	м3	0,019						
 	 	 	 	 						
50	С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М150	м3	3,260175						
 	 	 	 	 						
51	+С1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний
вапняковий 1:2,5	м3	8,48247						
 	 	 	 	 						
52	С1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-
вапняковий 1:1:6	м3	4,5057						
 	 	 	 	 						
53	+С1551-34-СП
варіант 1	Розширювальний профіль В=40мм	м	529,09						
 	 	 	 	 						
54	С111-136-22	Саморіз	шт	471,794						
 	 	 	 	 						
55	+С111-1880
варіант 2	Склопакет, опір теплопередачі,
двохкамерний з двома склами , аргоном,
R=0.76; 32мм /4i-10-4-10Ar Ar-4i,
металопластиковим  профілем 70мм,
ширина 70мм, камер-5	м2	13,209						
 	 	 	 	 						
56	С111-1747-
1П
варіант 2	Стрічка ALENOR BF-FR (зовнішня  під
низом дверей)	м	32,4						
 	 	 	 	 						
57	С111-1747-
1П	Стрічка ALENOR BF-FR (зовнішня під
відливом)	м	129,25						
 	 	 	 	 						
58	С111-1747-
1З	Стрічка ПСУЛ-50х6 (зонішня)	м	489,75						
 	 	 	 	 						
59	С111-2010-1	Суміш для укладання пінобетонних блоків
Ceresit  СT 21	кг	116						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
60	С111-1851-2	Турбовинт 7,5х150 (150мм від кутів, не
більше 600мм	шт	1610						
 	 	 	 	 						
61	С111-2014-4	Фарба грунтуюча  Ceresit  CT 16	кг	64,268						
 	 	 	 	 						
62	С1555-229-
2ПР	Фасадний профіль для вікна ОК-1	м	22,5						
 	 	 	 	 						
63	С1555-229-
2ПР
варіант 1	Фасадний профіль для дверей Д-8	м	13						
 	 	 	 	 						
64	С111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для
азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм	т	0,000464						
 	 	 	 	 						
65	С1555-101-2	Шпаклівка Сатенгіпс	кг	318,14						
 	 	 	 	 						
66	+С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,0208045						
 	 	 	 	 						
67	С111-1896-И
варіант 1	Шпатлівка Ізогіпс	кг	318,14						
 	 	 	 	 						
68	+С123-528
варіант 1	Штапики для склопакетів	пм	63						
 	 	 	 	 						
69	+С111-2012-2	Штукатурка декоративна (короїд) Ceresit  СT
35	кг	439,725						
 	 	 	 	 						
70	С111-1480	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 3,5 мм, довжина 35 мм	т	0,0004762						
 	 	 	 	 						
 	 	Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат	 	 						
 	 	 	 	 						
71	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	96,8801						
 	 	 	 	 						
72	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,088						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 					 	
 	 	 Разом 	грн.	 					 	
 	 	 	 	 					 	
 	 	 Разом по розділу III	грн.	 					 	
 	 	Підсумкові витрати енергоносіїв
для усіх машин	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Електроенергія	кВт-год	135,612	 	 	 	 	 	
 	 	Мастильні матеріали	кг	7,963	 	 	 	 	 	
 	 	Гідравлічна рідина	кг	1,699	 	 	 	 	 	
 	 	Бензин	л	1,85	 	 	 	 	 	
 	 	Дизельне паливо	л	117,826	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Довідкові дані	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Будівельне сміття	т	13,39794	 	 	 	 	 	
 	
УВАГА!!!
1. В очікуваної вартості закупівлі не враховані витрати на вiдрядження працiвникiв будівельних органiзацiй на об'єкт будівництва, так як проектно –кошторисною документацією дані витрати не передбачені.
2.В період виконання робіт підрядна організація повинна за рахунок власних коштів забезпечити будівельний майданчик огорожею та табличками з написами про дотримання вимог з техніки безпеки.
3. Облаштувати стенд з наступною інформацією: назва замовника, назва підрядної організації (виконавця робіт), строк початку та закінчення будівництва, кошторисна вартість будівництва, відомості про документ на підставі якого здійснюється будівництво.
Учасник повинен розуміти, що у випадку зазначення у Додатку 3 конкретної марки чи виробника або конкретного процесу, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи торгову марку, патент, тип або конкретне місце походження чи спосіб виробництва– необхідно розуміти зазначене, як можливість використання еквіваленту.
Посилання Замовником у Додатку 3 на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію джерела його походження або виробника є необхідним, відповідно до проекту будівництва, що пройшов державну експертизу.