|  |
| --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНО |
| Протоколом уповноваженої особи  управління освіти Святошинської районної  в місті Києві державної адміністрації  № 161 від 16 квітня 2024 р. уповноважена особа  Ілинич М.П. |

**Перелік змін від 16.04.24 до закупівлі**

**Поточний ремонт (заміна вікон, пошкоджених внаслідок воєнних дій) у закладі дошкільної освіти (ясла-садок) №463 за адресою: вул. Академіка Доброхотова 24-А у Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)**, ідентифікатор закупівлі [UA-2024-04-11-010217-a](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-04-11-010217-a)**,**

1. У розділі **IV Подання та розкриття тендерної пропозиції** тендерної документації **Поточний ремонт (заміна вікон, пошкоджених внаслідок воєнних дій) у закладі дошкільної освіти (ясла-садок) №463 за адресою: вул. Академіка Доброхотова 24-А у Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)**, ідентифікатор закупівлі [UA-2024-04-11-010217-a](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-04-11-010217-a) п.1 «**Кінцевий строк подання тендерної пропозицій**» викласти в новій редакції.

«Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 00.00 годин 21 квітня 2024 року.

Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель».

1. У додатку 4 до тендерної документації «Інформація про **необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі**» **Поточний ремонт (заміна вікон, пошкоджених внаслідок воєнних дій) у закладі дошкільної освіти (ясла-садок) №463 за адресою: вул. Академіка Доброхотова 24-А у Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)**, ідентифікатор закупівлі [UA-2024-04-11-010217-a](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-04-11-010217-a) внести зміни щодо найменування робіт та їх кількості.

**Додаток 4**

**до тендерної документації**

*Подається у наведеному нижче вигляді,*

*Учасник не повинен відступати від даної форми*

*На фірмовому бланку Учасника (у разі наявності)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Інформація**  **про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі**  **Поточний ремонт (заміна вікон, пошкоджених внаслідок воєнних дій) у закладі дошкільної освіти (ясла-садок) №463 за адресою: вул. Академіка Доброхотова 24-А у Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)** | | | | |
| Умови виконання робіт к=1,2 | | | | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|  | Розділ №1. Прорізи |  |  |  | |
| 1 | Забивання вікон фанерою | м2 | 53,13 |  | |
| 2 | Регулювання та ремонт віконної фурнітури | шт | 76 |  | |
| 3 | Демонтаж дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 25,2838 |  | |
| 4 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 25,2838 |  | |
| 5 | Демонтаж віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (cміття 278, 08\*37/1000=10,29т ) | м2 | 278,08 |  | |
| 6 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 278,08 |  | |
| 7 | (Демонтаж) склопакетів площею до 1 м2 (сміття 5, 8383\*30/1000=0,175т ) | м2 | 5,883 |  | |
| 8 | (Демонтаж) склопакетів до 2 м2 (сміття 4,375\*30/1000=0, 131т ) | м2 | 4,375 |  | |
| 9 | Скління металопластикових рам двошаровими склопакетами площею до 1 м2 | м2 | 5,883 |  | |
| 10 | Скління металопластикових рам двошаровими склопакетами площею до 2 м2 | м2 | 4,375 |  | |
|  | Розділ №2. Віконні та дверні відкоси |  |  |  | |
| 11 | Ґрунтування бетонних поверхонь ґрунтовкою | м2 | 82,76 |  | |
| 12 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель,  площа відбивання в одному місці до 5 м2 | м2 | 19 |  | |
| 13 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю | м2 | 19 |  | |
| 14 | Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими | м2 | 46,04 |  | |
| 15 | Безпіщане накриття поверхонь укосiв розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 82,76 |  | |
| 16 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами укосiв пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 82,76 |  | |
|  | Розділ №3. Зароблення штроби під підвіконням |  |  |  | |
| 17 | Розбирання віконних зливів зі збереженням | м | 112,74 |  | |
| 18 | Установлення віконних зливів (раніше демонтовані) | м | 112,74 |  | |
| 19 | Розбирання пластикових підвіконних дошок | м | 104,67 |  | |
| 20 | Установлення пластикових підвіконних дошок (раніше демонтовані) | м | 42,57 |  | |
| 21 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 62,1 |  | |
| 22 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 12,4 |  | |
| 23 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати ( середня товщ. до 50мм) | м2 | 12,4 |  | |
| 24 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю | м2 | 12,5 |  | |
| 25 | Безпіщане накриття поверхонь укосiв розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 12,5 |  | |
| 26 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами укосiв пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 12,5 |  | |
|  | Розділ №4. Інші роботи |  |  |  | |
| 27 | Навантаження сміття вручну | т | 11,2382 |  | |
| 28 | Перевезення сміття до 30 км | т | 11,2382 |  | |

Примітка:

У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент» кращими технічними та якічними характеристиками.

Технологія та якість виконаних послуг, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів послуг, матеріали та металопластикові конструкції мають бути підтверджені сертифікатами відповідності виробника , протоколами випробувань (якщо учасник не являється виробником -надати лист виробника ,що він має змогу здійснити виробництво та надає згоду учаснику на участь в закупівлі (вказати ідентифікатор).

Для металопластикових конструкцій

- армування профілю – оцинкований метал товщиною не менше 1,5 мм

-ПВХ профіль білого кольору, повинен мати монтажну ширину не менше 70 мм ,Система профілю – п’яти камерний (або більше)

-Застосовувати 2-камерні енергозберігаючі склопакети, загальною товщиною не менше ніж 32 мм із застосуванням скла з низько емісійним напиленням (мінімальні вимоги до склопакетів для виконання скління в приміщеннях, що опалюються)

Тендерна пропозиція, що не відповідає технічним вимогам (технічна частина тендерної документації) буде відхилена, як така, що не відповідає умовам тендерної документації. Учасник на етапі подання звернень письмово погоджує специфікацію віконних/дверних конструкцій з Замовником.

Всі документи повинні бути надані в електронному вигляді у форматі PDF, містити чіткі та розбірливі зображення, мати назву, яка відповідає назві документу. У разі, якщо документ складається більш ніж з однієї сторінки, то всі сторінки документу повинні знаходиться в одному файлі (пакетне сканування).