|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Додаток 2** **до тендерної документації** **Технічний опис предмету закупівлі**(Інформація про характер і необхідність технічних та якісних характеристик предмета закупівлі)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1 | Причіп для дизельного генератора | шт | 1 |

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ** |   |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Виробник | ПП «ПРАГМАТЕК» , (або еквівалент\*) |
| Назва | Причіп G7‑3111 |
| Повна маса  | 2700 кг |
| Фактична вантажопід'ємність  | 2100 кг |
| Колір | Сірий |
| Розташування коліс | Зовні від платформи |
| Розміри кузова габаритні | Довжина 3100 мм, ширина 1100 мм |
| Антикорозійний захист | Гаряче цинкування |

**КОМПЛЕКТНІСТЬ ПРИЧЕПА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування | Тип | Кількість |
| Ходова частина (вісь) | 1350 кг, гальмівна | 2 шт. |
| Гальмо накату  | 1500-2700 кг | 1 шт. |
| Зчіпний пристрій | 2700 кг | 1 шт. |
| Опорне колесо | 300 кг, Ø 50 мм | 1 шт. |
| Хомут | сталь Ø 50 мм | 1 шт. |
| Світлові прилади | 12-24 В  | Так |
| Диск | R14, 112х5 | 5 шт. |
| Гума | 185R14С  | 5 шт. |
| Бризковик | Гумовий | 2 шт. |
| Гальмо  | інерційного типу , аварійне та стоянкове | Так |
| Автомат заднього ходу |  | Так |
| Дишло | Трикутне посилене | 1 шт. |
| Опорні стійки |  | 4 шт. |

**ДОКУМЕНТАЦІЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування | Кількість |
| Акт приймання-передачі ТЗ | 1 шт. |
| Завірена копія сертифікату типу | 1 шт. |
| Завірена копія сертифікату відповідності | 1 шт. |
| Державний номерний знак для разових поїздок | 1 шт. |

***\*З метою дотримання законодавства про захист економічної конкуренції, учасник може врахувати еквівалент або аналог за умови повної відповідності технічних характеристик, тому всі посилання на конкретну марку, виробника, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом «або еквівалент».***

1. Якість Товару повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів (ДСТУ,ТУ тощо).

2. Товар повинен відповідати вимогам безпеки руху.

3. Кондиція товару: Товар має бути новим, який не був у використанні.

4. Учасник у складі пропозиції повинен надати копії титульних сторінок ТУ, відповідно до яких виготовляється запропонований до постачання Учасником Товар. ТУ, що надаються, повинні бути актуальними на момент подання пропозиції Учасником.

5. Учасник надає у складі пропозиції копії паспорта виробника.

6. Гарантійний термін експлуатації на Товар, що поставляється, складає 12 місяців з моменту введення його в експлуатацію. Постачальник гарантує працездатність Товару відповідно до його технічних характеристик впродовж усього гарантійного терміну експлуатації, окрім випадків псування, пов'язаних з недотриманням умов зберігання і порушенням умов експлуатації.

7. Товар повинен бути виготовлений не раніше 2022 року.

8. Учасник гарантує надання, на вимогу Замовника (при необхідності), завірених копій документів які засвідчують якісні, конструктивні, технічні характеристики Товару.