**Додаток №1**

**до протоколу №365 від «17»березня 2023р.**

**Зміни внесені до тендерної документації**

**щодо закупівлі «код ДК 021:2015: 44620000-2 — «Радіатори і котли для систем центрального опалення та їх деталі»**

**(Котел твердопаливний)»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Пункт ТД** | **редакція від 14.03.2023р.** | **Зміни від17.03.2023** |
| **1** | **Титульна сторінка** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **ЗАТВЕРДЖЕНО зміни** | | | | **Рішенням Уповноваженої особи** | | | | **ПРОТОКОЛ № 361** | | | | **від 14.03.2023 року** | | | | **Уповноважена особа** | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Олена ШТОГРАМ** | | | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **ЗАТВЕРДЖЕНО зміни** | | | | **Рішенням Уповноваженої особи** | | | | **ПРОТОКОЛ № 365** | | | | **від 17.03.2023 року** | | | | **Уповноважена особа** | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Олена ШТОГРАМ** | | | |
| **2** | **п.4.1.1. 5.1 Розділу IV ТД** | 4.1.1. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (не менше ніж сім днів):  **Дата – «19» березня 2023 р.**  **Час – до 18:00 год.** | 4.1.1. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (не менше ніж сім днів):  **Дата – «22» березня 2023 р.**  **Час – до 18:00 год.** |
| **3** | **Додаток № 2 до ТД** | **Додаток №2**  **до тендерної документації**  **Технічне завдання**  **«код ДК 021:2015: 44620000-2 — «Радіатори і котли для систем центрального опалення та їх деталі» (Котел твердопаливний)»**  **ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:**  1. Товар, запропонованийУчасником, повинен відповідатитехнічнимвимогам, встановленим в Технічномузавданні, викладеному у даномудодатку до тендерноїдокументації (далі – ТД). Документальнепідтвердженнявідповідності товару технічними, якісними та кількіснимихарактеристиками має бути надане у складітендерноїпропозиції, у формізаповненоїтаблицівідповідностітехнічним характеристикам запропонованого товару вимогамЗамовника.  2. Якість товару повинна відповідативстановленим/зареєстрованимдіючимнормативним актам діючогозаконодавстваУкраїни. Запропонований товар повинен бути дозволений до застосування на територіїУкраїни.  На підтвердженняУчасник у складітендерноїпропозиції повинен надатикопіїдеклараціївідповідності та/абосертифікатувідповідності та/абоіншого документу якийсвідчить про якість товару.  3.Учасник визначаєціни на товари, яківінпропонуєпоставити за Договором, з урахуваннямусіхсвоїхвитрат на доставку, розвантаження, податків і зборів, щосплачуютьсяабомають бути сплачені, усіхіншихвитрат.  4. Учасник повинен підтвердитиможливість поставки запропонованого ним товару у кількості та в терміни, визначеніцієюДокументацією та пропозицієюУчасника у формідовідки.  5. Товар, запропонованийУчасником, повинен бути повністюукомплектованим і готовим до роботи.  6. Гарантійнийтермін на котел повинен становити не менше 6років з дня введення в експлуатацію, на навіснеобладнання – не менше 12 місяців.  7. Доставка товару, розвантажувальніроботиздійснюються силами та за рахунокУчасниказакупівлі за адресою: **31601, Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, смтЧемерівці, вул. Пирогова, 1.**  8. Учасник у складітендерноїпропозиції повинен надатикопію паспорта на товар та/абокерівництва з експлуатації для підтвердженнявідповідності товару вимогамЗамовника.  9. Товар, запропонованийУчасником, повинен бути новим та виготовлений не раніше2022 року і таким, що не був у використанні.Напідтвердження**Учасник повинен надати лист у довільнийформі в якомузазначити, щозапропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні і за допомогоюцього Товару не проводились демонстраційні заходи.**  **10.** При поставці товару повинна додержуватись цілісність стандартної упаковки з необхідними реквізитами виробника, забезпечуватись належні умови зберігання та транспортування.  11. Учасник повинен гарантувати, що у разі виявлення неякісного товару – він зобов'язаний замінити це обладнання, при цьому всі витрати, пов'язані із заміною неналежної якості несе Учасник **– надати гарантійний лист.**  **12.** Товар повинен супроводжуватисяексплуатаційною документацієюукраїнськоюмовою   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№** | **Найменуваннятовару** | **Відповідний код номенклатурноїпозиції ДК 021 2015** | **Кількість, штук** | **Технічні характеристики товару** | **Відповідність вимогам, так/ні, з посиланням на сторінку технічного документа з підтвердженням відповідності** | | 1 | **Котел твердопаливний Gefest-ProfiS 1150 кВт** | 44621200-1 | 1 | Котел з нижнім горінням та допаломпіролізних газів в спеціальній камері. |  | | Придатний для спалювання всіхвидів твердого палива (у тому числі тирси) вологістю до 60%, а також тюкованої соломи розміром 50/80/40 см. |  | | ККД 83-93% |  | | Відсутність закипання котла при відключенні електроенергії |  | | Котел повинен бути виготовлений з котлової сталі 09Г2С товщиною 6мм. |  | | Завантаження паливом 1-2 рази на добу |  | | Номінальна продуктивність, не менше 1150кВт ±10%, |  | | Площа обігріву приміщення (при висоти приміщення до 3,5 м) – не менше 11500 м2 |  | | Площа конвективної частини, не менше 98м2 |  | | Об’єм води в котлі, не менше 2300л |  | | Об’єм камери завантаження, не менше 4,8м3 |  | | Робочий тиск води  - номінальний, не менше 0,1 МПа  - робочий, не менше 0,3 МПа |  | | Максимальна ел. Споживана потужність, 1300Вт |  | | Необхідна сила тяги, 70ПА |  | | Висота димоходу, не менше 20 м |  | | Приєднувальні розміри  - до системи опалення D вн. 150 мм  - до димоходу, 460х710 мм |  | | Діаметр труб димоходу, не менше 1000мм |  | | Габаритні розміри  - довжина (глибини)- не менше 3813 мм ± 2мм  - ширина – не менше 2576 мм ± 2мм  - висота – не менше 2455 мм ± 2мм |  | | Маса, не більше 8500 кг |  |   ***Примітка: у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз "або еквівалент"*** | **Додаток №2**  **до тендерної документації**  **Технічне завдання**  **«код ДК 021:2015: 44620000-2 — «Радіатори і котли для систем центрального опалення та їх деталі» (Котел твердопаливний)»**  **ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:**  1. Товар, запропонованийУчасником, повинен відповідатитехнічнимвимогам, встановленим в Технічномузавданні, викладеному у даномудодатку до тендерноїдокументації (далі – ТД). Документальнепідтвердженнявідповідності товару технічними, якісними та кількіснимихарактеристиками має бути надане у складітендерноїпропозиції, у формізаповненоїтаблицівідповідностітехнічним характеристикам запропонованого товару вимогамЗамовника.  2. Якість товару повинна відповідативстановленим/зареєстрованимдіючимнормативним актам діючогозаконодавстваУкраїни. Запропонований товар повинен бути дозволений до застосування на територіїУкраїни.  На підтвердженняУчасник у складітендерноїпропозиції повинен надатикопіїдеклараціївідповідності та/абосертифікатувідповідності та/абоіншого документу якийсвідчить про якість товару.  3.Учасник визначаєціни на товари, яківінпропонуєпоставити за Договором, з урахуваннямусіхсвоїхвитрат на доставку, розвантаження, податків і зборів, щосплачуютьсяабомають бути сплачені, усіхіншихвитрат.  4. Учасник повинен підтвердитиможливість поставки запропонованого ним товару у кількості та в терміни, визначеніцієюДокументацією та пропозицієюУчасника у формідовідки.  5. Товар, запропонованийУчасником, повинен бути повністюукомплектованим і готовим до роботи.  6. Гарантійнийтермін на котел повинен становити не менше 6років з дня введення в експлуатацію, на навіснеобладнання – не менше 12 місяців.  7. Доставка товару, розвантажувальніроботиздійснюються силами та за рахунокУчасниказакупівлі за адресою: **31601, Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, смтЧемерівці, вул. Пирогова, 1.**  8. Учасник у складітендерноїпропозиції повинен надатикопію паспорта на товар та/абокерівництва з експлуатації для підтвердженнявідповідності товару вимогамЗамовника.  9. Товар, запропонованийУчасником, повинен бути новим та виготовлений не раніше2022 року і таким, що не був у використанні.Напідтвердження**Учасник повинен надати лист у довільнійформі в якомузазначити, щозапропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні і за допомогоюцього Товару не проводились демонстраційні заходи.**  **10.** При поставці товару повинна додержуватись цілісність стандартної упаковки з необхідними реквізитами виробника, забезпечуватись належні умови зберігання та транспортування.  11. Учасник повинен гарантувати, що у разі виявлення неякісного товару – він зобов'язаний замінити це обладнання, при цьому всі витрати, пов'язані із заміною неналежної якості несе Учасник **– надати гарантійний лист.**  **12.** Товар повинен супроводжуватисяексплуатаційною документацієюукраїнськоюмовою   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№** | **Найменування товару** | **Відповідний код номенклатурноїпозиції ДК 021 2015** | **Кількість, штук** | **Технічні характеристики товару** | **Відповідність вимогам, так/ні, з посиланням на сторінку технічного документа з підтвердженням відповідності** | | 1 | **Котел твердопаливний Gefest-ProfiS 1150 кВт** | 44621200-1 | 1 | Придатний для спалювання всіх видів твердого палива вологістю до 60% |  | | Котел повинен бути обладнаний теплообмінником сертифікованої сталі товщиною 5-6мм. |  | | Номінальна теплопродуктивність, не менше 1150кВт ±10%, |  | | Площа конвективної частини, не менше 98м2 |  | | Об’єм води в котлі, не менше 2300л |  | | Об’єм камери завантаження, не менше 4800л |  | | Робочий тиск води  - номінальний, не менше 0,1 МПа  - робочий, не менше 0,3 МПа |  | | Максимальна ел. споживана потужність, 1400Вт |  | | Необхідна сила тяги, 70ПА |  | | Висота димоходу, не менше 20 м |  | | Приєднувальні розміри  - до системи опалення D вн. 150 мм  - до димоходу, 460х710 мм |  | | Діаметр труб димоходу, не більше 1000мм |  | | Габаритні розміри  - довжина (глибина) - не менше 3813 мм  - ширина – не менше 2576 мм  - висота – не менше 2455 мм |  | | Маса, не більше 8500 кг |  |   ***Примітка: у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз "або еквівалент"*** |

**Уповноважена особа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Олена ШТОГРАМ**