**Додаток №2**

**до тендерної документації**

**Технічне завдання**

**«код ДК 021:2015: 44620000-2 — «Радіатори і котли для систем центрального опалення та їх деталі» (Котел твердопаливний)»**

**ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:**

 1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати технічним вимогам, встановленим в Технічному завданні, викладеному у даному додатку до тендерної документації (далі – ТД). Документальне підтвердження відповідності товару технічними, якісними та кількісними характеристиками має бути надане у складі тендерної пропозиції, у формі заповненої таблиці відповідності технічним характеристикам запропонованого товару вимогам Замовника.

 2. Якість товару повинна відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства України. Запропонований товар повинен бути дозволений до застосування на території України.

 На підтвердження Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати копії декларації відповідності та/або сертифікату відповідності та/або іншого документу який свідчить про якість товару.

 3.Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат на доставку, монтаж, налагодження, страхування товару, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат.

 4. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника у формі довідки.

 5. Товар, запропонований Учасником, повинен бути повністю укомплектованим і готовим до роботи.

 6. Гарантійний термін на котел повинен становити не менше 6 років з дня введення в експлуатацію, на навісне обладнання – не менше 12 місяців.

 7. Доставка товару, розвантажувальні роботи здійснюються силами та за рахунок Учасника закупівлі за адресою: **31601, Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, смт Чемерівці, вул. Пирогова, 1.**

 8. Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати копію паспорта на товар та/або керівництва з експлуатації для підтвердження відповідності товару вимогам Замовника.

 9. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим та виготовлений не раніше 2022 року і таким, що не був у використанні.На підтвердження **Учасник повинен надати лист у довільний формі в якому зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи.**

 **10.** При поставці товару повинна додержуватись цілісність стандартної упаковки з необхідними реквізитами виробника, забезпечуватись належні умови зберігання та транспортування.

 11. Учасник повинен гарантувати, що у разі виявлення неякісного товару – він зобов'язаний замінити це обладнання, при цьому всі витрати, пов'язані із заміною неналежної якості несе Учасник **– надати гарантійний лист.**

 **12.** Товар повинен супроводжуватися експлуатаційною документацією українською мовою

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування товару** | **Відповідний код номенклатурноїпозиції ДК 021 2015**  | **Кількість, штук** | **Технічні характеристики товару** | **Відповідність вимогам, так/ні, з посиланням на сторінку технічного документа з підтвердженням відповідності** |
| 1 | **Котел твердопаливний Gefest-Profi S 1150 кВт** | 44621200-1 | 1 | Котел з нижнім горінням та допалом піролізних газів в спеціальній камері. |  |
| Придатний для спалювання всіхвидів твердого палива (у тому числі тирси) вологістю до 60%, а також тюкованої соломи розміром 50/80/40 см. |  |
| ККД 83-93% |  |
| Відсутність закипання котла при відключенні електроенергії |  |
| Котел повинен бути виготовлений з котлової сталі 09Г2С товщиною 6мм. |  |
| Завантаження паливом 1-2 рази на добу |  |
| Номінальна продуктивність, не менше 1150кВт ±10%,  |  |
| Площа обігріву приміщення (при висоти приміщення до 3,5 м) – не менше 11500 м2 |  |
| Площа конвективної частини, не менше 98м2 |  |
| Об’єм води в котлі, не менше 2300л |  |
| Об’єм камери завантаження, не менше 4,8м3 |  |
| Робочий тиск води- номінальний, не менше 0,1 МПа- робочий, не менше 0,3 МПа |  |
| Максимальна ел. Споживана потужність, 1300Вт |  |
| Необхідна сила тяги, 70ПА |  |
| Висота димоходу, не менше 20 м |  |
| Приєднувальні розміри- до системи опалення D вн. 150 мм- до димоходу, 460х710 мм |  |
| Діаметр труб димоходу, не менше 1000мм |  |
| Габаритні розміри - довжина (глибини)- не менше 3813 мм ± 2мм- ширина – не менше 2576 мм ± 2мм- висота – не менше 2455 мм ± 2мм |  |
| Маса, не більше 8500 кг |  |

***Примітка: у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз "або еквівалент"***