**ДОДАТОК №2**

**Технічна специфікація**

**ДК 021:2015: 33190000-8 — Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Плантограф НК 024:2023- 37212 Система терапевтична для подіатрії)**

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі:

1) Довідка з відомостями про товаровиробника та країну походження запропонованого товару.

2) Надати копії документів на товар згідно технічних вимог, що засвідчують якість товару, а саме копію декларації відповідності (сертифіката відповідності) або повідомлення МОЗ України про введення в обіг та експлуатацію окремих медичних виробів, стосовно яких не виконані вимоги технічних регламентів, але використання яких необхідне в інтересах охорони здоров’я.

3) З метою запобігання закупівлі фальсифікатів Учасник надає в електронному вигляді оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника-якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб’ютора уповноваженого на це, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі електронних торгів та пропонується Учасником у необхідній кількості, якості та строки. Гарантійний лист повинен включати номер процедури закупівлі, назву предмету закупівлі та назву Замовника згідно оголошення.

4) Заповнена таблиця відповідності медико-технічним вимогам згідно цього додатку

5) В разі подачі еквіваленту товару, що запропонований Замовником в медико-технічних вимогах, учасник подає порівняльну характеристику запропонованого ним товару та товару, що визначена в МТВ з відомостями щодо відповідності вимогам Замовника.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Назва | НК 024:2023 | Технічні характеристики | Од. | Кількість |
|  | Плантограф ПЗ-01М | НК 024:2023-37212 Система терапевтична для подіатрії | Плантограф ПЗ-01М призначений для візуального скринінгового аналізу (безпосередньо з дзеркала Плантографа) стану опорно-рухового апарату людини, діагностики і моніторингу ортопедичних захворювань та деформацій стоп у дітей і дорослих, а також для підбору та виготовлення устілок (ортезів) і взуття.  **Основні технічні характеристики:**  Габаритні розміри опорної рами: не менше 450х450х250 мм;  Розміри майданчика для стоп: не менше 420х420 мм;  Товщина опорного скла: не менше 12 мм  Кут нахилу відбиваючого дзеркала: 15 градусів  Світлодіодний світильник, потужність: не гірше 2х10Вт, 12V  Маса платформи: не більше 14,0 кг  Максимальне навантаження на робочу поверхню: не менше 150 кг.  **Комплектація:**  Корпус металевий – 1 шт  Опорне скло – 1 шт  Відбиваюче дзеркало – 1 шт  Світлодіодні LED стрічки – 2 шт  Блок живлення – 1 шт  Паспорт – 1 шт  Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи | шт | 4 | |

*\*всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».*