|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | | ЗАТВЕРДЖЕНО | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | | Школа І-ІІІ ступенів 212 Деснянського району міста  Києва | | | |
|  | | | ( назва організації, що затверджує ) | | | |
|  | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
|  | | | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| **на КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) В ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ №212 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ОРЕСТА ЛЕВИЦЬКОГО 18/2 (ВУЛ. АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА)**  в школі І-ІІІ ступенів № 212 за адресою: вулиця Ореста Левицького, 18/2, Десянського району міста Києва. | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Умови виконання робіт К=1,2. Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків,  будівель, що експлуатуються. | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | |
| №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-  3 шари | | м2 | 1780 |  | |
| 2 | Розбирання цементних покриттів | | м2 | 720 |  | |
| 3 | Улаштування цементної вирівнювальної стяжки 30 мм | | м2 | 720 |  | |
| 4 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що  наплавляються, із застосуванням газопламеневих  пальників, в два шари | | м2 | 2199 |  | |
| 5 | Ремонт примикань до бетонних стін і парапетів з  рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням  газопламеневих пальників, висота примикання 400 мм | | м | 281 |  | |
| 6 | Ремонт примикань до бетонних стін і парапетів з  рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням  газопламеневих пальників, висота примикання 400 мм | | м | 112 |  | |
| 7 | На кожні 100 мм зміни висоти при ремонті примикань до  бетонних стін і парапетів з рулонних покрівельних  матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників  виключати до 300 мм | | м | -112 |  | |
| 8 | Ремонт примикань до бетонних стін і парапетів з  рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням  газопламеневих пальників, висота примикання 400 мм | | м | 168 |  | |
| 9 | На кожні 100 мм зміни висоти при ремонті примикань до  бетонних стін і парапетів з рулонних покрівельних  матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників  додавати до 500 мм | | м | 168 |  | |
| 10 | Улаштування з листової сталі прижимної планки 80 мм | | м | 582 |  | |
| 11 | Улаштування з листової сталі парапетів шириною 0,85 м | | м | 390 |  | |
| 12 | Улаштування з листової сталі парапетів шириною 1,20 м | | м | 60 |  | |
| 13 | Ремонтно-відновлювальна герметизація стиків зовнішніх  стінових панелей методом поверхневої герметизації  двокомпонентними бутилкаучуковими мастиками типу:  Гермабутил-УМ, Гермабутил-2М, МГРБ, МГЗ, з  прокладанням склотканини при ширині стику 120 мм | | м | 106 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | |
| 14 | Улаштування з листової сталі карнизних звисів шириною  0,35 м | | | м | | 20 | |  | |
| 15 | Улаштування з листової сталі карнизних звисів шириною  0,25 м | | | м | | 30 | |  | |
| 16 | Установлення зливних лійок діаметром 100 мм | | | шт | | 6 | |  | |
| 17 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з  готових елементів | | | м | | 9 | |  | |
| 18 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,  ферми та ін.] | | | т | | 0,1403 | |  | |
| 19 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т | | | т | | 0,1403 | |  | |
| 20 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз  ґрунтовкою ГФ-021 | | | м2 | | 8,75 | |  | |
| 21 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь  емаллю ПФ-115 | | | м2 | | 8,75 | |  | |
| 22 | Облицювання покриття профiльованим листом | | | м2 | | 42 | |  | |
| 23 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах | | | шт | | 2 | |  | |
| 24 | Знімання дверних полотен | | | м2 | | 1,89 | |  | |
| 25 | Установлення металевих дверних коробок із  навішуванням дверних полотен | | | м2 | | 3,78 | |  | |
| 26 | Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу  щілини 20 см2 | | | м | | 10,2 | |  | |
| 27 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до  0,5 т | | | т | | 0,11689 | |  | |
| 28 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових  конструкцій та ін. | | | т | | 0,11689 | |  | |
| 29 | Грунтування металевих поверхонь за два раз  грунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих  поверхонь / | | | м2 | | 7,3 | |  | |
| 30 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь  емаллю ПФ-115 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | | | м2 | | 7,3 | |  | |
| 31 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т  (драбини) | | | т | | 0,11689 | |  | |
|  | Інші роботи | | |  | |  | |  | |
| 32 | Навантаження сміття вручну | | | т | | 50 | |  | |
| 33 | Перевезення сміття до 30 км | | | т | | 50 | |  | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* | | | | | | | | | | | |