|  |  |
| --- | --- |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   | ЗАТВЕРДЖЕНО |
|   |   |
|   | Школа І-ІІІ ступенів 212 Деснянського району містаКиєва |
|   | ( назва організації, що затверджує ) |
|   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) |
|   |   |
|   | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. |
|   |   |
|   |   |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** |
|   |   |
| **на КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) В ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ №212 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ОРЕСТА ЛЕВИЦЬКОГО 18/2 (ВУЛ. АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА)**в школі І-ІІІ ступенів № 212 за адресою: вулиця Ореста Левицького, 18/2, Десянського району міста Києва. |
|   |   |
| Умови виконання робіт К=1,2. Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків,будівель, що експлуатуються. |
|   |   |
| Об'єми робіт |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари | м2 | 1780 |   |
| 2 | Розбирання цементних покриттів | м2 | 720 |   |
| 3 | Улаштування цементної вирівнювальної стяжки 30 мм | м2 | 720 |   |
| 4 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, щонаплавляються, із застосуванням газопламеневихпальників, в два шари | м2 | 2199 |   |
| 5 | Ремонт примикань до бетонних стін і парапетів зрулонних покрівельних матеріалів с застосуваннямгазопламеневих пальників, висота примикання 400 мм |  м | 281 |   |
| 6 | Ремонт примикань до бетонних стін і парапетів зрулонних покрівельних матеріалів с застосуваннямгазопламеневих пальників, висота примикання 400 мм |  м | 112 |   |
| 7 | На кожні 100 мм зміни висоти при ремонті примикань добетонних стін і парапетів з рулонних покрівельнихматеріалів с застосуванням газопламеневих пальниківвиключати до 300 мм |  м | -112 |   |
| 8 | Ремонт примикань до бетонних стін і парапетів зрулонних покрівельних матеріалів с застосуваннямгазопламеневих пальників, висота примикання 400 мм |  м | 168 |   |
| 9 | На кожні 100 мм зміни висоти при ремонті примикань добетонних стін і парапетів з рулонних покрівельнихматеріалів с застосуванням газопламеневих пальниківдодавати до 500 мм |  м | 168 |   |
| 10 | Улаштування з листової сталі прижимної планки 80 мм | м | 582 |   |
| 11 | Улаштування з листової сталі парапетів шириною 0,85 м | м | 390 |   |
| 12 | Улаштування з листової сталі парапетів шириною 1,20 м | м | 60 |   |
| 13 | Ремонтно-відновлювальна герметизація стиків зовнішніхстінових панелей методом поверхневої герметизаціїдвокомпонентними бутилкаучуковими мастиками типу:Гермабутил-УМ, Гермабутил-2М, МГРБ, МГЗ, зпрокладанням склотканини при ширині стику 120 мм |  м | 106 |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14 | Улаштування з листової сталі карнизних звисів шириною0,35 м | м | 20 |   |
| 15 | Улаштування з листової сталі карнизних звисів шириною0,25 м | м | 30 |   |
| 16 | Установлення зливних лійок діаметром 100 мм | шт | 6 |   |
| 17 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок зготових елементів | м | 9 |   |
| 18 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,ферми та ін.] | т | 0,1403 |   |
| 19 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т | т | 0,1403 |   |
| 20 | Ґрунтування металевих поверхонь за один разґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 8,75 |   |
| 21 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхоньемаллю ПФ-115 | м2 | 8,75 |   |
| 22 | Облицювання покриття профiльованим листом | м2 | 42 |   |
| 23 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах |  шт | 2 |   |
| 24 | Знімання дверних полотен |  м2 | 1,89 |   |
| 25 | Установлення металевих дверних коробок ізнавішуванням дверних полотен | м2 | 3,78 |   |
| 26 | Забивання щілин монтажною піною, площа перерізущілини 20 см2 | м | 10,2 |   |
| 27 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до0,5 т | т | 0,11689 |   |
| 28 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмовихконструкцій та ін. | т | 0,11689 |   |
| 29 | Грунтування металевих поверхонь за два разгрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастихповерхонь / | м2 | 7,3 |   |
| 30 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхоньемаллю ПФ-115 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 7,3 |   |
| 31 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т(драбини) | т | 0,11689 |   |
|   | Інші роботи |   |   |   |
| 32 | Навантаження сміття вручну |  т | 50 |   |
| 33 | Перевезення сміття до 30 км | т | 50 |   |
|   |
|   |   |   |   |   |   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |
|   |   |   |   |   |   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |