**ДОДАТОК № 2**

**до тендерної документації**

*(заповнюється учасником процедури закупівлі*

*та подається у складі тендерної пропозиції)*

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

для влаштування у навчальному корпусі № 7 НУ «ОМА»

обладнання:

Ми, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\* **(назва Учасника),** зобов’язуємося здійснити постачання товару згідно технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі, що наведені у Додатку № 2 тендерної документації.

**1. Предмет закупівлі****:** ДК 021:2015 код 42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання (підйомник для людей з обмеженими можливостями)

**2. Кількісні та технічні характеристики предмету закупівлі:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Опис товару** | **Технічні характеристики товару** | **Пропозиція учасника** (заповнюються значення параметру товару, що пропонується учасником до постачання) **\*** |
| *1.* | Вертикальний гідравлічний підйомник для людей з обмеженими можливостями FIS250-1,8-0,1-1,4х1,1 (або еквівалент). | * Розмір платформи 1400х1100мм
* Вантажопідйомність до 250 кг.
* Висота підйому 1800мм.
* Висота у нижньому положенні – до 100мм
* Висота огорожі – 850 мм.
* Двері огорожі з кінцевими вимикачами для безпеки
* Пульти керування
* Надати принципову ел.схему управління підйомником.
* Встановити акумуляторну батарею для екстреного спуску платформи
* Передбачити зручне розташування кнопки виклику підйомника зі стаціонарних майданчиків.
* Виконання: порошкове фарбування
* Живлення – 220В
* Живлення системи керування: 24В
* Керування: кнопка постійного натискання
* Двигун: 0,75 кВт
* Рівень шуму, не більше – 63дБ
* Привід гідравлічний
 |  \*(зазначити найменування/назву товару та модель товару, що пропонується до постачання учасником (без виразу «або еквівалент») а також технічні характеристики, які повинні бути не гіршими ніж зазначені у стовпчику таблиці «технічні характеристики товару» |

*Примітки:*

 *\* Не заповнені поля по тексту технічної специфікації заповнюються учасником закупівлі.*

**3. Вимоги щодо якості Товару:**

– якість Товару відповідає вимогам відповідних діючих нормативних документів (ДСТУ, ТУ, тощо) та санітарно-гігієнічним нормам згідно законодавства України і буде підтверджена на момент постачання товару сертифікатом якості виробника або сертифікатом відповідності (іншими документами), що підтверджують якість Товару.

– товар є новим.

 **4. Учасник у складі тендерної пропозиції надає:** Дозвіл компетентного органу на виконання монтажу, демонтажу, налагодження, ремонту, техобслуговування машин, механизмів, устатковання підвищеної небезпеки-підйомників.

 **5. Загальна кількість:** 1шт

**6. Відповідність вимогам технічних регламентів:**

Технічний регламент безпеки машин, затверджений Постановою КМУ від 30.01.2013 р. № 62;

Технічний регламент низьковольтного електричного обладнання, затвердженого Постановою КМУ від 16.12.2015 р. №1067;

Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого постановою КМУ від 16.12.2015 р. № 1077.

 *Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника*