**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - технічні вимоги до предмета закупівлі***

**Послуги з технічного обслуговування стерилізаторів парових,**

**відповідно до ДК 021-2015: 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (ДК 021-2015: 50421000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного обладнання)**

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

Замовник самостійно визначає необхідні  технічні характеристики предмета закупівлі виходячи зі специфіки предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби – планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмету закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість поставки товару, у відповідності до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.

Послуга повинна надаватися згідно регламентів виробника, вказаних в експлуатаційній та сервісній документації до стерилізаторів парових.

Якість послуг повинна відповідати технічній документації, діючим на території України державним стандартам та вимогам.

Комплектуючі, які будуть використанні при наданні послуг, повинні бути новими, оригінальними або сумісними з обладнанням, що підлягає поточному ремонту і технічному обслуговуванню, та повинні відповідати характеристикам, що зазначені в технічній документації виробника, а також нормам і стандартам, законодавчо встановленим на території України та з гарантійним строком після їх встановлення.

Вартість комплектуючих, які будуть використанні при наданні послуг, включається до вартості послуг.

Інструмент який використаєтеся при роботі повинен бути справним та сертифікованим.

Персонал який проводить ремонт та технічне обслуговування обладнання потрібен мати відповідну кваліфікацію, досвід робот з вказаним обладнанням, знати та вживати правіла з охорони праці, «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» (НПАОП 0.00-1.81-18), «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (ПБЕЕС).

Відповідність запропонованих Учасником послуг технічним,якісним та кількісним характеристикам, встановленим у даному додатку до тендерної документації, повинна бути обов'язково підтверджена у формі заповненої таблиці, наведеної вище.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування обладнання** | **Кількість** | **Од. виміру** | **Перелік необхідних робіт при наданні послуги** | **Відповідність (так/ні)** |
| 1 | **Стерилізатор паровий ВК-75 зав.№** **5761, інв.№** **1041150513** | 10 | послуга | Технічний огляд стерилізаторів, виявлення та діагностика непрацюючих елементів  Чистка пароутворювача та водовказівної арматури  Перевірка, зміна та встановлення манометрів  Перевірка режимів та регулювальні роботи  Перевірка електрообладнання щита управління  Перевірка заземлення обладнання  Чистка водовказівної колонки  Перевірка та змащування притискних елементів |  |
| 2 | **Стерилізатор паровий ВК-75 зав.№ 2165, інв.№ 1041150781** | 10 | послуга | Технічний огляд стерилізаторів, виявлення та діагностика непрацюючих елементів  Чистка пароутворювача та водовказівної арматури  Перевірка, зміна та встановлення манометрів  Перевірка режимів та регулювальні роботи  Перевірка електрообладнання щита управління  Перевірка заземлення обладнання  Чистка водовказівної колонки  Перевірка та змащування притискних елементів |  |
| 3 | **Стерилізатор паровий ВК-75 зав.№ 3804, інв.№ 1041150506** | 10 | послуга | Технічний огляд стерилізаторів, виявлення та діагностика непрацюючих елементів  Чистка пароутворювача та водовказівної арматури  Перевірка, зміна та встановлення манометрів  Перевірка режимів та регулювальні роботи  Перевірка електрообладнання щита управління  Перевірка заземлення обладнання  Чистка водовказівної колонки  Перевірка та змащування притискних елементів |  |
| 4 | **Стерилізатор паровий ОТ-4060 зав.№ 07-0946, інв.№ 1041150798** | 10 | послуга | Технічний огляд стерилізаторів, виявлення та діагностика непрацюючих елементів  Чистка пароутворювача та водовказівної арматури  Перевірка, зміна та встановлення манометрів  Перевірка режимів та регулювальні роботи  Перевірка електрообладнання щита управління  Перевірка заземлення обладнання  Чистка водовказівної колонки  Перевірка та змащування притискних елементів |  |
| 5 | **Стерилізатор паровий ВК-75 зав.№ 2082, інв.№ 1041150779** | 10 | послуга | Технічний огляд стерилізаторів, виявлення та діагностика непрацюючих елементів  Чистка пароутворювача та водовказівної арматури  Перевірка, зміна та встановлення манометрів  Перевірка режимів та регулювальні роботи  Перевірка електрообладнання щита управління  Перевірка заземлення обладнання  Чистка водовказівної колонки  Перевірка та змащування притискних елементів |  |
| 6 | **Стерилізатор паровий ГК-100-3М зав.№ 2315, інв.№ 1041150663** | 10 | послуга | Технічний огляд стерилізаторів, виявлення та діагностика непрацюючих елементів  Чистка пароутворювача та водовказівної арматури  Перевірка, зміна та встановлення манометрів  Перевірка режимів та регулювальні роботи  Перевірка електрообладнання щита управління  Перевірка заземлення обладнання  Чистка водовказівної колонки  Перевірка та змащування притискних елементів |  |
| 7 | **Стерилізатор паровий ОТ-4060 зав.№ 07-0946, інв.№ 1041150798** | 10 | послуга | Технічний огляд стерилізаторів, виявлення та діагностика непрацюючих елементів  Чистка пароутворювача та водовказівної арматури  Перевірка, зміна та встановлення манометрів  Перевірка режимів та регулювальні роботи  Перевірка електрообладнання щита управління  Перевірка заземлення обладнання  Чистка водовказівної колонки  Перевірка та змащування притискних елементів |  |
| 8 | **Стерилізатор паровий ВК-75 зав.№** **2017, інв.№** **1041150448** | 10 | послуга | Технічний огляд стерилізаторів, виявлення та діагностика непрацюючих елементів  Чистка пароутворювача та водовказівної арматури  Перевірка, зміна та встановлення манометрів  Перевірка режимів та регулювальні роботи  Перевірка електрообладнання щита управління  Перевірка заземлення обладнання  Чистка водовказівної колонки  Перевірка та змащування притискних елементів |  |
| 9 | **Стерилізатор паровий ВК-75-01 зав.№ 2253, інв.№ 1041150782** | 10 | послуга | Технічний огляд стерилізаторів, виявлення та діагностика непрацюючих елементів  Чистка пароутворювача та водовказівної арматури  Перевірка, зміна та встановлення манометрів  Перевірка режимів та регулювальні роботи  Перевірка електрообладнання щита управління  Перевірка заземлення обладнання  Чистка водовказівної колонки  Перевірка та змащування притискних елементів |  |

**У складі пропозиції Учасник повинен надати :**

* 1. Дозвіл Державної служби України з питань праці на виконання робіт підвищеної небезпеки на монтаж, демонтаж, ремонт, технічне обслуговування, налагодження посудин, що працюють під тиском понад 0,05 Мпа, що діє на дату оголошення тендерної пропозиції.

2. Посвідчення про те, що працівник пройшов відповідне навчання та перевірку знань по «Правилам охорони праці під час експлуатації обладнання, що працюють під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18, та надати копії посвідчень.

3. Посвідчення про допуск до роботи з електроустановками напругою до 1000В, що на дату оголошення тендерної пропозиції.

4. Копії документів працівників (спеціалістів) на право обслуговування  стерилізаторів парових:

- копії посвідчень про навчання та перевірку знань за правилами охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском (НПАОП 0.00-1.81-18) .

- копії посвідчень про перевірку знань з питань охорони праці та допущення до роботи в  електроустановках напругою до 1000 В (не нижче ІІІ групи з електробезпеки)  або копію (копії) протоколу/витягу з протоколу (протоколів/витягів з протоколів) засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці та нормативно-правових актів з електробезпеки («Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» (ПТЕЕС) та «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (ПБЕЕС)), що підтверджують допущення до роботи в  електроустановках напругою до 1000 В (не нижче ІІІ групи з електробезпеки)  .

5. копію діючого дозволу Державної служби України з питань праці на виконання робіт з монтажу,  демонтажу,  налагодження, ремонту, технічного обслуговування устаткування підвищеної небезпеки: посудин, що працюють під тиском  понад 0,05 МПа (медичних автоклав).

6. У разі, якщо послуги виявляться неякісним, Учасник зобов’язаний усунути недоліки протягом 3х робочих днів з моменту отримання претензії від Замовника.

7. Строк надання послуг: з 01 березня до 31 грудня 2024 року включно (щомісячно).

Ми, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ у разі перемоги нашої пропозиції та укладення договору про закупівлю із Замовником згодні та підтверджуємо свою можливість і готовність виконувати усі Технічні вимоги (завдання) Замовника, зазначені у цій документації.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Посада Особистий підпис Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ