**ДОДАТОК 2**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

|  |
| --- |
| ***Послуги з поточного ремонту по об’єкту: «Відновні роботи та експлуатаційне утримання дороги біля будівлі лікарні літ.А-3 по вул.Д.Галицького,2 в с.Сокільники Львівського району Львівської області»*** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Локальний кошторис 05-01-01 на Відновні роботи та  експлуатаційне утримання дороги біля будівлі лікарні  літ.А-3 по вул.Д.Галицького,2 в с.Сокільники Львівського  району Львівської області |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1 | Розбирання цементнобетонних покриттів | м3 | 4,7 |  |
| 2 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-  самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т | 8,9 |  |
| 3 | Перевезення будівельного сміття самоскидами на  вiдстань 1 км | т | 8,9 |  |
| 4 | Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття із  застосуванням фрези, ширина фрезерування 1000 мм,  за глибини фрезерування 5 см | м2 | 551 |  |
| 5 | Перевезення будівельного сміття самоскидами на  вiдстань 1 км | т | 35,264 |  |
| 6 | Виправлення профілю основ щебеневих з додаванням  нового матеріалу | м2 | 551 |  |
| 7 | Розливання в'яжучих матеріалів | т | 0,4408 |  |
| 8 | Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих  асфальтобетонних сумішей | м2 | 551 |  |
| 9 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або  виключати до норми 18-43-1 приведення до товщ. 6 см | м2 | 551 |  |
| 10 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах  екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з  навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 | м3 | 12,9 |  |
| 11 | Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з  викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених  механiзованим способом | м3 | 0,33 |  |
| 12 | Перевезення будівельного сміття самоскидами на  вiдстань 1 км | т | 21,168 |  |
| 13 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | м3 | 1,6 |  |
| 14 | Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих  труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 200 мм | м | 38 |  |
| 15 | Улаштування колодязів дощоприймальних круглих  діаметром1,0 м із збірного залізобетону в мокрих грунтах | м3 | 1,08 |  |
| 16 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна  бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового  мурування, цеглі, бетону | м2 | 13,4 |  |
| 17 | Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої  мережі в мокрих грунтах | шт | 2 |  |
| 18 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям (піском) | м3 | 4,56 |  |
| 19 | Засипання траншей та котлованів бульдозерами  потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група  ґрунту 1 | м3 | 6,13 |  |
| 20 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група  ґрунту 1-2 | м3 | 6,13 |  |

**Вимоги:**

1. Учасник у складі пропозиції подає лист в довільній формі щодо згоди з вимогою Замовника:

- Учасник зобов’язується надати послуги з відновлення дорожнього покриття з дотриманням державних стандартів, норм, правил у сфері безпеки та охорони дозвілля і безпеки дорожнього руху.

- Учасник зобов’язується після надання послуг забезпечити прибирання та вивіз сміття з території виконання робіт протягом 1 (одного) дня.

- Учасник самостійно забезпечує збереження власних матеріалів, інструментів, обладнання, необхідного для виконання робіт.

- Учасник несе відповідальність за пошкодження комунікаційних та інжерених мереж, а також іншого майна, яке знаходиться на території виконання робіт.