**ДОДАТОК 3**

 *до тендерної документації*

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування** | **Характеристики** | **Од.****виміру** | **Кількість** |
| Причіп U0-3515 (або еквівалент)  | Повна маса – 750 кг;Колір кузова – сірий;розташування коліс – зовні від платформи;розміри кузова (зовнішні): довжина – 3500 мм, ширина – 1500 мм, висота – 1500 мм.антикорозійний захист – гаряче цинкування;матеріал обшивки фургону – вологостійка бакелітова фанера:підлога 15 мм;стіни, дах 9 мм;двері 21 мм. | Комплект | 3 |
| Причіп U0-3015 (або еквівалент)  | Повна маса – 750 кг;Колір кузова – сірий;розташування коліс – зовні від платформи;розміри кузова (зовнішні): довжина – 3000 мм, ширина – 1500 мм, висота – 1500 мм.антикорозійний захист – гаряче цинкування;матеріал обшивки фургону – вологостійка бакелітова фанера:підлога 15 мм;стіни, дах 9 мм;двері 21 мм. | Комплект | 2 |

**Комплектність (**U0-3515; U0-3015)**:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування | Тип | Кількість |
| Ходова частина (ресорна без гальм) | AL-KO/KNOTT (Німеччина) 450 кг; AL-KO/KNOTT (Німеччина) 750 кг | 4 шт.; 2 шт. |
| Зчіпний пристрій | SPP (Польща) 1300 кг; SPP (Польща) 1300 кг | 1 шт.; 1 шт. |
| Крило  | Пластикове/оцинковане тандем з бризковиком; пластикове з бризковиком  | 2 шт.; 2 шт. |
| Світлові прилади | 12 В; 12 В | Комплект; комплект |
| Диски | R13, 98х4 (Україна); R15, 139.7х5 (Україна)  | 5 шт.; 3 шт. |
| Шини | 165/70 R13; 185/65 R15  | 5 шт.; 5 шт. |
| Дишло | V-подібне; V-подібне | 1 шт.; 1 шт. |
| Опорне колесо | 150 кг; 150 кг | 1 шт.; 1 шт. |
| Опорні стійки | 200 кг; 200 кг | 2 шт.; 2 шт. |
| Хомут | Стальний 48 мм; стальний 48 мм | 3 шт.;3 шт. |
| Завіса дверна |  | 4 шт.; 4 шт. |
| Петлі такелажні |  | 4 шт.;4 шт. |
| Замок штанговий |  | 1 шт.; 1 шт. |
| Ущільнювач  | Гумово-пластиковий; гумово-пластиковий | Так; Так |
| Освітлення в фургоні |  | Так; Так |

Гарантійний строк – від 12 місяців, сервісне обслуговування протягом терміну експлуатації, а також можливість подальшого післягарантійного обслуговування придбаного обладнання.

 Товар повинен відповідати чинним в Україні стандартам і нормативам, технічним регламентам, що підтверджується наявністю сертифікатів, а також супроводжуватися при постачанні необхідною документацією (акт приймання-передачі ТЗ, державний номерний знак для разових поїздок).

**Загальна вартість пропозиції (стартова ціна аукціону) зазначається з урахуванням усіх витрат (в тому числі доставка Товару у м. Миколаїв).**

Учасники у складі пропозиції разом з технічними характеристиками Товару надають пряме посилання на технічні характеристики запропонованого Товару на сайті виробника (продавця, дилера, тощо), листа офіційного представника (дилера, тощо).

*Уповноважена особа Учасника (посада, ПІБ) \_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис)*

 «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 року