|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Додаток№1**  **Технічні вимоги** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| Поточний ремонт аварійного стану вентиляційних шахт на даху в СЗШ№67, по вул.Сяйво,99 в м.Львові | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| Умови виконання робіт | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | | | | | | |
| №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | | | | Одиниця  виміру | | Кількість | | Примітка | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | | 5 | | |
| 1 | (Демонтаж) Прокладання повітроводів периметром  понад 5200 до 7200 мм з листової сталі класу Н  [нормальна] товщиною 0,9 мм | | | | м2 | | 12 | |  | | |
| 2 | Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм | | | | шт | | 3 | |  | | |
| 3 | Улаштування перекриттів по стальних балках і  монолітних ділянок при збірному залізобетонному  перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною  понад 150 мм до 200 мм | | | | м3 | | 0,52 | |  | | |
| 4 | Прочищення вентиляційних коробів | | | | м | | 54 | |  | | |
| 5 | Виправлення кладки вентиляційних каналів над дахом | | | | цегл. | | 89 | |  | | |
| 6 | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-  3 шари | | | | м2 | | 68 | |  | | |
| 7 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів  тощо з листової сталі | | | | м | | 8 | |  | | |
| 8 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що  наплавляються, із застосуванням газопламеневих  пальників, в два шари | | | | м2 | | 56 | |  | | |
| 9 | Улаштування з листової сталі карнизних звисів | | | | м | | 8 | |  | | |
| 10 | Капельник з оцинкованої сталі | | | | м | | 8,3 | |  | | |
| 11 | Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних  покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із  застосуванням газопламеневих пальників, з  наклеюванням стрічки типу "Экобит" | | | | м | | 26,7 | |  | | |
| 12 | Улаштування каркасу з брусків під парапети | | | | м2 | | 8,8 | |  | | |
| 13 | Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів | | | | м | | 22 | |  | | |
| 14 | Парапет з оцинкованої сталі 0.5мм | | | | м | | 23,5 | |  | | |
| 15 | Заміна бетонних дашків на вентиляційних каналах | | | | шт | | 36 | |  | | |
| 16 | Плити бетонні для вент каналів 600х500мм | | | | шт | | 36 | |  | | |
| 17 | Навантаження сміття вручну | | | | т | | 1,18 | |  | | |
| 18 | Перевезення сміття до 15 км | | | | т | | 1,18 | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | |  | |  | |  | | |