**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Рішенням уповноваженої особи**

 **№ 22 від 13.06.2022р.**

**Горшкова М.Б.**

**ОГОЛОШЕННЯ****про проведення спрощеної закупівлі**

1. Замовник:

1.1. Найменування: **Комунальне некомерційне підприємство «Вузлова багатопрофільна лікарня станції Шепетівка» Шепетівської міської ради Хмельницької області**

1.2. Код за ЄДРПОУ:**01110937**

1.3. Місцезнаходження:**30400Хмельницька обл. . м. Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 96.**

 **1.4. Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.**

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками: Уповноважена особа, **Горшкова Марія Борисівна, 30400 Хмельницька обл. м. Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 96., телефон: +380384040795 Електронна адреса: 65842xfh@gmail.com**

2. Інформація про предмет закупівлі:

2.1. Вид: **товар**.

2.2. Найменування та предмета закупівлі,кількість товару: Інформація про предмет закупівлі (код Код ДК 021:2015, конкретна назва предмета закупівлі**): дефібрилятор-монітор,** код **ДК 021:2015:33180000-5: Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму, код НК 024:2019 - 37805 «Напівавтоматичний зовнішній дефібрилятор» (Дефібрилятор-монітор ) 1 шт.**

3. Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі: **викладено у Додатку 1 до Оголошення**

4. Місце поставки товару: **30400 Хмельницька обл. м. Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 96.**

5. Строк поставки товару: **до 31.12.2022 року.**

6. Умови оплати: **Оплата за наданий товар проводиться Замовником згідно видаткової накладної** **протягом 10 робочих днів.**

7. Очікувана вартість предмета закупівлі: **170000,00 грн. (сто сімдесят тисяч гривень 00 коп.) з ПДВ.**

9. Період уточнення інформації про закупівлю:визначається електронною системою**.**

10. Кінцевий строк подання пропозицій: визначається електронною системою**.**

11. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій: **ціна 100%.**

12. Розмір та умови надання забезпечення пропозицій учасників: **не вимагається.**

13. Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлі: **не вимагається.**

14. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону **0,5%** очікуваної вартості предмета закупівлі: **850,00 грн.**

15. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій із зазначенням питомої ваги критеріїв:

Оцінка пропозицій здійснюється на основі наступного критерію - **«Ціна».**

Найбільш економічно вигідною пропозицією буде вважатися пропозиція з найнижчою ціною з урахуванням усіх податків та зборів [у тому числі податку на додану вартість (ПДВ), у разі якщо учасник є платником ПДВ].

Оцінка пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель автоматично за ціною, шляхом застосування електронного аукціону.

Після оцінки пропозицій замовник розглядає на відповідність вимогам оголошення про проведення спрощеної закупівлі пропозицію, яка визначена найбільш економічно вигідною.

За результатами розгляду та оцінки пропозиції замовник визначає переможця та оприлюднює в електронній системі повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

У разі відхилення найбільш економічно вигідної пропозиціїзамовник розглядає наступну пропозицію учасника, який за результатами оцінки надав наступну найбільш економічно вигідну пропозицію.

16. Додатки до Оголошення:

Додаток № 1 – Технічні (якісні) вимоги до товару

Додаток № 2 – Вимоги до кваліфікації учасника

Додаток № 3 – Форма пропозиції

Додаток № 4 –Проект договору

 **Додаток №1 до Документації**

 **для проведення спрощеної закупівлі**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі**

 **згідно коду ДК 021:2015:33180000-5: Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму, код НК 024:2019 - 37805 «Напівавтоматичний зовнішній дефібрилятор» (Дефібрилятор-монітор )**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування товару** | **Виробник** | **Кількість, шт.** |
| 1 | Дефібрилятор-монітор "БІОМЕД" S6 | Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd., Китай | 1 |

**Загальні положення**

1. Спроможність Учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа виробника (якщо Учасник не є виробником товару) або офіційного представника виробника на території України, що підтверджує можливість постачання Учасником запропонованого Товару в необхідній кількості, необхідної якості та в потрібні терміни, які визначені цим оголошенням та пропозицією Учасника. Учасник повинен надати (завантажити у сканованому вигляді) оригінал такого гарантійного листа та копію документу, що підтверджує офіційний статус представника виробника (якщо гарантійного листа надано офіційним представником, а не виробником). Гарантійний лист повинен включати назву предмета закупівлі, найменування замовника та номер оголошення про проведення процедури закупівлі.
2. Товар повинен бути належним чином зареєстрований в Україні або дозволеним для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства. Ця вимога підтверджується: завіреною копією декларації та копією документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.
3. Запропонований товар повинний бути новим, виготовленим не раніше 2021 року та таким, що не був у використанні. Учасник повинен надати довідку довільної форми.
4. Гарантійний термін експлуатації запропонованого товару повинен становити не менше 12 місяців. Учасник повинен надати довідку довільної форми.
5. Наявність інструкції з експлуатації запропонованого товару українською мовою (надати копії).
6. Запропонований товар повинен відповідати заявленим технічним вимогам. Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю щодо відповідності технічним вимогам з посиланням на відповідні сторінки(у) інструкції виробника. У випадку відсутності відповідей чи вказаної сторінки інструкції на будь-який з пунктів МТВ, Замовник має право вважати, що відповідне значення параметру обладнання не відповідає вимогам МТВ. Невідповідність запропонованого устаткування необхідним медико-технічним вимогам в цілому та по окремих пунктах виноситься на ризик Учасника торгів і може призвести до відхилення пропозиції

**МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**до дефібрилятора-монітора**

**1. Призначення:**

|  |  |
| --- | --- |
|  **Призначення:** | **Відповідність, з посиланням на сторінку технічної документації** |
| Дефібрилятор-монітор повинен бути призначеним для дефібриляції в ручному режимі, для дефібриляції в автоматичному режимі, кардіостимуляції, моніторингу показників життєдіяльності пацієнтів ЕКГ, ЧСС, ЧД (RESP), SpO2, ЧП, НІАТ, EtCO2 |  |
| Дефібрилятор-монітор повинен бути призначений для експлуатації в медичних стаціонарах та для експлуатації в автомобілях швидкої допомоги. |  |

**2. Загальні відомості:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Загальні відомості** | **Ступінь інформації** | **Дані приладу** |
| 1. | Фірма виробник обладнання | вказати |  |
| 2. | Країна-виробник | вказати |  |
| 3. | Модель | вказати |  |
| 4. | Гарантійний термін експлуатації | не менше 24 місяців |  |

**3. Комплектація:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування** | **Кількість** | **Відповідність, з посиланням на сторінку технічної документації** |
| 1 | Дефібрилятор-монітор  | 1 шт. |  |
| 2 | Електроди для зовнішньої дефібриляції, багаторазові для дорослих пацієнтів та дітей | 1 шт. |  |
| 3 | Подовжувач багатофункціональних одноразових електродів для дефібриляції | 1 шт. |  |
| 4 | Електроди багатофункціональні, одноразові для дорослих пацієнтів  | 1 шт. |  |
| 5 | Опір для тестування | 1 шт. |  |
| 6 | Кабель ЕКГ 5-відведень з захистом проти дефібриляції | 10 шт. |  |
| 7 | Електрод ЕКГ для дорослих пацієнтів  | 1 шт. |  |
| 8 | Датчик SpO2 для дорослих пацієнтів | 1 шт. |  |
| 9 | Трубка НІАТ | 1 шт. |  |
| 10 | Манжете НІАТ для дорослих пацієнтів | 1 шт. |  |
| 11 | Акумуляторна батарея  | 1 шт. |  |
| 12 | Термопапір  | 1 шт. |  |
| 13 | Шнур живлення | 1 шт. |  |
| 14 | Посібник користувача | 1 шт. |  |

**4. Технічні параметри:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування** | **Вимога** | **Відповідність, з посиланням на сторінку технічної документації** |
| **1** | **Вимоги до живлення:** |
|  | - живлення від мережі змінного струму | 100 - 240В～ (±10%);50 Гц ± 1 Гц  |  |
| - живлення від змінної акумуляторної батареї  | наявність |  |
| - тривалість заряджання акумуляторної батареї, год  | не більше 3  |  |
| - тривалість роботи від повністю зарядженої акумуляторної батареї  | в режимі дефібриляції: не менше 200 розрядів з енергією 360 Дж;в режимі стимуляції: не менше 4 годин;в режимі моніторингу: не менше 5 годин; |  |
| **2** | **Вимоги до габаритних розмірів:** |
|  | - довжина, мм | не більше 350 |  |
| - ширина, мм | не більше 300 |  |
| - висота, мм | не більше 350 |  |
| - вага, кг | не більше 7 |  |
| **3** | **Вимоги до екрану:** |
|  | - тип РК-дисплею | кольоровий |  |
| - розмір дисплею, мм | не менше 7 дюймів  |  |
| - Кількість сигналів, що можуть одночасно відображаються | не менше 3 графічних сигналів  |  |
| **4** | **Вимоги до термопринтеру:** |
| - кількість каналів для друку | не менше 3 каналів |  |
| - ширина термопаперу | не менше 50 мм |  |
| - швидкість друку  | не гірше 6.25, 12.5, 25, 50 мм/с |  |
| - тривалість друку в реальному часі | не гірше 3с, 5с, 8с, 16с, 32с, безперервно |  |
| **5** | **Вимоги до вихідного імпульсу дефібриляції:** |
| - тип імпульсу дефібриляції  | біфазний усічений експоненціальний  |  |
| - точність розряду енергії на навантаженнях 25 Ом, 75 Ом, 100 Ом, 125 Ом, 150 Ом та 175  | ± 2 Дж або ± 15% (залежно від того, що більше). |  |
| - точність розряду енергії на навантаженні 50 Ом | ± 1,5 Дж або ± 10% (залежно від того, що більше). |  |
| **6** | **Вимоги до режиму ручної зовнішньої дефібриляції:** |
| - режим ручної зовнішньої дефібриляції | не гірше синхронний і асинхронний режими роботи |  |
| - значення вибору енергії, які задаються плавно або дискретно | не гірше 2, 5, 10, 15, 25, 30, 50, 70, 100, 150, 200, 250, 300, 360 Дж  |  |
| - функція примусового скидання накопиченої енергії на внутрішнє навантаження  | наявність |  |
| - функція автоматичного скидання накопиченої енергії на внутрішнє навантаження через 30 с після її набору з можливістю збільшення часу скидання заряду  | наявність |  |
| - індикація контактного імпедансу між пацієнтом і електродами для дефібриляції | наявність |  |
| - затримка розряду в режимі локальної (місцевої) синхронізації | менше 60 мс (відносно піку зубця R) |  |
| - затримка розряду в режимі віддаленої (дистанційної) синхронізації | менше 25 мс (відносно переднього фронту синхронізованого сигналу) |  |
| **7** | **Вимоги до режиму автоматичної зовнішньої дефібриляції:** |
| - режим АЗД  | наявність  |  |
| - серія розрядів | не гірше 1, 2, 3, з функцією налаштування |  |
| - рівні енергії дефібриляції  | не гірше 100, 200, 360 Дж |  |
| - функція налаштування рівнів енергії оператором згідно потреб | наявність |  |
| - функція автоматичного скидання енергії | наявність |  |
| - функція метронома СЛР  | наявність |  |
| **8** | **Вимоги до каналу ЕКС:** |
| - канал електрокардіостимуляції (ЕКС) | наявність |  |
| - режими стимуляції | не гірше фіксована, за вимогою |  |
| - форма імпульсу стимуляції | односторонній прямокутний імпульс  |  |
| - частота стимуляції | не гірше 35 – 200 імп/хв  |  |
| - струм стимуляції | 0 – 200 мА  |  |
| - функція зниження швидкості стимуляції | наявність |  |
| **9** | **Вимоги до моніторингу ЕКГ:** |
| - моніторинг і вимірювання параметрів ЕКГ  | не гірше чим від кабелю ЕГК 5-відведень, багаторазових електродів для дефібриляції, одноразових електродів для дефібриляції |  |
| - вимірювання частоти серцевих скорочень  | не гірше: 15-300 уд/хв для дорослих пацієнтів та 15-350 уд/хв для дітей |  |
| - функція аналізу аритмій | наявність |  |
| - функція аналізу ST сегменту | наявність |  |
| **10** | **Вимоги до моніторингу частоти дихання (RESP):** |
| - моніторинг і вимірювання параметрів частоти дихання  | наявність |  |
| - метод вимірювання | грудний імпеданс  |  |
| - вимірювання частоти дихання  | не гірше: 7-120 дих/хв для дорослих пацієнтів та 7-150 дих/хв для дітей |  |
| - час тривоги АПНОЕ  | не гірше: 10-60 с для дорослих пацієнтів та 10-20 с для дітей |  |
| **11** | **Вимоги до моніторингу SpO2:** |
| - моніторинг і вимірювання параметрів SpO2 | не гірше 1-100% |  |
| - діапазон вимірювання SpO2 | не гірше 1-100% |  |
| - діапазон вимірювання індексу перфузії  | не гірше 0.05-20% |  |
| **12** | **Вимоги до моніторингу частоти пульсу:** |
| - моніторинг і вимірювання параметрів частоти пульсу  | наявність |  |
| - діапазон вимірювань частоти пульсу від датчика SpO2 | не гірше 25 - 240 уд/хв |  |
| - діапазон вимірювань частоти пульсу від манжети НІАТ | не гірше 40 - 240 уд/хв |  |
| **13** | **Вимоги до моніторингу НІАТ:** |
| - моніторинг і вимірювання параметрів неінвазивного артеріального тиску  | наявність |  |
| - метод вимірювання | осциластистичний  |  |
| - діапазон вимірювань статичного тиску | не гірше 0-300 мм рт.ст. (0 -40.0 кПа) |  |
| - вимірюваня систолічного, діастолічного та середнього тиску | наявність |  |
| **14** | **Вимоги до моніторингу СО2:** |
| - моніторинг і вимірювання параметрів СО2  | можливість |  |
| - активний роз’єм для зовнішнього модуля СО2 придатний до вимірювання параметрів | наявність  |  |
| **15** | **Інші вимоги до дефібрилятора-монітора:** |
| - тривалість набору енергії 200 Дж, при підключенні дефібрилятора до мережі змінного струму або при повністю заряджені акумуляторній батареї | не більше 4 с в ручному режимі;не більше 20 с в режимі АЗД; |  |
| - тривалість набору енергії 360 Дж, при підключенні дефібрилятора до мережі змінного струму або при повністю заряджені акумуляторній батареї | не більше 8 с в ручному режимі;не більше 25 с в режимі АЗД; |  |
| - тривалість набору енергії 360 Дж, при роботі від акумуляторної батареї після 15 розрядів з максимальною енергією | не більше 8 с в ручному режимі;не більше 25 с в режимі АЗД; |  |
| - мова інтерфейсного меню | українська |  |
| - голосові підказки в процесі АЗД повинні надаватися українською мовою | наявність |  |
| - пам’ять даних трендів по всім параметрам  | не менше 150 год. |  |
| - пам’ять результатів вимірів НІАТ  | не менше 2000 груп |  |
| - пам’ять даних подій тривоги по всім параметрам  | не менше 200 подій |  |
| - збереження в пам’яті даних АЗД | не менше 60 хв |  |
| - режим відображення дисплея з високою контрастністю  | наявність |  |
| - функція підключення до центральної системи моніторингу | наявність |  |
| - функція самотестування при увімкненні | наявність |  |

**5. Інші умови:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Декларація відповідності та сертифікат відповідності технічному регламенту медичних виробів  | Надати копію |  |
| 2 | Проведення монтажних, сервісних робіт фахівцями постачальника, уповноважених виробником або офіційним представником виробника  | Надати копію |  |
| 3 | Гарантійний лист виробника або уповноваженого представника виробника на території України в якому підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості та в терміни, визначені тендерною документацією В гарантійному листі повинно бути обов’язково посилання на Замовника торгів та номер оголошення | Надати копію |  |

**Відповідно ч.4 ст.14 Закону України «Про публічні закупівлі», у вимогах до предмета закупівлі, що містять посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, замовник може вказати, які аналоги та/або еквіваленти приймаються у пропозиціях учасників. Тим самим дана норма не зобов’язує замовників приймати до розгляду пропозиції аналогів та/або еквівалентів конкретних товарів, що вимагаються в якості предмету закупівлі, а визначає право замовників на це.**

**Враховуючи викладене вище, Замовник вважає за потрібне у вимогах до предмета закупівлі зазначити конкретну торгівельну марку та виробника та наголошує, що аналоги та/або еквіваленти прийматися у пропозиціях учасників не будуть.**

**У разі якщо пропозиція Учасника не відповідатиме наведеним вище вимогам, така пропозиція буде відхилена як така, що не відповідає вимогам оголошення про дану закупівл**

 ***Додаток № 2* до Документації**

 **для проведення спрощеної закупівлі**

**КВАЛІФІКАЦІЙНІ КРИТЕРІЇ ДО УЧАСНИКА СПРОЩЕНОЇ ЗАКУПІВЛІ ТА ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО МАЮТЬ БУТИ НАДАНІ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:**

До закупівлі: дефібрилятора-монітору, код **ДК 021:2015:33180000-5: Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму, код НК 024:2019 - 37805 «Напівавтоматичний зовнішній дефібрилятор» (Дефібрилятор-монітор ).**

**Вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження.**

1. Учасник повинен надати в електронному (сканованому в форматі pdf) вигляді в складі своєї пропозиції наступні документи:

*- довідку у довільній формі із детальною інформацією про учасника;*

*- копію статуту або іншого установчого документу;*

*- копія довідки або витягу чи відомостей з ЄДРПОУ (для юридичних осіб);*

*- копія довідки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців або свідоцтва про державну реєстрацію;*

*- копія документу (-ів), що підтверджує якість товару (сертифікат, декларація, паспорт, посвідчення або ін.);*

*- дозволи або ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством;*

*- цінова пропозиція Учасника, оформлена на фірмовому бланку (за наявності) у відповідності до вимог Додатку № 1 до цього Оголошення, подається Учасником у вигляді сканованої копії;*

*- Проект Договору (Додаток № 4) до цього оголошення.*

**ДО УВАГИ УЧАСНИКА!**

У випадку, якщо вищезазначені документи не будуть додані до пропозиції Учасником, Замовник має підстави і не буде її приймати до розгляду незалежно від ціни, яку запропонує Учасник.

 ***Додаток №3*  до Документації**

 **для проведення спрощеної закупівлі**

*Форма пропозиції, яка подається Учасником на фірмовому бланку.*

*Учасник не повинен відступати від даної форми.*

**Форма пропозиції**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(назва підприємства/фізичної особи), надає свою пропозицію щодо участі у закупівлі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 (назва предмету закупівлі)

1. Адреса (місце знаходження) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Телефон/факс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Керівництво (прізвище, ім’я по батькові) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Уповноважений представник Учасника на підписання документів за результатами процедури закупівлі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Найменування банку, що обслуговує Учасника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 6. Поточний (розрахунковий) рахунок \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7. МФО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Найменування предмету закупівлі та технічні вимоги до предмета закупівлі | Одиниці виміру | Кількість | \*Ціна за одиницю з ПДВ (грн.) \*\* | Сума з ПДВ\* (грн.) \*\* |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| \*Сума без ПДВ (грн)\*\* |  |
| ПДВ\*\*\* (грн.) \*\* |  |
| \*Всього (грн.) \*\* |  |

*\*Всі Учасники в стандартній формі подають цінову пропозицію. У разі пониження ціни під час аукціону,*

*\*\*Ціна та Сума мають бути відмінними від 0,00 грн., та вказані* ***з двома знаками після коми****.*

*\*\*\* Для платників ПДВ.*

Ознайомившись з технічними вимогами та вимогами щодо кількості та термінів поставки товару, що закуповується, ми маємо можливість і погоджуємось забезпечити товарами відповідної якості, в необхідній кількості та в установлені замовником строки.

Ми надали Гарантійний лист від виробника або офіційного представника виробника на території України, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується Учасником, належної якості, у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені документацією конкурсних торгів та пропозицією Учасника торгів.

Гарантуємо поставку товару, який є предметом закупівлі цих торгів особисто на адресу .

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу пропозицію, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

Підписуючи дану цінову пропозицію, надаємо згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року № 2297-VI.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи

підприємства/фізичної особи, завірені печаткою(за наявності) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

 ***Додаток №4*  до Документації**

 **для проведення спрощеної закупівлі**

|  |
| --- |
| **ДОГОВІР ПОСТАВКИ № \_\_\_\_\_\_\_\_** |
| м. Шепетівка «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 р. |

**ЗАМОВНИК**: **Комунальне некомерційне підприємство «Вузлова багатопрофільна лікарня станції Шепетівка» Шепетівської міської ради Хмельницької області** в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та

**ПОСТАЧАЛЬНИК**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1. Предмет Договору**

1.1. Постачальник передає у власність Покупця товар: дефібрилятор-монітор, код **ДК 021:2015:33180000-5: Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму, код НК 024:2019 - 37805 «Напівавтоматичний зовнішній дефібрилятор» (Дефібрилятор-монітор)** у кількості, асортименті та за цінами згідно з видатковою накладною (рахунком – фактурою), специфікацією.

1.2. Товар переходить до Покупця з моменту прийому товару.

**2. Якість товару**

2.1.Постачальник засвідчує, що якість товару відповідає чинним на території України вимогам та підтвердженими сертифікатами.

2**.**2. Постачальник гарантує, що товар, який продається, не є проданим, переданим, заставленим, під арештом.

2**.**3. У вигляді виявлення Покупцем неякісного товару Постачальник зобов’язаний прийняти цей товар і замінити його на якісний чи відшкодувати вартість цього товару.

**3. Ціна Договору**

3.1. Ціни на товар встановлюються в національній валюті України.

3.2. Загальна сума цього Договору складає \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**4. Порядок поставки та розрахунків**

4.1. Постачальник здійснює поставку товару Покупцю згідно платіжних документів..

4.2. Оплата проводиться на підставі виписаної накладної.

4.3.Оплата проводиться по мірі надходження коштів на розрахунковий рахунок Покупця та виконанням Продавцем обов’язків .

4.4.Передача оформляється видатковою накладною, яка складається в двох примірниках кожен з яких підписується представниками сторін і скріплюються печатками.

**5. Обов’язки сторін**

5.1. Постачальник зобов’язаний:

- Поставити товар Покупцю вчасно та в кількості, визначених цим договором та заявками Покупця;

- Забезпечити відповідну якість товару, який поставляється Покупцю.

5.2. Покупець зобов’язаний:

- Прийняти і оплатити поставлений товар.

**6. Відповідальність Сторін**

6.1. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

6.2. В разі невиконання умов договору однією зі Сторін, винна сторона зобов’язується сплатити штрафні санкції в розмірі облікової ставки НБУ за кожен день прострочення з моменту отримання бюджетних коштів.

6.3. Спори, які виникають, вирішується згідно з чинним законодавством України.

**7. Строк дії Договору**

7.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до 31.12.2022 р. або до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

7.2. Цей Договір викладений українською мовою в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

7.3. Договір може бути змінено та доповнено за згодою сторін, а також в інших випадках передбачених чинним законодавством.

**8. Юридичні адреси та реквізити Сторін**

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАМОВНИК:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  | **ПОСТАЧАЛЬНИК:****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |  |

 Додаток № 1

до Договору № \_\_\_\_\_

 від \_\_\_.\_\_\_2022 р.

**СПЕЦИФІКАЦІЯ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування товару** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Ціна за одиницю, з ПДВ, грн.** | **Загальна вартість****з ПДВ, грн.** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАМОВНИК:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  | **ПОСТАЧАЛЬНИК:****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |