Додаток № 1 до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**Опис комплектації/Технічні характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Технічні характеристики, які вимагаються Замовником** | **Кількість** |
| Ворота промислові розпашнi Ryterna ISH2 (Литва - європейська  сертифiкацiя всієї продукції) розмір воріт з 580 х 3 390  - рама воріт виготовляєтеся з профільної труби, фарбована в колір  полотна воріт  - обрамлення полотна воріт - алюмінієвий профіль з посилювачем у  вигляді профільної труби 60х40  - полотно воріт - сендвіч-панелі, товщина 40 мм  ущільнення полотна воріт по периметру  Модель: Гофр (rib); Тиснення: stucco (апельсинова кірка)  .  Колір зовнi - RAL 7016 Антрацит, зсередини світло-сірий RAL 9002  - Панорамна панель з алюмінієвого профілю Full View - з подвійними  акриловими склопакетами, поверхня профілю анодований алюміній -  2 шт  Фурнітура оцинкована.  Комплектація: врiзний замок з ручкою, упаковка в ДВП. | **2 шт.** |
| Монтаж воріт | **2 шт.** |
| Доставка воріт та доїзд монтажної бригади | **2 шт.** |