Додаток № 1 до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**Опис комплектації/Технічні характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Технічні характеристики, які вимагаються Замовником** | **Кількість** |
| Ворота промислові розпашнi Ryterna ISH2 (Литва - європейськасертифiкацiя всієї продукції) розмір воріт з 580 х 3 390- рама воріт виготовляєтеся з профільної труби, фарбована в колірполотна воріт- обрамлення полотна воріт - алюмінієвий профіль з посилювачем увигляді профільної труби 60х40- полотно воріт - сендвіч-панелі, товщина 40 ммущільнення полотна воріт по периметруМодель: Гофр (rib); Тиснення: stucco (апельсинова кірка).Колір зовнi - RAL 7016 Антрацит, зсередини світло-сірий RAL 9002- Панорамна панель з алюмінієвого профілю Full View - з подвійнимиакриловими склопакетами, поверхня профілю анодований алюміній -2 штФурнітура оцинкована.Комплектація: врiзний замок з ручкою, упаковка в ДВП. | **2 шт.** |
| Монтаж воріт | **2 шт.** |
| Доставка воріт та доїзд монтажної бригади | **2 шт.** |