**ДОДАТОК 5**

до тендерної документації

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

**Технічна специфікація**

**Медико-технічні вимоги до електрокардіографа шестиканального – 1 шт**

**ДК 021:2015: 33120000-7 - Система реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (НК 024:2023: 16231 Професійний багатоканальний електрокардіограф)**

**Загальні вимоги:**

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико – технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог Тендерної Документації.

*Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам технічного завдання повинна бути обов’язково підтверджена технічним документом виробника (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською мовою) в якому міститься ця інформація,з наданням копії документу/ів та заповненої таблиці нижче.*

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні та гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 місяців.

*На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі в якому зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи. А також в цьому листі зазначити, що гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого Учасником Товару становить не менше 12 місяців*.

3. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним Товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

*На підтвердження Учасник повинен надати файл відсканований з Оригіналу листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.* ***Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі, а також гарантії щодо терміну гарантійного обслуговування.***

4. Учасник повинен провести кваліфікований інструктаж працівників Замовника по користуванню запропонованим обладнанням.

*На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист в довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті.*

5. Сервісне обслуговування товару, запропонованого Учасником повинно здійснюватися кваліфікованими фахівцями (сервісними інженерами), які мають відповідні знання та навички.

*На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист в довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті.*

6. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

*На підтвердження Учасник повинен надати завірену копію декларації про відповідність або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.*

7. Проведення доставки, інcталяції та пуску обладнання за рахунок Учасника.

*На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі в якому зазначити, що запропонований Товар буде доставлено та інстальовано за рахунок Учасника.*

| **№** | **Медико-технічні вимоги** | **Значення** | **Відповідність**  **(так/ні)**  **з посиланням на сторінку інструкції** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Загальні параметри** | | |
|  | Кількість каналів | не менше 6 |  |
|  | Тип апарата | Портативний |  |
|  | Одночасна реєстрація 12 відведень | Наявність |  |
|  | Робота з кількома форматами файлів | PDF, DAT та інші формати |  |
|  | Термопринтер | Наявність |  |
|  | Пам’ять | не менше 200 файлів |  |
|  | Алфавітно-цифрова клавіатура | Наявність |  |
|  | Функція виміру і функція інтерпретації | Наявність |  |
|  | Підтримка сканера штрих-кодів | Наявність |  |
|  | **Фізичні характеристики** | | |
|  | Розміри без аксесуарів | не більше 322х310х101 мм |  |
|  | Вага | не більше 2,6 кг |  |
|  | **Дисплей** | | |
|  | Тип дисплею | кольоровий дисплей |  |
|  | Діагональ дисплею | не менше 5,7” |  |
|  | **Параметри друку** | | |
|  | Папір для термодруку | Фальцований термочутливий |  |
|  | Розмір паперу для термодруку | 110х140 мм |  |
|  | Налаштування посилення швидкості протяжки паперу | Наявність |  |

*Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат на пакування, доставку, страхування товару, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені та усіх інших витрат, тощо. Переможець оплачує всі витрати, пов’язані з пересилкою документів (договір, сертифікати, накладні та ін.) через кур’єрську службу доставки.*

**Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару — замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідає потребам та вимогам замовника.**

***У разі якщо у найменуванні товару наявні посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника – найменування товару слід читати із словосполученням «або еквівалент».***

Учасником ***може надаватись еквівалент товару***. Еквівалентом вважається подібний товар, технічні показники якого кращі або відповідають встановленим вимогам.