**Додаток 2**

**Технічна спеціфикація**

**на закупівлю за предметом**

(Код ДК 021:2015 (CPV) **44110000-4 Конструкційні матеріали** )

**Лот №1. Асфальтобетонна суміш типу А марка 1**.

Очікувана вартість 3 133 600 ,00 грн

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № |  | **Вимоги Замовника** | **Заповнюється Учасником** |
|  | Кількість | 630 т |  |
|  | Враховуючи технологічні особливості укладання асфальтобетонних сумішей (необхідні температурні показники продукції), з метою якісного виконання робіт та уникнення втрат матеріалу, місцезнаходження бази (асфальтобетонного заводу) Учасника повинно бути | Не більше 20 км від меж м.Стрия |  |
|  | Технічні та якісні характеристики продукції | Відповідно до вимог  ДСТУ Б В.2.7-119:2011 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови**.** |  |
|  | Доставка продукції до місця призначення | за рахунок Покупця |  |
|  | Строк поставки товару | З дати підписання договору до 31.12. 2024 р. |  |

**Учасник в своїй пропозиції повинен надати:**

1. Довідку з підтверджуючими документами про наявність АБЗ (власний/право користування/договір оренди).
2. Завірені копії:

- атестату виробництва, що забезпечує відповідність асфальтобетонних сумішей вимогам ДСТУ;

- договору на проведення атестації виробництва ( з усіма додатками та додатковими угодами за наявності таких).

1. Довідку в довільній формі про наявність власної або залученої випробувальної /вимірювальної дорожньої лабораторії, яка виконує контроль якості конструкційних матеріалів , що є необхідним до даного предмету закупівлі.
2. Завірену копію свідоцтва чи рішення про атестацію (сертифікацію) або свідоцтва про відповідність системи керування вимірюваннями вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 або іншого документу про відповідність лабораторії вимогам чинного законодавства України з додатком, де вказано галузь атестації (сертифікації) тощо, виданого компетентним органом та дійсним на дату розкриття пропозиції Учасником.
3. Довідку в довільній формі про наявність власної діючої сертифікованої автомобільної ваги, встановленої на території АБЗ. Надати завірену копію свідоцтва про повірку вимірювальної техніки , яке дійсне на момент подання учасником пропозицій та на момент постачання асфальтобетонних сумішей.
4. Довідку в довільній формі про місце розташування об’єкта відвантаження продукції, ПІБ контактної особи, контактний номер телефону.
5. Гарантійний лист/ листи:

- Поставка товару буде здійснюватися робочі дні ( за необхідністю у вихідні та святкові дні) з 08.00 до 17.00 год., окремими партіями, по 10-20 т. в день, згідно заявки Замовника в усній або письмовій формі (листом, факсом, електронною поштою, мобільним та телефонним зв’язком, тощо) не пізніше ніж на наступний робочий день.;

Неякісний товар замінюється Постачальником негайно з моменту передачі відповідного Акту Постачальнику . Всі витрати пов’язані із заміною товару несе Постачальник

- Температура продукції при відвантаженні буде не менше 160ОС;

- При відвантаженні продукції Постачальник надасть на кожну партію продукції сертифікат/паспорт якості або інший документ, який посвідчує відповідність продукції діючим державним стандартам, видаткову та товарно-транспортну накладні із результатами зважування на діючій сертифікованій вазі, встановленої на території АБЗ Постачальника.

1. Лист-згоду:

- Розрахунки за продукцію - за фактом отримання продукції на підставі видаткової накладної на умовах договору. Відтермінування платежу до 30 календарних днів.

- Замовник має право здійснювати переважування продукції. В разі виявлення розбіжностей , кількість асфальтобетону буде порахована за результатами Замовника.

- В разі виявлення невідповідності продукції заявленим характеристикам, відвантаження повторної партії здійснюється за рахунок Постачальника.

**Лот № 2.** **Бітумна емульсія дорожня ЕКШ-60 ( або еквівалент)**

**Очікувана вартість: 667 200 ,00 грн.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № |  | **Вимоги Замовника** | **Заповнюється Учасником** |
| 1 | Кількість | 21 т. |  |
| 2 | Дата виготовлення товару | 2024 р. |  |
| 3 | Технічні та якісні характеристики | Відповідно до вимог  ДСТУ Б В.2.7-129.2013. Емульсії бітумні дорожні. Технічні умови. |  |
| 4 | Стан | Рідкий |  |
| 5 | Враховуючи технологічні особливості укладання асфальтобетонних сумішей (необхідні температурні показники продукції), з метою якісного виконання робіт та уникнення втрат матеріалу, місцезнаходження бази (асфальтобетонного заводу) Учасника повинно бути | Не більше 20 км від меж м.Стрия |  |

**В складі тендерної пропозиції Учасник надає:**

1. Гарантійний лист про те, що:

- При поставці Постачальник на кожну партію продукції надає атестат/сертифікат/паспорт якості або інший документ, який посвідчує відповідність товару діючим державним стандартам, видаткову та товарно-транспортну накладні із результатами зважування.

- Поставка товару буде здійснюватися робочі дні ( за необхідністю у вихідні та святкові дні) з 08.00 до 17.00 год., окремими партіями, по 1-2 т. в день, згідно заявки Замовника в усній або письмовій формі (листом, факсом, електронною поштою, мобільним та телефонним зв’язком, тощо) не пізніше ніж на наступний робочий день. Неякісний товар замінюється Постачальником негайно з моменту передачі відповідного Акту Постачальнику . Всі витрати пов’язані із заміною товару несе Постачальник ;

- Температура продукції при відвантаженні буде не менше 50ОС;

- Доставка продукції до місця призначення за рахунок Замовника.

1. Лист-згоду:

- Розрахунки за товар - за фактом отримання , на підставі видаткової накладної на умовах договору. Відтермінування платежу до 30 календарних днів.

- Замовник має право здійснювати переважування продукції. В разі виявлення розбіжностей , кількість товару буде порахована за результатами Замовника.

- В разі виявлення невідповідності продукції заявленим характеристикам, відвантаження повторної партії здійснюється за рахунок Постачальника.