**ДОДАТОК 2**

 *до тендерної документації*

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - технічні вимоги до предмета закупівлі**

 Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі виходячи зі специфіки предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

 Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби – планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмету закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість поставки товару, у відповідності до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.

 В місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз "або еквівалент".

 Якщо Учасником пропонується еквівалент товару до того, що вимагається Замовником, додатково у складі пропозиції Учасник надає таблицю, складену в довільні формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується Учасником. При цьому якість запропонованого еквіваленту товару має відповідати якості, що заявлена у технічній специфікації Замовника.

 Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару –  Для забезпечення якісного догляду за лежачим хворим, а також комфортного знаходження пацієнта у закладі, Замовник здійснює закупівлю ліжок медичних з матрацем, з технічними вимогами передбаченими Додатком 2 до тендерної документації, оскільки вказаний товар за своїми якісними, технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника. Тому для дотримання принципів Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (зі змінами), з урахуванням Постанови від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», замовником було прийнято рішення провести закупівлю саме даного товару.

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування товару | Одиниця виміру | Кількість |
|  |
| 1 | Ліжко медичне функціональне 2-х секційне в комплекті з матрацом медичним 2-х секційним | Комплект  | 15 |  |

**Медико-технічні вимоги**

**Загальні відомості :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Загальні відомості** | **Дані обладання** |
| 1. | Фірма виробник обладнання |  |
| 2. | Країна-виробник |  |
| 3. | Модель |  |
| 4. | Гарантійний термін експлуатації не менше 18 місяців |  |
| 5. |  Термін служби виробу – не менше 5 років |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Параметри та вимоги | Відповідність(так/ні)з посиланням на сторінки технічної документації виробника |
| Ліжко медичне функціональне 2-х секційне – 15 штЛіжко медичне придатне для використання у лікувально-профілактичних закладах і використовується для комфортного перебування пацієнтів під час лікування під наглядом лікаря та тривалої реабілітації пацієнтів.  |  |
| Конструкція ліжка виконана зі сталевих труб прямокутного, квадратного, круглого перетину на підставі єдиної базової конструкції і складається з наступних вузлів: підматрацної рами, ніжок, спинок, вузла регулювання кута нахилу рухомої підголівної частини. Всі металеві деталі пофарбовані епокси-поліефірною порошковою фарбою білого кольору нетоксичною, пожаробезпечною, стійкою до ударів , сколам, засобам дезінфекційної обробки способом протирання |  |
| Ложе ліжка – металеві ламелі, Габаритний розмір ложа під матрац – 2000х900 мм. Розміри габаритні ліжка (ДхГхВ):2100х910х900 мм. |  |
| Кількість секцій – 2-х секційне |  |
| Регулювання спинної секції в градусах 0-75 |  |
| Регульований підголовник повинен мати 9 положень  |  |
| Спинки ліжка біля голови та підніжжя виготовлені з сталевої круглої труби з наповненням із ламінованої ДСП 16 мм коричневого кольору. Спинки біля голови та підніжжя повинні бути з’ємними |  |
| Ложе ліжка повинно бути обладнане обмежувачами для матраца.  |  |
|  Додатково ліжко може комплектуватися: з'ємним штативом для тривалих вливань, боковими огородженнями, матрацом та універсальним тримачем |  |
| Висота від пола до підматрацної рами 470 мм |  |
| Загальна вага ліжка не більше 65 кг |  |
| Конструкція повинна дозволяти витримувати вагу до 250 кг (в зв’язку із тим що в закладі перебувають хворі з великою вагою ці параметри є обов’язковими) |  |
| Для зручності транспортування ліжко поставляється у розібраному вигляді |  |
| Упаковка ліжка забезпечує безпечність при транспортування |  |
| **Матрац -15 шт**Матрац двохсекційний призначений для комплектації 2-секційного ліжка |  |
| Забезпечує комфортне розміщення пацієнтів  |  |
| Товщина поролону, що є основою матрацу не менше 100 мм  |  |
| Матрац повинен складатися з монолітної піни Orgofoam ( Дана піна володіє унікальними ортопедичними властивостями, забезпечує правильне положення тіла незалежно від комплекції пацієнта. Також цей матеріал прекрасно пропускає повітря, повністю екологічний і дуже стійкий до деформацій.) Так як в лікарні на реабілітації перебувають пацієнти після перенесених інсультів, переломів різного роду та лежачі пацієнти, з метою комфортного їх перебування, вимога до матрацу є обов’язковою.  |  |
| Чохол матраца повинен бути виготовлений з прогумованої водонепроникної тканини, яка перешкоджає потраплянню вологи |  |
| Наявність замків-блискавок для заміни та дезінфекції чохлів на кожній секції матрацу |  |
| Розмір матрацу 2000х900х100 мм |  |
| Вага матрацу не більше 10 кг |  |
| Обов’язково прикріпити у своїй пропозиції фото запропонованого товару, щоб замовник міг об’єктивно оцінювати запропоновані учасником товари. |  |
| Наявність паспорту (Інструкції користувача). Надати в складі тендерної пропозиції на ліжко та матрац |  |