**ДОДАТОК 2**

 *до тендерної документації*

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - технічні вимоги до предмета закупівлі**

 Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі виходячи зі специфіки предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

 Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби – планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмету закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість поставки товару, у відповідності до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.

 В місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз "або еквівалент".

 Якщо Учасником пропонується еквівалент товару до того, що вимагається Замовником, додатково у складі пропозиції Учасник надає таблицю, складену в довільні формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується Учасником. При цьому якість запропонованого еквіваленту товару має відповідати якості, що заявлена у технічній специфікації Замовника.

 Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару –  Для забезпечення якісного догляду за лежачим хворим, а також комфортного знаходження пацієнта у закладі, Замовник здійснює закупівлю ліжок медичних з матрацем, з технічними вимогами передбаченими Додатком 2 до тендерної документації, оскільки вказаний товар за своїми якісними, технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника. Тому для дотримання принципів Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (зі змінами), з урахуванням Постанови від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», замовником було прийнято рішення провести закупівлю саме даного товару.

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування товару | Одиниця виміру | Кількість |
|  |
| 1 | Ліжко медичне функціональне 2-х секційне в комплекті з матрацом медичним 2-х секційним | Комплект  | 15 |  |

**Медико-технічні вимоги**

**Загальні відомості :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Загальні відомості** | **Дані обладання** |
| 1. | Фірма виробник обладнання |  |
| 2. | Країна-виробник |  |
| 3. | Модель |  |
| 4. | Гарантійний термін експлуатації не менше 18 місяців |  |
| 5. |  Термін служби виробу – не менше 5 років |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Опис вимог | Наявність функції або величина параметра за технічним завданням |
|  |  1. Загальні вимоги |  |
| 1.1 | Сертифікат відповідності | Наявність, надати копію відповідного документу |
| 1.2 | Висновок та протокол державного інституту визначення біоцидних властивостей зразку фарби RAL 9003, що виданий виробнику меблів | Наявність, надати копію відповідного документу |
| 1.3 | Гарантійний термін експлуатації обладнання з моменту введення в експлуатацію | 18 місяців |
| 1.4 | Термін служби виробу | Не менше 5 років |
| 1.5 | Гарантійний лист від виробника товару, що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни. Гарантійний лист повинен включати найменування замовника та номер оголошення про проведення процедури закупівлі | Наявність, надати копію відповідного документу |
| 1.6 | Паспорт або інструкція користувача | Наявність, надати копію відповідного документу |
| 1.7 | Висновок Державної санітарно-гігієнічної експертизи. | Наявність, надати копію відповідного документу |
| 1.8 | Сертифікат ДСТУ ISO 9001:2015 | Наявність, надати копію відповідного документу |
| 1.9 | Сертифікат ISO 13485:2016 «Вироби медичні. Системи управління якістю. Вимоги щодо регулювання у сфері: Проектування, виробництво та реалізація медичних меблів | Наявність, надати копію відповідного документу |
| 1,10 | Товар повинен бути внесений до Державного реєстру медичнї техніки та виробів медичного призначення та/або веденний в обіг відповідно до Законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку | Наявність у реєстрі «Реєстр осіб відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг» |
| 1,11 | Дозвіл з додатками на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами | Наявність, надати копію відповідного документу |
|  |  2. Технічні характеристики |  |
| 2.1 | Довжина  | 2050 мм |
| 2.2 | Ширина | 900 мм |
| 2.3 | Висота | 880 мм |
| 2.4 | Висота ложа (від полу без матрацу) | 450 мм |
| 2.5 | Розміри лежака | 900\*2000 |
| 2.6 | Бильця | Ліжко має 2 бильця виготовленних круглої металевої труби діаметроом 27 мм та вставок ДСП 16 мм, бильця швидкозмінні. Фіксуються стопорними механізмами |
| 2.7 | Конструкція ліжка | Розбірна |
| 2.8 | Кількість секцій | 2 штуки. 1- стаціонарна, 1 – підьйомна головна |
| 2.9 | Розміри секцій | Секція підголовника – 620\*800, секція стаціонарна – 900\*1280,  |
| 2.10 | Кут підйому  | Секція підголовника – від 0 до 75, ,  |
| 2.11 | Форма ложа | Прямокутна |
| 2.12 | Механізм підьйому секцій | Механічний за домогою ручки, кількість ручок – 1 шт, підьйом секцій за 13 оборотів |
| 2.13 | Матеріал каркасу рами | Прямокутна труба 40\*20 мм |
| 2.14 | Матеріал каркасу поворотних секцій | Кругла труба діаметром 25 мм |
| 2.15 | Матеріал лежаку | Металеві ламелі зі сталі 2 мм, 13 штук |
| 2.18 | Колір | Білий, RAL 9003 з антибактеріальними властивостями |
| 2.19 | Маса виробу | 40 кг |
| 2.20 | Допустиме навантаження  | До 180 кг |
| 2.21 | Опора | Ніжки без колес |
| 2.22 | Комплектація матрацом | Матрац повинен бути виготовлений з сертифікованої медичної клейонки, мати замок-зіппер для зручного виймання та стерилізації наповнювача. Наповнювач матрацу повинен бути виготовлений з паролону товщиною 80 мм і плотністю 27кг/м3. Розміри матрацу співпадають з розміром лежаку |