*Додаток 3 до Документації*

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**«Капітальний ремонт центрального стерилізаційного відділення КНП "1 територіальне медичне об’єднання м. Львова " на вул. І. Миколайчука 9 у м. Львові»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Перелік основних даних і вимог** | **Основні дані і вимоги** |
| 1 | Назва та місцезнаходження об'єкта | Розроблення проєктної документації по об’єкту «Капітальний ремонт центрального стерилізаційного відділення КНП "1 територіальне медичне об’єднання м. Львова " на вул. І. Миколайчука 9 у м. Львові» |
| 2 | Підстава для проєктування | Договір на розробку проєктно-кошторисної документації. |
| 3 | Вид будівництва | Капітальний ремонт. |
| 4 | Дані про інвестора | Немає |
| 5 | Дані про замовника | Комунальне некомерційне підприємство «Львівське територіальне медичне об’єднання «Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги» 79059, м. Львів, на вул. І. Миколайчука, 9;  тел. +38 (032) 252-75-90. |
| 6 | Джерело фінансування | Місцевий бюджет, кошти НЗСУ, позабюджетні кошти, та інші джерела фінансування (в т.ч. власні кошти) |
| 7 | Необхідність розрахунків ефективності інвестицій | Не потрібно |
| 8 | Дані про генерального проєктувальника | Згідно результатів тендеру |
| 9 | Стадійність проєктування | Одностадійне – «Робочий проєкт» (РП). |
| 10 | Вихідні дані для проєктування | Завдання на проєктування.  Матеріали технічної інвентаризації будівлі. |
| 11 | Дані про підключення об’єкта до мереж інженерного забезпечення | Споживання енергоносіїв у відповідності до чинних договорів із спеціалізованими службами. Існуючі інженерні мережі. |
| 12 | Основні вимоги до інженерного забезпечення | Водопостачання і каналізація – від існуючої мережі.  Опалення і вентиляція – від існуючої мережі.  Електропостачання – від існуючих вводів. |
| 13 | Дані про особливі умови будівництва | 13.1 Визначається під час проєктування.  13.2 Роботи планується вести в умовах експлуатації будівлі. |
| 14 | Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики запроєктованого об'єкта | Проєктом передбачити:  Капітальний ремонт центрального стерилізаційного відділення КНП "1 територіальне медичне об’єднання м. Львова " на вул. І. Миколайчука 9 у м. Львові.  В тому числі передбачити:  - технологічне обладнання для відділення ЦСВ:  а) паровий стерилізатор (578 л) – 4 шт.;  б) паровий стерилізатор (167 л) – 2 шт.;  в) низькотемпературний формальдегідний стерилізатор (148 л) – 2 шт.;  г) низькотемпературний плазмовий стерилізатор (148 л) – 1 шт.;  д) мийно-дезінфекційна машина (410 л) – 4 шт.;  е) ультразвукова мийка (45 л) – 2 шт.;  є) система водопідготовки (250 л/год)  ж) інше обладнання (пістолети вода/повітря; пакувальні машини, різаки для пакувального паперу);  - заміна ліфтового обладнання;  - заміну опорядження приміщень;  - заміну дверей;  - заміну систем електропостачання;  - заміну систем опалення приміщення;  - монтаж примусової системи вентиляції в сан. вузлах.  Нежитлова будівля що підлягає капітальному ремонту розташована в сформовані житловій та громадській забудові міста на вул. І. Миколайчука 9 у м. Львові  Будівля – прямокутна в плані і з’єднується з іншими корпусами лікарні.  Висота поверху – 2,900 м. |
| 15 | Черговість будівництва, необхідність виділення пускових комплексів | Будівництво передбачити в одну чергу, без виділення пускових комплексів. |
| 16 | Визначення класу (наслідків) відповідальності, категорії складності | Виконати розрахунок відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», згідно з ДСТУ 8855:2019 «Будівлі та споруди. Визначення класу наслідків (відповідальності). |
| 17 | Вказівки про необхідність: |  |
|  | 1) розроблення індивідуальних технічних вимог; | Не вимагається |
|  | 2) розроблення окремих проєктних рішень в декількох варіантах і на конкурсних засадах; | Не вимагається |
|  | 3) попередніх погоджень проєктних рішень; | Перед проведенням експертизи проєктної документації виконати попередні погодження з замовником:  - основні проєктні рішення;  - відомість матеріальних ресурсів. |
|  | 4) виконання демонстраційних матеріалів, макетів, креслень інтер'єрів, їх склад та форма; | Не вимагається |
|  | 5) виконання науково-дослідних та дослідно-експериментальних робіт у процесі проєктування і будівництва, науково-технічного супроводу; | Не вимагається |
|  | 6) технічного захисту інформації; | Не вимагається |
| 18 | Потужність або характеристика об'єкта | Приміщення:  загальна площа приміщень, що підлягають капітальному ремонту: 710 м. кв. |
| 19 | Вимоги до благоустрою майданчика | Не вимагається |
| 20 | Вимоги щодо розроблення розділу «Оцінка впливів на навколишнє середовище» | Згідно з чинними нормами |
| 21 | Вимоги з енергозбереження та енергоефективності | Згідно з чинними нормами |
| 22 | Дані про технології і (або) науково-дослідні роботи, які пропонує застосувати замовник | Немає |
| 23 | Вимоги до режиму безпеки та охорони праці | Згідно з чинними нормами |
| 24 | Вимоги щодо розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) | Не вимагається |
| 25 | Вимоги до систем протипожежного захисту об’єкту | Згідно з чинними нормами |
| 26 | Вимоги до кошторисної документації | Кошторисну документацію скласти відповідно до кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» та «Настанова з визначення вартості проектних, науковопроектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво» затверджені наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281.  У зведеному кошторисному розрахунку передбачити:  - кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд);  - розмір кошторисної заробітної плати 14 800,00 грн;  - кошторисний прибуток;  - кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій;  - кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва;  - кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами;  - кошти на формування страхового фонду документації;  - вартість проєктних робіт згідно тендеру;  - вартість експертизи проєктної документації;  - кошти на здійснення авторського нагляду згідно розрахунку;  - віддаль перевезення ґрунту і будівельного сміття до 15 км;  - передбачити застосування коефіцієнтів для урахування впливу умов виконання будівельних і монтажних робіт (роботи планується вести в умовах експлуатації). |
| 27 | Вимоги щодо експертизи проєктної документації | 27.1 Експертиза проєктної документації здійснюється згідно з чинним законодавством.  27.2 Експертизу проєктної документації замовляє та оплачує замовник.  27.3 Проєктувальник виконує супровід проєктної документації та усуває зауваження (за наявності). |
| 28 | Перелік будинків та споруд, що проєктуються у складі комплексу | Приміщення будівлі.  Частина 3-го поверху. |
| 29 | Склад і обсяг виконуваних робіт | 29.1 Загальна пояснювальна записка  29.2 Робочі креслення (АБ) (в об’ємі достатньому для виконання будівельно-монтажних робіт)  29.3 Електротехнічні рішення – ЕТР  29.4 Водопровід та каналізація – ВК  29.5 Опалення та вентиляція – ОВ  29.6 Проект організації будівництва (ПОБ)  29.7 Кошторисна документація (К) |
| 30 | Комплектація, форма надання та кількість примірників проєктної документації | Відповідно до ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст Проєктної документації на будівництво» виконавець повинен передати замовнику проєктну та кошторисну документацію на паперовому (у 4-х примірниках) та електронному (в 1-му примірнику) носії. |