**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

*(ПОСЛУГИ З ПЕРЕЗАРЯДКИ ВОГНЕГАСНИКІВ)*

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | *ПОСЛУГИ З ПЕРЕЗАРЯДКИ ВОГНЕГАСНИКІВ* |
| Код ДК 021:2015 | *50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів* |
| Назва послуги номенклатурної позиції предмета закупівлі та код послуги, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі  | *50413200-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування протипожежного обладнання*  |
| Обсяг надання послуг | *36 штук* |
| Місце надання послуг | *Згідно Таблиці 1* |
| Строк надання послуг | *Згідно Таблиці 1* |

*Таблиця 1*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування послуги** | **Од. виміру** | **Кількість** | **Місце надання послуг** | **Строк надання послуг\*** |
| 1 | Перезарядка вогнегасника ВП-2  | штука | 10 | м. Одеса, Б. Хмельницького 66 | березень 2024 року |
| 2 | Перезарядка вогнегасника ВП-2 | штука | 7 | м. Одеса, вул. Косовська 2-Д | березень 2024 року |
| 3 | Перезарядка вогнегасника ВП-5 | штука | 3 | м. Одеса, вул. Косовська 2-Д | березень 2024 року |
| 4 | Перезарядка вогнегасника ВП-5 | штука | 8 | м. Одеса, Б. Хмельницького 66 | квітень 2024 року |
| 5 | Перезарядка вогнегасника ВП-5 | штука | 8 | м. Одеса, вул. Косовська 2-Д | квітень 2024 року |

*\*За Заявкою Замовника*

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

Якість Товару повинна відповідати вимогам:

*Таблиця 2*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування послуги** | **Відповідність ДСТУ** |
| 1 | Перезарядка вогнегасника ВП-2 | ДСТУ 4297-2004 |
| 2 | Перезарядка вогнегасника ВП-5 | ДСТУ 4297-2004 |

1. Учасник повинен мати відповідні дозвільні документи на надання послуг, згідно з умовами Договору.
2. Учасник гарантує, що якість вогнегасної речовини відповідає затвердженим нормам якості та вимогам ДСТУ 4297-2004.
3. Остаточний термін гарантійного збереження вогнегасної речовини повинен бути не менше регламентованої періодичності перезарядження, передбаченої виробником для даного типу вогнегасника.
4. Гарантійний термін експлуатації - встановлений Учасником та зазначений в паспорті і на маркуванні вогнегасника, протягом якого гарантується його працездатний стан за умови дотримання Замовником вимог інструкції по експлуатації.
5. На вимогу Замовника, Учасник, при надані послуг надає завірені копії документів, які засвідчують якісні, технічні характеристики вогнегасних речовин, його походження (сертифікатів відповідності; паспортів якості; технічних паспортів, санітарно-епідеміологічних та гігієнічних висновків та/або інших відповідних документів передбачених законодавством для речовин даного виду).

**Вимоги щодо якості надання послуг:**

* 1. Послуги з технічного обслуговування повинні забезпечувати безвідмовну роботу вогнегасників і виконуватися своєчасно у відповідності до вимог «Правил пожежної безпеки в Україні», технічної документації підприємств-виробників, інших чинних нормативних актів.
	2. Після перезарядки вогнегасники мають бути опломбовані.
	3. На корпусах вогнегасників, що пройшли перезарядку, представником Виконавця прикріплюється етикетка установленого зразка, на якій має бути зазначене:
* назва та юридична адреса Виконавця;
* номер ліцензії організації, що проводила ці роботи;
* номер сертифіката відповідності організації, що проводила ці роботи;
* дата проведеної й дата наступної перезарядки.
	1. Виконавець гарантує відповідність вогнегасників технічним характеристикам, зазначеним у паспорті вогнегасника, при дотриманні Замовником умов їх експлуатації й зберігання.
	2. Виконавець гарантує якість наданих послуг протягом 12 (дванадцяти) місяців.
	3. У разі виявлення недоліків по якості наданих послуг Виконавець зобов’язаний протягом 5 (п’яти) днів з дня отримання повідомлення від Замовника про виявлення недоліків (дефектів) усунути ці недоліки.