Додаток 1

до оголошення про спрощену закупівлю

**Технічні, якісні та кількісні характеристики до предмету закупівлі**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Назва | Технічні характеристики | Одиниця виміру | К-сть |
| 1 | Піддон сталевий квадратний 80x80Піддон сталевий Koller Pool Aquart 80x80 квадратний - фото 1 | Глибина:  15 см.Матеріал піддону:  сталь.Висота:  16 см Ширина:  80 см Довжина:  80 см.Колір білий.Форма:  квадратна.Сталь товщиною 2,5 мм.Гарантія:  24 міс. | шт. | 6 |
| 2 | Комплект для зливного бачка WC 40 50 1/2' Комплект для зливного бачка Ani Plast WC 40 50 1/2' УУ-6008 - фото 1 | Верхня подачаКомплектація: Впускний механізм - 1 шт., зливний механізм - 1 шт., комплект прокладок - 1 шт., монтажний комплект 1 шт., заглушка - 1 шт. Країна-виробник Німеччина Матеріал Пластик Розмір різьби 1/2 дюйм. | шт. | 30 |
| 3 | Сифон для піддона з ревізією 1 1/2" \*40/50 та гофротрубоюСифон для піддона ScandiSPA з ревізією 1 1/2" *40/50 та гофротрубою П 0555 - фото 1 | Колір:  білий.Діаметр горловини:  50 мм. Діаметр випуску в каналізацію:  40/50 мм. Тип сифона:  для душового піддона Тип відкриття/перекриття зливного отвору:  ручний (пробка)Діаметр підключення:  1 1/2" Матеріал корпусу:  пластикКраїна-виробник: Україна.Гарантія:  12 міс. | шт. | 10 |