*Додаток 2*

*до тендерної документації*

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**Послуги з просочування текстильних матеріалів, код 98310000-9**

**«Послуги з прання і сухого чищення» за ДК 021:2015**

| № з/п | Найменування послуги | Од.  вим. | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Послуги з просочування текстильних матеріалів | послуга | 1 |

**Опис:** послуга надається для забезпечення важкозаймистого стану штор в актовій залі будинку адміністрації КП «Київський метрополітен».

**1. Місце надання послуги:**актова зала будинку адміністрації КП «Київський метрополітен», м. Київ, проспект Берестейський (Перемоги), 35.

**2. Склад та обсяг надання послуги:**

2.1. Об’єкт обробляння – текстильний матеріал штор.

2.2. Загальна площа обробляння – 550,32 м² (275,16 м² площа обробки з однієї сторони).

2.3. Спосіб обробляння – вогнезахисне просочування (поверхневе), двостороннє.

2.4. Метод обробляння – просочування вогнезахисним засобом, що уповільнює розповсюдження вогню, із застосуванням просочувальних вогнезахисних речовин \_\_\_\_\_ *(ФСГ-1 або еквівалент. учасником зазначається просочувальна вогнезахисна речовина).*

**3.** **Перед початком надання послуги Виконавець надає Замовнику:**

3.1. Кваліфікаційний сертифікат інженера-проектувальника за спеціалізацією інженерно-будівельне проектування у частині дотримання вимог пожежної безпеки, який розроблятиме проєктну документацію на виконання робіт з вогнезахисту (обробляння).

3.2. Проєктну документацію на виконання робіт з вогнезахисту (обробляння), що розроблена відповідно до вимог чинних нормативних документів та з урахуванням:

- вимог регламенту робіт з вогнезахисту на застосований вогнезахисний засіб;

- розрахунку витрати вогнезахисного засобу;

- сертифікату відповідності на вогнезахисний засіб (просочувальну вогнезахисну речовину).

**4. Умови надання послуги:**

4.1. Послуга надається протягом 10 календарних днів з дати направлення Замовником замовлення на адресу електронної пошти Виконавця.

4.2. В результаті надання послуги тканина штор не змінює свої колір та структуру.

**5. За результатами наданої послуги** Виконавець надає Замовнику:

**-**акт перевірки відповідності вогнезахисту, складений за формою, визначеною Додатком 3 до Правил з вогнезахисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 26.12.2018 №1064;

**-**копію регламенту робіт з вогнезахисту на застосований вогнезахисний засіб;

**-**акт приймання-передачі наданих послуг.

**6. Гарантійні зобов’язання:**

6.1. Строк дії вогнезахисту – не менше 36 місяців за умови дотримання технології експлуатації оброблених тканин (допускається лише сухий спосіб чистки).

***Посада, підпис, ім’я та прізвище уповноваженої особи учасника***

***Примітки:***

***1.****Дана технічна специфікація до предмета закупівлі встановлює (містить) сукупність основних умов (технічних, якісних та інших) до надання послуги, враховується учасником під час підготовки тендерної пропозиції, а також укладання договору та підготовки технічної специфікації, що є його невід’ємною частиною(додатком).*

***2.****Інформація, що зазначена в технічній специфікації до предмета закупівлі Замовника курсивом, є уточнюючою та повинна враховуватись учасником під час підготовки технічної специфікації до тендерної пропозиції, але безпосередньо в технічній специфікації учасника та/або під час укладання договору – не враховується (не зазначається).*