Додаток 2 
                          до тендерної документації	

 		

                                                  ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ	

Відомість обсягів робіт	
 	 	
Будівництво розплідника на 50 службових собак на вул. Збиральній в промзоні «Сигнівка» у м. Львові
(Коригування).	
 	
№
п/п	
Найменування робіт та витрат	Одиниця
виміру	  Кількість	Примітка	
1	2	3	4	5	
 	ВЕТЕРИНАРНИЙ КОРПУС
Локальний кошторис 02-01-01 на Загальнобудівельні
роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Підлоги	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1	Ущільнення грунту щебенем	  м2	226,41	 	
2	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих
щебеневих шарів	  м3	13,5846	 	
3	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 12,
5 [М 150] крупнiсть заповнювача 20-40мм	  м3	15,8487	 	
4	Улаштування гiдроiзоляцiї обклеювальної гідроiзолом
на мастицi бiтумiноль, перший шар	  м2	226,41	 	
5	Улаштування гiдроiзоляцiї обклеювальної гідроiзолом
на мастицi бiтумiноль, наступний шар	  м2	226,41	 	
6	Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї суцiльної з плит
т.50мм	  м2	226,41	 	
7	Екструдований пінополістирол	  м3	11,54691	 	
8	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	  м2	226,41	 	
9	Плiвка гідроізоляційна	  м2	249,051	 	
10	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	  м2	226,41	 	
11	Додавати або вилучати на кожнi 5 мм змiни товщини
цементних стяжок, т.50 мм	  м2	226,41	 	
12	Армування стяжки дротяною сіткою	  м2	226,41	 	
13	Сiтка арм., дiам.3 мм 100х100мм	  м2	249,051	 	
14	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші
Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	  м2	226,41	 	
15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини
стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69            т. 10мм	  м2	226,41	 	
16	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт	  м2	226,41	 	
17	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних
плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої
суміші	  м2	26,5	 	
 	Роздiл 2. Вiкна	 	 	 	
 	 	 	 	 	
18	Заповнення віконних прорізів готовими блоками
площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель	  м2	5,78	 	
19	Заповнення віконних прорізів готовими блоками
площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель	  м2	1,17	 	
20	Заповнення віконних прорізів готовими блоками
площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель	  м2	33,63	 	
21	Вiконні блоки "REHAU" з п"ятикамерного м/п профілю.
Скління-двокамерний склопакет	  м2	40,58	 	
22	Установлення віконних відливів	  м	28,53	 	

1	2	3	4	5	
23	Зливи оцинковані, 220 мм	  м	29,58561	 	
24	Установлення пластикових пiдвiконних дошок (внутрішні
400мм)	  м	28,53	 	
25	Заглушки для підвіконника внутрішнього	  шт	48	 	
 	Роздiл 3. Дверi	 	 	 	
 	 	 	 	 	
26	Установлення металевих дверних коробок із
навішуванням дверних полотен	  м2	9,45	 	
27	Дверi металеві 	  м2	9,45	 	
28	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у
кам'яних стінах	  м2	12,6	 	
29	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних
стінах	  м2	26,88	 	
30	Дверi металопластикові	  м2	39,48	 	
31	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по
каменю і бетону	  м2	95,89	 	
32	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	  м	223,03	 	
33	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм
при нанесенні за 3 рази	  м2	19,96	 	
34	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	  м2	19,96	 	
35	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм
при нанесенні за 2 рази	  м2	75,93	 	
36	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар
товщиною 0,5 мм додавати або вилучати т. 2 мм	  м2	75,93	 	
37	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	  м2	75,93	 	
38	Установлення люків у перекриттях, площа прорізу до 2
м2	  м2	0,8	 	
39	Люк виходу на горище з драбиною	  шт	1	 	
40	Установлення залізних виробів фрамужних	  шт	5	 	
41	Пневматичні прилади самозакривання	  шт	5	 	
 	Роздiл 4. Опорядження внутрiшнє	 	 	 	
 	 	 	 	 	
42	Мурування внутрiшнiх стiн з цегли [керамiчної] при
висотi поверху до 4 м	  м3	5,47	 	
43	Мурування перегородок армованих з цегли [керамiчної]
товщиною в 1/2 цегли при висотi поверху до 4 м	  м2	51,67	 	
44	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 2	  м3	1,539	 	
45	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних,
при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 10 (М
150), крупнiсть заповнювача 10-20мм	  м3	1,539	 	
46	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю,
клас А-ІІІ, діаметр 10 мм	  т	0,0352	 	
47	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю,
клас А-ІІІ, діаметр 6 мм	  т	0,1	 	
48	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	  м2	217,46	 	
49	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	  м2	217,46	 	
50	Плити Армстронг 	  м2	217,46	 	
51	Поліпшенене штукатурення [цементно-вапняним]
розчином по каменю i бетону стін вручну	  м2	735,88	 	
52	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм
при нанесенні за 2 рази	  м2	573,37	 	

1	2	3	4	5	
53	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар
товщиною 0,5 мм додавати або вилучати т. 2 мм	  м2	573,37	 	
54	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	  м2	573,37	 	
55	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт	  м2	162,51	 	
56	Улаштування обшивки сантехнічних комунікацій
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з
улаштуванням металевого каркасу	  м2	16	 	
57	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	  м2	16,8	 	
58	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм
при нанесенні за 2 рази	  м2	16	 	
59	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	  м2	16	 	
 	Роздiл 5. Дах	 	 	 	
 	 	 	 	 	
60	Улаштування снігозатримувачів	  м	64	 	
61	Снігозатримувач СУ	  м п	64	 	
62	Підшивання стелі сталлю покрівельною неоцинкованою
по дереву	  м2	64	 	
63	Металопрофіль ТП-35	  м2	70,4	 	
64	Улаштування жолобів підвісних	  м	64	 	
65	Водостічний жолоб 	  м	64	 	
66	Заглушка ринви	  шт	16	 	
67	З"єднувач для ринви	  шт	12	 	
68	Кронштейн ринви 	  шт	64	 	
69	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з
готових елементів	  м	24	 	
70	Труба водостічна 	  м	24	 	
71	Відвід серединний	  шт	8	 	
72	Коліно	  шт	16	 	
73	Обхват труби 	  шт	24	 	
74	Муфта для труби	  шт	6	 	
75	Відвідна труба 	  шт	8	 	
76	Улаштування люка виходу на дах	  шт	1	 	
77	Вихід на дах	  шт	1	 	
78	Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по
фермах	  м2	659,3	 	
79	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок,
крокв, мауерлатів	  м3	14,5	 	
80	Вогнезахисна суміш ECOSEPT-450-I	  кг	263,72	 	
 	Роздiл 6. Фасад 	 	 	 	
 	 	 	 	 	
81	Утеплення фасадів мінераловатними плитами
товщиною 120 мм з опорядженням декоротивним
розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	  м2	359,52	 	
82	Плити теплоізоляційні "Rockwool" Frontrock Max	  м3	46,162368	 	
83	Утеплення фасадів мінеральними плитами з
опорядженням декоротивним розчином за технологією
"CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	  м2	28,7825	 	
84	Плити теплоізоляційні "Rockwool" Frontrock Max	  м3	1,53973	 	
85	Теплоiзоляцiя виробами з пiнопласту стiн i колон
прямокутних	  м3	6,675	 	
86	Знімається установлення каркаса з брусiв	  м3	-0,333	 	
87	Грунтовка глибокого проникнення	  л	13,35	 	

1	2	3	4	5	
88	Суміш ППС (для приклеювання та захисту
пінополістирольних плит) Ceresit СT 85 pro	  кг	333,75	 	
89	Екструдований пінополістирол	  м3	6,8085	 	
90	Дюбелі фасадні пластмасові з металевим цвяхом ,
довж. 160 мм	  шт.	400	 	
91	Обклеювання сіткою стін	  м2	66,75	 	
92	Суміш ППС (для приклеювання та захисту
пінополістирольних плит) Ceresit СT 85 pro	  кг	400,5	 	
93	Армуюча сітка Ceresit СT 325 для систем утеплення
Ceresit Ceretherm	  м2	73,425	 	
94	Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін
плитками фасадними керамічними кольоровими [типу
"кабанчик"]	  м2	66,75	 	
 	Роздiл 7. Утеплення горища	 	 	 	
 	 	 	 	 	
95	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	  м2	254,88	 	
96	Пароізоляційна плівка	  м2	280,368	 	
97	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або
мат мінераловатних або скловолокнистих	  м2	254,88	 	
98	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на
синтетичному зв'язувальному, марка М175	  м3	51,99552	 	
99	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	  м2	254,88	 	
100	Плiвка гідроізоляційна	  м2	280,368	 	
101	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	  м2	254,88	 	
102	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних	  м2	254,88	 	
103	Армування стяжки дротяною сіткою	  м2	254,88	 	
104	Сiтка арм., дiам.3 мм 100х100мм	  м2	280,368	 	
 	Роздiл 8. Відмостка	 	 	 	
 	 	 	 	 	
105	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 2	  м3	18	 	
106	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	  м3	18	 	
107	Перевезення ґрунту до 10 км	  т	29,7	 	
108	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття
10 см	  м2	90	 	
 	Роздiл 9. Сходи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
109	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 2	  м3	3	 	
110	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1	  м3	1,58	 	
111	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М
150), крупнiсть заповнювача 10-20мм	  м3	0,7	 	
112	Улаштування Г-1 бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть
заповнювача 10-20мм	  м3	3	 	
113	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю,
клас А-ІІІ, діаметр 10 мм	  т	0,105949	 	
114	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт	  м2	1,5	 	
115	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних
плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої
суміші	  м2	5	 	
116	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамiчних
плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої
суміші	  м2	0,25	 	
117	Установлення металевої огорожі без поручня	  м	1,6	 	
118	Розпірний болт М10 для важких конструкцій	  шт	12	 	
119	Виготовлення огорожі сходiв	  т	0,05417	 	
120	Труба 48х3	  т	0,019769	 	
121	Труба профільна 40х40х2	  т	0,02226	 	

1	2	3	4	5	
122	Труба профільна 20х20х2мм	  т	0,0136952	 	
123	Смуга 70х4 мм	  т	0,001696	 	
124	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	3,1	 	
125	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору
грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два
рази	  м2	3,1	 	
126	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 2	  м3	5,4	 	
127	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1	  м3	3,2	 	
128	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М
150), крупнiсть заповнювача 10-20мм	  м3	1,216	 	
129	Улаштування Г-2 бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть
заповнювача 10-20мм	  м3	8,6	 	
130	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю,
клас А-ІІІ, діаметр 10 мм	  т	0,292698	 	
131	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт	  м2	7,2	 	
132	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних
плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої
суміші	  м2	6,48	 	
133	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамiчних
плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої
суміші	  м2	0,48	 	
134	Установлення металевої огорожі без поручня	  м	8,4	 	
135	Розпірний болт М10 для важких конструкцій	  шт	48	 	
136	Виготовлення огорожі сходiв	  т	0,10834	 	
137	Труба 48х3	  т	0,039538	 	
138	Труба профільна 40х40х2	  т	0,04452	 	
139	Труба профільна 20х20х2мм	  т	0,0273904	 	
140	Смуга 70х4 мм	  т	0,003392	 	
141	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	6,2	 	
142	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору
грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два
рази	  м2	6,2	 	
143	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 2	  м3	3,36	 	
144	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1	  м3	2,26	 	
145	Улаштування пандусу бетон важкий В 20 (М 250),
крупнiсть заповнювача 10-20мм	  м3	1,8	 	
146	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю,
клас А-ІІІ, діаметр 10 мм	  т	0,10116	 	
147	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт	  м2	11,7	 	
148	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних
плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої
суміші	  м2	2,81	 	
149	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамiчних
плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої
суміші	  м2	1,17	 	
150	Установлення металевої огорожі без поручня	  м	8	 	
151	Огорожа сходових прорізів, сходові марші, пожежні
сходи	  т	0,11041	 	
152	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	5,2	 	

1	2	3	4	5	
153	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору
грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два
рази	  м2	5,2	 	
 	Роздiл 10. Дашок Д1 (зроб 11 01 на 28,295тис)	 	 	 	
 	 	 	 	 	
154	Улаштування козиркiв на металевих кронштейнах з
покриттям покрiвельною сталлю	  м2	30	 	
155	Шпилька М12	  м	21,6	 	
156	Шайба М12	  шт	48	 	
157	Гайка М12	  шт	48	 	
158	Сталь листова	  т	0,02528	 	
159	Виготовлення кронштейнів КР-1	  т	0,396	 	
160	Труба профільна 50х50х5	  т	0,41976	 	
161	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	22,4	 	
162	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору
грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два
рази	  м2	22,4	 	
163	Пiдшивання дашка дошками	  м2	26	 	
164	Пiдшивання даху вагонкою	  м2	26	 	
165	Обшивання каркасних стiн дошками обшивки /торці/	  м2	6,4	 	
166	Вартість вагонки дерев’яної	  м2	35,64	 	
167	Покриття лаком за 2 рази	  м2	32,4	 	
 	Роздiл 11. Сходм СХ-1 /металеві зовнішні/ (зробив 5 01
на 47,252тис)	 	 	 	
 	 	 	 	 	
168	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 2	  м3	0,546	 	
169	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1	  м3	0,175	 	
170	Улаштування бетонної підготовки	  м3	0,9	 	
171	Улаштування бетонних фундаментів загального
призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 20 (М 250),
крупнiсть заповнювача 10-20мм	  м3	0,28	 	
172	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних
болтів довжиною до 1 м	  т	0,0007	 	
173	Болт М12 L=300мм	  шт	2	 	
174	Шайба М12	  шт	12	 	
175	Гайка М12	  шт	12	 	
176	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна
бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового
мурування, цеглі, бетону	  м2	1,6	 	
177	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних
з огорожею /по залiзобетонних i кам'яних опорах/	  т	0,43979	 	
178	Сходи сталеві	  т	0,43979	 	
179	Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром до
260х260 мм	  шт	2	 	
180	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу
до 100 см2	  м	1,2	 	
181	Закладення бетоном в залізобетонних стінах і
перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,2 м2	  м3	0,08	 	
182	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	15,62	 	
183	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору
грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два
рази	  м2	9,21	 	
184	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору
сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за
два рази	  м2	6,41	 	
 	Локальний кошторис 02-01-02 на Водопровід та
каналізація	 	 	 	

1	2	3	4	5	
 	Роздiл 1. Господарсько-питний водопровід
протипожежний В1	 	 	 	
 	 	 	 	 	
185	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 50
мм	  шт	1	 	
186	Лічильник холодної води ф25	  шт	1	 	
187	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 25 мм	  шт	3	 	
188	Кран кульовий ф25	  шт	2	 	
189	Клапан зворотній Ду25	  шт	1	 	
190	Установлення фільтрів для очищення води у
трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	  шт	1	 	
191	Фільтр сітковий муфтовий Ду 25 мм	  шт.	1	 	
192	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних
водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	  м	1	 	
193	Кран кульовий ф25	  шт	1	 	
194	Кран кульовий ф15	  шт	4	 	
195	Прокладання трубопроводiв опалення з
металопластикових труб діам.20мм зі з'єднанням
терморезисторним зварюванням	  м	20	 	
196	Труби поліпропіленові водонапірні PN16 KAN-therm
діам. 15мм	  м	20	 	
197	Прокладання трубопроводiв опалення з
металопластикових труб діам.25мм зі з'єднанням
терморезисторним зварюванням	  м	50	 	
198	Труби поліпропіленові водонапірні PN16 KAN-therm
діам. 25мм	  м	50	 	
199	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку,
поліетилену	  м	70	 	
200	Теплоізоляція THERMAFLEX для труб 15мм товщиною
9мм.	  м	20	 	
201	Теплоізоляція THERMAFLEX для труб 25мм товщиною
9мм.	  м	50	 	
202	Муфта діам. 15мм	  шт.	14	 	
203	Муфта діам. 25мм	  шт.	35	 	
204	Трійник, PP-R редукційний, 25х16х25мм.	  шт	8	 	
205	Коліно 90грд. діам. 25мм	  шт.	12	 	
206	Коліно 90грд. діам. 15мм	  шт.	10	 	
207	Трійник 16мм	  шт	12	 	
208	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки,
хомути]	  кг	31	 	
209	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	  т	0,025	 	
210	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	  шт	1	 	
211	Кран поливочний діаметром 25 мм	  шт	1	 	
212	Рукава поливальні, діаметр 25 мм	  м	30	 	
213	Шафа [пульт] керування навiсна	  шт	1	 	
214	Шафа навісна для поливочного крану 	  шт	1	 	
 	Роздiл 2. Водопровід гарячої води (Т3)	 	 	 	
 	 	 	 	 	
215	Кран кульовий ф15	  шт	4	 	
216	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
20 мм	  м	25	 	
217	Труби поліпропіленові водонапірні PN16 KAN-therm
діам. 15мм	  м	25	 	
218	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку,
поліетилену	  м	25	 	
219	Теплоізоляція THERMAFLEX для труб 15мм товщиною
9мм.	  м	25	 	
220	Муфта діам. 15мм	  шт.	8	 	

1	2	3	4	5	
221	Коліно 90грд. діам. 15мм	  шт.	6	 	
222	Трійник 16мм	  шт	5	 	
223	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки,
хомути]	  кг	31	 	
224	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	  т	0,025	 	
225	Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1
м3	  шт	3	 	
226	Бойлер GORENJE GBF 100 V9  N=1.5кВт	  шт	1	 	
227	Бойлер GORENJE  TGR 30 SNGV9   N=2.0кВт	  шт	2	 	
 	Роздiл 3. Каналізація  (К1)	 	 	 	
 	 	 	 	 	
228	Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з
полiетиленових труб низького тиску дiаметром 110 мм	  м	6	 	
229	Труби каналізаційні клас S ф110	  м	6	 	
230	Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з
полiетиленових труб низького тиску дiаметром 110 мм	  м	75	 	
231	Труби каналізаційні WAVIN 110мм	  м	75	 	
232	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	  м	20	 	
233	Труби каналізаційні WAVIN 50мм	  м	20	 	
234	Ревізія ПВХ 110мм Wavin	  шт	1	 	
235	Прочистка дiам. 110 мм WAVIN	  шт	5	 	
236	Прочистка дiам. 50 мм WAVIN	  шт	2	 	
237	Заглушка 110 мм	  шт	5	 	
238	Заглушка 50 мм	  шт	2	 	
239	Установлення дверей ревізійних	  грати	1	 	
240	Дерцята ревізійні, розмiр 400х400 мм	  шт	1	 	
241	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки,
хомути]	  кг	25	 	
242	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	  т	0,027	 	
243	Герметизація каналізаційного випуску	  сальник	4	 	
244	Коліно 90 ф110мм	  шт	5	 	
245	Коліно 45 ф110мм	  шт	7	 	
246	Коліно 90 ф50мм	  шт	6	 	
247	Коліно 45 ф50мм	  шт	5	 	
248	Трійник 90 ф110мм	  шт	5	 	
249	Трійник 45 ф110мм	  шт	6	 	
250	Трійник 45грд. діам.110х50мм	  шт	5	 	
251	Трійник 90 ф50мм	  шт	5	 	
252	Трійник 45грд. діам.50мм	  шт	4	 	
253	Перехід 110х50	  шт	3	 	
254	Установлення трапів діаметром 100 мм	  компл.	2	 	
255	Трап з "сухим сифоном" з вертикальним випуском 110мм	  шт	2	 	
256	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 2	  м3	3,6	 	
257	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1	  м3	3,6	 	
 	Роздiл 4. Обладнання	 	 	 	
 	 	 	 	 	
258	Установлення унітазів із бачком безпосередньо
приєднаним	  компл.	2	 	
259	Унітази напівфарфорові та фарфорові козиркові УнКЦ з
сидінням, кріпленням, з косим випуском та
суцільновідлитою поличкою	  шт	2	 	
260	Бачки змивні напівфарфорові та фарфорові з
арматурою, безпосередньо встановлювані на унітази	  комплект	2	 	
261	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю
холодної і гарячої води	  компл.	8	 	

1	2	3	4	5	
262	Умивальники овальні напівфарфорові та фарфорові з
нижньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном
пляшковим латунним та випуском, із схованими
встановлювальними поверхнями, із спинкою, розмір
600х450х150 мм	  комплект	8	 	
263	Змішувачі для умивальників, См-Ум-ОРА, з поворотним
корпусом, однією рукояткою та аератором	  комплект	8	 	
264	Пядестал для умивальника	  шт	8	 	
265	Установлення душових піддонів	  компл.	3	 	
266	Піддон душовий	  шт	3	 	
267	Установлення змішувачів	  шт	3	 	
268	Змішувачі для душових установок, См-Д-Шл, з душовою
сіткою на гнучкому шлангові	  комплект	3	 	
 	Роздiл 5. Будівельні роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
269	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу
до 20 см2	  м	95	 	
270	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу
до 50 см2	  м	20	 	
271	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу
до 100 см2	  м	75	 	
272	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни
до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	  м	190	 	
273	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в
цегляних стінах товщиною до 25 см	  шт	16	 	
274	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в
цегляних стінах товщиною до 38 см	  шт	10	 	
275	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в
цегляних стінах	  шт	26	 	
 	Локальний кошторис 02-01-03 на Силове обладнання та
освітлення.	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Монтажнi роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
276	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	  шафа	1	 	
277	Щити ввідно-розподільчий 2ВРП	  шт	1	 	
278	Заземлювач вертикальний з круглої сталi дiаметром 20
мм	  шт	3	 	
279	Глибинне заземлення OBO Betterman комплект на 4,5
метрів	  шт	3	 	
280	Клема заземлення fc37302	  шт	1	 	
281	Тримач полоси OBO Betterman 40мм М6 FT 5032245	  шт	1	 	
282	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової,
переріз 160 мм2	  м	5	 	
283	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних
основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	  м	3	 	
284	Полоса 40х4 мм TSO40х4 - СМ	  м п	8	 	
285	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 2	  м3	1,4	 	
286	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1	  м3	1,4	 	
287	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних
основах з круглої сталі діаметром 8 мм	  м	31	 	
288	Провід з мідними жилами ПВ-1 1х16мм2	  м	15	 	
289	Провід ПВ-1, перерiз 1х2,5 мм2	  м	16	 	
290	Установлення групових щитків освітлювальних на
конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	  шт	4	 	
291	Щит для монтажа в стіну ЩАО	  шт	1	 	
292	Щит для монтажа в стіну ЩО	  шт	1	 	
293	Щит для монтажа на стіну ЩРК	  шт	1	 	
294	Щит для монтажа на стіну ЩС	  шт	1	 	

1	2	3	4	5	
295	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою,
наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням
накладними скобами	  м	20	 	
296	Провід ПВ-1, перерiз 1х2,5 мм2	  м	20	 	
297	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що
установлюються на штирях, кількість ламп до 2	  шт	57	 	
298	Монтаж світильників для ламп розжарювання з
підвішуванням на гаках в пильних і сирих приміщеннях	  шт	11	 	
299	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід",
"в'їзд", "під'їзд" і т.п.	  шт	2	 	
300	Світильник "не заходити'' ІР40, 18Вт, 220В	  шт	2	 	
301	Світильник ДВО 6565, 220В,36Вт,2800Лм ,6500К  ІЕК	  шт	37	 	
302	Світильник світлодіодний ДСП 1306 36Вт 4500К IP65
1200мм ДСП 1306 ІЕК	  шт	9	 	
303	Світильник аварійний постійної дії NI-CD 1ч IP20 IEK
ДПА 2104IEK	  шт	11	 	
304	Світильник світлодіодний під цоколь Е27 НПП1302 IEK	  шт	11	 	
305	Лампа енергозберігаюча Е27 20Вт	  шт	11	 	
306	Монтаж коробки	  шт	1	 	
307	Колодка заземлююча E.NEXT e.tc.protect 25.3.3	  шт	1	 	
 	Роздiл 2. електроустановочне обладнання	 	 	 	
 	 	 	 	 	
308	Коробка установочна діам. 65х40КМ40002	  шт	68	 	
309	Коробка розподільча вогнетривка Flamebox	  шт	8	 	
310	Коробка розподільча з кришкою 70х30мм	  шт	40	 	
311	Пробивання в цегляних стiнах гнiзд	  шт	108	 	
312	Установлення вимикачів незаглибленого типу при
відкритій проводці	  шт	4	 	
313	Вимикач одноклавішний для відкритої установки 10 А,
220 В, ІР44 ВС20 1 0 ФСр	  шт	4	 	
314	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій
проводці одноклавішних	  шт	15	 	
315	Вимикач одноклавішний для внутрішньої установки
ВК01-00-0-ББ	  шт	9	 	
316	Вимикач одноклавішний для внутрішньої установки
прохідний ВП01-02-0-ББ BOLERO	  шт	6	 	
317	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій
проводці двоклавішних	  шт	8	 	
318	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу
при схованій проводці	  шт	37	 	
319	Розетка штепсельна з заземляючим контактом,
одинарна для внутр установки 220В, 16А, з кришкою та
шторками ІР44 Asfora EPH3100321	  шт	16	 	
320	Розетка штепсельна з заземляючим контактом,
подвійна для внутр установки 220В, 16А, ІР20 РС02-01-
0-ББ	  шт	21	 	
321	Установлення вимикачів незаглибленого типу при
відкритій проводці	  шт	1	 	
322	Вилка 2р+РЕ 63А SPR11-063-3	  шт	1	 	
323	Розетка штепсельна для зовнішньої установки з
кришкою SPR11-063-3	  шт	1	 	
324	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю
установочних апаратів [вимикачів і штепсельних
розеток] до 3	  шт	4	 	
325	Розетка штепсельна з заземлюючим контактом, трійна
Karlik GHE-3sd Schuko	  шт	4	 	
326	Рамка горизонтальна для установки розеток /на дві
розетки/	  шт	16	 	
327	Рамка для встановлення розеток на 4-и позиції	  шт	1	 	
328	Прокладання проводу при схованій проводці	  м	272	 	

1	2	3	4	5	
329	Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2	  м	28	 	
330	Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	  м	3	 	
331	Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	  м	179	 	
332	Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	  м	327	 	
333	Кабель з мідними жилами ВВГнгд 5х10мм	  м	40	 	
334	Кабель з мідними жилами ВВГнгд 5х6мм	  м	36	 	
335	Кабель ВВГнгд 3х2,5 мм2	  м	290	 	
336	Кабель ВВГнгд 3х1,5мм2	  м	282	 	
337	Кабель ВВГнгд 4х1,5мм2	  м	45	 	
338	Кабель з мідними жилами ВВГнгд 3х4	  м	41	 	
339	Кабель з мідними жилами з ізоляцією із безгалогенних
речовин FLAME - X 950(N) HXH FE 180/E30-3х1,5 мм2	  м	75	 	
340	Труба вініпластова по стелях на конструкціях, діаметр
до 50 мм	  м	537	 	
341	Труба гофрована ПВХ СTG20-40-K41	  м	28	 	
342	Труба гофрована ПВХ СTG20-32-K41	  м	30	 	
343	Труба гофрована ПВХ СTG20-25-K41	  м	225	 	
344	Труба гофрована ПВХ СTG20-20-K41	  м	254	 	
345	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних
основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	  м	53	 	
346	Сталь полосова 25х4 мм	  м п	53	 	
347	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних
основах з круглої сталі діаметром 8 мм	  м	8	 	
348	Провід ПВ1 1х4мм2	  м	8	 	
349	Установлення трансформаторів знижувальних
потужністю до 0,25 кВ.А	  шт	1	 	
350	Ящик ЯТП-0,25 220-36в	  шт	1	 	
 	Локальний кошторис 02-01-04 на Опалення та
вентиляція.	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Система опалення	 	 	 	
 	 	 	 	 	
351	Установлення радіаторів стальних	  кВт	44,1	 	
352	Сталевий радіатор з боковим підключенням C22-
500х800 Purmo	  шт	6	 	
353	Сталевий радіатор з боковим підключенням C22-
500х1100 Purmo	  шт	9	 	
354	Сталевий радіатор з боковим підключенням C22-
500х1200 Purmo	  шт	6	 	
355	Сталевий радіатор з боковим підключенням C22-
500х1400 Purmo	  шт	2	 	
356	Установлення сушарок для рушників латунних
хромованих	  шт	2	 	
357	Рушникосушка Q=170 Вт Laris Комфорт-R ЧФ8 500х800	  шт	2	 	
358	Установлення кранів повітряних	  комплект	46	 	
359	Клапан запірний RLV-S-15 ф15мм	  шт.	23	 	
360	Клапан термостатичний RA-DV -15 ф15мм	  шт.	23	 	
361	Установлення термоголовки	  комплект	23	 	
362	Головка термостатична RA 2991	  шт.	23	 	
363	Плівка тепловідбивна за радіаторами	  м2	15,5	 	
364	Установлення гребінок пароводорозподільних зі
стальних труб, зовнішній діаметр корпуса 108 мм	  шт	2	 	
365	Розподільча гребінка на 4 виходи	  комплект	2	 	

1	2	3	4	5	
366	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням	  м	56	 	
367	Труба stabi glass PN 16 д.20 х 2,8 мм	  м	56	 	
368	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням	  м	104	 	
369	Труба stabi glass PN 16 д.25 х 3,5 мм	  м	104	 	
370	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням	  м	128	 	
371	Труба stabi glass PN 16  д.32 х 4,4 мм	  м	128	 	
372	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку,
поліетилену	  м	288	 	
373	Ізоляція трубопроводів Thermaflex б=13мм ф22мм	  м	56	 	
374	Ізоляція трубопроводів Thermaflex б=13мм ф28мм	  м	104	 	
375	Ізоляція трубопроводів Thermaflex б=13мм ф35мм	  м	128	 	
376	Труба ст електрозварна Д-57х4,5мм	  пм	4	 	
377	Труба сталева водогазопровідна ф40мм	  м	8	 	
378	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 50 мм	  шт	4	 	
379	Кран кульовий ф50мм	  шт	2	 	
380	Кран кульовий ф32мм	  шт	2	 	
381	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 25 мм	  шт	8	 	
382	Кран кульовий ф25мм	  шт	8	 	
383	Установлення кранів повітряних	  комплект	4	 	
384	Кран спускний д.15 мм	  шт	4	 	
385	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	2	 	
386	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору
сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за
два рази	  м2	2	 	
387	Метал для кріплення трубопроводів	  кг	48	 	
388	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	  шт	54	 	
389	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	  шт	38	 	
390	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	  шт	38	 	
391	Муфта поліпропіленова МРЗ 32х1" 1/4"	  шт	14	 	
392	Муфта поліпропіленова МРЗ 32х1"	  шт	8	 	
393	Муфта поліпропіленова МРЗ 25х3/4"	  шт	12	 	
394	Муфта поліпропіленова МРЗ 20х1/2"	  шт	54	 	
395	Муфта редукційна 25х20	  шт	42	 	
396	Муфта редукційна 32х25	  шт	8	 	
397	Трійник поліпропіленовий 25х20х25	  шт	12	 	
398	Трійник поліпропіленовий 25х25х25	  шт	34	 	
399	Трійник поліпропіленовий 32х25х32	  шт	10	 	
400	Трійник поліпропіленовий 32х32х32	  шт	12	 	
401	Муфта PPR ф32мм	  шт.	32	 	
402	Муфта PPR ф25мм	  шт.	28	 	
403	Муфта PPR ф20мм	  шт.	22	 	
404	Хомут 25-28	  шт	58	 	
405	Хомут 32-36	  шт	82	 	
406	Хомут 40-44	  шт	38	 	
407	Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром до
150х150 мм	  шт	22	 	

1	2	3	4	5	
408	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен
до 20 см2	  м	42	 	
409	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни
до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	  м	42	 	
 	Роздiл 2. Вентиляція	 	 	 	
 	 	 	 	 	
410	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	  шт	1	 	
411	Вентилятор витяжний Silent -300CZ Plus Design-3C	  шт	1	 	
412	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2	  грати	2	 	
413	Решітки вентиляційні 150х200	  шт	2	 	
414	Елементи кріплення	  шт	1	 	
415	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	  шт	1	 	
416	Вентилятор канальний Vent 200B	  шт	1	 	
417	Підключення до мережі	  шт	1	 	
418	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до
5 кг	  шт	1	 	
419	Регулятор обертів REB-1N	  шт	1	 	
420	Установлення вставок гнучких до радіальних
вентиляторів	  м2	0,8	 	
421	Гнучка вставка ГВ ф200мм	  шт	2	 	
422	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2	  грати	3	 	
423	Решітка вентиляційна регульована 200х150	  шт	3	 	
424	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром
до 1600 мм	  клапан	1	 	
425	Клапан протипожежний КПВ-1.0 200х200Р	  шт	1	 	
426	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	  м2	3,2	 	
427	Повітропровід з оц.сталі товщ.0,5мм 200х200	  м	3	 	
428	Фасонні частини повітропроводів з оцинкованої сталі
товщ.0,5мм	  м2	2	 	
429	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою
до 0,25 т	  шт	1	 	
430	Рекуператор Prana -200C	  шт	1	 	
431	Підключення до мережі	  шт	1	 	
432	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до
5 кг	  шт	1	 	
433	Автоматика Prana	  шт	1	 	
 	Локальний кошторис 02-01-05 на Газифікація об’єкту
(ГПВ).96,912тис	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Земляні роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
434	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн"
або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група
ґрунтів 2, траншей прямокутного перерiзу	  м3	65,28	 	
435	Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з
викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених
механiзованим способом	  м3	19,584	 	
436	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю
59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група
ґрунтів 2	  м3	53	 	
437	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група
ґрунтів 1, 2	  м3	53	 	
438	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 2	  м3	23	 	
439	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	  м3	8	 	
440	Планування площ механізованим способом, група
ґрунтів 2	  м2	65	 	
441	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 2	  м2	8	 	

1	2	3	4	5	
 	Роздiл 2. Газопровід поліетиленовий	 	 	 	
 	 	 	 	 	
442	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб
діаметром 50 мм з пневматичним випробуванням	  м	65	 	
443	Труба 40*3,7 ПЕ 100 SDR 11 газ	  м	66,3	 	
444	Установлення поліетиленових фасонних частин:
відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110
мм	  шт	7	 	
445	Муфта ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-40	  шт	3	 	
446	Коліно 90° ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-40	  шт	1	 	
447	Заглушка ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-40	  шт	2	 	
448	Ввід домовий 40/32 різьба.	  шт	1	 	
449	Укладання сталевих футлярів, діаметр труб 75 мм	  м	12	 	
450	Труба 76*4,5 електрозварна ізольована.	  м	12	 	
451	Протягування у футляр труб дiаметром до 100 мм	  м	12	 	
452	Забивання кiнцiв футляра дiаметром 76 мм	  футляр	1	 	
453	Піна монтажна	  шт.	1	 	
454	Улаштування контрольної трубки	  шт	1	 	
455	Ковер	  шт	1	 	
456	Труба 25*3,2 ВГП	  м	1,5	 	
457	Продування повітрям трубопроводів	  м	65	 	
458	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї,
сигнальною стрічкою	  м тр	65	 	
459	Стрiчка сигнальна "ГАЗ" iз дротом	  м	65	 	
460	Прокладання трубопроводів газопостачання зі стальних
водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	  м	20	 	
461	Труба 32*3,2 ВГП	  м	20	 	
462	Хомут 32 мм	  шт	4	 	
463	Прокладання трубопроводів газопостачання зі стальних
водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	  м	6	 	
464	Труба 20*2,8 ВГП	  м	6	 	
465	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 25 мм	  шт	3	 	
466	Кран кульовий 11с37п DN20/20 PN40 (під приварку)	  шт	1	 	
467	Кран латунний кульовий муфтовий DN20 (3/4") в/в
(метелик)	  шт	2	 	
468	Різьба сталева Ду 20 мм	  шт	4	 	
469	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 50 мм	  шт	2	 	
470	Кран кульовий 11с37п DN32/32 PN40 (під приварку)	  шт	2	 	
471	Установлення запобіжних клапанів діаметром до 50 мм	  шт	1	 	
472	Клапан електромагнітний M16/RM N.A. DN32	  шт	1	 	
473	Різьба сталева Ду 32 мм	  шт	2	 	
474	Установлення сталевих зварних фасонних частин
дiаметром до 100-250 мм	  т	0,002	 	
475	Відведення сталеве 26,9*3,2 90°	  шт	4	 	
476	Відведення сталеве 42,4*3,6 90°	  шт	4	 	
477	Перехід (32*25) 42,4*3,0/33,7*3,0	  шт	1	 	
478	Заглушка сталева 32 мм	  шт	1	 	
479	Прокладання футлярів сталевх, дiаметром до 50 мм	  м	1	 	
480	Труба 57*3,5 електрозварна	  м	1	 	
481	Монтаж сигналiзатора загазованості	  шт	1	 	
482	Сигналізатор загазованості комбінований	  шт	1	 	
483	Монтаж табло звукової та свiтлової сигналізації	  шт	1	 	
484	Табло звукової та світлової сигналізації	  шт	1	 	
485	Обрізування діючого внутрішнього газопроводу
діаметром до 50 мм	  шт	2	 	
486	Пневматичне передпускове випробування газопроводів	  м	91	 	

1	2	3	4	5	
487	Грунтування металевих поверхонь грунтовкою ГФ-021
за два рази	  м2	4,82	 	
488	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115 за два рази	  м2	4,82	 	
 	Роздiл 3. Контроль якості зварних з’єднань	 	 	 	
 	 	 	 	 	
489	Механiчне випробовування зразкiв на сплющування
зварних пе-з'єднань, дiаметр до 75 мм	  зразок	2	 	
490	Виготовлення зразкiв для випробовування зварних пе-
з'єднань на сплющування, дiаметр до 75 мм	  зразок	2	 	
 	Роздiл 4. Влаштування опор сталевих /д57 Н=1,0м-4шт./	 	 	 	
 	 	 	 	 	
491	Виготовлення гратчастих конструкцiй [опори] (без
застосування крана - вручну)	  т	0,037	 	
492	Труба 57*3,5 електрозварна	  м	6	 	
493	Опори під трубопроводи, опорні частини, сідла,
кронштейни, хомути	  т	0,005	 	
494	Сталь листова 4 мм	  т	0,004	 	
495	Хомут 40 мм	  шт	8	 	
496	Гайка М12	  кг	0,16	 	
497	Шайба М12	  кг	0,16	 	
498	Труба 40*3,7 ПЕ 80 SDR 11 газ	  м	1	 	
499	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з
укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	  м3	0,24	 	
500	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	  опора	4	 	
501	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями:
колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного
перерізу понад 300 мм до 500 мм	  м3	1	 	
502	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону
С8/10	  м3	1	 	
503	Грунтування металевих поверхонь грунтовкою ГФ-021
за два рази	  м2	1,56	 	
504	Фарбування металевих поверхонь [крiм покрiвель] за
два рази	  м2	1,56	 	
 	Локальний кошторис 02-01-07 на Тепломеханічна
частина.	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. ТМ	 	 	 	
 	 	 	 	 	
505	Установлення котлів стальних жаротрубних
пароводогрійних на твердому паливі
теплопродуктивністю до 0,21 МВт [0,18 Гкал/год]	  шт	2	 	
506	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном,
маса агрегату до 0,1 т	  шт	4	 	
507	Установлення баків розширювальних круглих і
прямокутних місткістю 0,1 м3	  шт	1	 	
508	Установлення баків конденсаційних місткістю 0,3 м3	  шт	1	 	
509	Установлення бакiв запасу води мiсткiстю 0,3 м3	  бак	1	 	
510	Установлення водопомякшуючої установки	  комплект	1	 	
511	Установлення гребінок пароводорозподільних зі
стальних труб, зовнішній діаметр корпуса 108 мм	  шт	1	 	
512	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40
мм	  шт	1	 	
513	Лічильники холодної води JS- 1,5 Ду15мм	  шт	1	 	
514	Установлення кранів повітряних	  комплект	1	 	
515	Клапан підживлювальний ф15 Alimat 	  шт	1	 	
516	Клапан зворотній Ду20	  шт	4	 	
517	Клапан зворотній муфтовий 25мм	  шт	3	 	
518	Кран кульовий ф40мм	  шт	9	 	
519	Кран кульовий ф25мм	  шт	6	 	
520	Кран кульовий ф20	  шт	10	 	

1	2	3	4	5	
521	Кран кульовий ф15	  шт	4	 	
522	Кран запобіжний муфтовий ф15мм	  шт	2	 	
523	Установлення фільтрів для очищення води у
трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	  шт	1	 	
524	Фiльтр сітковий муфтовий ф25мм	  шт	1	 	
525	Установлення фільтрів для очищення води у
трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм	  шт	2	 	
526	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем
опалення діаметром 40 мм	  шт	2	 	
527	Установлення манометрів з триходовим краном	  комплект	8	 	
528	Манометр показуючий М63-2,5 зі закладними	  шт	8	 	
529	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	  комплект	5	 	
530	Термометр бiметалевий	  шт	5	 	
531	Установлення кранів повітряних	  комплект	3	 	
532	Автоматичний розповітрювач	  шт	3	 	
533	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних
водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	  м	24	 	
534	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних
водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	  м	15	 	
535	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних
водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	  м	10	 	
536	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних
водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	  м	2	 	
537	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	24	 	
538	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору
сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за
два рази	  м2	12	 	
539	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку,
поліетилену	  м	51	 	
540	Ізоляція трубопроводів Thermaflex товщ.13мм для
трубопроводів діам. 22мм	  м	2	 	
541	Ізоляція трубопроводів Thermaflex товщ.13мм для
трубопроводів діам. 28мм	  м	10	 	
542	Ізоляція трубопроводів Thermaflex товщ.13мм для
трубопроводів діам. 35мм	  м	15	 	
543	Ізоляція трубопроводів Thermaflex товщ.25мм для
трубопроводів діам. 48мм	  м	24	 	
544	Метал для кріплення трубопроводів	  кг	30	 	
545	Прокладання димових труб, діаметром до 250 мм	  м2	3,56	 	
546	Труба димова І=1000мм ф60/100мм	  шт	2	 	
547	Трійник 87град. ф60/100мм	  шт	2	 	
548	Коліно 90град. ф60/100мм	  шт	2	 	
549	Ревізія ф60/100мм	  шт	2	 	
550	Підставка під ревізію ф60/100мм	  шт	2	 	
551	Кронштейн ф60/100мм	  шт	2	 	
552	Конус ф60/100мм	  шт	2	 	
 	Локальний кошторис 02-01-08 на Устаткування.	 	 	 	
 	 	 	 	 	
553	Котел водогрійний на природньому газі потужність 24
кВт VU INT 306/5-5	  к-т	2	 	
554	Насос циркуляційний G=1,08м3/год Alpha 2 32-60	  шт	2	 	
555	Пристрій нейтралізації конденсату	  шт	1	 	
556	Насос підживлючий G=0,5м3/год HWJ 204/24L EM	  шт	2	 	
557	Бак розширювальний N50/6 50л	  шт	1	 	
558	Бак запасу хімочищеної води 300л 	  шт	1	 	
559	Водопомякшувальна установка 0.3м3/год L8 LW	  шт	1	 	
560	Гідравлічний розподілювач 2м3/год	  шт	1	 	
 	Локальний кошторис 02-01-09 на Пусконалагоджувальні
роботи.	 	 	 	

1	2	3	4	5	
561	Еколого-теплотехнічні випробування котла парового або
водогрійного, що працює на мазуті або твердому паливі,
теплопродуктивність до 2.5 Гкал/год	  Котел	2	 	
562	Насос відцентровий. Подача до 10 м3/год	  Насос	4	 	
563	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря
при кількості перерізів до 5	  Вен.мер.	3	 	
 	Локальний кошторис 02-01-010 на Монтаж обладнання.	 	 	 	
 	 	 	 	 	
564	Монтаж шафи холодильника	  шт	1	 	
565	Монтаж стерилізатора вертикального круглого
електровогневого, місткість робочої камери 50 л	  комплект	1	 	
 	Локальний кошторис 02-01-011 на Придбання
устаткування.	 	 	 	
 	 	 	 	 	
566	Стаціонарний УЗД апарат експертного класу Mindray DC
- 60	  шт	1	 	
567	Система ультразвукова діагностична	  шт	1	 	
568	Вішак	  шт	1	 	
569	Шафа медична	  шт	5	 	
570	Електрокардіограф 3-х канальний 300G	  шт	1	 	
571	Сушарка	  шт	1	 	
572	Шафа холодильна 	  шт	1	 	
573	Вогнегасник 	  шт	5	 	
574	Відро побутове	  шт	8	 	
575	Стерилізатор повітряний ГП-80	  шт	1	 	
576	Стіл операційний ветеринарний COB - 4г	  шт	1	 	
577	Апарат високочастотний електрохірургічний ЕХВЧ - 120
"Надія-4"	  шт	1	 	
578	Анастезіологічний апарат	  шт	1	 	
579	Відсмоктувач медичний, модель 7Е - А	  шт	1	 	
580	Кисневий концентратор "Біомед" 7F-5	  шт	1	 	
581	Світильник операційний безтіньовий L735-II
п'ятирефлекторний пересувний	  шт	1	 	
582	Інфузійний насос НХ-801Е	  шт	1	 	
583	Стіл медичний 700х1500х800мм	  шт	4	 	
584	Стіл офісний 1500х700х750мм	  шт	4	 	
585	Крісло офісне 830х790х700мм	  шт	4	 	
586	Шафа індивідуальна 600х1500х2000мм	  шт	2	 	
587	Шафа	  к-т	8	 	
588	Лавка 500х500х1500мм	  шт	2	 	
589	Стелаж 1700х600х2000мм	  шт	6	 	
590	Комп"ютер	  к-т	3	 	
 	Локальний кошторис 02-01-012 на Пожежна сигналізація,
пожежогасіння	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Пожежна сигналізація	 	 	 	
 	 	 	 	 	
591	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного
пускового концентратора ПС	  шт	1	 	
592	Прилад приймально-контрольний пожежний "Тірас-8.1П"	  шт	1	 	
593	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	  шт	1	 	
594	Акумулятор 7Ам/год	  шт	1	 	
595	Монтаж модуля релейних ліній	  шт	2	 	
596	Модуль розширення МРЛ-2.1	  шт	2	 	
597	Сповiщувач ПС автоматичний димовий у нормальному
виконаннi	  шт	30	 	
598	Сповіщувач пожежний димовий СПД3	  шт	30	 	
599	Монтаж сповіщувача ручного	  шт	2	 	
600	Сповіщувач пожежний ручний безадресний СПР	  шт	2	 	
601	Коробка відгалужувальна	  шт	12	 	
602	Коробка розгалужувальна КМ-2	  шт	10	 	

1	2	3	4	5	
603	Коробка розгалужувальна вогнестійка КВР 01/30-30В	  шт	2	 	
604	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід",
"в'їзд", "під'їзд" і т.п.	  шт	3	 	
605	Оповіщувач пожежний ОСЗ-12 "Вихід"	  шт	3	 	
606	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2
у коробах	  м	140	 	
607	Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	  м	100	 	
608	Кабель силовий FLAME - X 950(N) HXH FE 180/E30-3x1.5	  м	80	 	
609	Провід ПСВВнг 4х0,22	  м	160	 	
610	Прокладання коробів пластикових	  м	75	 	
611	Короб 10х7мм СКК10-010-007	  м	50,5	 	
612	Короб СКК10-015-010-1-К1	  м	25,25	 	
613	Прокладання вініпластових труб, що поставляються
нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і
колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр
умовного проходу до 25 мм	  м	100	 	
614	Гофротруба CTG20-16-K41-100l	  м	50,5	 	
615	Труба гофрована жорстка 25мм CTR10-025-K41-060 ІЕК	  м	50,5	 	
616	Кріплення для гофротруби 	  шт	200	 	
617	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу
до 20 см2	  м	100	 	
618	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни
до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	  м	100	 	
619	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х
полюсних на струм до 25 А	  шт	1	 	
620	Вимикач автоматичний Etimat 10 10А 1р	  шт	1	 	
621	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3	  шт	3	 	
622	Сповіщувач пожежний ручний безадресний СПР	  шт	1	 	
623	Системи регулювання одноконтурні стабілізації
технологічного параметра [незалежно від кількості
параметрів настроювання] з пропорційно-інтегрально-
диференціальним законом управління	  Система	1	 	
 	Роздiл 2. Пожежогасіння 	 	 	 	
 	 	 	 	 	
624	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного
пускового концентратора ПС	  шт	1	 	
625	Прилад приймально-контрольний пожежогасіння ПУіЗ
"Тірас-1"	  шт	1	 	
626	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 18 А.год	  шт	1	 	
627	Акумулятор 18Ам/год	  шт	1	 	
628	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий,
світловий у вибухозахисному виконанні	  шт	4	 	
629	Сповіщувач пожежний димовий вибухозахищений СПД-
Ех	  шт	2	 	
630	Сповіщувач пожежний тепловий вибухозахищений СПТ-
Ех	  шт	2	 	
631	Монтаж сповіщувача ручного	  шт	4	 	
632	Ручне зупинення системи пожежогасіння
вибухозахищений ПРЗ-Ех	  шт	2	 	
633	Ручний пуск системи пожежогасіння вибухозахищений
ПАЗ-Ех	  шт	2	 	
634	Монтаж транспаранта світлового [табло]	  шт	2	 	
635	Оповіщувач пожежний світлозвуковий "ПОРОШОК НЕ
ВИХОДЬ" ОСЗ 14.3 Ех	  шт	1	 	
636	Оповіщувач пожежний світлозвуковий "ПОРОШОК
ВИХОДЬ" ОСЗ 14.2 Ех	  шт	1	 	
637	Прилад сигналізуючий ємкісний	  шт	1	 	
638	Модуль пожежогасіння МПП Бранд-3	  шт	1	 	
639	Порошок Хладон 125	  кг	4	 	

1	2	3	4	5	
640	Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	  м	55	 	
641	Кабель вогнестійкий JE-H(ST) H BD FE180/30 2х2х0,8	  м	45	 	
642	Кабель силовий FLAME - X 950(N) HXH FE 180/E30-2х1,5	  м	10	 	
643	Прокладання вініпластових труб, що поставляються
нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і
колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр
умовного проходу до 25 мм	  м	55	 	
644	Гофротруба CTG20-16-K41-100l	  м	55,55	 	
645	Кріплення для гофротруби 	  шт	125	 	
646	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу
до 20 см2	  м	55	 	
647	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни
до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	  м	55	 	
648	Коробка відгалужувальна	  шт	1	 	
649	Коробка розгалужувальна вогнестійка КВР 01/30-30В	  шт	1	 	
650	Сповіщувач пожежний тепловий вибухозахищений СПТ-
Ех	  шт	2	 	
651	Сповіщувач пожежний димовий вибухозахищений СПД-
Ех	  шт	2	 	
652	Ручне зупинення системи пожежогасіння
вибухозахищений ПРЗ-Ех	  шт	1	 	
653	Ручний пуск системи пожежогасіння вибухозахищений
ПАЗ-Ех	  шт	1	 	
654	Модуль пожежогасіння МПП Бранд-3	  шт	1	 	
 	Роздiл 3. 1111111111	 	 	 	
 	 	 	 	 	
655	Системи регулювання одноконтурні стабілізації
технологічного параметра [незалежно від кількості
параметрів настроювання] з пропорційно-інтегрально-
диференціальним законом управління	  Система	1	 	
656	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в
цегляних стінах товщиною до 51 см	  шт	1	 	
657	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в
цегляних стінах товщиною до 38 см	  шт	3	 	
658	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в
цегляних стінах товщиною до 25 см	  шт	15	 	
 	Локальний кошторис 02-01-013 на Слобоструменеві
мережі	 	 	 	
 	 	 	 	 	
659	Монтаж марштутизатора, медіаконвектора	  шт	3	 	
660	Комутатор D-Link DGS-1210-26	  шт	2	 	
661	Медіаконвертер TP-LINK MC110CS	  шт	1	 	
662	Перетворювач або блок живлення, що установлюється
окремо	  шт	1	 	
663	Блок безперебійного живлення Vinga LCD 2000VA	  шт	1	 	
664	Шафа комунікаційна	  шт	1	 	
665	Корпус щита 600х350х373мм UA-MSGWL635G	  шт	1	 	
666	Блок розеток 10" 1U на 4 розетки 16А з індикатором (KD-
GER(16)N1004WPSBFE	  шт	2	 	
 	Роздiл 1. Телефонiзацiя 	 	 	 	
 	 	 	 	 	
667	Апарат телефонний	  шт	6	 	
668	Телефонний апарат Panasonic KX-TS 2350 RUB	  шт	6	 	
669	Монтаж телефонної розетки	  шт	6	 	
670	Розетка телефонна SH-EP4400121B	  шт	6	 	
671	Прокладання проводу при схованій проводці	  м	125	 	
672	Кабель телефонний UTP 5e cat	  м	125	 	
 	Роздiл 2. Годинофікація	 	 	 	

1	2	3	4	5	
673	Електрогодинники первинні показуючі кварцеві типу
ПКЧЗ-2-РИ-Р24-Р6-1	  шт	1	 	
674	Годинникова станція Миг-2/30	  шт	1	 	
675	Електрогодинники вторинні односторонні у приміщенні
на стіні	  шт	7	 	
676	Годинник Миг-30	  шт	7	 	
677	Перетворювач або блок живлення, що установлюється
окремо	  шт	1	 	
678	Блок безперебійного живлення Vinga LCD 2000VA	  шт	1	 	
679	Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	  м	180	 	
680	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою,
наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням
накладними скобами	  м	120	 	
681	Прокладання вініпластових труб, що поставляються
нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і
колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр
умовного проходу до 25 мм	  м	180	 	
682	Труба гофрована жорстка 25мм CTR10-025-K41-060 ІЕК	  м	181,8	 	
683	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу
до 20 см2	  м	180	 	
684	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни
до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	  м	180	 	
685	Кабель мережевий UTP 3e cat	  м	100	 	
686	Кабель телефонний UTP 5e cat	  м	200	 	
687	Монтаж комп’ютерної розетки	  шт	10	 	
688	Розетка комп’ютерна RG45 16692	  шт	10	 	
689	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в
цегляних стінах товщиною до 38 см	  шт	4	 	
690	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в
цегляних стінах товщиною до 25 см	  шт	6	 	
 	Локальний кошторис 02-01-014 на Блискавкозахист	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Блискавкозахист	 	 	 	
 	 	 	 	 	
691	Провiдник заземлюючий вiдкрито по будiвельних
основах з круглої оцинкованої сталi дiаметром 8 мм	  м	10	 	
692	Провiдник заземлюючий вiдкрито по будiвельних
основах з круглої оцинкованої сталi дiаметром 8 мм
[при роботi на висотi понад 2 до 8 м]	  м	304	 	
693	Стальний дріт гарячеоцинкований D8	  м	314	 	
694	Хрестове, паралельне або Т-подібне з’єднання дроту
діам.8мм 201 011 ЛЕО ЛАЙТМЕН	  шт	12	 	
695	Тримач по гребню з Clip 304 013 ЛЕО ЛАЙТМЕН	  шт	34	 	
696	Тримач Clip з шурупом 301 359 ЛЕО ЛАЙТМЕН	  шт	36	 	
697	Тримач з основою L100 318 021 ЛЕО ЛАЙТМЕН	  шт	106	 	
698	Гвинт 4,8*32 6гр цб ТЕХ-Н	  шт	540	 	
699	Шайба з гумовою прокладкою	  шт	540	 	
700	Улаштування блискавкоприймачів	  шт	4	 	
701	Блискавкоприймач на гребінь даху 414 013 ЛЕО
ЛАЙТМЕН	  шт	2	 	
702	Блискавкоприймач 401 256 ЛЕО ЛАЙТМЕН	  шт	2	 	
703	Тримач щогли 415023 ЛЕО ЛАЙТМЕН	  шт	6	 	
704	Заземлювач вертикальний з круглої сталi	  шт	10	 	
705	Стержень стандартний Е16/1 ЛЕО ЛАЙТМЕН	  шт	20	 	
706	Муфта заземлення E16/2 ЛЕО ЛАЙТМЕН	  шт	10	 	
707	Наконечник для звичайних грунтів E16/3 ЛЕО ЛАЙТМЕН	  шт	10	 	
708	Гвинт ударний E16/4 ЛЕО ЛАЙТМЕН	  шт	10	 	
709	Затискач прут d16/полоса С04/1 ЛЕО ЛАЙТМЕН	  шт	5	 	
710	Стрічка антикорозійна A01/1 ЛЕО ЛАЙТМЕН	  уп	3	 	

1	2	3	4	5	
711	Монтаж коробки	  шт	5	 	
712	Коробка для контрольного зєднання A06/1 ЛЕО
ЛАЙТМЕН	  шт	5	 	
713	Герметик AQUAFIX	  шт	1	 	
714	Замiрювання електричного опору контуру заземлення	  опора	10	 	
715	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних
основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	  м	5	 	
716	Заземлювач горизонтальний у траншеї зi сталi штабової,
перерiз полоси 40х4мм	  м	20	 	
717	Полоса 40х4 мм TSO40х4 - СМ	  м п	25	 	
718	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 2	  м3	5,6	 	
719	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1	  м3	5,6	 	
720	Захист струмовідводу	  м	15	 	
721	Екран струмовідвідного дроту A07/1 ЛЕО ЛАЙТМЕН	  шт	5	 	
 	АДМІНБУДИНОК
Локальний кошторис 02-02-01 на Загальнобудівельні
роботи	 	 	 	
 		 	 	 	
 	Роздiл 1. Підлоги	 	 	 	
 	 	 	 	 	
722	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих
щебеневих шарів	  м3	11,531	 	
723	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 12,
5 [М 150] крупнiсть заповнювача 20-40мм	  м3	8,0717	 	
724	Улаштування гiдроiзоляцiї обклеювальної гідроiзолом
на мастицi бiтумiноль, перший шар	  м2	115,31	 	
725	Улаштування гiдроiзоляцiї обклеювальної гідроiзолом
на мастицi бiтумiноль, наступний шар	  м2	115,31	 	
726	Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї суцiльної з плит
т.50мм	  м2	115,31	 	
727	Екструдований пінополістирол	  м3	5,88081	 	
728	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	  м2	115,31	 	
729	Плiвка гідроізоляційна	  м2	126,841	 	
730	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	  м2	115,31	 	
731	Додавати або вилучати на кожнi 5 мм змiни товщини
цементних стяжок, т.50 мм	  м2	115,31	 	
732	Армування стяжки дротяною сіткою	  м2	115,31	 	
733	Сiтка арм., дiам.3 мм 100х100мм	  м2	126,841	 	
734	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші
Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	  м2	115,31	 	
735	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини
стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 т.10мм	  м2	115,31	 	
736	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт	  м2	115,31	 	
737	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних
плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої
суміші	  м2	14,5	 	
738	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих
щебеневих шарів	  м3	8,173	 	
739	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 12,
5 [М 150] крупнiсть заповнювача 20-40мм	  м3	5,7197	 	
740	Улаштування гiдроiзоляцiї обклеювальної гідроiзолом
на мастицi бiтумiноль, перший шар	  м2	81,73	 	
741	Улаштування гiдроiзоляцiї обклеювальної гідроiзолом
на мастицi бiтумiноль, наступний шар	  м2	81,73	 	
742	Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї суцiльної з плит
т.50мм	  м2	81,73	 	
743	Екструдований пінополістирол	  м3	4,16823	 	
744	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	  м2	81,73	 	
745	Плiвка гідроізоляційна	  м2	89,903	 	

1	2	3	4	5	
746	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	  м2	81,73	 	
747	Додавати або вилучати на кожнi 5 мм змiни товщини
цементних стяжок, т.50 мм	  м2	81,73	 	
748	Армування стяжки дротяною сіткою	  м2	81,73	 	
749	Сiтка арм., дiам.3 мм 100х100мм	  м2	89,903	 	
750	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші
Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	  м2	81,73	 	
751	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини
стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 т.10мм	  м2	81,73	 	
752	Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці з проклеюванням швів
клеєм	  м2	81,73	 	
753	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	  м	92	 	
 	Роздiл 2. Вiкна	 	 	 	
 	 	 	 	 	
754	Заповнення віконних прорізів готовими блоками
площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель	  м2	1,62	 	
755	Вiконні блоки "REHAU" з п"ятикамерного м/п профілю.
Скління-двокамерний склопакет	  м2	1,62	 	
756	Установлення віконних відливів	  м	28,2	 	
757	Зливи оцинковані, 220 мм	  м	29,2434	 	
758	Установлення пластикових пiдвiконних дошок (внутрішні
400мм)	  м	28,2	 	
759	Заглушки для підвіконника внутрішнього	  шт	48	 	
 	Роздiл 3. Дверi	 	 	 	
 	 	 	 	 	
760	Установлення металевих дверних коробок із
навішуванням дверних полотен	  м2	8,4	 	
761	Дверi металеві 	  м2	8,4	 	
762	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у
кам'яних стінах	  м2	6,3	 	
763	Дверi металопластикові	  м2	6,3	 	
764	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними
блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни,
серія блоку ДГ-21-9	  блок	10	 	
765	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними
блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни,
серія блоку ДГ-21-7	  блок	4	 	
766	Двері МДФ /коплектні/	  м2	24,99	 	
767	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по
каменю і бетону	  м2	40,26	 	
768	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	  м	60,3	 	
769	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм
при нанесенні за 3 рази	  м2	8,94	 	
770	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	  м2	8,94	 	
771	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм
при нанесенні за 2 рази	  м2	31,32	 	
772	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар
товщиною 0,5 мм додавати або вилучати т.2 мм	  м2	31,32	 	
773	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	  м2	31,32	 	
774	Установлення люків у перекриттях, площа прорізу до 2
м2	  м2	0,8	 	
775	Люк виходу на горище з драбиною	  шт	1	 	

1	2	3	4	5	
776	Установлення залізних виробів фрамужних	  шт	7	 	
777	Пневматичні прилади самозакривання	  шт	7	 	
 	Роздiл 4. Опорядження внутрiшнє	 	 	 	
 	 	 	 	 	
778	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	  м2	197,04	 	
779	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	  м2	197,04	 	
780	Плити Армстронг 	  м2	197,04	 	
781	Поліпшенене штукатурення [цементно-вапняним]
розчином по каменю i бетону стін вручну	  м2	558,57	 	
782	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм
при нанесенні за 2 рази	  м2	501,21	 	
783	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар
товщиною 0,5 мм додавати або вилучати т. 2 мм	  м2	501,21	 	
784	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	  м2	501,21	 	
785	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт	  м2	123,55	 	
786	Улаштування обшивки сантехнічних комунікацій
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з
улаштуванням металевого каркасу	  м2	6	 	
787	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	  м2	6,3	 	
788	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм
при нанесенні за 2 рази	  м2	6	 	
789	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	  м2	6	 	
 	Роздiл 5. Дах	 	 	 	
 	 	 	 	 	
790	Улаштування снігозатримувачів	  м	49,2	 	
791	Снігозатримувач СУ	  м п	49,2	 	
792	Підшивання стелі сталлю покрівельною неоцинкованою
по дереву	  м2	54	 	
793	Металопрофіль ТП-35	  м2	59,4	 	
794	Улаштування жолобів підвісних	  м	51	 	
795	Водостічний жолоб 	  м	51	 	
796	Заглушка ринви	  шт	12	 	
797	З"єднувач для ринви	  шт	12	 	
798	Кронштейн ринви 	  шт	51	 	
799	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з
готових елементів	  м	16	 	
800	Труба водостічна 	  м	16	 	
801	Відвід серединний	  шт	6	 	
802	Коліно	  шт	12	 	
803	Обхват труби 	  шт	16	 	
804	Муфта для труби	  шт	6	 	
805	Відвідна труба 	  шт	6	 	
806	Улаштування люка виходу на дах	  шт	1	 	
807	Вихід на дах	  шт	1	 	
808	Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по
фермах	  м2	589,3	 	
809	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок,
крокв, мауерлатів	  м3	12,2	 	
810	Вогнезахисна суміш ECOSEPT-450-I	  кг	235,72	 	
 	Роздiл 6. Фасад 	 	 	 	

1	2	3	4	5	
811	Утеплення фасадів мінераловатними плитами
товщиною 120 мм з опорядженням декоротивним
розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	  м2	65,45	 	
812	Плити теплоізоляційні "Rockwool" Frontrock Max	  м3	8,40378	 	
813	Теплоiзоляцiя виробами з пiнопласту стiн i колон
прямокутних	  м3	4,5	 	
814	Знімається установлення каркаса з брусiв	  м3	-0,225	 	
815	Грунтовка глибокого проникнення	  л	9	 	
816	Суміш ППС (для приклеювання та захисту
пінополістирольних плит) Ceresit СT 85 pro	  кг	225	 	
817	Екструдований пінополістирол	  м3	4,59	 	
818	Дюбелі фасадні пластмасові з металевим цвяхом ,
довж. 160 мм	  шт.	2850	 	
819	Обклеювання сіткою стін	  м2	45	 	
820	Суміш ППС (для приклеювання та захисту
пінополістирольних плит) Ceresit СT 85 pro	  кг	270	 	
821	Армуюча сітка Ceresit СT 325 для систем утеплення
Ceresit Ceretherm	  м2	49,5	 	
822	Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін
плитками фасадними керамічними кольоровими [типу
"кабанчик"]	  м2	45	 	
 	Роздiл 7. Утеплення горища	 	 	 	
 	 	 	 	 	
823	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	  м2	235	 	
824	Пароізоляційна плівка	  м2	258,5	 	
825	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або
мат мінераловатних або скловолокнистих	  м2	235	 	
826	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на
синтетичному зв'язувальному, марка М175	  м3	47,94	 	
827	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	  м2	235	 	
828	Плiвка гідроізоляційна	  м2	258,5	 	
829	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	  м2	235	 	
830	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних т. 50 мм	  м2	235	 	
831	Армування стяжки дротяною сіткою	  м2	235	 	
832	Сiтка арм., дiам.3 мм 100х100мм	  м2	258,5	 	
 	Роздiл 8. Відмостка	 	 	 	
 	 	 	 	 	
833	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 2	  м3	15	 	
834	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	  м3	15	 	
835	Перевезення ґрунту до 10 км	  т	24,75	 	
836	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття
10 см	  м2	75	 	
 	Роздiл 9. Сходи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
837	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 2	  м3	3	 	
838	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1	  м3	1,58	 	
839	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М
150), крупнiсть заповнювача 10-20мм	  м3	0,7	 	
840	Улаштування Г-1 бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть
заповнювача 10-20мм	  м3	3	 	
841	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю,
клас А-ІІІ, діаметр 10 мм	  т	0,105949	 	
842	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт	  м2	4,05	 	
843	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних
плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої
суміші	  м2	4,09	 	

1	2	3	4	5	
844	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамiчних
плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої
суміші	  м2	0,25	 	
845	Установлення металевої огорожі без поручня	  м	5,6	 	
846	Розпірний болт М10 для важких конструкцій	  шт	40	 	
847	Виготовлення огорожі сходiв	  т	0,05417	 	
848	Труба 48х3	  т	0,019769	 	
849	Труба профільна 40х40х2	  т	0,02226	 	
850	Труба профільна 20х20х2мм	  т	0,0136952	 	
851	Смуга 70х4 мм	  т	0,001696	 	
852	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	3,1	 	
853	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору
грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два
рази	  м2	3,1	 	
854	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 2	  м3	2,7	 	
855	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1	  м3	1,6	 	
856	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М
150), крупнiсть заповнювача 10-20мм	  м3	0,608	 	
857	Улаштування Г-2 бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть
заповнювача 10-20мм	  м3	4,3	 	
858	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю,
клас А-ІІІ, діаметр 10 мм	  т	0,146349	 	
859	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт	  м2	5,4	 	
860	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних
плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої
суміші	  м2	2,16	 	
861	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамiчних
плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої
суміші	  м2	0,24	 	
862	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 2	  м3	3,36	 	
863	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1	  м3	2,26	 	
864	Улаштування пандусу бетон важкий В 20 (М 250),
крупнiсть заповнювача 10-20мм	  м3	1,5	 	
865	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю,
клас А-ІІІ, діаметр 10 мм	  т	0,0706	 	
866	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт	  м2	8,3	 	
867	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних
плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої
суміші	  м2	0,666	 	
868	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамiчних
плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої
суміші	  м2	1,1	 	
869	Установлення металевої огорожі без поручня	  м	5,5	 	
870	Огорожа сходових прорізів, сходові марші, пожежні
сходи	  т	0,15437	 	
871	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	6,97	 	
872	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору
грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два
рази	  м2	6,97	 	
 	Роздiл 10. Дашок Д1 (зроб 11 01 на 28,295тис)	 	 	 	

1	2	3	4	5	
873	Улаштування козиркiв на металевих кронштейнах з
покриттям покрiвельною сталлю	  м2	7,5	 	
874	Шпилька М12	  м	5,4	 	
875	Шайба М12	  шт	12	 	
876	Гайка М12	  шт	12	 	
877	Сталь листова	  т	0,00632	 	
878	Виготовлення кронштейнів КР-1	  т	0,099	 	
879	Труба профільна 50х50х5	  т	0,10494	 	
880	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	5,6	 	
881	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору
грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два
рази	  м2	5,6	 	
882	Пiдшивання дашка дошками	  м2	6,5	 	
883	Пiдшивання даху вагонкою	  м2	6,5	 	
884	Обшивання каркасних стiн дошками обшивки /торці/	  м2	1,6	 	
885	Вартість вагонки дерев’яної	  м2	8,91	 	
886	Покриття лаком за 2 рази	  м2	8,1	 	
 	Роздiл 11. Сходм СХ-1 /металеві зовнішні/ (зробив 5 01
на 47,252тис)	 	 	 	
 	 	 	 	 	
887	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 2	  м3	0,546	 	
888	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1	  м3	0,175	 	
889	Улаштування бетонної підготовки	  м3	0,9	 	
890	Улаштування бетонних фундаментів загального
призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 20 (М 250),
крупнiсть заповнювача 10-20мм	  м3	0,28	 	
891	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних
болтів довжиною до 1 м	  т	0,0007	 	
892	Болт М12 L=300мм	  шт	2	 	
893	Шайба М12	  шт	12	 	
894	Гайка М12	  шт	12	 	
895	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна
бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового
мурування, цеглі, бетону	  м2	1,6	 	
896	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних
з огорожею /по залiзобетонних i кам'яних опорах/	  т	0,43979	 	
897	Сходи сталеві	  т	0,43979	 	
898	Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром до
260х260 мм	  шт	2	 	
899	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу
до 100 см2	  м	1,2	 	
900	Закладення бетоном в залізобетонних стінах і
перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,2 м2	  м3	0,08	 	
901	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	15,62	 	
902	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору
грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два
рази	  м2	9,21	 	
903	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору
сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за
два рази	  м2	6,41	 	
 	Локальний кошторис 02-02-02 на Водопровід та
каналізація.	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Господарсько-питний водопровід
протипожежний В1	 	 	 	
 	 	 	 	 	
904	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 50
мм	  шт	1	 	

1	2	3	4	5	
905	Лічильник холодної води ф25	  шт	1	 	
906	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 25 мм	  шт	3	 	
907	Кран кульовий ф25	  шт	2	 	
908	Клапан зворотній Ду25	  шт	1	 	
909	Установлення фільтрів для очищення води у
трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	  шт	1	 	
910	Фільтр сітковий муфтовий Ду 25 мм	  шт.	1	 	
911	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних
водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	  м	1	 	
912	Кран кульовий ф25	  шт	1	 	
913	Кран кульовий ф15	  шт	6	 	
914	Прокладання трубопроводiв опалення з
металопластикових труб діам.20мм зі з'єднанням
терморезисторним зварюванням	  м	45	 	
915	Труби поліпропіленові водонапірні PN16 KAN-therm
діам. 20мм	  м	5	 	
916	Труби поліпропіленові водонапірні PN16 KAN-therm
діам. 15мм	  м	40	 	
917	Прокладання трубопроводiв опалення з
металопластикових труб діам.25мм зі з'єднанням
терморезисторним зварюванням	  м	20	 	
918	Труби поліпропіленові водонапірні PN16 KAN-therm
діам. 25мм	  м	20	 	
919	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку,
поліетилену	  м	55	 	
920	Теплоізоляція THERMAFLEX для труб 15мм товщиною
9мм.	  м	40	 	
921	Теплоізоляція THERMAFLEX для труб 20мм товщиною
9мм.	  м	5	 	
922	Теплоізоляція THERMAFLEX для труб 25мм товщиною
9мм.	  м	20	 	
923	Муфта діам. 15мм	  шт.	21	 	
924	Муфта діам. 20мм	  шт.	5	 	
925	Муфта діам. 25мм	  шт.	14	 	
926	Трійник, PP-R редукційний, 25х16х25мм.	  шт	3	 	
927	Трійник, PP-R редукційний, 20х16х20мм.	  шт	1	 	
928	Коліно 90грд. діам. 25мм	  шт.	12	 	
929	Коліно 90грд. діам. 15мм	  шт.	10	 	
930	Трійник 16мм	  шт	12	 	
931	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки,
хомути]	  кг	31	 	
932	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	  т	0,025	 	
933	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	  шт	1	 	
934	Кран поливочний діаметром 25 мм	  шт	1	 	
935	Рукава поливальні, діаметр 25 мм	  м	30	 	
936	Шафа [пульт] керування навiсна	  шт	1	 	
937	Шафа навісна для поливочного крану 	  шт	1	 	
 	Роздiл 2. Водопровід гарячої води (Т3)	 	 	 	
 	 	 	 	 	
938	Кран кульовий ф15	  шт	2	 	
939	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
20 мм	  м	20	 	
940	Труби поліпропіленові водонапірні PN16 KAN-therm
діам. 15мм	  м	20	 	
941	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку,
поліетилену	  м	20	 	
942	Теплоізоляція THERMAFLEX для труб 15мм товщиною
9мм.	  м	20	 	

1	2	3	4	5	
943	Муфта діам. 15мм	  шт.	8	 	
944	Коліно 90грд. діам. 15мм	  шт.	6	 	
945	Трійник 16мм	  шт	5	 	
946	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки,
хомути]	  кг	31	 	
947	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	  т	0,025	 	
948	Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1
м3	  шт	2	 	
949	Бойлер GORENJE GBF 100 V9  N=1.5кВт	  шт	1	 	
950	Бойлер GORENJE  TGR 30 SNGV9   N=2.0кВт	  шт	1	 	
 	Роздiл 3. Каналізація  (К1)	 	 	 	
 	 	 	 	 	
951	Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з
полiетиленових труб низького тиску дiаметром 110 мм	  м	6	 	
952	Труби каналізаційні клас S ф110	  м	6	 	
953	Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з
полiетиленових труб низького тиску дiаметром 110 мм	  м	45	 	
954	Труби каналізаційні WAVIN 110мм	  м	45	 	
955	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	  м	7	 	
956	Труби каналізаційні WAVIN 50мм	  м	7	 	
957	Ревізія ПВХ 110мм Wavin	  шт	1	 	
958	Прочистка дiам. 110 мм WAVIN	  шт	3	 	
959	Заглушка 110 мм	  шт	3	 	
960	Установлення дверей ревізійних	  грати	1	 	
961	Дерцята ревізійні, розмiр 400х400 мм	  шт	1	 	
962	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки,
хомути]	  кг	25	 	
963	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	  т	0,027	 	
964	Герметизація каналізаційного випуску	  сальник	4	 	
965	Коліно 90 ф110мм	  шт	5	 	
966	Коліно 45 ф110мм	  шт	7	 	
967	Коліно 90 ф50мм	  шт	6	 	
968	Коліно 45 ф50мм	  шт	5	 	
969	Трійник 90 ф110мм	  шт	5	 	
970	Трійник 45 ф110мм	  шт	6	 	
971	Трійник 45грд. діам.110х50мм	  шт	5	 	
972	Трійник 90 ф50мм	  шт	5	 	
973	Трійник 45грд. діам.50мм	  шт	4	 	
974	Перехід 110х50	  шт	1	 	
975	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 2	  м3	3,6	 	
976	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1	  м3	3,6	 	
 	Роздiл 4. Обладнання	 	 	 	
 	 	 	 	 	
977	Установлення унітазів із бачком безпосередньо
приєднаним	  компл.	3	 	
978	Унітази напівфарфорові та фарфорові козиркові УнКЦ з
сидінням, кріпленням, з косим випуском та
суцільновідлитою поличкою	  шт	3	 	
979	Бачки змивні напівфарфорові та фарфорові з
арматурою, безпосередньо встановлювані на унітази	  комплект	3	 	
980	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю
холодної і гарячої води	  компл.	3	 	
981	Умивальники овальні напівфарфорові та фарфорові з
нижньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном
пляшковим латунним та випуском, із схованими
встановлювальними поверхнями, із спинкою, розмір
600х450х150 мм	  комплект	3	 	

1	2	3	4	5	
982	Змішувачі для умивальників, См-Ум-ОРА, з поворотним
корпусом, однією рукояткою та аератором	  комплект	3	 	
983	Пядестал для умивальника	  шт	3	 	
984	Установлення душових піддонів	  компл.	1	 	
985	Піддон душовий	  шт	1	 	
986	Установлення змішувачів	  шт	1	 	
987	Змішувачі для душових установок, См-Д-Шл, з душовою
сіткою на гнучкому шлангові	  комплект	1	 	
988	Установлення мийок на одне відділення	  компл.	2	 	
989	Мийки із нержавіючої сталі з однією круглою або
прямокутною чашею, із зливною дошкою, з кріпленнями,
МНДЦ, МНДКЦ, із змішувачем, з пластмасовим
пляшковим сифоном та латунним випуском, розмір
800х600х222 мм	  шт	2	 	
 	Роздiл 5. Будівельні роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
990	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу
до 20 см2	  м	85	 	
991	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу
до 50 см2	  м	7	 	
992	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу
до 100 см2	  м	45	 	
993	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни
до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	  м	137	 	
994	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в
цегляних стінах товщиною до 25 см	  шт	17	 	
995	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в
цегляних стінах товщиною до 38 см	  шт	5	 	
996	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в
цегляних стінах товщиною до 51 см	  шт	6	 	
997	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в
цегляних стінах	  шт	28	 	
 	Локальний кошторис 02-02-03 на Опалення та
вентиляція.	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Система опалення	 	 	 	
 	 	 	 	 	
998	Установлення радіаторів стальних	  кВт	44,5	 	
999	Сталевий радіатор з боковим підключенням C22-
500х900 Purmo	  шт	8	 	
1000	Сталевий радіатор з боковим підключенням C22-
500х1100 Purmo	  шт	11	 	
1001	Сталевий радіатор з боковим підключенням C22-
500х1200 Purmo	  шт	3	 	
1002	Установлення кранів повітряних	  комплект	44	 	
1003	Клапан запірний RLV-S-15 ф15мм	  шт.	22	 	
1004	Клапан термостатичний RA-DV -15 ф15мм	  шт.	22	 	
1005	Установлення термоголовки	  комплект	22	 	
1006	Головка термостатична RA 2991	  шт.	22	 	
1007	Плівка тепловідбивна за радіаторами	  м2	14,5	 	
1008	Установлення гребінок пароводорозподільних зі
стальних труб, зовнішній діаметр корпуса 108 мм	  шт	2	 	
1009	Розподільча гребінка на 2 виходи	  комплект	2	 	
1010	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням	  м	44	 	
1011	Труба stabi glass PN 16 д.20 х 2,8 мм	  м	44	 	
1012	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням	  м	82	 	

1	2	3	4	5	
1013	Труба stabi glass PN 16 д.25 х 3,5 мм	  м	82	 	
1014	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням	  м	98	 	
1015	Труба stabi glass PN 16  д.32 х 4,4 мм	  м	98	 	
1016	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням	  м	6	 	
1017	Труба stabi glass PN 16  д.50 х 6,5 мм	  м	6	 	
1018	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку,
поліетилену	  м	230	 	
1019	Ізоляція трубопроводів Thermaflex б=13мм ф22мм	  м	44	 	
1020	Ізоляція трубопроводів Thermaflex б=13мм ф28мм	  м	82	 	
1021	Ізоляція трубопроводів Thermaflex б=13мм ф35мм	  м	98	 	
1022	Ізоляція трубопроводів Thermaflex б=13мм ф50мм	  м	6	 	
1023	Труба ст електрозварна Д-57х4,5мм	  пм	4	 	
1024	Труба сталева водогазопровідна ф40мм	  м	8	 	
1025	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 50 мм	  шт	4	 	
1026	Кран кульовий ф50мм	  шт	2	 	
1027	Кран кульовий ф32мм	  шт	2	 	
1028	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 25 мм	  шт	6	 	
1029	Кран кульовий ф25мм	  шт	6	 	
1030	Установлення кранів повітряних	  комплект	4	 	
1031	Кран спускний д.15 мм	  шт	4	 	
1032	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	2	 	
1033	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору
сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за
два рази	  м2	2	 	
1034	Метал для кріплення трубопроводів	  кг	52	 	
1035	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	  шт	68	 	
1036	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	  шт	48	 	
1037	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	  шт	36	 	
1038	Муфта поліпропіленова МРЗ 32х1" 1/4"	  шт	14	 	
1039	Муфта поліпропіленова МРЗ 32х1"	  шт	12	 	
1040	Муфта поліпропіленова МРЗ 25х3/4"	  шт	22	 	
1041	Муфта поліпропіленова МРЗ 20х1/2"	  шт	58	 	
1042	Муфта редукційна 25х20	  шт	38	 	
1043	Муфта редукційна 32х25	  шт	26	 	
1044	Трійник поліпропіленовий 25х20х25	  шт	8	 	
1045	Трійник поліпропіленовий 25х25х25	  шт	22	 	
1046	Трійник поліпропіленовий 32х25х32	  шт	14	 	
1047	Трійник поліпропіленовий 32х32х32	  шт	12	 	
1048	Муфта PPR ф32мм	  шт.	32	 	
1049	Муфта PPR ф25мм	  шт.	26	 	
1050	Муфта PPR ф20мм	  шт.	36	 	
1051	Хомут 25-28	  шт	62	 	
1052	Хомут 32-36	  шт	84	 	
1053	Хомут 40-44	  шт	48	 	
1054	Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром до
150х150 мм	  шт	22	 	
1055	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен
до 20 см2	  м	38	 	
1056	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни
до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	  м	38	 	

1	2	3	4	5	
 	Роздiл 2. Вентиляція	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1057	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	  шт	4	 	
1058	Вентилятор витяжний Silent -300CZ Plus Design-3C	  шт	4	 	
1059	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2	  грати	5	 	
1060	Решітки вентиляційні МВ295х160	  шт	5	 	
1061	Елементи кріплення	  шт	1	 	
1062	Установлення над шахтами зонтів із листової
оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром
3600 мм	  зонт	2	 	
1063	Зонти витяжний з жировловлювачем 600х1000х500Н	  шт	2	 	
 	Локальний кошторис 02-02-04 на Силове обладнання та
освітлення	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Монтажнi роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1064	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	  шафа	1	 	
1065	Щити ввідно-розподільчий 1ВРП	  шт	1	 	
1066	Заземлювач вертикальний з круглої сталi дiаметром 20
мм	  шт	3	 	
1067	Глибинне заземлення OBO Betterman комплект на 4,5
метрів	  шт	3	 	
1068	Клема заземлення fc37302	  шт	1	 	
1069	Тримач полоси OBO Betterman 40мм М6 FT 5032245	  шт	1	 	
1070	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних
основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	  м	8	 	
1071	Полоса 40х4 мм TSO40х4 - СМ	  м п	8	 	
1072	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних
основах з круглої сталі діаметром 8 мм	  м	31	 	
1073	Провід з мідними жилами ПВ-1 1х16мм2	  м	15	 	
1074	Провід ПВ-1, перерiз 1х2,5 мм2	  м	16	 	
1075	Установлення групових щитків освітлювальних на
конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	  шт	3	 	
1076	Щит для монтажа в стіну ЩО	  шт	1	 	
1077	Щитдля монтажу в стіну ЩРК	  шт	1	 	
1078	Щит для монтажа в стіну ЩАО	  шт	1	 	
1079	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою,
наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням
накладними скобами	  м	10	 	
1080	Провід ПВ-1, перерiз 1х2,5 мм2	  м	10	 	
1081	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що
установлюються на штирях, кількість ламп до 2	  шт	59	 	
1082	Монтаж світильників для ламп розжарювання з
підвішуванням на гаках в пильних і сирих приміщеннях	  шт	9	 	
1083	Світильник ДВО 6565, 220В,36Вт,2800Лм ,6500К  ІЕК	  шт	33	 	
1084	Світильник світлодіодний ДСП 1306 36Вт 4500К IP65
1200мм ДСП 1306 ІЕК	  шт	14	 	
1085	Світильник аварійний постійної дії NI-CD 1ч IP20 IEK
ДПА 2104IEK	  шт	12	 	
1086	Світильник світлодіодний під цоколь Е27 НПП1302 IEK	  шт	9	 	
1087	Лампа енергозберігаюча Е27 20Вт	  шт	9	 	
1088	Монтаж коробки	  шт	1	 	
1089	Колодка заземлююча E.NEXT e.tc.protect 25.3.3	  шт	1	 	
 	Роздiл 2. електроустановочне обладнання	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1090	Коробка установочна діам. 65х40КМ40002	  шт	68	 	
1091	Коробка розподільча вогнетривка Flamebox	  шт	5	 	
1092	Коробка розподільча з кришкою 70х30мм	  шт	54	 	
1093	Коробка роподільча з кришкою для аварійного
освітлення Р30 WKE 202 RK	  шт	6	 	

1	2	3	4	5	
1094	Пробивання в цегляних стiнах гнiзд	  шт	122	 	
1095	Установлення вимикачів незаглибленого типу при
відкритій проводці	  шт	3	 	
1096	Вимикач одноклавішний для відкритої установки 10 А,
220 В, ІР44 ВС20 1 0 ФСр	  шт	3	 	
1097	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій
проводці одноклавішних	  шт	6	 	
1098	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій
проводці двоклавішних	  шт	14	 	
1099	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу
при схованій проводці	  шт	48	 	
1100	Розетка штепсельна з заземляючим контактом,
одинарна для внутр установки 220В, 16А, з кришкою та
шторками ІР44 Asfora EPH3100321	  шт	4	 	
1101	Розетка штепсельна з заземляючим контактом,
подвійна для внутр установки 220В, 16А, ІР20 РС02-01-
0-ББ	  шт	44	 	
1102	Установлення вимикачів незаглибленого типу при
відкритій проводці	  шт	2	 	
1103	Вилка 2р+РЕ 63А SPR11-063-3	  шт	2	 	
1104	Розетка штепсельна для зовнішньої установки з
кришкою SPR11-063-3	  шт	2	 	
1105	Прокладання проводу при схованій проводці	  м	137	 	
1106	Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2	  м	34	 	
1107	Затягування у прокладені труби або металеві рукави
кожного наступного проводу одножильного або
багатожильного у загальному обплетенні сумарним
перерізом до 35 мм2	  м	39	 	
1108	Затягування у прокладені труби або металеві рукави
кожного наступного проводу одножильного або
багатожильного у загальному обплетенні сумарним
перерізом до 70 мм2	  м	1	 	
1109	Кабель з мідними жилами ВВГнгд 5х16мм	  м	35	 	
1110	Кабель з мідними жилами ВВГнгд 5х6мм	  м	8	 	
1111	Кабель з мідними жилами ВВГнгд 3х10мм	  м	31	 	
1112	Кабель ВВГнгд 3х2,5 мм2	  м	56	 	
1113	Кабель ВВГнгд 3х1,5мм2	  м	26	 	
1114	Кабель з мідними жилами з ізоляцією із безгалогенних
речовин FLAME - X 950(N) HXH FE 180/E30-3х1,5 мм2	  м	55	 	
1115	Прокладання вініпластових труб, що поставляються
прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із
кріпленням накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 50 мм	  м	34	 	
1116	Труба гофрована ПВХ СTG20-40-K41	  м	34	 	
 	Локальний кошторис 02-02-05 на Технологічне
обладнання	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1117	Стіл офісний 1500х700х750мм	  шт	7	 	
1118	Крісло офісне 830х790х700мм	  шт	7	 	
1119	Крiсло мягке	  шт	36	 	
1120	Екран проекційний	  шт	1	 	
1121	Шафа індивідуальна 600х1500х2000мм	  шт	5	 	
1122	Лавка 500х500х1500мм	  шт	1	 	
1123	Стелаж кухонний 600х1500х2000мм	  шт	2	 	
1124	Стіл робочий 1500х900х750мм	  шт	1	 	
1125	Монтаж плити електричної	  шт	3	 	
1126	Плита електрична 4камф	  шт	3	 	
1127	Стіл 1000х700х750мм	  шт	4	 	
1128	Проектор. 	  шт	1	 	

1	2	3	4	5	
1129	Вогнегасник 	  шт	4	 	
1130	Комп"ютер	  к-т	5	 	
1131	Шафа	  к-т	3	 	
1132	Сейф	  к-т	3	 	
1133	Парта навчальна 750х400х1200мм	  шт	10	 	
1134	Монтаж машини пральної автоматизованої, маса до 0,2 т	  шт	1	 	
1135	Пральна машина 7кг	  шт	1	 	
1136	Ліжко побутове на металевому каркасі двоярусне	  шт	2	 	
1137	Тумбочка	  шт	4	 	
1138	Вішак	  шт	1	 	
1139	Монтаж електросушарок	  шт	1	 	
1140	Сушарка	  шт	1	 	
1141	Мiкрохвильова піч	  шт	1	 	
1142	Роздрібнювач	  шт	1	 	
1143	М'який диван. Габаритнi розмiри: 950x2200x900(h)	  шт	1	 	
1144	Крісло відпочинкове 750х750х750	  шт	1	 	
1145	Стіл 1500х700х600мм	  шт	1	 	
1146	Кухонний гарнітур 4500х600х850мм	  шт	2	 	
1147	Монтаж шафи холодильника	  шт	3	 	
1148	Шафа холодильна 	  шт	1	 	
1149	Шафа морозильна	  шт	2	 	
 	Локальний кошторис 02-02-06 на Пожежна сигналізація,
оповіщення при пожежі	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Пожежна сигналізація	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1150	Блок базовий на 20 променiв приймально-контрольного	  шт	1	 	
1151	Прилад приймально-контрольний пожежний "Тірас-
16/128П"	  шт	1	 	
1152	Перетворювач або блок живлення, що установлюється
окремо	  шт	1	 	
1153	Блок безперебійного живлення БЖ-1230	  шт	1	 	
1154	Пристрій проміжний на 1 промінь	  шт	1	 	
1155	Виносна панель індикації Впк-16.128	  шт	1	 	
1156	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	  шт	2	 	
1157	Акумулятор 18Ам/год	  шт	2	 	
1158	Монтаж модуля релейних ліній	  шт	2	 	
1159	Модуль розширення МРЛ-2.1	  шт	2	 	
1160	Сповiщувач ПС автоматичний димовий у нормальному
виконаннi	  шт	28	 	
1161	Сповіщувач пожежний димовий СПД3	  шт	28	 	
1162	Монтаж сповіщувача ручного	  шт	4	 	
1163	Сповіщувач пожежний ручний безадресний СПР	  шт	4	 	
1164	Коробка відгалужувальна	  шт	12	 	
1165	Коробка розгалужувальна вогнестійка КВР 01/30-30В	  шт	2	 	
1166	Коробка розгалужувальна КМ-2	  шт	10	 	
1167	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід",
"в'їзд", "під'їзд" і т.п.	  шт	6	 	
1168	Оповіщувач пожежний ОСЗ-12 "Вихід"	  шт	5	 	
1169	Пристрій "Джміль-1"	  шт	1	 	
1170	Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	  м	275	 	
1171	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2
у коробах	  м	140	 	
1172	Кабель силовий FLAME - X 950(N) HXH FE 180/E30-3x1.5	  м	90	 	
1173	Провід ПСВВнг 4х0,22	  м	200	 	
1174	Кабель FTP 4x4x0.5мм2	  м	125	 	
1175	Прокладання коробів пластикових	  м	105	 	
1176	Короб 10х7мм СКК10-010-007	  м	75,75	 	

1	2	3	4	5	
1177	Короб СКК10-015-010-1-К1	  м	30,3	 	
1178	Прокладання вініпластових труб, що поставляються
нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і
колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр
умовного проходу до 25 мм	  м	275	 	
1179	Гофротруба CTG20-16-K41-100l	  м	227,25	 	
1180	Труба гофрована жорстка 25мм CTR10-025-K41-060 ІЕК	  м	50,5	 	
1181	Кріплення для гофротруби 	  шт	200	 	
1182	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу
до 20 см2	  м	275	 	
1183	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни
до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	  м	275	 	
1184	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х
полюсних на струм до 25 А	  шт	1	 	
1185	Вимикач автоматичний Etimat 10 10А 1р	  шт	1	 	
1186	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3	  шт	3	 	
1187	Сповіщувач пожежний ручний безадресний СПР	  шт	1	 	
1188	Системи регулювання одноконтурні стабілізації
технологічного параметра [незалежно від кількості
параметрів настроювання] з пропорційно-інтегрально-
диференціальним законом управління	  Система	1	 	
 	Роздiл 2. 1111111111	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1189	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в
цегляних стінах товщиною до 38 см	  шт	20	 	
1190	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в
цегляних стінах товщиною до 25 см	  шт	26	 	
 	Локальний кошторис 02-02-07 на Слобоструменеві
мережі	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1191	Монтаж марштутизатора, медіаконвектора	  шт	4	 	
1192	Комутатор D-Link DGS-1210-26	  шт	2	 	
1193	Медіаконвертер TP-LINK MC110CS	  шт	1	 	
1194	Маршрутизатор D-Link DWR-956	  шт	1	 	
1195	Перетворювач або блок живлення, що установлюється
окремо	  шт	1	 	
1196	Блок безперебійного живлення Vinga LCD 2000VA	  шт	1	 	
1197	Блок безперебійного живлення БЖ-1230	  шт	1	 	
 	Роздiл 1. Телефонiзацiя 	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1198	Монтаж АТС	  статив	1	 	
1199	АТС "ЄС-11", електрична перевiрка, настроювання i
тренування	  статив	1	 	
1200	Міні АТС Yrastar S20	  шт	1	 	
1201	Апарат телефонний	  шт	15	 	
1202	Телефонний апарат Panasonic KX-TS 2350 RUB	  шт	15	 	
1203	Монтаж телефонної розетки	  шт	15	 	
1204	Розетка телефонна SH-EP4400121B	  шт	15	 	
1205	Блок розеток 10" 1U на 4 розетки 16А з індикатором (KD-
GER(16)N1004WPSBFE	  шт	2	 	
1206	Прокладання проводу при схованій проводці	  м	200	 	
1207	Кабель телефонний UTP 5e cat	  м	200	 	
1208	Шафа комунікаційна	  шт	1	 	
1209	Корпус щита 600х350х373мм UA-MSGWL635G	  шт	1	 	
 	Роздiл 2. Годинофікація	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1210	Електрогодинники первинні показуючі кварцеві типу
ПКЧЗ-2-РИ-Р24-Р6-1	  шт	1	 	
1211	Годинникова станція Миг-2/30	  шт	1	 	
1212	Електрогодинники вторинні односторонні у приміщенні
на стіні	  шт	7	 	

1	2	3	4	5	
1213	Годинник Миг-30	  шт	7	 	
1214	Перетворювач або блок живлення, що установлюється
окремо	  шт	1	 	
1215	Блок безперебійного живлення Vinga LCD 2000VA	  шт	1	 	
1216	Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	  м	150	 	
1217	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою,
наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням
накладними скобами	  м	130	 	
1218	Прокладання вініпластових труб, що поставляються
нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і
колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр
умовного проходу до 25 мм	  м	150	 	
1219	Труба гофрована жорстка 25мм CTR10-025-K41-060 ІЕК	  м	151,5	 	
1220	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу
до 20 см2	  м	150	 	
1221	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни
до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	  м	150	 	
1222	Кабель мережевий UTP 3e cat	  м	100	 	
1223	Кабель телефонний UTP 5e cat	  м	180	 	
1224	Монтаж комп’ютерної розетки	  шт	18	 	
1225	Розетка комп’ютерна RG45 16692	  шт	18	 	
1226	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою,
наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням
накладними скобами	  м	35	 	
1227	Прокладання одного кабеля перерізом до 10 мм2, що
закріплюється на тросі	  м	63	 	
1228	Кабель оптоволоконний ОКТБг-М(2,7)П-12Е1-0,40Ф3,5/0,
30Н19-12	  м	100	 	
1229	Тримач кабеля на фасаді будвлі	  м	75	 	
1230	Анкерний забивнийй болт	  шт	2	 	
1231	Натяжний римськи болт	  м	2	 	
1232	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в
цегляних стінах товщиною до 38 см	  шт	8	 	
1233	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в
цегляних стінах товщиною до 25 см	  шт	2	 	
 	Локальний кошторис 02-02-08 на Блискавкозахист	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Блискавкозахист	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1234	Провiдник заземлюючий вiдкрито по будiвельних
основах з круглої оцинкованої сталi дiаметром 8 мм	  м	8	 	
1235	Провiдник заземлюючий вiдкрито по будiвельних
основах з круглої оцинкованої сталi дiаметром 8 мм
[при роботi на висотi понад 2 до 8 м]	  м	295	 	
1236	Стальний дріт гарячеоцинкований D8	  м	303	 	
1237	Хрестове, паралельне або Т-подібне з’єднання дроту
діам.8мм 201 011 ЛЕО ЛАЙТМЕН	  шт	15	 	
1238	Тримач по гребню з Clip 304 013 ЛЕО ЛАЙТМЕН	  шт	28	 	
1239	Тримач Clip з шурупом 301 359 ЛЕО ЛАЙТМЕН	  шт	41	 	
1240	Тримач з основою L100 318 021 ЛЕО ЛАЙТМЕН	  шт	92	 	
1241	Гвинт 4,8*32 6гр цб ТЕХ-Н	  шт	480	 	
1242	Шайба з гумовою прокладкою	  шт	480	 	
1243	Улаштування блискавкоприймачів	  шт	4	 	
1244	Блискавкоприймач на гребінь даху 414 013 ЛЕО
ЛАЙТМЕН	  шт	2	 	
1245	Блискавкоприймач 401 256 ЛЕО ЛАЙТМЕН	  шт	2	 	
1246	Тримач щогли 415023 ЛЕО ЛАЙТМЕН	  шт	6	 	
1247	Заземлювач вертикальний з круглої сталi	  шт	8	 	
1248	Стержень стандартний Е16/1 ЛЕО ЛАЙТМЕН	  шт	16	 	

1	2	3	4	5	
1249	Муфта заземлення E16/2 ЛЕО ЛАЙТМЕН	  шт	8	 	
1250	Наконечник для звичайних грунтів E16/3 ЛЕО ЛАЙТМЕН	  шт	8	 	
1251	Гвинт ударний E16/4 ЛЕО ЛАЙТМЕН	  шт	8	 	
1252	Затискач прут d16/полоса С04/1 ЛЕО ЛАЙТМЕН	  шт	4	 	
1253	Стрічка антикорозійна A01/1 ЛЕО ЛАЙТМЕН	  уп	2	 	
1254	Монтаж коробки	  шт	4	 	
1255	Коробка для контрольного зєднання A06/1 ЛЕО
ЛАЙТМЕН	  шт	4	 	
1256	Герметик AQUAFIX	  шт	1	 	
1257	Замiрювання електричного опору контуру заземлення	  опора	8	 	
1258	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних
основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	  м	4	 	
1259	Заземлювач горизонтальний у траншеї зi сталi штабової,
перерiз полоси 40х4мм	  м	16	 	
1260	Полоса 40х4 мм TSO40х4 - СМ	  м п	20	 	
1261	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 2	  м3	4,48	 	
1262	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1	  м3	4,48	 	
1263	Захист струмовідводу	  м	12	 	
1264	Екран струмовідвідного дроту A07/1 ЛЕО ЛАЙТМЕН	  шт	4	 	
 	ВОЛЬЄРИ ДЛЯ УТРИМАННЯ СОБАК
Локальний кошторис 02-03-01 на Загальнобудівельні
роботи.	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Землянi роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1265	Зрізка рослинного грунту бульдозерами потужністю 59
кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 10 м, група
грунтів 1	  м3	78	 	
1266	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту
[понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] ,
група ґрунтів 1 до 60 м	  м3	390	 	
1267	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн"
або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63]
м3, група ґрунтів 2 /при розробцi траншей/	  м3	244,61	 	
1268	Засипка вручну грунту за стінки фундаментів, група
грунтів 1	  м3	10	 	
1269	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю
59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група
ґрунтів 1	  м3	140,61	 	
1270	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту
[понад 5 м] для засипки траншей і котлованів до 10 м
бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 1	  м3	140,61	 	
1271	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група
ґрунтів 1, 2	  м3	140,61	 	
1272	Підсипка грунту під підлогу та пандус з перекиданням
екскаватором	  м3	140,61	 	
1273	Навантаження рослинного грунту на автомобілі-
самоскиди екскаваторами	  м3	78	 	
1274	Перевезення ґрунту до 1 км	  т	128,7	 	
 	Роздiл 2. Фундаменти	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1275	Улаштування основи під фундаменти піщаної	  м3	14	 	
1276	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних,
при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 20 (М
250), крупнiсть заповнювача 10-20мм	  м3	94	 	
1277	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю,
клас А-ІІІ, діаметр 20-22 мм	  т	0,01065	 	
1278	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю,
клас А-ІІІ, діаметр 10 мм	  т	0,73423	 	
1279	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр
8 мм	  т	0,26	 	

1	2	3	4	5	
1280	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна
обклеювальна в 2 шари	  м2	84	 	
1281	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна
бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового
мурування, цеглі, бетону	  м2	593,6	 	
 	Роздiл 3. Стiни	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1282	Мурування зовнiшнiх простих стiн з цегли [керамiчної]
при висотi поверху до 4 м	  м3	94,97	 	
1283	Мурування внутрiшнiх стiн з цегли [керамiчної] при
висотi поверху до 4 м	  м3	51,07	 	
1284	Укладання перемичок масою до 0,3 т	  шт	68	 	
1285	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1	  шт	68	 	
1286	Мурування перегородок армованих з цегли [керамiчної]
товщиною в 1/2 цегли при висотi поверху до 4 м	  м2	345	 	
1287	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна
обклеювальна в 1 шар	  м2	20,7	 	
1288	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 2	  м3	20,7	 	
1289	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних,
при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 10 (М
150), крупнiсть заповнювача 10-20мм	  м3	20,7	 	
1290	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю,
клас А-ІІІ, діаметр 10 мм	  т	0,8811	 	
1291	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю,
клас А-ІІІ, діаметр 6 мм	  т	0,3255	 	
 	Роздiл 4. Підлоги	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1292	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих
щебеневих шарів	  м3	29,76	 	
1293	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 12,
5 [М 150] крупнiсть заповнювача 20-40мм	  м3	20,832	 	
1294	Улаштування гiдроiзоляцiї обклеювальної гідроiзолом
на мастицi бiтумiноль, перший шар	  м2	297,6	 	
1295	Улаштування гiдроiзоляцiї обклеювальної гідроiзолом
на мастицi бiтумiноль, наступний шар	  м2	297,6	 	
1296	Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї суцiльної з плит
т.50мм	  м2	297,6	 	
1297	Екструдований пінополістирол	  м3	15,1776	 	
1298	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	  м2	297,6	 	
1299	Плiвка гідроізоляційна	  м2	327,36	 	
1300	Укладання лаг по плитах перекриттів	  м2	297,6	 	
1301	Улаштування покриттів дощатих товщиною 36 мм	  м2	297,6	 	
1302	Улаштування плінтусів дерев'яних з кріпленням
шурупами	  м	393,5	 	
1303	Просте фарбування підлоги колером олійним по дереву	  м2	297,6	 	
1304	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих
щебеневих шарів	  м3	7,116	 	
1305	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 12,
5 [М 150] крупнiсть заповнювача 20-40мм	  м3	4,9812	 	
1306	Улаштування гiдроiзоляцiї обклеювальної гідроiзолом
на мастицi бiтумiноль, перший шар	  м2	71,16	 	
1307	Улаштування гiдроiзоляцiї обклеювальної гідроiзолом
на мастицi бiтумiноль, наступний шар	  м2	71,16	 	
1308	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	  м2	71,16	 	
1309	Додавати або вилучати на кожнi 5 мм змiни товщини
цементних стяжок, т.50 мм	  м2	71,16	 	
1310	Армування стяжки дротяною сіткою	  м2	71,16	 	
1311	Сiтка арм., дiам.3 мм 100х100мм	  м2	78,276	 	
1312	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт	  м2	71,16	 	

1	2	3	4	5	
1313	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних
плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої
суміші	  м2	4,84	 	
 	Роздiл 5. Дверi 	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1314	Установлення металевих дверних коробок із
навішуванням дверних полотен	  м2	7,56	 	
1315	Дверi металеві 	  м2	7,56	 	
1316	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними
блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни,
серія блоку ДГ-21-7	  блок	30	 	
1317	Блоки дверні дерев'яні марки ДУ21-9 ГОСТ 6629-88  із
суцільним заповненням щита, глухі (iз покращеним
опоряджувальним покриттям олiйними фарбами за 1
раз)	  шт	30	 	
1318	Залізні вироби для блоків вхідних дверей до
помешкання, однопольних	  комплект	30	 	
 	Роздiл 6. Покрiвля	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1319	Виготовлення та установлення крокв та мауерлат	  м3	11,1	 	
1320	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і
брусків під покрівлю з листової сталі	  м2	505	 	
1321	Улаштування пароiзоляцiї прокладної в один шар	  м2	505	 	
1322	Укладання контрлат	  м	630	 	
1323	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина
75-150 мм, товщина 25 мм, ІІ сорт	  м3	0,945	 	
1324	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа
при висоті будівлі до 25 м	  м2	505	 	
1325	Металопрофіль ТП-35	  м2	555,5	 	
1326	Улаштування снігозатримувачів	  м	85,6	 	
1327	Снігозатримувач СУ	  м п	86	 	
1328	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	  м	11,8	 	
1329	Стінний захист	  м.п.	12,98	 	
1330	Самоклеюча плівка Євроізол	  м п	11,8	 	
1331	Монтаж стальних плінтусів із гнутого профілю	  м	304	 	
1332	Плоский лист з полімерним покриттям шириною 500мм	  м п	152	 	
1333	Плоский лист з полімерним покриттям шириною 220мм	  м п	152	 	
1334	Підшивання стелі сталлю покрівельною неоцинкованою
по дереву	  м2	91,2	 	
1335	Металопрофіль ТП-35	  м2	100,32	 	
1336	Улаштування лобової дошки	  м2	22,8	 	
1337	Полiпшене фарбування колером олiйним лобової дошки	  м2	22,8	 	
1338	Улаштування жолобів підвісних	  м	72,05	 	
1339	Водостічний жолоб 	  м	73	 	
1340	Заглушка ринви	  шт	6	 	
1341	З"єднувач для ринви	  шт	24	 	
1342	Кронштейн ринви 	  шт	72	 	
1343	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з
готових елементів	  м	20	 	
1344	Труба водостічна 	  м	20	 	
1345	Відвід серединний	  шт	10	 	
1346	Коліно	  шт	20	 	
1347	Обхват труби 	  шт	30	 	
1348	Відвідна труба 	  шт	10	 	
1349	Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по
фермах	  м2	540,5	 	
1350	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок,
крокв, мауерлатів	  м3	11,1	 	
1351	Вогнезахисна суміш ECOSEPT-450-I	  кг	216,2	 	
 	Роздiл 7. Відмостка	 	 	 	

1	2	3	4	5	
1352	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 2	  м3	30,96	 	
1353	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	  м3	30,96	 	
1354	Перевезення ґрунту до 10 км	  т	51,084	 	
1355	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття
10 см	  м2	154,8	 	
 	Роздiл 8. Опорядження внутрiшнє	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1356	Поліпшенене штукатурення [цементно-вапняним]
розчином по каменю i бетону стін вручну	  м2	1306,4	 	
1357	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по
каменю і бетону	  м2	28,4	 	
1358	Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стін
всередині приміщень з підготуванням поверхонь	  м2	1334,8	 	
 	Роздiл 9. Фасад	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1359	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином
по каменю стін вручну	  м2	244	 	
1360	Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по
зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із
застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС,
штукатурка декоративна «камінцева» Сeresit CT 174,
зерно 1,5 мм	  м2	244	 	
1361	Силікатне фарбування фасадів з риштувань по
підготовленій поверхні	  м2	244	 	
 	Роздiл 10. Металеве огородження вольєрів	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1362	Монтаж лотків, грат, затворів зі штабової і
тонколистової сталі	  т	6,555	 	
1363	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових
конструкцій та ін.	  т	6,555	 	
1364	Металопрокат	  т	6,9483	 	
1365	Завіси металеві	  шт	60	 	
1366	Замок	  шт	30	 	
1367	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	730	 	
1368	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору
сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за
два рази	  м2	730	 	
 	Роздiл 11. Огорожа по осі 7	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1369	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по
залізобетонних стовпах з цоколем із залізобетонних
панелей висотою до 2 м	  м	11,22	 	
1370	Секційна огорожа оцинкована з ПВХ покриттям
(діаметер горизонтальних стержнів 5мм, вертикальних-
4мм) в комплекті із стовпом	  м.п.	11,22	 	
1371	Улаштування хвірток без установлення стовпів при
металевих огорожах і огорожах із панелей - розмір
2100х1500мм	  шт	2	 	
1372	Хвіртка 2100х1500мм	  шт	2	 	
1373	Стовпчики для огорожi металеві із профільної труби
оцинкованої з ПВХ 60х40мм висота 3,0м з заглушками	  шт	4	 	
 	Роздiл 12. Будки для собак	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1374	Установлення каркаса з брусів	  м3	5,7	 	
1375	Улаштування покриттів дощатих товщиною 36 мм	  м2	37,5	 	
1376	Просте фарбування підлоги колером олійним по дереву	  м2	37,5	 	
1377	Улаштування з дощок стінок та кришки	  м2	199,5	 	
1378	Просте фарбування стін колером олійним по дереву	  м2	399	 	
1379	Шафа індивідуальна металева 300х500х1400	  шт	30	 	

1	2	3	4	5	
1380	Стелаж поличковий середнього навантаження (до 200кг
на поличку.)Кількість поличок -5шт .Габаритні розміри
920х560х2000	  шт	20	 	
 	Локальний кошторис 02-03-02 на Силове обладнання та
освітлення	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Монтажнi роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1381	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	  шафа	1	 	
1382	Щити ввідно-розподільчий ВРП	  шт	1	 	
1383	Заземлювач вертикальний з круглої сталi дiаметром 20
мм	  шт	1	 	
1384	Глибинне заземлення OBO Betterman комплект на 4,5
метрів	  шт	1	 	
1385	Тримач полоси OBO Betterman 40мм М6 FT 5032245	  шт	1	 	
1386	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних
основах з круглої сталі діаметром 8 мм	  м	8	 	
1387	Провід ПВ1 1х6мм2	  м	8	 	
1388	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що
установлюються на штирях, кількість ламп до 2	  шт	13	 	
1389	Монтаж світильників для ламп розжарювання з
підвішуванням на гаках в пильних і сирих приміщеннях	  шт	64	 	
1390	Світильник світлодіодний ДСП 1306 36Вт 4500К IP65
1200мм ДСП 1306 ІЕК	  шт	12	 	
1391	Світильник аварійний постійної дії NI-CD 1ч IP20 IEK
ДПА 2104IEK	  шт	1	 	
1392	Світильник світлодіодний під цоколь Е27 НПП1302 IEK	  шт	64	 	
1393	Лампа енергозберігаюча Е27 20Вт	  шт	64	 	
 	Роздiл 2. електроустановочне обладнання	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1394	Коробка розподільча з кришкою 70х30мм	  шт	70	 	
1395	Установлення вимикачів незаглибленого типу при
відкритій проводці	  шт	14	 	
1396	Вимикач одноклавішний для зовнішньої установки ІР65
VIDEX BINERA	  шт	10	 	
1397	Вимикач одноклавішний для зовнішньої установки
прохідний ІР65 VIDEX BINERA	  шт	4	 	
1398	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю
установочних апаратів [вимикачів і штепсельних
розеток] до 3	  шт	5	 	
1399	Розетка штепсельна з заземлюючим контактом, трійна
Karlik GHE-3sd Schuko	  шт	5	 	
1400	Прокладання проводу при схованій проводці	  м	127	 	
1401	Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	  м	363	 	
1402	Кабель ВВГнгд 3х2,5 мм2	  м	60	 	
1403	Кабель ВВГнгд 3х1,5мм2	  м	420	 	
1404	Кабель ВВГнгд 4х1,5мм2	  м	10	 	
1405	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	  м	363	 	
1406	Труба гофрована стальна ум. прохід 20мм СМ10-20-050	  м	323	 	
1407	Труба гофрована стальна ум. прохід 5мм СМ10-25-050	  м	40	 	
 	ЩЕНЯТНИК
Локальний кошторис 02-04-01 на Загальнобудівельні
роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Підлоги	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1408	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих
щебеневих шарів	  м3	2,942	 	
1409	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 12,
5 [М 150] крупнiсть заповнювача 20-40мм	  м3	2,0594	 	

1	2	3	4	5	
1410	Улаштування гiдроiзоляцiї обклеювальної гідроiзолом
на мастицi бiтумiноль, перший шар	  м2	29,42	 	
1411	Улаштування гiдроiзоляцiї обклеювальної гідроiзолом
на мастицi бiтумiноль, наступний шар	  м2	29,42	 	
1412	Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї суцiльної з плит
т.50мм	  м2	29,42	 	
1413	Екструдований пінополістирол	  м3	1,50042	 	
1414	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	  м2	29,42	 	
1415	Плiвка гідроізоляційна	  м2	32,362	 	
1416	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	  м2	29,42	 	
1417	Додавати або вилучати на кожнi 5 мм змiни товщини
цементних стяжок, т.50 мм	  м2	29,42	 	
1418	Армування стяжки дротяною сіткою	  м2	29,42	 	
1419	Сiтка арм., дiам.3 мм 100х100мм	  м2	32,362	 	
1420	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт	  м2	29,42	 	
1421	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних
плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої
суміші	  м2	3,2	 	
1422	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих
щебеневих шарів	  м3	7,272	 	
1423	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 12,
5 [М 150] крупнiсть заповнювача 20-40мм	  м3	5,0904	 	
1424	Улаштування гiдроiзоляцiї обклеювальної гідроiзолом
на мастицi бiтумiноль, перший шар	  м2	72,72	 	
1425	Улаштування гiдроiзоляцiї обклеювальної гідроiзолом
на мастицi бiтумiноль, наступний шар	  м2	72,72	 	
1426	Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї суцiльної з плит
т.50мм	  м2	72,72	 	
1427	Екструдований пінополістирол	  м3	3,70872	 	
1428	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	  м2	72,72	 	
1429	Плiвка гідроізоляційна	  м2	79,992	 	
1430	Укладання лаг по плитах перекриттів	  м2	72,72	 	
1431	Улаштування покриттів дощатих товщиною 36 мм	  м2	72,72	 	
1432	Улаштування плінтусів дерев'яних з кріпленням
шурупами	  м	84	 	
1433	Просте фарбування підлоги колером олійним по дереву	  м2	72,72	 	
 	Роздiл 2. Дверi 	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1434	Установлення металевих дверних коробок із
навішуванням дверних полотен	  м2	3,78	 	
1435	Дверi металеві 	  м2	3,78	 	
1436	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними
блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни,
серія блоку ДГ-21-9	  блок	8	 	
1437	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними
блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни,
серія блоку ДГ-21-7	  блок	5	 	
1438	Блоки дверні дерев'яні марки ДГ21-8 ГОСТ 6629-88 із
дрібнопорожнистим (гратчастим) заповненням щита,
глухі	  шт	5	 	
1439	Блоки дверні дерев'яні марки ДУ21-9 ГОСТ 6629-88  із
суцільним заповненням щита, глухі (iз покращеним
опоряджувальним покриттям олiйними фарбами за 1
раз)	  шт	8	 	
1440	Залізні вироби для блоків вхідних дверей до
помешкання, однопольних	  комплект	13	 	
 	Роздiл 3. Вiкна	 	 	 	

1	2	3	4	5	
1441	Заповнення віконних прорізів готовими блоками
площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель	  м2	4,85	 	
1442	Вiконні блоки "REHAU" з п"ятикамерного м/п профілю.
Скління-двокамерний склопакет	  м2	4,85	 	
1443	Установлення віконних відливів	  м	9,6	 	
1444	Зливи оцинковані, 220 мм	  м	9,9552	 	
1445	Герметик силіконовий водостійкий	  кг	3,99	 	
 	Роздiл 4. Дах	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1446	Розбирання покриття покрівель з хвилястих і
напівхвилястих азбестоцементних листів	  м2	160	 	
1447	Виготовлення та установлення крокв та мауерлат	  м3	1,44	 	
1448	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і
брусків під покрівлю з листової сталі	  м2	57,3	 	
1449	Улаштування пароiзоляцiї прокладної в один шар	  м2	217,3	 	
1450	Укладання контрлат	  м	190	 	
1451	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина
75-150 мм, товщина 25 мм, ІІ сорт	  м3	0,285	 	
1452	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа
при висоті будівлі до 25 м	  м2	217,3	 	
1453	Металопрофіль ТП-35	  м2	239,03	 	
1454	Улаштування з листової сталі розжолобків	  м	51,5	 	
1455	Єндова	  м	28,6	 	
1456	Коньок	  м п	28,05	 	
1457	Ущільнювач під коньок	  м п	103	 	
1458	Улаштування снігозатримувачів	  м	40,2	 	
1459	Снігозатримувач СУ	  м п	40,2	 	
1460	Монтаж стальних плінтусів із гнутого профілю	  м	164,2	 	
1461	Плоский лист з полімерним покриттям шириною 500мм	  м п	82,1	 	
1462	Плоский лист з полімерним покриттям шириною 220мм	  м п	82,1	 	
1463	Підшивання стелі сталлю покрівельною неоцинкованою
по дереву	  м2	49,2	 	
1464	Металопрофіль ТП-35	  м2	54,12	 	
1465	Улаштування лобової дошки	  м2	12,315	 	
1466	Полiпшене фарбування колером олiйним лобової дошки	  м2	12,315	 	
1467	Улаштування жолобів підвісних	  м	35	 	
1468	Водостічний жолоб 	  м	35	 	
1469	Заглушка ринви	  шт	6	 	
1470	З"єднувач для ринви	  шт	12	 	
1471	Кронштейн ринви 	  шт	38	 	
1472	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з
готових елементів	  м	8	 	
1473	Труба водостічна 	  м	8	 	
1474	Відвід серединний	  шт	2	 	
1475	Коліно	  шт	4	 	
1476	Обхват труби 	  шт	8	 	
1477	Відвідна труба 	  шт	2	 	
1478	Улаштування люка виходу на дах	  шт	1	 	
1479	Вихід на дах	  шт	1	 	
1480	Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по
фермах	  м2	340,1	 	
1481	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок,
крокв, мауерлатів	  м3	6,2	 	
1482	Вогнезахисна суміш ECOSEPT-450-I	  кг	136,04	 	
1483	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	  м2	58,94	 	
1484	Пароізоляційна плівка	  м2	64,834	 	
1485	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або
мат мінераловатних або скловолокнистих	  м2	58,94	 	

1	2	3	4	5	
1486	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на
синтетичному зв'язувальному, марка М175	  м3	12,02376	 	
1487	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	  м2	58,94	 	
1488	Плiвка гідроізоляційна	  м2	64,834	 	
1489	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	  м2	58,94	 	
1490	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних	  м2	58,94	 	
1491	Армування стяжки дротяною сіткою	  м2	58,94	 	
1492	Сiтка арм., дiам.3 мм 100х100мм	  м2	64,834	 	
 	Роздiл 5. Фасад	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1493	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином
по каменю стін вручну	  м2	176,1	 	
1494	Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по
зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із
застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС,
штукатурка декоративна «камінцева» Сeresit CT 174,
зерно 1,5 мм	  м2	176,1	 	
1495	Силікатне фарбування фасадів з риштувань по
підготовленій поверхні	  м2	176,1	 	
 	Роздiл 6. Опорядження внутрiшнє	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1496	Затирання швів	  м2	58,94	 	
1497	Фарбування силікатними розчинами стель по штукатурці
всередині приміщень по підготовленій поверхні	  м2	58,94	 	
1498	Просте штукатурення цементно-вапняним розчином по
каменю і бетону стін	  м2	155,1	 	
1499	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по
каменю і бетону	  м2	25,07	 	
1500	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт	  м2	94	 	
1501	Поліпшене фарбування стін колером олійним по
штукатурці	  м2	15,7	 	
1502	Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стін
всередині приміщень з підготуванням поверхонь	  м2	70,47	 	
 	Роздiл 7. Металеве огородження вольєрів	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1503	Монтаж лотків, грат, затворів зі штабової і
тонколистової сталі	  т	0,84	 	
1504	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових
конструкцій та ін.	  т	0,84	 	
1505	Металопрокат	  т	0,8904	 	
1506	Завіси металеві	  шт	10	 	
1507	Замок	  шт	5	 	
1508	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	95	 	
1509	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору
сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за
два рази	  м2	95	 	
 	Роздiл 8. Будки для собак	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1510	Установлення каркаса з брусів	  м3	0,95	 	
1511	Улаштування покриттів дощатих товщиною 36 мм	  м2	6,25	 	
1512	Просте фарбування підлоги колером олійним по дереву	  м2	6,25	 	
1513	Улаштування з дощок стінок та кришки	  м2	33,25	 	
1514	Просте фарбування стін колером олійним по дереву	  м2	66,5	 	
 	Роздiл 9. Відмостка	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1515	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 2	  м3	12,4	 	
1516	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	  м3	12,4	 	

1	2	3	4	5	
1517	Перевезення ґрунту до 10 км	  т	20,46	 	
1518	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття
10 см	  м2	62	 	
 	Роздiл 10. Сходи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1519	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 2	  м3	6	 	
1520	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1	  м3	3,16	 	
1521	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М
150), крупнiсть заповнювача 10-20мм	  м3	1,4	 	
1522	Улаштування Г-1 бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть
заповнювача 10-20мм	  м3	6	 	
1523	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю,
клас А-ІІІ, діаметр 10 мм	  т	0,211898	 	
1524	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт	  м2	8,1	 	
1525	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних
плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої
суміші	  м2	8,18	 	
1526	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамiчних
плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої
суміші	  м2	0,278	 	
1527	Установлення металевої огорожі без поручня	  м	11,2	 	
1528	Розпірний болт М10 для важких конструкцій	  шт	80	 	
1529	Виготовлення огорожі сходiв	  т	0,10834	 	
1530	Труба 48х3	  т	0,039538	 	
1531	Труба профільна 40х40х2	  т	0,04452	 	
1532	Труба профільна 20х20х2мм	  т	0,0273904	 	
1533	Смуга 70х4 мм	  т	0,003392	 	
1534	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	6,2	 	
1535	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору
грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два
рази	  м2	6,2	 	
 	Локальний кошторис 02-04-02 на Силове обладнання та
освітлення	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Монтажнi роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1536	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	  шафа	1	 	
1537	Щити ввідно-розподільчий ВРП	  шт	1	 	
1538	Заземлювач вертикальний з круглої сталi дiаметром 20
мм	  шт	1	 	
1539	Глибинне заземлення OBO Betterman комплект на 4,5
метрів	  шт	1	 	
1540	Тримач полоси OBO Betterman 40мм М6 FT 5032245	  шт	1	 	
1541	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних
основах з круглої сталі діаметром 8 мм	  м	8	 	
1542	Провід ПВ1 1х6мм2	  м	8	 	
1543	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що
установлюються на штирях, кількість ламп до 2	  шт	16	 	
1544	Монтаж світильників для ламп розжарювання з
підвішуванням на гаках в пильних і сирих приміщеннях	  шт	6	 	
1545	Світильник світлодіодний ДСП 1306 36Вт 4500К IP65
1200мм ДСП 1306 ІЕК	  шт	6	 	
1546	Світильник аварійний постійної дії NI-CD 1ч IP20 IEK
ДПА 2104IEK	  шт	2	 	
1547	Світильник світлодіодний під цоколь Е27 НПП1302 IEK	  шт	14	 	
1548	Лампа енергозберігаюча Е27 20Вт	  шт	14	 	

1	2	3	4	5	
 	Роздiл 2. електроустановочне обладнання	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1549	Коробка установочна діам. 65х40КМ40002	  шт	21	 	
1550	Коробка розподільча з кришкою 70х30мм	  шт	14	 	
1551	Пробивання в цегляних стiнах гнiзд	  шт	35	 	
1552	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій
проводці одноклавішних	  шт	2	 	
1553	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій
проводці двоклавішних	  шт	7	 	
1554	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу
при схованій проводці	  шт	12	 	
1555	Розетка для внутрішньої установки з заземлюючим
контактом двійна 220В 16А	  шт	12	 	
1556	Прокладання проводу при схованій проводці	  м	143	 	
1557	Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	  м	35	 	
1558	Кабель ВВГнгд 3х2,5 мм2	  м	90	 	
1559	Кабель ВВГнгд 3х1,5мм2	  м	58	 	
1560	Кабель ВВГнгд 4х1,5мм2	  м	30	 	
1561	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах,
діаметр труб до 25 мм	  м	35	 	
1562	Труба гофрована ПВХ СTG20-20-K41	  м	35	 	
1563	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу
до 20 см2	  м	35	 	
 	Локальний кошторис 02-04-03 на Вентиляція	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1564	Установлення грат жалюзійних стальних щілинних
регулювальних [Р] номер 150, розмір 150х150 мм	  грати	5	 	
1565	Решітка однорядна РО 150х150	  шт	5	 	
1566	Установлення дефлекторів діаметром патрубка 280 мм	  шт	1	 	
1567	Дефлектори, типа ЦАГИ N 3 у зібраному вигляді,
діаметр патрубка 280 мм	  шт	1	 	
1568	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	  м2	8,4	 	
 	Локальний кошторис 02-04-04 на Опалення	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Опалення	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1569	Установлення конвекторів	  кВт	8	 	
1570	Конвектор ЄВНА-2,0/230С2Н, Термія	  шт	4	 	
 	Локальний кошторис 02-04-05 на Пожежна сигналізація	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Пожежна сигналізація	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1571	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного
пускового концентратора ПС	  шт	1	 	
1572	Прилад приймально-контрольний ППКП Тірас 4П	  шт	1	 	
1573	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	  шт	1	 	
1574	Акумулятор 7Ам/год	  шт	1	 	
1575	Монтаж модуля релейних ліній	  шт	2	 	
1576	Модуль розширення МРЛ-2.1	  шт	2	 	
1577	Сповiщувач ПС автоматичний димовий у нормальному
виконаннi	  шт	6	 	
1578	Сповіщувач пожежний димовий СПД3	  шт	6	 	
1579	Монтаж сповіщувача ручного	  шт	2	 	
1580	Сповіщувач пожежний ручний безадресний СПР	  шт	2	 	
1581	Коробка відгалужувальна	  шт	4	 	
1582	Коробка розгалужувальна вогнестійка КВР 01/30-30В	  шт	2	 	
1583	Коробка розгалужувальна КМ-2	  шт	2	 	

1	2	3	4	5	
1584	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід",
"в'їзд", "під'їзд" і т.п.	  шт	1	 	
1585	Пристрій "Джміль-1"	  шт	1	 	
1586	Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	  м	40	 	
1587	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2
у коробах	  м	25	 	
1588	Кабель силовий FLAME - X 950(N) HXH FE 180/E30-3x1.5	  м	35	 	
1589	Провід ПСВВнг 4х0,22	  м	30	 	
1590	Прокладання коробів пластикових	  м	25	 	
1591	Короб 10х7мм СКК10-010-007	  м	25,25	 	
1592	Прокладання вініпластових труб, що поставляються
нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і
колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр
умовного проходу до 25 мм	  м	70	 	
1593	Гофротруба CTG20-16-K41-100l	  м	20,2	 	
1594	Труба гофрована жорстка 25мм CTR10-025-K41-060 ІЕК	  м	50,5	 	
1595	Кріплення для гофротруби 	  шт	200	 	
1596	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу
до 20 см2	  м	70	 	
1597	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни
до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	  м	70	 	
1598	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х
полюсних на струм до 25 А	  шт	1	 	
1599	Вимикач автоматичний Etimat 10 10А 1р	  шт	1	 	
1600	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3	  шт	1	 	
1601	Сповіщувач пожежний ручний безадресний СПР	  шт	1	 	
1602	Системи регулювання одноконтурні стабілізації
технологічного параметра [незалежно від кількості
параметрів настроювання] з пропорційно-інтегрально-
диференціальним законом управління	  Система	1	 	
1603	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в
цегляних стінах товщиною до 25 см	  шт	6	 	
 	Локальний кошторис 02-04-06 на Блискавкозахист	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Блискавкозахист	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1604	Провiдник заземлюючий вiдкрито по будiвельних
основах з круглої оцинкованої сталi дiаметром 8 мм	  м	6	 	
1605	Провiдник заземлюючий вiдкрито по будiвельних
основах з круглої оцинкованої сталi дiаметром 8 мм
[при роботi на висотi понад 2 до 8 м]	  м	185	 	
1606	Стальний дріт гарячеоцинкований D8	  м	191	 	
1607	Хрестове, паралельне або Т-подібне з’єднання дроту
діам.8мм 201 011 ЛЕО ЛАЙТМЕН	  шт	9	 	
1608	Тримач по гребню з Clip 304 013 ЛЕО ЛАЙТМЕН	  шт	28	 	
1609	Тримач Clip з шурупом 301 359 ЛЕО ЛАЙТМЕН	  шт	13	 	
1610	Тримач з основою L100 318 021 ЛЕО ЛАЙТМЕН	  шт	66	 	
1611	Гвинт 4,8*32 6гр цб ТЕХ-Н	  шт	342	 	
1612	Шайба з гумовою прокладкою	  шт	342	 	
1613	Улаштування блискавкоприймачів	  шт	2	 	
1614	Блискавкоприймач на гребінь даху 414 013 ЛЕО
ЛАЙТМЕН	  шт	2	 	
1615	Заземлювач вертикальний з круглої сталi	  шт	6	 	
1616	Стержень стандартний Е16/1 ЛЕО ЛАЙТМЕН	  шт	12	 	
1617	Муфта заземлення E16/2 ЛЕО ЛАЙТМЕН	  шт	6	 	
1618	Наконечник для звичайних грунтів E16/3 ЛЕО ЛАЙТМЕН	  шт	6	 	
1619	Гвинт ударний E16/4 ЛЕО ЛАЙТМЕН	  шт	6	 	
1620	Затискач прут d16/полоса С04/1 ЛЕО ЛАЙТМЕН	  шт	3	 	
1621	Стрічка антикорозійна A01/1 ЛЕО ЛАЙТМЕН	  уп	2	 	

1	2	3	4	5	
1622	Монтаж коробки	  шт	3	 	
1623	Коробка для контрольного зєднання A06/1 ЛЕО
ЛАЙТМЕН	  шт	3	 	
1624	Герметик AQUAFIX	  шт	1	 	
1625	Замiрювання електричного опору контуру заземлення	  опора	3	 	
1626	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних
основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	  м	3	 	
1627	Заземлювач горизонтальний у траншеї зi сталi штабової,
перерiз полоси 40х4мм	  м	12	 	
1628	Полоса 40х4 мм TSO40х4 - СМ	  м п	15	 	
1629	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 2	  м3	3,36	 	
1630	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1	  м3	3,36	 	
1631	Захист струмовідводу	  м	9	 	
1632	Екран струмовідвідного дроту A07/1 ЛЕО ЛАЙТМЕН	  шт	3	 	
 	КАРАНТИННИЙ ВОЛЬЄР РОЗПЛІДНИКА
Локальний кошторис 02-05-01 на Загальнобудівельні
роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Підлоги	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1633	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих
щебеневих шарів	  м3	4,95	 	
1634	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 12,
5 [М 150] крупнiсть заповнювача 20-40мм	  м3	3,465	 	
1635	Улаштування гiдроiзоляцiї обклеювальної гідроiзолом
на мастицi бiтумiноль, перший шар	  м2	49,5	 	
1636	Улаштування гiдроiзоляцiї обклеювальної гідроiзолом
на мастицi бiтумiноль, наступний шар	  м2	49,5	 	
1637	Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї суцiльної з плит
т.50мм	  м2	49,5	 	
1638	Екструдований пінополістирол	  м3	2,5245	 	
1639	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	  м2	49,5	 	
1640	Плiвка гідроізоляційна	  м2	54,45	 	
1641	Укладання лаг по плитах перекриттів	  м2	49,5	 	
1642	Улаштування покриттів дощатих товщиною 36 мм	  м2	49,5	 	
1643	Улаштування плінтусів дерев'яних з кріпленням
шурупами	  м	69,8	 	
1644	Просте фарбування підлоги колером олійним по дереву	  м2	49,5	 	
 	Роздiл 2. Дверi 	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1645	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними
блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни,
серія блоку ДГ-21-7	  блок	5	 	
1646	Блоки дверні дерев'яні марки ДУ21-7 ГОСТ 6629-88  із
суцільним заповненням щита, глухі (iз покращеним
опоряджувальним покриттям  олiйними фарбами за 1
раз)	  шт	5	 	
1647	Залізні вироби для блоків вхідних дверей до
помешкання, однопольних	  комплект	5	 	
1648	Установлення фрамуг над дверями	  м2	1,5	 	
1649	Металопластикові вiконні блоки  з однокамерним 
склопакетом 	  м2	1,5	 	
 	Роздiл 3. Дах	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1650	Виготовлення та установлення крокв та мауерлат	  м3	1,73	 	
1651	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і
брусків під покрівлю з листової сталі	  м2	74	 	
1652	Улаштування пароiзоляцiї прокладної в один шар	  м2	74	 	
1653	Укладання контрлат	  м	90	 	
1654	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина
75-150 мм, товщина 25 мм, ІІ сорт	  м3	0,135	 	

1	2	3	4	5	
1655	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа
при висоті будівлі до 25 м	  м2	74	 	
1656	Металопрофіль ТП-35	  м2	81,4	 	
1657	Улаштування з листової сталі розжолобків	  м	11	 	
1658	Коньок	  м п	12,1	 	
1659	Ущільнювач під коньок	  м п	22	 	
1660	Улаштування снігозатримувачів	  м	22	 	
1661	Снігозатримувач СУ	  м п	22	 	
1662	Монтаж стальних плінтусів із гнутого профілю	  м	73,6	 	
1663	Плоский лист з полімерним покриттям шириною 500мм	  м п	40,48	 	
1664	Плоский лист з полімерним покриттям шириною 220мм	  м п	40,48	 	
1665	Підшивання стелі сталлю покрівельною неоцинкованою
по дереву	  м2	22,08	 	
1666	Металопрофіль ТП-35	  м2	24,288	 	
1667	Улаштування лобової дошки	  м2	5,52	 	
1668	Полiпшене фарбування колером олiйним лобової дошки	  м2	5,52	 	
1669	Улаштування жолобів підвісних	  м	22	 	
1670	Водостічний жолоб 	  м	22	 	
1671	Заглушка ринви	  шт	4	 	
1672	З"єднувач для ринви	  шт	4	 	
1673	Кронштейн ринви 	  шт	22	 	
1674	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з
готових елементів	  м	6	 	
1675	Труба водостічна 	  м	6	 	
1676	Відвід серединний	  шт	2	 	
1677	Коліно	  шт	4	 	
1678	Обхват труби 	  шт	8	 	
1679	Відвідна труба 	  шт	2	 	
1680	Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по
фермах	  м2	225,64	 	
1681	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок,
крокв, мауерлатів	  м3	1,73	 	
1682	Вогнезахисна суміш ECOSEPT-450-I	  кг	90,256	 	
 	Роздiл 4. Фасад	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1683	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином
по каменю стін вручну	  м2	69,33	 	
1684	Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по
зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із
застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС,
штукатурка декоративна «камінцева» Сeresit CT 174,
зерно 1,5 мм	  м2	69,33	 	
1685	Силікатне фарбування фасадів з риштувань по
підготовленій поверхні	  м2	69,33	 	
 	Роздiл 5. Опорядження внутрiшнє	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1686	Підшивання стелі дошками обшивки	  м2	49,5	 	
1687	Просте фарбування стель колером олійним по дереву	  м2	49,5	 	
1688	Мурування зовнiшнiх простих стiн з цегли [керамiчної]
при висотi поверху до 4 м	  м3	0,65	 	
1689	Мурування внутрiшнiх стiн з цегли [керамiчної] при
висотi поверху до 4 м	  м3	0,9	 	
1690	Мурування перегородок армованих з цегли [керамiчної]
товщиною в 1/2 цегли при висотi поверху до 4 м	  м2	48	 	
1691	Просте штукатурення цементно-вапняним розчином по
каменю і бетону стін	  м2	182,65	 	
1692	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по
каменю і бетону	  м2	4,17	 	
1693	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт	  м2	186,82	 	

1	2	3	4	5	
 	Роздiл 6. Рiзнi роботи 	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1694	Улаштування лотка з бетону важкого В10(М150)	  м3	2,87	 	
1695	Щити з дошок, товщина 40 мм	  м2	5,85	 	
 	Роздiл 7. Відмостка	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1696	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 2	  м3	8	 	
1697	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	  м3	8	 	
1698	Перевезення ґрунту до 10 км	  т	13,2	 	
1699	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття
10 см	  м2	40	 	
 	Роздiл 8. Металеве огородження вольєрів	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1700	Монтаж лотків, грат, затворів зі штабової і
тонколистової сталі	  т	0,66	 	
1701	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових
конструкцій та ін.	  т	0,66	 	
1702	Металопрокат	  т	0,6996	 	
1703	Завіси металеві	  шт	10	 	
1704	Замок	  шт	5	 	
1705	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	29,7	 	
1706	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору
сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за
два рази	  м2	29,7	 	
 	Роздiл 9. Будки для собак	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1707	Установлення каркаса з брусів	  м3	0,95	 	
1708	Улаштування покриттів дощатих товщиною 36 мм	  м2	6,25	 	
1709	Просте фарбування підлоги колером олійним по дереву	  м2	6,25	 	
1710	Улаштування з дощок стінок та кришки	  м2	33,25	 	
1711	Просте фарбування стін колером олійним по дереву	  м2	66,5	 	
 	Локальний кошторис 02-05-02 на Силове обладнання та
освітлення	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Монтажнi роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1712	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	  шафа	1	 	
1713	Щити ввідно-розподільчий 5ВРП	  шт	1	 	
1714	Заземлювач вертикальний з круглої сталi дiаметром 20
мм	  шт	1	 	
1715	Глибинне заземлення OBO Betterman комплект на 4,5
метрів	  шт	1	 	
1716	Тримач полоси OBO Betterman 40мм М6 FT 5032245	  шт	1	 	
1717	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних
основах з круглої сталі діаметром 8 мм	  м	8	 	
1718	Провід ПВ1 1х6мм2	  м	8	 	
1719	Монтаж світильників для ламп розжарювання з
підвішуванням на гаках в пильних і сирих приміщеннях	  шт	10	 	
1720	Світильник світлодіодний під цоколь Е27 НПП1302 IEK	  шт	10	 	
1721	Лампа енергозберігаюча Е27 20Вт	  шт	10	 	
 	Роздiл 2. електроустановочне обладнання	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1722	Коробка установочна діам. 65х40КМ40002	  шт	21	 	
1723	Пробивання в цегляних стiнах гнiзд	  шт	21	 	
1724	Установлення вимикачів незаглибленого типу при
відкритій проводці	  шт	2	 	
1725	Вимикач одноклавішний для зовнішньої установки ІР65
VIDEX BINERA	  шт	2	 	

1	2	3	4	5	
1726	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю
установочних апаратів [вимикачів і штепсельних
розеток] до 3	  шт	1	 	
1727	Розетка штепсельна з заземлюючим контактом, трійна
Karlik GHE-3sd Schuko	  шт	1	 	
1728	Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	  м	6	 	
1729	Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	  м	40	 	
1730	Кабель ВВГнгд 3х2,5 мм2	  м	6	 	
1731	Кабель ВВГнгд 3х1,5мм2	  м	40	 	
1732	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	  м	46	 	
1733	Труба гофрована стальна ум. прохід 20мм СМ10-20-050	  м	40	 	
1734	Труба гофрована стальна ум. прохід 5мм СМ10-25-050	  м	6	 	
1735	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу
до 20 см2	  м	36	 	
 	МЕТАЛЕВЕ ОГОРОДЖЕННЯ ЛІТНЬОГО ВІДКРИТОГО ВОЛЬЄРУ ДЛЯ ЩЕНЯТНИКА
Локальний кошторис 02-06-01 на загальнобудівельні
роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1736	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по
залізобетонних стовпах з цоколем із залізобетонних
панелей висотою до 2 м	  м	82	 	
1737	Секційна огорожа оцинкована з ПВХ покриттям
(діаметер горизонтальних стержнів 5мм, вертикальних-
4мм) в комплекті із стовпом	  м.п.	82	 	
1738	Улаштування хвірток без установлення стовпів при
металевих огорожах і огорожах із панелей - розмір
2030х2320мм	  шт	2	 	
1739	Хвіртка 2100х1500мм	  шт	1	 	
1740	Стовпчики для огорожi металеві із профільної труби
оцинкованої з ПВХ 60х40мм висота 3,0м з заглушками	  шт	4	 	
 	МАЙДАНЧИК ДЛЯ ДРЕСИРУВАННЯ СОБАК
Локальний кошторис 02-07-01 на загальнобудівельні
роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Перешкода  "Драбина"	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1741	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з
укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	  м3	1,536	 	
1742	Улаштування бетонних фундаментів загального
призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 10 (М 150),
крупнiсть заповнювача 10-20мм	  м3	1,536	 	
1743	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до
10 кг	  т	0,044	 	
1744	Улаштування сходів без підшивання	  м2	15,18	 	
1745	Поліпшене фарбування сходів колером олійним по
дереву	  м2	60,75	 	
 	Роздiл 2. Перешкода "Лаз"	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1746	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень,
без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	  м3	1,386	 	
1747	Улаштування бетонних фундаментів загального
призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 10 (М 150),
крупнiсть заповнювача 10-20мм	  м3	1,386	 	
1748	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	  т	0,088	 	
1749	Установлення каркаса з брусів	  м3	0,35	 	
1750	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого
синтетичного матеріалу в земляному полотні	  м2	30	 	
1751	Брезент	  м2	30	 	
1752	Монтаж металевої захисної сіки	  м2	30	 	
1753	Сітка 20х20мм оцинкована	  м2	33	 	

1	2	3	4	5	
1754	Поліпшене фарбування колером олійним по дереву	  м2	20,16	 	
 	Роздiл 3. Перешкода "Колода"	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1755	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень,
без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	  м3	0,189	 	
1756	Улаштування бетонних фундаментів загального
призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 10 (М 150),
крупнiсть заповнювача 10-20мм	  м3	0,189	 	
1757	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	  т	0,015	 	
1758	Установлення бума з колод	  м3	0,8	 	
1759	Поліпшене фарбування колером олійним по дереву	  м2	13,7	 	
 	Роздiл 4. Перешкода "Канава"	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1760	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень,
без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	  м3	0,504	 	
1761	Улаштування бетонних фундаментів загального
призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 10 (М 150),
крупнiсть заповнювача 10-20мм	  м3	0,504	 	
1762	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	  т	0,04	 	
1763	Установлення каркаса з брусів	  м3	0,2	 	
1764	Улаштування покриттів з рейок товщиною 50 мм	  м2	11,4	 	
1765	Поліпшене фарбування колером олійним по дереву	  м2	33,58	 	
 	Роздiл 5. Перешкода "Паркан"	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1766	Виготовлення перешкоди "Паркан"	  м3	0,16	 	
1767	Поліпшене фарбування колером олійним по дереву	  м2	6,98	 	
 	Роздiл 6. Перешкода "Чагарник"	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1768	Виготовлення перешкоди "Чагарник"	  м3	0,058	 	
1769	Поліпшене фарбування колером олійним по дереву	  м2	3,24	 	
 	Роздiл 7. Перешкода "Зубчастий полісадник"	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1770	Виготовлення перешкоди "Зубчастий полісадник"	  м3	0,065	 	
1771	Поліпшене фарбування колером олійним по дереву	  м2	4,17	 	
 	МЕРЕЖІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
Локальний кошторис 04-01-01 на Зовнішнє
електропостачання станції	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Виніс мереж електропостачання	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1772	(Демонтаж) Установлення залізобетонних
одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із
траверсами]	  опоpа	1	 	
1773	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 6,6 до
12 м транспортом загального призначення на вiдстань
30 км	  т	0,8	 	
1774	(Демонтаж) Підвішування проводів [1 провод при 20
опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою
механізмів	  км	0,14	 	
1775	Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км
лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів	  км	0,3	 	
1776	Самонесучий ізольований провід, марка СІП-5нг,
переріз 5х50 мм2	  м	220	 	
1777	Самонесучий ізольований провід, марка СІП-5нг,
переріз 4х25 мм2	  м	80	 	
 	Роздiл 2. Елементи для кріплення проводу на проміжних
опорах-2шт :	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1778	Гак під бандажну стрічку ГС 16 ГЦ	  шт	2	 	
1779	Стрічка бондажна із оцинкованої сталі	  м	7	 	
1780	Скріпа кріплення CF-20	  шт	4	 	
1781	Заземлюючий провідник ЗП1	  м	0,4	 	
1782	Затискач підтримуючий ЗП 3.1	  шт	2	 	

1	2	3	4	5	
 	Роздiл 3. Елементи для кріплення проводу на анкерних 
опорах :-2шт	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1783	Гак під бандажну стрічку ГС 16 ГЦ	  шт	4	 	
1784	Стрічка бондажна із оцинкованої сталі	  м	7	 	
1785	Скріпа кріплення CF-20	  шт	4	 	
1786	Заземлюючий провідник ЗП1	  м	0,4	 	
 	Роздiл 4. Лінійна арматура	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1787	Затискач натяжний ЗН 2.3 [4х[25-70 мм2]]	  шт	4	 	
1788	Затискач відгалужувальний ЗВ 1.1.2	  шт	2	 	
 	Роздiл 5. Елементи для заземлення -2шт	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1789	Затискач плашковий ПС2-1	  шт	2	 	
1790	Провід А16	  м	1	 	
1791	Зажим проколюючий ЗВ 2.2.1	  шт	16	 	
 	Роздiл 6. Зовнішні мережі електропостачання	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1792	Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км
лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів	  км	0,276	 	
1793	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,
маса 1 м до 1 кг	  м	100	 	
1794	Самонесучий ізольований провід, марка СІП-5нг,
переріз 5х16 мм2	  м	50	 	
1795	Самонесучий ізольований провід, марка СІП-5нг,
переріз 4х25 мм2	  м	326	 	
1796	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням
накладними скобами, діаметр до 50 мм	  м	100	 	
1797	Труба полівінілхлоридна гофрована, Ду 50мм	  м	100	 	
1798	Установлення залізобетонних одностоякових опор для
ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]	  опоpа	3	 	
1799	Установлення залізобетонних одностоякових опор з
одним підкосом для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]	  опоpа	4	 	
1800	Установлення залізобетонних одностоякових опор із
двома підкосами для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]	  опоpа	2	 	
1801	Стояки вібровані для опор повітряних ліній
електропередачі напругою 0,38 кВ, довжина 9,5 м, СВ
95-2А	  шт	14	 	
1802	Стояки для опор високовольтних ліній електропередачі
вібровані, довжина 10,5 м, СВ 105-3,5	  шт	3	 	
1803	Кріплення підкосу	  шт	8	 	
1804	Щиток освітлювальний, що установлюється болтами на
конструкції на стіні, маса щитка до 15 кг	  шт	1	 	
1805	Щит насний металелий ЩМП-1-0У ІР65	  шт	1	 	
 	Роздiл 7. Елементи для кріплення проводу на проміжних
опорах-4шт :	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1806	Гак під бандажну стрічку ГС 16 ГЦ	  шт	4	 	
1807	Стрічка бондажна із оцинкованої сталі	  м	14	 	
1808	Скріпа кріплення CF-20	  шт	8	 	
1809	Заземлюючий провідник ЗП1	  м	0,8	 	
1810	Затискач підтримуючий ЗП 3.1	  шт	4	 	
 	Роздiл 8. Елементи для кріплення проводу на анкерних 
опорах :-8шт	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1811	Гак під бандажну стрічку ГС 16 ГЦ	  шт	16	 	
1812	Стрічка бондажна із оцинкованої сталі	  м	28	 	
1813	Скріпа кріплення CF-20	  шт	16	 	
1814	Заземлюючий провідник ЗП1	  м	1,6	 	
 	Роздiл 9. Лінійна арматура	 	 	 	

1	2	3	4	5	
1815	Затискач натяжний ЗН 2.3 [4х[25-70 мм2]]	  шт	16	 	
1816	Затискач відгалужувальний ЗВ 1.1.2	  шт	8	 	
 	Роздiл 10. Елементи для заземлення -8шт	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1817	Затискач плашковий ПС2-1	  шт	8	 	
1818	Провід А16	  м	4	 	
 	Роздiл 11. Елементи для кріплення проводу на фасад -
6шт	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1819	Затискач натяжний ЗН 2.3 [4х[25-70 мм2]]	  шт	6	 	
1820	Гак фасадний ГМ 12	  шт	6	 	
 	Роздiл 12. ОПН	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1821	Установлення обмежувача перенапруг	  комплект	12	 	
1822	Обмежувач перенапруг  A500/5*	  шт	12	 	
1823	Затискач відгалужувальний ЗВ 1.1.2	  шт	12	 	
1824	Провід .мідний гнучкий МГ, переріз 35 мм.кв., м	  м	8	 	
1825	Затискач плашковий ПС2-1	  шт	4	 	
1826	Провід А16	  м	2	 	
1827	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або
проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до
затискачів апаратів і приладів, установлених на
пристроях, переріз жили до 35 мм2	  жил	24	 	
1828	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або
проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до
затискачів апаратів і приладів, установлених на
пристроях, переріз жили до 16 мм2	  жил	24	 	
1829	Наконечники алюмінієві для опресування проводу 25мм2	  шт	24	 	
1830	Наконечники алюмінієві для опресування проводу 16мм2	  шт	24	 	
 	Роздiл 13. Заземлювальний пристрій для опор.	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1831	Заземлення одиночне опори залізобетонної	  шт	5	 	
1832	Затискач плашковий ПС2-1	  шт	15	 	
1833	Заземлювач вертикальний з круглої сталi дiаметром 20
мм	  шт	10	 	
1834	Сталь кругла	  т	0,03705	 	
1835	Замірювання електричного опору контуру заземлення
опори	  опора	5	 	
 	Роздiл 14. Заземлення ввідного щита	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1836	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних
основах з круглої сталі діаметром 10 мм	  м	2	 	
1837	Заземлювач вертикальний з круглої сталi дiаметром 20
мм	  шт	2	 	
1838	Глибинне заземлення OBO Betterman комплект на 4,5
метрів	  шт	2	 	
1839	Затискач плашковий ПС2-1	  шт	2	 	
1840	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних
основах з круглої сталі діаметром 8 мм	  м	2	 	
1841	Провід з мідними жилами ПВ-1 1х16мм2	  м	2	 	
 	ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ
Локальний кошторис 06-01-01 на Мережа
водопостачання	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Земляні роботи 	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1842	Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн"
або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,4 [0,3-0,45]
м3, група грунтiв 2 (траншеї зi скосами) /при розробцi
траншей/	  м3	57,27	 	

1	2	3	4	5	
1843	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45]
м3, група ґрунтів 2 /при розробцi траншей/ /лишній грунт/	  м3	22,09	 	
1844	Робота на вiдвалi, група грунтiв 1 /лишній грунт/	  м3	22,09	 	
1845	Перевезення ґрунту до 5 км	  т	38,6575	 	
1846	Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з
викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених
механiзованим способом	  м3	2,3808	 	
1847	Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
крiплень з укосами, група грунтiв 2 /враховано розробку
грунту вручну в місцях перетину з існуючими мережами/	  м3	15,68	 	
1848	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	  м3	4,12	 	
1849	Зворотня засипка піском вручну траншей (на 30см вище
рівня труби)	  м3	17,76	 	
1850	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю
59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група
ґрунтів 1	  м3	75,33	 	
1851	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група
ґрунтів 1, 2	  м3	75,33	 	
 	Роздiл 2. Трубопровід	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1852	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб
діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	  м	40	 	
1853	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100
SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 32х2 мм	  м	40	 	
1854	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб
діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням	  м	35	 	
1855	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100
SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм	  м	35	 	
1856	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб
діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	  м	3	 	
1857	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100
SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 160х9,5 мм	  м	3	 	
1858	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром
150 мм	  м	3	 	
1859	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром
50-65 мм	  м	75	 	
1860	Муфти з поліетилену діам. 32 мм для
терморезисторного зварювання ПЕ труб	  шт	5	 	
1861	Муфти з поліетилену діам. 63 мм для
терморезисторного зварювання ПЕ труб	  шт	6	 	
1862	Установлення поліетиленових трійників діаметром до
110 мм	  шт	1	 	
1863	Трійники з поліетилену діам. 32 мм для
терморезисторного зварювання ПЕ труб	  шт	1	 	
1864	Установлення поліетиленових фасонних частин:
відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110
мм	  шт	13	 	
1865	Коліна з поліетилену діам. 32 мм /45 град.
терморезисторного зварювання ПЕ труб	  шт	6	 	
1866	Коліна з поліетилену діам. 63 мм /45 град.
терморезисторного зварювання ПЕ труб	  шт	1	 	
1867	Буртові втулки діам. 63 мм для ПЕ труб, з'єднання
"Встик"	  шт	2	 	
1868	Буртові втулки діам. 160 мм для ПЕ труб, з'єднання
"Встик"	  шт	3	 	
1869	Перехідники редукційні з поліетилену діам. 63/32 мм для
терморезисторного зварювання ПЕ труб	  шт	1	 	
1870	Установлення гідрантів пожежних	  шт	1	 	
1871	Пожежний гідрант піземний Н=1,25м	  шт	1	 	

1	2	3	4	5	
1872	Підставка під пожежний гідрант, трійникова дiаметр
150х150 мм	  шт	1	 	
1873	Покажчик металевий із світловідбивною плівкою
"Пожежний гідрант"	  шт	1	 	
1874	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,
0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 150 мм	  шт	3	 	
1875	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,
0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	  шт	2	 	
1876	Установлення сталевих зварних фасонних частин
діаметром 100-250 мм	  т	0,0288	 	
1877	Муфта універсальна чавунна Blucast Ду 150	  шт	2	 	
1878	Перехід фланцевий DN150-50 Ру=1,6 Jafar	  шт	1	 	
1879	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних
діаметром 50 мм	  шт	1	 	
1880	Засувки коротка, фланцева тип 2111 тип PN 10/16
дiаметр 50 мм JAFAR	  шт	1	 	
1881	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих
штуцерів [патрубків] діаметром 100 мм	  шт	1	 	
 	Роздiл 3. Колодязі	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1882	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону
у сухих грунтах	  м3	1,34	 	
1883	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200],
крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	  м3	0,45	 	
1884	Гiдроiзоляцiя каналізаційних колодязів бiчна
обмазувальна бiтумна в 2 шари по вирiвненiй поверхнi
бутового мурування, цеглi, бетону	  м2	11,6	 	
1885	Грунтовка.	  кг	9,28	 	
1886	Плити днищ ПН15 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск
1(Ф321)	  шт	1	 	
1887	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	  шт	1	 	
1888	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	  шт	1	 	
1889	Плити покриття 1ПП15-2 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14
випуск 1(Ф321)	  шт	1	 	
1890	Кiльця опорнi КО6 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск
1(Ф320)	  шт	1	 	
1891	Драбини металеві приставні	  т	0,0162	 	
1892	Горловини з цегли [керамiчної]	  м3	0,06	 	
1893	Фарбування суриком грат, рам, радiаторiв, труб
дiаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	  м2	0,8	 	
1894	Люк чавунний для колодязів важкий	  шт	1	 	
1895	Влаштування бетонного вимощення навколо колодязiв	  м3	0,31	 	
 	Локальний кошторис 06-01-02 на Каналізаційна мережа	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. К1, К2	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1896	Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн"
або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,4 [0,3-0,45]
м3, група грунтiв 2 (траншеї зi скосами) /при розробцi
траншей/	  м3	327,26	 	
1897	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45]
м3, група ґрунтів 2 /при розробцi траншей/ /лишній грунт/	  м3	84,14	 	
1898	Робота на вiдвалi, група грунтiв 1 /лишній грунт/	  м3	84,14	 	
1899	Перевезення ґрунту до 5 км	  т	147,245	 	
1900	Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з
викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених
механiзованим способом	  м3	12,342	 	
1901	Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
крiплень з укосами, група грунтiв 2 /враховано розробку
грунту вручну в місцях перетину з існуючими мережами/	  м3	4,44	 	

1	2	3	4	5	
1902	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	  м3	11,68	 	
1903	Зворотня засипка піском вручну траншей (на 30см вище
рівня труби)	  м3	66,58	 	
1904	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю
59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група
ґрунтів 1	  м3	344,04	 	
1905	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група
ґрунтів 1, 2	  м3	344,04	 	
 	Роздiл 2. Трубопроводи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1906	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих
труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 200 мм	  м	187	 	
1907	Труби Е2-К двошарові гофровані безнапірні для
зовнішніх каналізаційних мереж діам. 200 мм	  м	187	 	
1908	Гідравлічне випробування трубопроводів систем
опалення, водопроводу і гарячого водопостачання
діаметром до 200 мм	  м	187	 	
1909	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої
мережі в сухих ґрунтах	  шт	2	 	
 	Роздiл 3. Колодязі	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1910	Улаштування круглих збірних залізобетонних
каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	  м3	8	 	
1911	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200],
крупність заповнювача більше 40 мм	  м3	6,42	 	
1912	Гiдроiзоляцiя каналізаційних колодязів бiчна
обмазувальна бiтумна в 2 шари по вирiвненiй поверхнi
бутового мурування, цеглi, бетону	  м2	20,13	 	
1913	Плити днищ ПН10 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск
1(Ф320)	  шт	3	 	
1914	Кiльця КС10.6 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск
1(Ф320)	  шт	1	 	
1915	Кiльця КС10.9 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск
1(Ф320)	  шт	2	 	
1916	Плити покриття ПП10-2 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14
випуск 1(Ф320)	  шт	3	 	
1917	Кiльця опорнi КО6 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск
1(Ф320)	  шт	9	 	
1918	Драбини металеві приставні	  т	0,0258	 	
1919	Фарбування суриком грат, рам, радiаторiв, труб
дiаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	  м2	1,2	 	
1920	Горловини iз цегли	  м3	0,24	 	
1921	Люк чавунний для колодязів важкий	  шт	3	 	
1922	Влаштування бетонного вимощення навколо колодязiв	  м3	0,93	 	
1923	Улаштування круглих збірних залізобетонних
каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	  м3	10,24	 	
1924	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200],
крупність заповнювача більше 40 мм	  м3	8,56	 	
1925	Гiдроiзоляцiя каналізаційних колодязів бiчна
обмазувальна бiтумна в 2 шари по вирiвненiй поверхнi
бутового мурування, цеглi, бетону	  м2	25,2	 	
1926	Плити днищ ПН10 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск
1(Ф320)	  шт	4	 	
1927	Кільця КС10.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	  шт	4	 	
1928	Плити покриття ПП10-2 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14
випуск 1(Ф320)	  шт	4	 	
1929	Кiльця опорнi КО6 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск
1(Ф320)	  шт	12	 	
1930	Горловини iз цегли	  м3	0,32	 	
1931	Люк чавунний для колодязів важкий	  шт	4	 	
1932	Влаштування бетонного вимощення навколо колодязiв	  м3	1,24	 	

1	2	3	4	5	
1933	Улаштування дощоприймальних круглих колодязів для
дощової каналізації зі збірного залізобетону діаметром 1,
0 м у сухих ґрунтах	  м3	2,652	 	
1934	Гiдроiзоляцiя каналізаційних колодязів бiчна
обмазувальна бiтумна в 2 шари по вирiвненiй поверхнi
бутового мурування, цеглi, бетону	  м2	17,13	 	
1935	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200],
крупність заповнювача більше 40 мм	  м3	0,51	 	
1936	Люк чавунний з гратами для дощоприймального
колодязя ЛР	  шт	3	 	
1937	Плита 1ПП8	  шт	3	 	
1938	Плити днищ ПН10 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск
1(Ф320)	  шт	3	 	
1939	Кiльця КС10.6 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск
1(Ф320)	  шт	3	 	
1940	Кiльця КС10.9 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск
1(Ф320)	  шт	3	 	
 	Локальний кошторис 06-01-03 на Газопостачання
зовнішнє. (174,904)	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Земляні роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1941	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн"
або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група
ґрунтів 2, траншей прямокутного перерiзу	  м3	122,88	 	
1942	Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з
викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених
механiзованим способом	  м3	36,864	 	
1943	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю
59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група
ґрунтів 2	  м3	98	 	
1944	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група
ґрунтів 1, 2	  м3	98	 	
1945	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 2	  м3	43	 	
1946	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	  м3	15	 	
1947	Планування площ механізованим способом, група
ґрунтів 2	  м2	125	 	
1948	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 2	  м2	8	 	
 	Роздiл 2. Газопровід поліетиленовий	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1949	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб
діаметром 110 мм з пневматичним випробуванням	  м	115	 	
1950	Труба 90*5,2 ПЕ 100 SDR 17,6 газ	  м	117	 	
1951	Сідельце для врізання під тиском ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-
90/25	  шт	1	 	
1952	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб
діаметром 50 мм з пневматичним випробуванням	  м	10	 	
1953	Труба 25*3 ПЕ 100 SDR 11 газ	  м	10,2	 	
1954	Установлення поліетиленових фасонних частин:
відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110
мм	  шт	9	 	
1955	Муфта ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-90	  шт	3	 	
1956	Муфта ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-25	  шт	2	 	
1957	Заглушка ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-90	  шт	2	 	
1958	Ввід домовий 25/20 різьба	  шт	1	 	
1959	Кран кульовий поліетиленовий для підземного
встановлення DN90	  шт	1	 	
1960	Ковер	  шт	1	 	
1961	Ключ до ПЕ крану	  шт	1	 	
1962	Ручка захисту ПЕ крану	  шт	1	 	
1963	Укладання сталевих футлярів, дiаметр труб 200 мм	  м	12	 	

1	2	3	4	5	
1964	Труба 219*6,0 електрозварна ізольована	  м	12	 	
1965	Протягування у футляр труб дiаметром до 100 мм	  м	12	 	
1966	Забивання кiнцiв футляра дiаметром 200 мм	  футляр	1	 	
1967	Піна монтажна	  шт.	1	 	
1968	Улаштування контрольної трубки	  шт	1	 	
1969	Ковер	  шт	1	 	
1970	Труба 25*3,2 ВГП	  м	1,5	 	
1971	Укладання труб азбестоцементних дренажних
дiаметром 100 мм	  м	12	 	
1972	Труби азбестоцементнi, дiаметр 100 мм	  м	12	 	
1973	Дрiт в’язальний 3 мм	  т	0,015	 	
1974	Продування повітрям трубопроводів	  м	125	 	
1975	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї,
сигнальною стрічкою	  м тр	125	 	
1976	Стрiчка сигнальна "ГАЗ" iз дротом	  м	125	 	
 	Роздiл 3. Установка вузла обліку газу з регулятором 	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1977	Улаштування установки для редукування тиску газу	  шт	1	 	
1978	ШГРПВ - 1Л - 20х25 - 6/0,05 FE 10 T2 (М - G1 -
1/4"/250мм) (з краном) G6	  шт	1	 	
1979	Заглушка сталева 25 мм	  шт	1	 	
1980	Установлення лічильників побутового призначення	  прилад	1	 	
1981	Лiчильник газовий G-6,0 Т	  шт	1	 	
1982	Прокладання трубопроводiв зi стальних електрозварних
труб дiаметром до 40 мм	  м	1	 	
1983	Труба 25*2,5 електрозварна	  м	1	 	
1984	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з
укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	  м3	0,1	 	
1985	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В7,
5	  м3	0,1	 	
1986	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,
ферми та ін.]	  т	0,0163	 	
1987	Труба 57*3,5 електрозварна	  м	3	 	
1988	Сталь листова 3 мм	  кг	1,8	 	
1989	Смуга сталева 40х4 мм	  кг	1	 	
1990	Пневматичне передпускове випробування газопроводiв	  м	128	 	
1991	Грунтування металевих поверхонь грунтовкою ГФ-021
за два рази	  м2	1,32	 	
1992	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115 за два рази	  м2	1,32	 	
 	Роздiл 4. Контроль якості зварних з’єднань	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1993	Механiчне випробовування зразкiв на сплющування
зварних пе-з'єднань, дiаметр до 125 мм	  зразок	4	 	
1994	Виготовлення зразкiв для випробовування зварних пе-
з'єднань на сплющування, дiаметр до 125 мм	  зразок	4	 	
 	БЛАГОУСТРІЙ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ ТЕРИТОРІЇ
Локальний кошторис 07-01-01 на Вертикальне
планування	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1995	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	  т	149	 	
1996	Перевезення сміття до 15 км	  т	149	 	
 	Роздiл 1. Вертикальне планування	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1997	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3,
група ґрунтів 2	  м3	1650	 	
1998	Перевезення ґрунту до 20 км	  т	2722,5	 	
1999	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт
[80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	  м3	1650	 	

1	2	3	4	5	
2000	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту
[понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] ,
група ґрунтів 2	  м3	1650	 	
2001	Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками
масою 8 т за перший прохід по одному сліду при
товщині шару 20 см	  м3	1650	 	
2002	Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками
масою 8 т за кожний наступний прохід по одному сліду
при товщині шару 20 см	  м3	1650	 	
2003	Планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт [80
к.с.] за 1 прохід	  м2	5400	 	
 	Локальний кошторис 07-01-02 на Улаштування
залізобетонного огородження	 	 	 	
 	 	 	 	 	
2004	Установлення залізобетонної огорожі з панелей П6в
довжиною 4 м з улаштуванням риття та зворотним
засипанням	  м	128	 	
2005	Башмак огорожі Ф-2П	  шт	33	 	
2006	Плита огорожі П-6В (4м)	  шт	32	 	
2007	Улаштування основи під фундаменти піщаної	  м3	6,5	 	
2008	Улаштування бетонної підготовки	  м3	8,72	 	
2009	Заповнення вертикальних швів стінових панелей
цементним розчином ( з 2-х сторін панелей)	  м шва	160	 	
2010	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм по
верху панелей(общ товщ 60мм)	  м2	30,88	 	
2011	Укладання арматури А-ІІІ діам. 12 в 2 ряди	  т	0,431	 	
2012	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю,
клас А-ІІІ, діаметр 12 мм	  т	0,431	 	
2013	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	  шт	9	 	
2014	Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т	  шт	9	 	
2015	Блоки бетоннi для стiн пiдвалiв марки ФБС 24.4.6-Т
ГОСТ 13579-78 iз бетону марки 100(Ф12)	  шт	9	 	
2016	Блоки бетоннi для стiн пiдвалiв марки ФБС 12.4.3-Т
ГОСТ 13579-78 iз бетону марки 100(Ф12)	  шт	9	 	
2017	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 2	  м3	16	 	
2018	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 2	  м3	12	 	
2019	Мурування вставок з цегли [керамiчної] М100, розчин
М50	  м3	22,13	 	
2020	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри
250х120х65 мм, марка М100	  шт	8720	 	
2021	Розшивання швів мурування із цегли	  м2	91,5	 	
2022	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм по
верху цегляної кладки	  м2	10,3	 	
2023	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети,
звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	  м2	14	 	
 	Локальний кошторис 07-01-03 на Ворота	 	 	 	
 	 	 	 	 	
2024	Копання ям для стояків вручну без кріплень, без укосів,
глибиною до 0,7 м, група грунтів 2	  м3	1	 	
2025	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1	  м3	1	 	
2026	Улаштування бетонних фундаментiв пiд металеві стояки	  м3	0,4	 	
2027	Монтаж м/к стоків з сортової сталі	  т	0,179	 	
2028	Вартість стояків з  круглих труб, середня маса
складальної одиниці до 0,1 т	  т	0,179	 	
2029	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,
ферми та ін.]	  т	0,58	 	
2030	Труба профільна 60х60х3,5	  т	0,39526	 	
2031	Сталь листова	  т	0,2033	 	
2032	Монтаж конструкцій воріт	  т	0,58	 	

1	2	3	4	5	
2033	Швелери N10 	  т	0,0486	 	
2034	Установлення електроприводу до воріт	  шт	1	 	
2035	Електропривід до воріт	  шт	1	 	
2036	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	20	 	
2037	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115 за 2 рази	  м2	20	 	
 	Локальний кошторис 07-01-04 на Зовнішне освітлення	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Зовнішнє освітлення	 	 	 	
 	 	 	 	 	
2038	Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км
лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів	  км	0,304	 	
2039	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,
маса 1 м до 1 кг	  м	26	 	
2040	Кабель АВВГ 3х4мм2	  м	20	 	
2041	Самонесучий ізольований провід, марка СІП-5нг,
переріз 2х25 мм2	  м	243	 	
2042	Самонесучий ізольований провід, марка СІП-5нг,
переріз 4х25 мм2	  м	67	 	
2043	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням
накладними скобами, діаметр до 50 мм	  м	10	 	
2044	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб
діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	  м	10	 	
2045	Знято гідравлічне випробування трубопроводів систем
опалення, водопроводу і гарячого водопостачання
діаметром до 50 мм	  м	-10	 	
2046	Труба полівінілхлоридна гофрована, Ду 50мм	  м	20	 	
2047	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 2	  м3	2,8	 	
2048	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1	  м3	2,8	 	
2049	Установлення світильників з люмінесцентними або
ртутними лампами	  шт	12	 	
2050	Кронштейн дворіжковий 	  шт	1	 	
2051	Кронштейн одноріжковий 1,5м	  шт	10	 	
2052	Світильник зовнішнього освітлення Евросвіт 100Вт 6400К	  шт	12	 	
 	Роздiл 2. Елементи для кріплення проводу на проміжних
опорах-6шт :	 	 	 	
 	 	 	 	 	
2053	Гак під бандажну стрічку ГС 16 ГЦ	  шт	6	 	
2054	Стрічка бондажна із оцинкованої сталі	  м	21	 	
2055	Скріпа кріплення CF-20	  шт	12	 	
2056	Заземлюючий провідник ЗП1	  м	1,2	 	
2057	Затискач підтримуючий ЗП 3.1	  шт	6	 	
 	Роздiл 3. Елементи для кріплення проводу на анкерних 
опорах :-6шт	 	 	 	
 	 	 	 	 	
2058	Гак під бандажну стрічку ГС 16 ГЦ	  шт	12	 	
2059	Стрічка бондажна із оцинкованої сталі	  м	21	 	
2060	Скріпа кріплення CF-20	  шт	12	 	
2061	Заземлюючий провідник ЗП1	  м	1,2	 	
 	Роздiл 4. Лінійна арматура	 	 	 	
 	 	 	 	 	
2062	Затискач натяжний ЗН 2.3 [4х[25-70 мм2]]	  шт	12	 	
2063	Затискач відгалужувальний ЗВ 1.1.2	  шт	6	 	
 	Роздiл 5. Елементи для заземлення -6шт	 	 	 	
 	 	 	 	 	
2064	Затискач плашковий ПС2-1	  шт	6	 	
2065	Провід А16	  м	3	 	
2066	Затискач проколюючий ЗВ 1.2.0	  шт	24	 	

1	2	3	4	5	
2067	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених
конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса
1 м до 1 кг	  м	30	 	
2068	Провід АПВ-1, перерiз 1х2,5 мм2	  м	30	 	
 	Локальний кошторис 07-01-05 на Металева огорожа	 	 	 	
 	 	 	 	 	
2069	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по
залізобетонних стовпах з цоколем із залізобетонних
панелей висотою до 2 м	  м	90	 	
2070	Секційна огорожа оцинкована з ПВХ покриттям
(діаметер горизонтальних стержнів 5мм, вертикальних-
4мм) в комплекті із стовпом	  м.п.	90	 	
2071	Улаштування хвірток без установлення стовпів при
металевих огорожах і огорожах із панелей - розмір
2030х2320мм	  шт	1	 	
2072	Хвіртка 2100х1500мм	  шт	1	 	
2073	Стовпчики для огорожi металеві із профільної труби
оцинкованої з ПВХ 60х40мм висота 3,0м з заглушками	  шт	2	 	
 	Локальний кошторис 07-01-06 на Проїзди та тротуари,
озеленення	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Тротуар	 	 	 	
 	 	 	 	 	
2074	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з
застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	  м2	672	 	
2075	Перевезення ґрунту до 15 км	  т	277,2	 	
2076	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску
автогрейдером	  м3	67,2	 	
2077	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини
шару 12 см	  м2	672	 	
2078	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни
товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з
норми 27-17-3	  м2	-672	 	
2079	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з
використанням готової піщано-цементної суміші
площадок та тротуарів шириною понад 2 м	  м2	672	 	
2080	Бруківка тротуарна ФЕМ(6 см)	  м2	678,72	 	
2081	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 2	  м3	59,4	 	
2082	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну
основу до 100 мм	  м	495	 	
2083	Поребрик	  м	495	 	
 	Роздiл 2. Проїзд 	 	 	 	
 	 	 	 	 	
2084	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з
застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	  м2	908	 	
2085	Перевезення ґрунту до 15 км	  т	599,28	 	
2086	Улаштування пiдстилаючого i вирiвнювального шару
основи з пiску товщ. 10 см	  м3	90,8	 	
2087	Улаштування одношарової основи зі щебеню за
товщини 15 см	  м2	908	 	
2088	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з
використанням готової піщано-цементної суміші
площадок та тротуарів шириною понад 2 м	  м2	908	 	
2089	Плитка бетонна для доріг товщиною 8 см	  м2	917,08	 	
2090	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 2	  м3	37,2	 	
2091	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну
основу понад 150 мм	  м	310	 	
2092	Каменi бортовi бетонні	  м	310	 	
 	Роздiл 3. Газон	 	 	 	

1	2	3	4	5	
2093	Розбивання ділянки	  м2	3849,16	 	
2094	Підготовлення ґрунту механізованим способом для
влаштування партерного і звичайного газону з
внесенням рослинної землі шаром 15 см	  м2	3849,16	 	
2095	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі
додавати або віднімати за нормами 47-25-3, 47-25-4	  м2	-3849,16	 	
2096	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45]
м3, група ґрунтів 1	  м3	481,145	 	
2097	Перевезення ґрунту до 10 км	  т	793,88925	 	
2098	Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних
вручну	  м2	3849,16	 	
 	Локальний кошторис 07-01-07 на Навіс автостоянки	 	 	 	
 	 	 	 	 	
2099	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з
укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	  м3	3,92	 	
2100	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1	  м3	2,125	 	
2101	Улаштування залізобетонних фундаментів загального
призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В
20 (М 250), крупнiсть заповнювача 10-20мм	  м3	1,8	 	
2102	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю,
клас А-ІІІ, діаметр 12 мм	  т	0,10515	 	
2103	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	  т	0,01507	 	
2104	Монтаж металевих стійок та звязків	  т	0,39674	 	
2105	Основні несучі конструкції каркасів одноповерхових
промислових будівель: колони, опорні плити, підкранові
балки з гальмувальними конструкціями, деталями
кріплення рейок та тупиками, колії підвісного транспорту,
кроквяні та підкроквяні ферми або балки, надколоники,
прогони, зв'язки, фахверкові стояки, стінові ригелі,
вітрові ферми, безкранові або з підвісним транспортом,
або з мостовими кранами вантажопідйомністю до 50 т,
прогонами до 36 м, при шазі колон до 12 м,
цільнометалеві із застосуванням профільованого
настилу в покритті, витрата сталі на 1 м2 до 70 кг	  т	0,39674	 	
2106	Монтаж балок	  т	0,57648	 	
2107	Балки двотаврові N16-22 із сталі марки 18сп	  т	0,57648	 	
2108	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	20,83	 	
2109	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору
сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за
два рази	  м2	20,83	 	
2110	Виготовлення та установлення крокв	  м3	1,638	 	
2111	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і
брусків під покрівлю з листової сталі	  м2	122	 	
2112	Улаштування пароiзоляцiї прокладної в один шар	  м2	122	 	
2113	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа
при висоті будівлі до 25 м	  м2	122	 	
2114	Металопрофіль ТП-35	  м2	134,2	 	
2115	Улаштування снігозатримувачів	  м	17	 	
2116	Снігозатримувач СУ	  м п	17	 	
2117	Монтаж стальних плінтусів із гнутого профілю	  м	49	 	
2118	Плоский лист з полімерним покриттям шириною 500мм	  м п	53,9	 	
2119	Улаштування лобової дошки	  м2	5,4	 	
2120	Полiпшене фарбування колером олiйним лобової дошки	  м2	5,4	 	
2121	Улаштування жолобів підвісних	  м	18	 	
2122	Водостічний жолоб 	  м	18	 	
2123	Заглушка ринви	  шт	2	 	
2124	З"єднувач для ринви	  шт	4	 	
2125	Кронштейн ринви 	  шт	18	 	

1	2	3	4	5	
2126	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з
готових елементів	  м	8	 	
2127	Труба водостічна 	  м	8	 	
2128	Відвід серединний	  шт	2	 	
2129	Коліно	  шт	4	 	
2130	Обхват труби 	  шт	8	 	
2131	Відвідна труба 	  шт	2	 	
2132	Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по
фермах	  м2	175,5	 	
2133	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок,
крокв, мауерлатів	  м3	1,638	 	
2134	Вогнезахисна суміш ECOSEPT-450-I	  кг	70,2