**Додаток 2 до тендерної документації**

**Технічна специфікація**

**(технічні, якісні та кількісні характеристики до Товару по предмету закупівлі Легковий автомобіль спеціалізованого призначення, код згідно** [**національного класифікатора України ДК «Єдиний закупівельний словник»   
021:2015**](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v1749731-15/paran14#n14) **: 34110000-1 «Легкові автомобілі»)**

Якість товару: Учасник повинен поставити замовнику товар, якість якого відповідає технічним нормам, що діють у виробника товару, але в будь-якому разі з дотриманням норм діючого законодавства України щодо поставки аналогічних товарів.

Предмет закупівлі повинен бути новим і таким, що не був в експлуатації, технічно справним, комплектуючі та матеріали – такі, що не були у вживанні та експлуатації, про що учасник у складі тендерної пропозиції надає гарантійний лист. Термін виготовлення автомобіля не швидше 2022 року.

Країною походження (виробником) Товару не може бути Російська Федерація чи Республіка Білорусь. Підтвердженням даної вимоги є подання Учасником документів, що посвідчують країну походження Товару згідно зі ст.43 Митного Кодексу України (сертифікат про походження товару, декларація про походження товару, сертифікат про регіональне найменування Товару).

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля, відповідати основним вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля та вимогам чинного природоохоронного законодавства. Відповідно до ст. 23 Закону України «Про публічні закупівлі» технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля. Учасник гарантує, що товар (електрична енергія) є таким, що не має негативного впливу на навколишнє довкілля та передбачає застосування необхідних заходів із захисту довкілля, тобто учасник гарантує, що технічні,якісні характеристики предмета закупівлі відповідають встановленим законодавством нормам. Підтвердження даної інформації забезпечується шляхом надання Учасником довідки/гарантійного листа.

Із автомобілем, що буде постачатись, повинна додаватись супутня документація виробника: посібник по експлуатації, сервісна книжка тощо. Супутня документація повинна бути виконана українською мовою. У разі, якщо оригінал супутньої документації складений іншою мовою, він обов’язково має супроводжуватись автентичним перекладом українською мовою.

Учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати:

* документальне підтвердження відповідності товару технічними та якісними характеристикам у довільній формі, з детальним описом основних технічних характеристик товару, назви (марки, моделі); країни походження.
* гарантійний лист учасника або заводу-виробника або офіційного дилера/дистриб’ютора заводу-виробника предмету закупівлі, що пропонується про підтвердження поставки, гарантійних термінів обслуговування та гарантійних термінів експлуатації.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва параметру | Одиниці виміру | Технічні характеристики |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Тип автомобіля/кузова |  | легковий |
| 2. | Коробка передач |  | Автоматична/механічна |
| 3. | Тип приводу |  | передній |
| 4. | Двигун |  | Бензиновий/дизельний |
| 5. | Екологічний клас |  | Euro 6 |
| 6. | Робочий об’єм двигуна | куб.см | від 1400 |
| 7. | Максимальна потужність | к.с. при об/хв | не менше 150 при 5000 |
| 8. | Об’єм багажника (max) | л. | не менше 600 |
| 9. | Передні гальма |  | дискові |
| 10. | Задні гальма |  | дискові |
| 11. | Підсилювач керма |  | в наявності |
| 12. | Пакет «Погані дороги»(амортизація спереду та позаду, додатковий захист двигуна, захист від каменів) |  | в наявності |
| 13. | Стан автомобіля |  | новий |
| 14. | Гарантійний термін експлуатації |  | не менше 4-х років або не менше 90 000 км пробігу |
| 15. | Гарантійне обслуговування |  | на території Закарпатської області |
| 16. | Кількість поставки | шт. | 1 |
| 17. | Додаткове обладнання:  кольорографічні схеми та написи на кузові автомобіля виконані у відповідності до вимог |  | згідно ДСТУ 3849-18 «Дорожній транспорт. Кольорографічні схеми, розпізнавальні знаки, написи та спеціальні сигнали транспортних засобів оперативних і спеціальних служб. Загальні вимоги». |

**Місце поставки товару:** м. Ужгород, вул. Швабська, 14.

***«З умовами технічної специфікації ознайомлені, з вимогами погоджуємось»***

*Датовано: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[Підпис] [прізвище, ініціали, посада уповноваженої особи учасника]*

*М.П. (у разі наявності печатки)*