**ДОДАТОК 2**

**до тендерної документації**

**МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**Cтоматологічне крісло СК-2, Стілець загального призначення Ст-14**

**Код за ДК 021:2015 33192000-2 - Меблі медичного призначення**

 **(33192410-9 Стоматологічні крісла)**

КодНК 024:202347144 Стоматологічне крісло, що живиться від електромережі, 34990 Табурет стоматолога

 **Cтоматологічне крісло СК-2 – 1 шт**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №пп | Параметри та вимоги | Відповідність ТАК/НІ з обов’язковим посиланням на сторінку технічної документації або паспорту |
| 1 | Масивна металева основа крісла, що забезпечує його максимальну рівновагу, задекорована пластмасовою накладкою. |  |
| 2 | М’які елементи виконані з якісного антибактеріального покриття |  |
| 3 | Артикуляційний підголівник з широкою основою і заглибленням регулюється вгору-вниз і вперед-назад. |  |
| 4 | Відкидні ергономічні підлокітники |  |
| 5 | Висота сидіння і кут нахилу спинки регулюється за допомогою ножного джойстика. |  |
| 6 | Підіймання-опускання крісла за допомогою медичного актуатора виробництва Linak (Данія) |  |
| 7 | Довжина, мм 1300-1950 |  |
| 8 | Висота, мм 550-850 |  |
| 9 | Ширина, мм 720 |  |
| 10 | Розмір секції сидіння, мм 560х1100 |  |
| 11 | Розмір секції спинки, мм 460х590 |  |
| 12 | Розміри підголівника, мм 180 х 180 |  |
| 13 | Вертикальний хід підголівника, мм 150 |  |
| 14 | Вантажопідйомність, кг - 150 |  |
| 15 | Металеві поверхні покриваються екологічно чистими полімерними фарбами, білого кольору. Методом порошкового фарбування. |  |
| 16 | Готовий виріб повністю відповідає всім санітарно-гігієнічним вимогам та є стійким до будь-яких методів дезінфекції, які дозволені медичних установах. |  |
| 17 | Гарантійне обслуговування повинно бути не менше ніж 12 (дванадцять) місяців |  |
| 18 | Інструкція з експлуатації українською мовою  |  |
| 19 | Декларація про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів. |  |
| 20 | Післягарантійне обслуговування |  |
| 21 | Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-13485:2018 в якому повинно бути зазначено «Проектування, розроблення та виробництво ліжок та меблів м18едичних, код ДКПП 32.50.30-50.00; меблів медичних спе19ціальних код ДКПП 32.50.30-50.99» (надати копію) |  |
| 22 | Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-9001:2015 в якому повинно бути зазначено «Проектування та розроблення, виробництво, реалізація та обслуговування ліжок та меблів медичних, код ДКПП 32.50.30-50.00; меблів медичних спеціальних код ДКПП 32.50.30-50.99» (надати копію) |  |
| 23 | Учасник повинен мати сертифікованих виробником спеціалістів для обслуговування та ремонту запропонованого обладнання (надати копію сертифікату |  |
| 24 | Наявність гарантійного листа від виробника або його офіційного представника в Україні про можливість постачання та термін постачання апаратів (надати оригінал відповідного документу) |  |
| 25 | Обов’язково прикріпити у своїй пропозиції фото запропонованого товару, щоб замовник міг об’єктивно оцінювати запропоновані учасником товари |  |
| 26 | Рік виготовлення не раніше 2023 |  |

 **Стілець загального призначення Ст-14 – 1шт.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №пп | Параметри та вимоги | Відповідність ТАК/НІ з обов’язковим посиланням на відповідну сторінку інструкції або паспорту |
| 1 | М'який елемент - антибактеріальний безшовне покриття |  |
| 2 | Регулювання висоти  системою "газліфт" min 420 мм max 530 мм (по рівню сидіння) |  |
| 3 | Конструкція представляє собою одноопорний 5-ти променевої каркас на колесах |  |
| 4 | Колеса Ø 50 мм |  |
| 5 | М’який елемент сидіння Ø 380 мм |  |
| 6 | Матеріал основи - надміцний пластик |  |
| 7 | Регулювання спинки та фіксація в вибраному положенні фігурним гвинтом |  |
| 8 | Доступні в голубому та зеленому кольорах |  |
| 9 | Гарантійне обслуговування повинно бути не менше ніж 12 (дванадцять) місяців |  |
| 10 | Інструкція з експлуатації українською мовою |  |
| 11 | Післягарантійне обслуговування |  |
| 12 | Декларація про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів. |  |
| 13 | Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-13485:2018 в якому повинно бути зазначено «Виробництво ліжок та меблів медичних», код ДКПП 32.50.30-50.00 «Виробництво меблів медичних спеціальних» код ДКПП 32.50.30-50.99 (надати копію) |  |
| 14 | Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-9001:2015 в якому повинно бути зазначено «Виробництво ліжок та меблів медичних», код ДКПП 32.50.30-50.00 «Виробництво меблів медичних спеціальних» код ДКПП 32.50.30-50.99 (надати копію) |  |
| 15 | Наявність гарантійного листа від виробника або його офіційного представника в Україні про можливість постачання та термін постачання обладнання (надати оригінал відповідного документу) |  |
| 16 | Учасник повинен мати сертифікованих виробником спеціалістів для обслуговування та ремонту запропонованого обладнання (надати копію сертифікату) |  |
| 17 | Рік виготовлення не раніше 2023 |  |

***\*Примітки:***Усі посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, вважати такими, що містять вираз "або еквівалент".

Невідповідність запропонованого Учасником товару встановленим медико - технічним вимогам розцінюється як невідповідність пропозиції умовам тендерної документації.

Подання пропозицій за окремими частинами предмету закупівлі не передбачено.

*\*\*****В зв’язку із збройною агресією Росії проти України товари російського та білоруського виробництва Замовником розглядатись не будуть!!!!***

*Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби – планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмету закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість надання послуг/поставки товару/виконання робіт, у відповідності до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.*

**Якщо тендерна пропозиція учасника не відповідає Технічній специфікації тендерної документації Замовника, то така тендерна пропозиція буде відхилена, як така, що не відповідає вимогам тендерної документації.**

**ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ**

Учасник повинен надати у складі пропозиції відповідність запропонованого ним предмета закупівлі нижчезазначеним технічним характеристикам щодо даного предмету закупівлі.

1.Товар запропонований учасником повинен бути новим, а саме таким, що не був у використанні. **(надати гарантійний лист).**

2.Учасник повинен гарантувати, що у разі виявлення неякісного обладнання - він зобов'язаний замінити це обладнання, при цьому всі витрати, пов'язані із заміною неналежної якості несе Учасник, про що **надати відповідний гарантійний лист.**

 3.Запропонований учасником товар обов’язково повинен відповідати (або бути не гірше) усім наведеним у цьому Додатку Тендерної документації технічним вимогам, характеристикам, параметрам і комплектації. Учасник повинен підтвердити відповідність запропонованого ним товару вказаним технічним вимогам, характеристикам, параметрам і комплектації щодо даного предмету закупівлі шляхом заповнення наведеної Таблиці в повному обсязі.

Інструкцію з експлуатації, українською мовою учасник повинен подати разом у складі своєї пропозиції.

4.Проведення доставки, завантажувальні та розвантажувальні роботи, а також введення в експлуатацію, навчання технічного і медичного персоналу за рахунок Учасника **(надати гарантійний лист)**.

5.Строк поставки: до 10 календарних днів з моменту замовлення але не пізніше ніж до 31.12.2023 року. **(надати гарантійний лист)**.

6.Гарантійний термін обслуговування повинен становити **не менше 12 місяців** з дня підписання акту введення в експлуатацію **(надати гарантійний лист).**

7.Товар повинен передаватися в упаковці, яка відповідає характеру товару, забезпечує цілісність товару, збереження його якості під час транспортування згідно з правилами перевезення відповідної категорії . Для підтвердження учасник надає **гарантійний лист «Про дотримання умов зберігання та транспортування»**.

При наявності браку упаковки, порушення цілісності товарів при поставці проводиться заміна якісним товаром протягом 5 робочих днів (**надати гарантійний лист).**