**Додаток 2**

**до Тендерної документації**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | |
|  |  |
| Поточний ремонт адміністративних приміщень ГУНП у Львівській області за адресою: вул. Шевченка, 40, м. Стрий, Львівської області. | | |
|  |  |
| Умови виконання робіт виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 1 | Знімання дверних полотен | м2 | | 20,5 |  |
| 2 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | | 7 |  |
| 3 | (Демонтаж) Обшивання стін панелями | м2 | | 14,5 |  |
| 4 | Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну | м3 | | 0,95 |  |
|  | СТІНИ |  | |  |  |
| 5 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | | 3 |  |
| 6 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | | 365 |  |
| 7 | Обклеювання стiн шпалерами вологостiйкими на скловолокнистій основi щільністю 160 гр/м2 по штукатурцi і бетону, по листових матеріалах, гіпсобетонних і гіпсолітових поверхнях | м2 | | 365 |  |
| 8 | Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази | м2 | | 365 |  |
|  | УКОСИ |  | |  |  |
| 9 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю | м2 | | 16,25 |  |
| 10 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | | 16,25 |  |
| 11 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | | 14 |  |
|  | ДВЕРІ |  | |  |  |
| 12 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | | 12,95 |  |
| 13 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | | 2,77 |  |
| 14 | Улаштування перемичок із металевих балок | т | | 0,23002 |  |
| 15 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | | 8,05 |  |
| 16 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази | м2 | | 8,05 |  |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 17 | Мурування внутрішніх стін з газобетонних блоків (дверних пройомів) | м3 | | 3,76 |  |
|  | СТІНИ |  | |  |  |
| 18 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | | 105,2 |  |
| 19 | Обклеювання стiн шпалерами вологостiйкими на скловолокнистій основi щільністю 160 гр/м2 по штукатурцi і бетону, по листових матеріалах, гіпсобетонних і гіпсолітових поверхнях | м2 | | 105,2 |  |
| 20 | Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази | м2 | | 105,2 |  |
| 21 | Установлення і кріплення наличників | м | | 35 |  |
|  | ПІДЛОГИ |  | |  |  |
| 22 | Улаштування під покриття підлоги основи із деpевностружкових плит площею основи понад 20 м2 | м2 | | 164 |  |
| 23 | Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм | м2 | | 164 |  |
| 24 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | м | | 158,6 |  |
| 25 | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні | шт | | 1 |  |
| 26 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | м | | 230 |  |
| 27 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | | 230 |  |
| 28 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | м | | 150 |  |
| 29 | Монтаж свiтильникiв ЛЕД, якi встановлюються в пiдвiсних стелях, кiлькiсть ламп 1 шт | шт | | 24 |  |
| 30 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | шт | | 8 |  |
| 31 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | | 20 |  |
|  | РІЗНІ РОБОТИ |  | |  |  |
| 32 | Навантаження сміття вручну | т | | 3,9 |  |
| 33 | Перевезення сміття до 15 км | т | | 3,9 |  |