**Додаток 2**

**до Тендерної документації**

|  |
| --- |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** |
|  |  |
| Поточний ремонт адміністративних приміщень ГУНП у Львівській області заадресою: вул. Шевченка, 40, м. Стрий, Львівської області. |
|  |  |
| Умови виконання робіт виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Об'єми робіт |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Знімання дверних полотен |  м2 | 20,5 |   |
| 2 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах звідбиванням штукатурки в укосах |  шт | 7 |   |
| 3 | (Демонтаж) Обшивання стін панелями |  м2 | 14,5 |   |
| 4 | Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну |  м3 | 0,95 |   |
|   | СТІНИ |   |   |   |
| 5 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами[фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 3 |   |
| 6 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 ммпри нанесенні за 2 рази |  м2 | 365 |   |
| 7 | Обклеювання стiн шпалерами вологостiйкими наскловолокнистій основi щільністю 160 гр/м2 поштукатурцi і бетону, по листових матеріалах,гіпсобетонних і гіпсолітових поверхнях | м2 | 365 |   |
| 8 | Фарбування полівінілацетатними водоемульсійнимисумішами стін по шпалерах за 2 рази | м2 | 365 |   |
|   | УКОСИ |   |   |   |
| 9 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та двернихукосів по бетону та каменю | м2 | 16,25 |   |
| 10 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 ммпри нанесенні за 2 рази |  м2 | 16,25 |   |
| 11 | Поліпшене фарбування полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами стін по збірнихконструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 14 |   |
|   | ДВЕРІ |   |   |   |
| 12 | Заповнення дверних прорізів готовими двернимиблоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'янихстінах | м2 | 12,95 |   |
| 13 | Заповнення дверних прорізів готовими двернимиблоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику укам'яних стінах | м2 | 2,77 |   |
| 14 | Улаштування перемичок із металевих балок |  т | 0,23002 |   |
| 15 | Ґрунтування металевих поверхонь за один разґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 8,05 |   |
| 16 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхоньемаллю ПФ-115 за 2 рази | м2 | 8,05 |   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 17 | Мурування внутрішніх стін з газобетонних блоків(дверних пройомів) |  м3 | 3,76 |   |
|   | СТІНИ |   |   |   |
| 18 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 ммпри нанесенні за 2 рази |  м2 | 105,2 |   |
| 19 | Обклеювання стiн шпалерами вологостiйкими наскловолокнистій основi щільністю 160 гр/м2 поштукатурцi і бетону, по листових матеріалах,гіпсобетонних і гіпсолітових поверхнях | м2 | 105,2 |   |
| 20 | Фарбування полівінілацетатними водоемульсійнимисумішами стін по шпалерах за 2 рази | м2 | 105,2 |   |
| 21 | Установлення і кріплення наличників | м | 35 |   |
|   | ПІДЛОГИ |   |   |   |
| 22 | Улаштування під покриття підлоги основи іздеpевностружкових плит площею основи понад 20 м2 | м2 | 164 |   |
| 23 | Улаштування покриттів з ламінату нашумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швівклеєм | м2 | 164 |   |
| 24 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | м | 158,6 |   |
| 25 | Установлення щитків освітлювальних групових масоюдо 3 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |   |
| 26 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводкидіаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | м | 230 |   |
| 27 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2до 6 мм2 в труби | м | 230 |   |
| 28 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | м | 150 |   |
| 29 | Монтаж свiтильникiв ЛЕД, якi встановлюються впiдвiсних стелях, кiлькiсть ламп 1 шт | шт | 24 |   |
| 30 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованійпроводці, 2-клавішних | шт | 8 |   |
| 31 | Установлення штепсельних розеток утопленого типупри схованій проводці | шт | 20 |   |
|   | РІЗНІ РОБОТИ |   |   |   |
| 32 | Навантаження сміття вручну |  т | 3,9 |   |
| 33 | Перевезення сміття до 15 км | т | 3,9 |   |