**ДОДАТОК 2**

**до тендерної документації**

до тендерної документації

*Подається Учасником на фірмовому бланку, (у разі наявності)*

*за підписом та печаткою (у разі наявності)*

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:**

**ДК 021:2015: 50340000-0 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування аудіовізуального та оптичного обладнання» (Послуг з технічного обслуговування систем відеоспостереження)**

**Регламент технічного обслуговування систем відеоспостереження**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування і види Послуг** | **Термін** |
| 1. | Роботи з технічного обслуговування серверів відеоспостереження:   * перевірки працездатності системи в цілому; * протирання корпусів відео серверів, екрану і корпусів монітора, клавіатури, миші; * діагностика системних ресурсів, перевірка дискових масивів на наявність помилок; * діагностика можливих несправностей обладнання та дрібний ремонт на місці; * перевірка системних параметрів і налаштувань спеціалізованого програмного забезпечення; * діагностика, прочищення і ремонт системи вентиляції та охолодження відео серверів. | Щомісяця |
| 2. | Контроль та забезпечення справної роботи відеокамер спостереження:   * протирання об'єктива; * протирання корпусу відеокамери; * налаштування напрямки камери; * візуальний огляд з'єднань і зовнішніх камер відеоспостереження; * перевірка термокожуха на герметичність; * протирання скла термокожуха; * протирання корпусу термокожуха; * налаштування напряму камери. | Щомісяця |
| 3. | Перевірка стану:   * електричної мережі 220 вольт; * акумуляторної батареї; * каналів зв'язку з серверами. | Щомісяця |
| 4. | Усунення виявлених несправностей, виконання конфігураційних і налагоджувальних робіт, відповідно до зони відповідальності Виконавця. | Щомісяця |

**Склад системи що потребує обслуговування**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Система відеоспостереження | Кількість |
|  | IP відеокамера Hikvison DS-2CD2020F-1 (4 мм) | 64 шт. |
|  | Відеореєстратор 16-канальний Hikvison DS-7616NI-E2 | 4 шт. |
|  | Жорсткий диск Western Digital Purple 4 ТВ 64MB WD40PURX 3.5 SATA III | 8 шт. |
|  | Блок живлення 128 ІА | 64 шт. |
|  | Пристрій оптичний BDCOM ONU P1501C1 | 59 шт. |
|  | Пристрій оптичний BDCOM OLT P3310-AC | 1 шт. |
|  | Оптичний трансивер Picotel EPON OLD SFP PX20++ | 4 шт. |
|  | Маршрутизитар Mikrotik Router Board RB 2011UiAS-RM | 1 шт. |
|  | Телекомунікаційн шафа 42U 600\*850 RACKMOUNT | 1 шт. |
|  | Блок вентиляторів 3 вентилятора | 2 шт. |
|  | Джерело безперебійного живлення Powercom BNT-1000AP Schuko USB | 2 шт. |
|  | Медіаконвертер A-GEAR MC-213WL+БП | 8 шт. |
|  | Медіаконвертер A-GEAR MC-215WL+БП | 8 шт. |
|  | Реле напруги 10А на DIN рейку | 64 шт. |

**Місце надання послуги – територія міста Мирноград, Покровського району, Донецької область.**

**Кількість послуг – 9.**

***Посада, підпис, прізвище, ініціали, уповноваженої особи Учасника****.*