**Додаток 2**

*до тендерної документації*

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**Технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі**

**ДК 021:2015:50110000-9: Послуги з технічного обслуговування автотранспортних засобів (50110000-9: Послуги з технічного обслуговування автотранспортних засобів (Технічне обслуговування спеціалізованих транспортних засобів Mitsubishi Outlander).**

1. **Обсяги та предмет закупівлі:**

* **Послуга з технічного обслуговування автотранспортного засобу - спеціалізованого автомобіля марки Mitsubishi Outlander, JMBXTGF3WLZ001229 д.н. АР 001 Е (2021 року випуску);**
* **Послуга з технічного обслуговування автотранспортного засобу - спеціалізованого автомобіля марки Mitsubishi Outlander, JMBXTGF2WLZ001808 д.н. АР 002 Е (2021 року випуску);**

**1.1. Кількість робіт (послуг) / обсяг:**

* **Спеціалізований автомобіль Mitsubishi Outlander, JMBXTGF2WLZ001808 д.н. АР 002 Е (2021 року випуску);**

|  |  |
| --- | --- |
| **№** **п/п** | **Найменування роботи** |
| 1. | Діагностування стану освітлювальних приладів |
| 2. | Кути установки колес 2-ї вісі - регулювання |
| 3. | АКБ – діагностування стану |
| 4. | Гальмівна рідина – перевірка стану |
| 5. | Гальмівні колодки та диски – діагностування стану |
| 6. | Діагностування ходової частини |
| 7. | Комп’ютерна діагностика електронних блоків авто |
| 8. | Масло – перевірка рівня |
| 9. | Масло та фільтр ДВС – заміна |
| 10. | Охолоджуюча рідина – заміна |
| 11. | Перевірка стану ременів |
| 12. | Фільтр повітряний – заміна |
| 13. | Фільтр салону – заміна |
| **Запчастини та рідини які будуть використані при технічному обслуговуванні** | |
| 14. | Олива моторна |
| 15. | Фільтр оливний |
| 16. | Прокладка зливної пробки піддона двигуна |
| 17. | Фільтр повітряний |
| 18. | Фільтр кондиціонера |
| 19. | Рідина охолоджуюча |

* **Спеціалізований автомобіль Mitsubishi Outlander, JMBXTGF3WLZ001229 д.н. АР 001 Е (2021 року випуску);**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування роботи** |
| 1. | Діагностування стану освітлювальних приладів |
| 2. | Кути установки колес 2-ї вісі – регулювання |
| 3. | АКБ – діагностування стану |
| 4. | Гальмівна рідина – перевірка стану |
| 5. | Гальмівні колодки та диски – діагностування стану |
| 6. | Діагностування ходової частини |
| 7. | Захист моторного відсіку – зняття/встановлення |
| 8. | Масло – перевірка рівня |
| 9. | Масло та фільтр ДВС – заміна |
| 10. | Охолоджуюча рідина – перевірка рівня |
| 11. | Перевірка стану ременів |
| 12. | Свічки запалювання – перевірка стану |
| 13. | Фільтр повітряний – заміна |
| 14. | Фільтр салону – заміна |
| **Запчастини та рідини які будуть використані при технічному обслуговуванні** | |
| 15. | Олива моторна |
| 16. | Фільтр повітряний |
| 17. | Фільтр оливний |
| 18. | Фільтр кондиціонера |
| 19. | Прокладка зливної пробки піддона двигуна |

Після обслуговування перевірити роботу агрегатів, механізмів та приладів (при русі перевірити роботу зчеплення, приводу перемикання передач, рульового управління, гальмівний системи, за наявності АБС перевірити її працездатність)

1. **Строк надання послуги, виконання робіт:** з моменту підписання договору, але не пізніше 25.12.2023 р.
2. **Загальні вимоги:**

3.1. Ціна Послуги повинна враховувати усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені стосовно запропонованих послуг, з урахуванням усіх витрат вартості запасних частин, паливо-мастильних, витратних матеріалів, експлуатаційно-технічних рідин, тощо (далі за текстом – Запчастини). Не врахована учасником вартість окремих супутніх послуг, необхідних для надання послуг, що є предметом закупівлі, не сплачується замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні тендерної пропозиції, визначеній учасником за результатами електронного аукціону;

3.2. Переможець повинен надавати комплекс послуг визначених заводом виробником з технічного обслуговування (гарантійного технічного обслуговування) та ремонту автомобілів в сервісному центрі технічного обслуговування або на спеціалізованій авторизованій станції технічного обслуговування учасника в межах міста знаходження технічної бази Виконавця (максимальна економія та ефективність - ст. 5 Закону "Про публічні закупівлі").

3.3. Транспортування техніки на СТО та з СТО здійснюється за рахунок Виконавця (у випадку надання послуг за місцем знаходження бази Виконавця).

3.4. Виконавець самостійно організовує надання послуг;

3.5. Надання Послуг учасником повинно здійснюватися у встановленому обсязі/кількості одиниць щодо забезпечення потреб замовника;

3.6. Наявність у Виконавця професійного та спеціалізованого інструмента для ремонту та обслуговування транспортного засобу;

3.7. Послуги надаються з використанням матеріалів Виконавця (запасних частин, витратних та мастильних матеріалів), що входять до вартості послуги. На запасні частини надається гарантія;

3.8. Послуги, які надає Виконавець з технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів та надаваних ним послуг (виконуваних робіт) встановлюються технічним регламентом з підтвердження відповідності, затвердженим у встановленому законодавством порядку та повинні відповідати вимогам діючих норм та правил, встановлених на території України до надання таких послуг;

3.9. Надання послуг повинно здійснюватися відповідно до:

* Закону України ["Про дорожній рух"](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3353-12) від 30.06.1993 року № 3353-XII (із змінами);
* Закону України ["Про автомобільний транспорт"](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2344-14) від 05.04.2001 № 2344-III (із змінами);
* Закону України "Про захист прав споживачів" від 12.05.1991 року № 1023-XII (із змінами);
* наказу Міністерства інфраструктури України від 28 листопада 2014  № 615 "Про затвердження Правил надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів";
* наказу Міністерства інфраструктури України від 26 липня 2013 року № 550 "Про затвердження Правил експлуатації колісних транспортних засобів";
* наказу Міністерства інфраструктури України від 26 липня 2013 року № 549 "Про затвердження Правил технічної експлуатації коліс та пневматичних шин колісних транспортних засобів категорій L, M, N, O та спеціальних машин, виконаних на їх шасі";
* наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 02 липня 2008 року № 795 "Про затвердження Правил експлуатування акумуляторних свинцевих стартерних батарей колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі" (із змінами).

3.10. Виконавець несе повну матеріальну відповідальність за збитки, спричинені знищенням або пошкодженням майна Замовника, що мало місце в наслідок надання послуг.

1. **Місце надання послуги, виконання робіт:**

Місце надання послуг: за місцем знаходження технічної бази Виконавця в залежності від складності ремонту.

1. **Вимоги до якості послуг, запасних частин, матеріалів при проведенні технічного обслуговування, що закуповуються:**

5.1. Учасник повинен надавати гарантію на надані послуги в порядку та строки, що передбачені Правилами надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 28.11.2014 № 615.

5.2. Матеріали (запасні частини, витратні та мастильні матеріали), які будуть використані під час виконання робіт, повинні бути оригінальними та від офіційних виробників.

**6. Учасник зобов’язаний забезпечити:**

- у разі виникнення недоліків з наданих послуг під час прийняття ТЗ Замовником, безкоштовне усунення цих недоліків;

- учасник зобов’язується надавати Замовнику повну достовірну, доступну та своєчасну (до отримання послуг) інформацію про виявлені обсяги необхідних додаткових робіт.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Посада, прізвище, ініціали, підпис та дата підписання уповноваженою особою учасника)*