Додаток до службової записки

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ВИМОГИ до предмета закупівлі:

код за ДК 021:2015 - 44810000-1 ФАРБИ (ФАРБА ТА ДОПОМІЖНІ МАТЕРІАЛИ)

1. Опис предмету закупівлі:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування товару | Технічні характеристики | Кількість |
| Фарба дорожня біла ромічальна | Фарба для розмічання проїзної частини автомобільних доріг білого кольору яка повинна відповідати вимогам EN 1436, СОУ 42.1-37641918-116:2014 - «Фарба для горизонтальної розмітки автомобільних доріг. Технічні вимоги та методи випробування» | 20000кг |
| Фарба дорожня червона ромічальна | Фарба для розмічання проїзної частини автомобільних доріг червоного кольору яка повинна відповідати вимогам СОУ 42.1 -37641918-116:2014 - «Фарба для горизонтальної розмітки автомобільних доріг. Технічні вимоги та методи випробування» | 1000кг |
| Фарба дорожня жовта ромічальна | Фарба для розмічання проїзної частини автомобільних доріг жовтого кольору яка повинна відповідати вимогам повинна відповідати СОУ 42.1-37641918-116:2014 - «Фарба для горизонтальної розмітки автомобільних доріг. Технічні вимоги та методи випробування» | 150кг |

 2. Запропонований Учасником товар повинен чітко відповідати вимогам цієї документації щодо його технічним, якісним та кількісним вимогам.

1. Якість та походження Товару при поставці обов’язково підтверджуються відповідними документами про якість (сертифікатом якості або сертифікатом відповідності або паспортом заводу виробника, або Висновком Уповноваженого органу з сертифікації та оцінки відповідності, (якщо Товар не підлягає обов’язковій сертифікації на території України, який надається разом з товаром). Товар повинен відповідати діючим ДСТУ та бути відповідним чином сертифіковані органами Державної сертифікації України)
2. Постачання товару повинно здійснюватись лише в оригінальній, новій тарі вказаних виробників, відповідно до вимог фасування, з відповідним маркуванням виробника.
3. Умови поставки Товару ˗ учасник повинен забезпечити відвантаження замовленого Товару Замовнику по кількості, номенклатурі та за ціною, що визначається в специфікації до укладеного Договору за результатами проведених торгів не більше 3 робочих днів з моменту отримання Учасником заявки від замовника.
4. Поставка здійснюється за рахунок (ціна за одиницю повинна враховувати всі витрати, які зазначив учасник пов’язані з доставкою, навантаженням/розвантаженням товару) ˗ на склад Замовника за адресою: м. Київ, вул. Електротехнічна, 6, з перевіркою комплектності, цілісності та відсутності пошкоджень в присутності представників Замовника.

 7. Можливість забезпечення поставки товару у вихідні та святкові дні, незалежно від обсягу закупівлі. Мінімальна партія поставки товару: 500 кг.

 8. Учасник повинен забезпечити контроль якості кожної партії Товару, що постачається та своєчасну заміну неякісного Товару якісним. У разі виникнення суперечностей щодо якості Товару спір вирішується у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

 9. Учасник визначає ціну з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, в тому числі на транспортування до місця поставки, страхування тощо.

 10. Розрахунки за Товар здійснюватимуться за фактом його отримання на підставі видаткової накладної з відтермінуванням платежу до 30 календарних днів.

 11. Матеріали для доріг, а саме: фарба для розмічання проїзної частини автомобільних доріг білого, червоного та жовтого кольорів яка повинна відповідати вимогам СОУ 42.1-37641918-116:2014 ˗ «Фарба для горизонтальної розмітки автомобільних доріг. Технічні вимоги та методи випробування» за всіма показниками 1-17 Таблиці 1 ˗ Фізико-технічні показники фарби та плівки після її нанесення.

Для підтвердження даної вимоги надати сертифікати відповідності на фарбу білого, червоного та жовтого кольорів, виданий Органом сертифікації. Сертифікати повинні бути дійсними на дату кінцевого терміну подання тендерних пропозицій. Також учасник повинен надати протоколи сертифікаційних випробувань на фарбу білого , червоного та жовтого кольорів.

Крім того, на відповідність умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, Учасники у складі тендерної пропозиції повинні надати (завантажити до системи) наступні документи:

* свідоцтво про випробування системи дорожньої розмітки фарбою білого кольору у відповідної до стандарту EN 1436 ДСТУ 2587:2021 або ДСТУ EN 1436:2020, має витримувати 4 млн. наїздів та після 4 млн. наїздів мати наступні мінімальні показники:

Мінімальне значення коефіцієнта яскравості за розсіяного освітлення Qd: Q5

Мінімальне значення коефіцієнта світлоповертання RL, у сухому стані, мкд ⋅ м˗2 ⋅ лк˗1:R3

Мінімальне значення коефіцієнта світлоповертання RL, у зволоженому стані, мкд ⋅ м˗2 ⋅ лк˗1: RW4

Мінімальне значення SRT, опір ковзанню : S2

Фарба для розмічання доріг білого, жовтого та червоного кольорів яка повинна відповідати вимогам СОУ 42.1-37641918-116:2014 «Фарба для горизонтальної розмітки автомобільних доріг. Технічні вимоги та методи випробування». Для підтвердження цього надати сертифікати відповідності «ДерждорНДІ» на фарбу жовтого та червоного кольорів разом з протоколами сертифікаційних випробувань.

 12. Вимоги до пакування: фарба у відрах вагою від 10 до 30 кг.

 Дата виробництва ˗ не раніше 2023 року.

**Заступник начальника Андрій ЗАБАБУРИН**