**Додаток №2**

**Технічна специфікація**

**на закупівлю:**

**ДК 021:2015:45230000-8: Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Послуги з виконання відновлювальних робіт та експлуатаційного утримання вулиці І. Франка буд. №71 в с. Ямпіль Львівського району Львівської області)**

|  |
| --- |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** |
|   |   |
|  |  |
| Послуги з виконання відновлювальних робіт та експлуатаційного утримання вулиціІ. Франка буд. №71 в с. Ямпіль Львівського району Львівської області. |
|   |   |
| Умови виконання робіт  |
|   |   |
| Об'єми робіт |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розбирання асфальтобетонних покриттівмеханізованим способом | м3 | 34,4 |   |
| 2 | Розбирання бортових каменів | м | 320 |   |
| 3 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. |  т | 78,08 |   |
| 4 | Перевезення сміття до 5 км | т | 78,08 |   |
| 5 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю ззастосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм | м2 | 862 |   |
| 6 | Перевезення грунту до 5 км | т | 603,4 |   |
| 7 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарівоснови з піску | м3 | 129,3 |   |
| 8 | Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші, затовщини шару 15 см | м2 | 862 |   |
| 9 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурнихелементів мощення [ФЭМ] товщиною 80 мм | м2 | 862 |   |
| 10 | Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення[ФЭМ] | м різу | 86 |   |
| 11 | Установлення бортових каменів бетонних ізалізобетонних при інших видах покриттів | м | 320 |   |
| 12 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 20 |   |
|   |
|   |   |   |   |   |   |

Якщо в технічній специфікації міститься посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, то слід розуміти у значені «або еквівалент».