**Додаток №2**

**Технічна специфікація**

**на закупівлю:**

**ДК 021:2015:45230000-8: Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Послуги з виконання відновлювальних робіт та експлуатаційного утримання вулиці І. Франка буд. №71 в с. Ямпіль Львівського району Львівської області)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| Послуги з виконання відновлювальних робіт та експлуатаційного утримання вулиці  І. Франка буд. №71 в с. Ямпіль Львівського району Львівської області. | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| Умови виконання робіт | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | | | | | | |
| №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | | | | Одиниця  виміру | | Кількість | | Примітка | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | | 5 | | |
| 1 | Розбирання асфальтобетонних покриттів  механізованим способом | | | | м3 | | 34,4 | |  | | |
| 2 | Розбирання бортових каменів | | | | м | | 320 | |  | | |
| 3 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-  самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | | | | т | | 78,08 | |  | | |
| 4 | Перевезення сміття до 5 км | | | | т | | 78,08 | |  | | |
| 5 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з  застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм | | | | м2 | | 862 | |  | | |
| 6 | Перевезення грунту до 5 км | | | | т | | 603,4 | |  | | |
| 7 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів  основи з піску | | | | м3 | | 129,3 | |  | | |
| 8 | Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші, за  товщини шару 15 см | | | | м2 | | 862 | |  | | |
| 9 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних  елементів мощення [ФЭМ] товщиною 80 мм | | | | м2 | | 862 | |  | | |
| 10 | Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення  [ФЭМ] | | | | м різу | | 86 | |  | | |
| 11 | Установлення бортових каменів бетонних і  залізобетонних при інших видах покриттів | | | | м | | 320 | |  | | |
| 12 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | | | | м | | 20 | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | |  | |  | |  | | |

Якщо в технічній специфікації міститься посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, то слід розуміти у значені «або еквівалент».