***Додаток 3***

*до оголошення про проведення спрощеної закупівлі:*

Реконструкція частини мережі вуличного освітлення провулку Луговий в селі Літки Броварського району Київської області, згідно Єдиного закупівельного словника ДК 021:2015 - 45454000-4 - «Реконструкція»

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

1. Замовник – Зазимська сільська рада Броварського району Київської області.
2. Докладний опис виконання робіт по Об’єкту: ***Реконструкція частини мережі вуличного освітлення провулку Луговий в селі Літки Броварського району Київської області***, а саме: прокладання ліній електропередач, підвішування кабелю, встановлення кронштейнів, гаків, затискачів, світильників, підключення та введення в експлуатацію мережі вуличного освітлення з урахуванням всіх витрат на замовлення, приймання, транспортування, розвантаження, складування, доставку на об’єкт та зберігання спеціалізованої техніки, сумішей та сировини, виробів, конструкцій та матеріалів необхідних Учаснику для належного виконання умов договору, а також складання кошторисної та звітної документації, забезпечення фото та відео фіксації, формування фото, відео звітності та передача її замовнику до початку робіт та після їх виконання.
3. Підрядник забезпечує утримання та належне функціонування мережі, об’єктів зовнішнього освітлення, освітлювальних приладів, всіх конструкцій, матеріалів та обладнання, що монтуються, встановлюються Підрядником в ході виконання робіт та є невід’ємними складовими системи мережі.
4. Підрядник забезпечує:
* складання схеми мережі зовнішнього освітлення на об’єкті;
* контроль та балансування навантаження на ТП відповідно до дозволеної потужності;
* комісійне обстеження стану зовнішнього вуличного освітлення на об’єкті та прилеглої охоронної зони ЛЕП на предмет наявності механічних пошкоджень, різних перешкод, нахилів, провисань, обривів, несанкціонованого підключення та втручання в роботу мережі, несанкціонованого розміщення на опорах ЛЕП сторонніх предметів, та повідомляє про обстеження об’єкта Замовнику
1. Освітлення населених пунктів здійснюється згідно з ДСТУ 3587-97 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану», яким встановлено вимоги до освітлення вулично-дорожньої мережі в населених пунктах.
2. Перелік робіт та матеріалів наведено в *таблиці 1* (Технічна специфікація).
3. Термін виконання робіт: Підрядник зобов’язаний виконати Роботи, визначені умовами на протязі 15 *(п'ятнадцяти)* календарних днів з дати надання дозволу на проведення Робіт підписаного уповноваженою особою Замовника.
4. Для оцінки пропозиції надати в електронному вигляді (в форматі pdf.) розрахунок вартості виконання наступних видів робіт та матеріалів що використовуватимуться:

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

*Таблиця 1*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт і матеріалів** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Крiплення кронштейнів стальних одинарних на установлених опорах зовнішнього освітлення | шт | 64 |
| 2 | Кронштейни КС-2 | шт | 64 |
| 3 | Установлення свiтильникiв LED | шт | 64 |
| 4 | Світильник LED30 | шт | 64 |
| 5 | Кабель до 35 кВ. у прокладених трубах, блоках i коробах, маса 1 м. до 1 кг | 100 м | 0,64 |
| 6 | Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, перерiз 2х16 мм.2 | 100 м | 12,5 |
| 7 | Затискач проколюючий | шт | 136 |
| 8 | Гак універсальний | шт | 65 |
| 9 | Бандажна стрічка | м. | 152 |
| 10 | Скріпа | шт | 142 |

*Якщо Учасником пропонується аналог чи еквівалент товару (матеріалів та конструкцій) до того, що вимагаються Замовником, додатково у складі пропозиції Учасник надає таблицю, складену занаведеною формою\*, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик таких товарів, матеріалів та конструкцій, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик еквівалентних товарів, матеріалів та конструкцій, що пропонується Учасником. При цьому якість запропонованих еквівалентів не може бути гіршою за якість тих товарів, матеріалів та конструкцій, що заявлені у технічній специфікації та повинні за своїми якісними та медико-технічними характеристиками відповідати вимогам та потребам Замовника.*

*Таблиця 2*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування товару | Технічні, якісні характеристики матеріалів та конструкцій що вимагаються Замовником | Технічні, якісні характеристики матеріалів та конструкцій що пропонуються Учасником | Відмінності |
| 1 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |

1. У складі пропозиції Учасник надає розрахунок розроблений в програмному комплексі АВК або іншому, сумісному з ним програмному комплексі, а саме:
* «Договірну ціну»;
* зведений кошторисний розрахунок до «Договірної ціни»;
* локальний кошторис ф. № 4 до «Договірної ціни» (з розрахунком одиничної вартості);
* підсумкову відомість ресурсів;
* затверджені калькуляції розрахункової вартості робіт які не передбачені Державними будівельними нормами (при наявності);
* розрахунок собівартості 1 машино-години машин та механізмів, які можуть бути задіяні при виконанні робіт (при наявності).

*\*Договірна ціна має бути складена відповідно до діючих національних стандартів України з ціноутворення у будівництві.*

1. Для проведення вищезазначених робіт Учасник повинен мати необхідну матеріально-технічну базу, штат працівників, дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки, ліцензії на провадження певного виду робіт, що передбачені технічним завданням, якщо отримання такої ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством, а якщо ні, то повідомити про це письмово, обґрунтувавши свою позицію посилаючись на чинне законодавство України.
2. Учасником має бути забезпечено ефективний контроль над процесом заміни ламп в частині їх прив’язки до місця встановлення протягом гарантійних термінів на встановлене обладнання.
3. Усунення недоліків в роботі мереж зовнішнього освітлення повинно проводитись до закінчення наступного світлового дня.
4. Якість робіт /послуг повинна відповідати діючим нормативно-правовим актам України, вимогам діючого законодавства та нормам ДБН.
5. Відповідно до ст. 22 Закону України «Про публічні закупівлі» технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

Агрегати, машини та механізми, що використовуються під час поставки, завантаження, розвантаження товарів (матеріалів та конструкцій), виконання робіт, за технічними і функціональними характеристиками повинні відповідати основним вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля, їх експлуатація повинна здійснюватись відповідно до вимог чинного природоохоронного законодавства. Під час поставки товарів/надання послуг/виконання робіт Учасник повинен вживати заходи для захисту довкілля від забруднення, про що надає у складі пропозиції відповідну довідку, за встановленою формою згідно додатку 3.2. оголошення.

1. Учасники процедури закупівлі в складі пропозиції повинні додатково надати довідку у довільній формі за підписом керівника або уповноваженої особи Учасника, яка повинна містити інформацію з переліком заходів із захисту довкілля, які планує застосовувати учасник.
2. Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозиції довідку обстеження Об’єкта, його технічну інвентаризацію перед подачею пропозиції, що засвідчує фактичну оцінку Учасником обсягу складності та характеру виконання Робіт підписану уповноваженою особою Замовника, за встановленою формою згідно Додатку 3.1. Оголошення.

**На підтвердження відповідності пропозиції Учасників умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмету закупівлі, Учасники надають у складі пропозиції відповідні документи:**

1. Копія діючої ліцензії (із додатками) Державної архітектурно - будівельної Інспекції України, виданої учаснику, на господарську діяльність з будівництва об’єктів, (клас наслідків не нижче СС1).
2. Копія діючого Дозволу (-ів) на виконання робіт підвищеної небезпеки та/або Декларації(-ій) відповідності матеріально-технічної бази, що містять дозвіл на виконання наступних видів небезпечних робіт: роботи що виконуються на висоті 1,3 м.; роботи верхолазні.
3. Довідку в довільній формі щодо відсутності підстав для відмови учаснику в участі у закупівлі згідно ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі».
4. Гарантійний лист, в якому він гарантує Замовнику виконати зазначений обсяг робіт якісно та терміни встановлені замовником, а також необхідно зазначити що будівельні матеріали та вироби, від яких залежить якість будівельної продукції, будуть відповідати вимогам проекту, ДБН, ДСТУ та інших нормативно-правових актів у сфері будівництва. Гарантійний лист повинен мати посилання на оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу оголошення про проведення процедури закупівлі.
5. Копія наказу на призначення відповідальної особи за проведення монтажних робіт та охорону праці.
6. Копії протоколів і посвідчень з перевірки знань (діючі на момент публікації оголошення про проведення закупівлі та дійсні протягом терміну виконання робіт), а саме:
* правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98 (ПБЕЕС);
* правил експлуатації електрозахисних засобів НПАОП 40.1-1.07-01 (далі ПЕЕЗ)
* правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕЕС);
* правил улаштування електроустановок (ПУЕ);
* правил користування електричною енергією (ПКЕЕ);
* правил охорони електричних мереж (ПОЕМ);
* правил надання домедичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку та НПАОІІ 0.00-5.1 1-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт»;
* ППАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДІЛІ)»;
* ІІІІАОП 0.00-1.81- 18 – «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»;
* ППАОП 0.00-1.80-18 – «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»;
* ППАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»;
* ППАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»;
1. Копія чинного договору добровільного страхування відповідальності перед третіми особами, складеного між Учасником та страховою компанією (застрахованою діяльністю серед іншого повинні бути електротехнічні та монтажні роботи).
2. Копія сертифікату інженера-проектувальника та документу, що підтверджує трудові відносини між працівником та учасником (трудовий договір/цивільно-правовий договір/договір про надання послуг/трудова книга).
3. Для підтвердження наявності технологій у складі пропозиції надати: -Сертифікат ISO 9001:2015 «Системи менеджменту якості. Вимоги» ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) «Системи менеджменту якості. Вимоги»; Сфера сертифікації (серед інших): 43.21 Електромонтажні роботи; 42.22 Будівництво споруд електропостачання.

*Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозиції документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим Замовником.*

\**Примітка: документи, що подаються Учасником в складі пропозиції шляхом завантаження в систему у вигляді окремого електронного файлу (чи архіву даних) у форматі Microsoft.doc (docx). (rtf) та додатково в програмному забезпечені АВК або у програмному комплексі, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін.*

*Якщо Замовником наведено зразок форми подання окремих документів, Учасник повинен надати інформацію за встановленою формою, якщо такої вимоги Замовником не встановлено, такі документи, подаються в довільній формі у вигляді окремого електронного файлу (чи архіву даних) у форматі Microsoft.doc (docx). (rtf)*

***У разі, якщо Учасник не в змозі виконати умови заявлені Замовником, пропозиція такого Учасника відхиляється.***

Додаток 3.1.

**Інформаційна довідка**

**щодо проведення обстеження Об’єкта**

Ми, що нижче підписалися, представник Замовника - Зазимської сільської ради Броварського району Київської області в особі уповноваженої особи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

та представник Учасника в особі:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(посада, найменування Учасника, ПІБ)*

перед поданням Учасником пропозиції за провели сумісне обстеження об’єкту за предметом закупівлі:

***Реконструкція частини мережі вуличного освітлення провулку Луговий в селі Літки Броварського району Київської області.***

В ході даного обстеження представник Замовника ознайомив, а представник Учасника ознайомився з обсягами та характером надання Послуг згідно технічним завданням на закупівлю.

|  |  |
| --- | --- |
| Уповноважена особаЗазимської сільської радиБроварського району Київської області\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Уповноважена особа Участника\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 р.

*Додаток 3.2.*

*Фірмовий бланк Учасника*

Вих. № \_\_\_\_\_\_\_

від “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 р.

**ДОВІДКА**

Інформуємо про те що ТОВ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ використовуючи агрегати, машини та механізми, що задіяні під час поставки, завантаження, розвантаження товарів (матеріалів та конструкцій) та виконання робіт з ***Реконструкціії частини мережі вуличного освітлення провулку Луговий в селі Літки Броварського району Київської області***, згідно з технічними та іншими вимогами Замовника, обов’язково передбачено необхідність застосування заходів із захисту довкілля відповідно до ст. 22 Закону України «Про публічні закупівлі».

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  *(ПІБ, підпис керівника, уповноваженої особи Учасника)*

*М.П.*