**Додаток №4**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні вимоги**

1. Послуги «Поточний ремонт об'єкту благоустрою "Тротуару по вул. Дніпровській від пр. Шевченка до вул. Сергія Яцковського (ліва сторона) у м. Верхньодніпровськ»

|  |
| --- |
|  |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розбирання бортових каменів (поребриків) | м | 115 |   |
| 2 | Улаштування основ під тротуари товщиною 10 см ізгранітного відсіву | м2 | 355 |   |
| 3 | Улаштування підстильних шарів основи з сумішіцементу та гранітного відсіву товщиною 5см | м2 | 355 |   |
| 4 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурнихелементів мощення [ФЭМ] | м2 | 355 |   |
| 5 | Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення[ФЭМ] | м різу | 250 |   |
| 6 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 115 |   |
| \* тротуарна плитка для укладання надається Замовником  |
|  |
|   |   |   |   |   |   |

1. Подання аналогу/еквіваленту предмету закупівлі передбачається згідно чинного законодавства.
2. Пропозиції учасників спрощеної закупівлі, ціна номенклатурної позиції предмета закупівлі яких перевищує граничний рівень ціни, будуть відхилені на підставі пункту 1 частини 13 статті 14 Закону.